Aclaraciones sobre cumplimentación del Anexo de especificaciones de cada máquina

Se deberá presentar una tabla **por cada una** de las máquinas que serán utilizadas en la prestación del contrato. En el caso de utilizar dos o más máquinas idénticas, bastará con indicarlo.

Se considerará como máquinas de gran formato aquellas destinadas a impresiones de formatos A2 y mayores, a las cuales se eximirá de algunos de los requisitos.

Marque la casilla de la columna “Sí”, para confirmar que se cumplen todas las especificaciones obligatorias mínimas y valorables a las que se compromete. El no cumplimiento de los criterios obligatorios o la falta de aportación del aval correspondiente que acredite el cumplimiento de los mismos, descarta automáticamente la consideración de la oferta para siguientes fases en el procedimiento de adjudicación.

En la columna “Tipo de aval/pág. en la memoria” se han incluido los certificados ambientales y ecoetiquetas que se acepta para avalar el cumplimiento de cada especificación o criterio valorable o documentación donde la información puede estar recogida, aunque se aceptará otro tipo de documentación acreditativa equivalente siempre que demuestre claramente que se cumplen los criterios establecidos. En el caso de no disponer de las etiquetas mencionadas u otras equivalentes, la demostración de la equivalencia entre los estándares definidos en el pliego y otra documentación acreditativa equivalente corre a cargo del ofertante, para lo que debería presentar estudios técnicos que demuestren claramente tal equivalencia.

Las siglas se corresponden con la siguiente documentación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| eStar = Certificado Energy Star  |  | TED = The EcoDeclaration  |
|  |  |
| Ángel = Ecoetiqueta Ángel Azul |  | Ficha = Ficha técnica o manual técnico del equipo |
|  |  |
| CisNord = Ecoetiqueta Cisne Nórdico  |  | Decl = Declaración responsable |

El licitador deberá aportar los datos concretos y especificar el documento aval que presenta para cada criterio o la página en la memoria de la oferta donde se recoge la información solicitada.

Para acreditar el criterio de consumo energético mediante la Energy Star, bastará con presentar un código QR con el enlace a la página de la máquina dentro de este listado:

http://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-imaging-equipment/results

Para acreditar cualquiera de los criterios demostrables mediante el Ángel Azul, bastará con presentar un código QR con el enlace a la página de la máquina dentro de este listado:

https://www.blauer-engel.de/en/products/office/energy-saving-and-low-pollutant-printers-and-copiers

En las especificaciones valorables, la no aportación del aval correspondiente que evidencie el cumplimiento de la especificación anulará la puntuación asociada al mismo, que sirve para identificar la oferta más ventajosa.

**ANEXO ESPECIFICACIONES MÁQUINA**

|  |
| --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA: |
| Fabricante: |
| Marca: |
| Modelo: |
| Páginas por minuto (ppm): Impresión de grandes formatos: Sí/No |
| CRITERIOS OBLIGATORIOS  | Sí | Tipo de aval/ Pág. en la memoria |
| Impresión (excepto gran formato) |
| Tiene módulo de impresión a doble cara (dúplex) |  |  | Ficha |
| CRITERIOS DE VALORACIÓN  | Sí | Tipo de aval/ Pág. en la memoria |
| Impresión en papel reciclado (excepto gran formato) |
| Garantía de correcto funcionamiento con papel reciclado según EN 12281:2002 o equivalente |  |  | Ficha |
| Niveles sonoros |
| Niveles de ruido máximo LWAd. Indicar: * Nivel de ruido máximo en activo dB(A)
* Nivel de ruido en reposo dB(A)
 |  |  | Ficha |
| Consumos energéticos |
| Cumplimiento de los requisitos de consumo energético definidos en la Energy Star o equivalente. |  |  | eStar, Ángel, CisNord, TED, Ficha |
| Emisiones de contaminantes |
| PolvoPara equipos monocromos y a color < 4 mg/hora |  |  | Ángel, CisNord, Ficha |
| COVT (compuestos orgánicos volátiles totales)Para equipos monocromo < 10 mg/horaPara equipos a color < 18 mg/hora |  |  | Ángel, CisNord, Ficha |
| OzonoPara equipos monocromos < 1,5 mg/horaPara equipos a color < 3 mg/hora |  |  | Ángel, CisNord, Ficha |
| EstirenoPara equipos monocromos < 1 mg/horaPara equipos a color < 1,8 mg/hora |  |  | Ángel, CisNord, Ficha |