~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2016|ARQUIMEDES||ANSI|Presupuesto|2|
~K|-9\2\2\3\2\3\2\2\EUR\|3\13\6\\21|2\2\\3\2\\2\2\2\-9\2\2\2\2\EUR\||
~X||ce\Coste energético\MJ\eCO2\Emisión de CO2\kg\ler\Código LER\\m\Masa del elemento\kg\v\Volumen\m3\|
~C|ULV-004_PEV04C_PTO_EN##||ULV-004_PTO|1206727.76|060524|0|
~T|ULV-004_PEV04C_PTO_EN##|PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE ADECUACIÓN A LA ACTIVIDAD PARA USO DOCENTE DE LA FACULTAT DE MATEMÀTIQUES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 307-2412-SE|
~D|ULV-004_PEV04C_PTO_EN##
|01#\\1
\02#\\1
\03#\\1
\04#\\1
\05#\\1
\06#\\1
\07#\\1
\09#\\1
\10#\\1
\11#\\1
\12#\\1
\13#\\1
\14#\\1
\15#\\1
\16#\\1
\17#\\1
\19#\\1
\20#\\1
\21#\\1
\22#\\1
\23#\\1
\25#\\1
\|
~C|01#||TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES|113998.76|260624|0|
~T|01#|Proyecto Básico y de Ejecución de adecuación a la Actividad para uso Docente de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València|
~D|01#
|DDDR.x1\\44
\DDDI.2x02\\1790
\DDDI.2x02P\\6200
\DDDI.3xg1\\66
\DDDI.2x06\\4.8
\DDDR.9x01\\83.2
\DDDF.6x01\\60
\DDDF.6x02\\102
\DDDF.9x02\\53.15
\DDDF.7x01\\203.8
\RRTL.x1tcr\\226.26
\DDDR.4x02\\1301.1
\DDDR.4x02b\\1790
\DDDR.5x01\\484.38
\DDDR.6x01\\6.22
\DDDF.5x01x\\162
\DDDF.2x03\\358.18
\DDDR.1x01\\120.42
\DDDR.1x01bb\\94.68
\DDDQ.6ax\\25
\DDDE.5x01\\4.48
\EFPY.1x22x\\39.6
\DDDIx01\\117.12
\DDDIx02\\117.12
\DDDIx03\\1790
\DDDIx05\\1790
\|
~C|DDDR.x1|u|Retirada elementos fijos sin recuperación|8.65|220596|0|
~T|DDDR.x1|Retirada de todos elementos fijos sin recuperación, necesarios para realizar trabajos posteriores de demolicón, como pueden ser (portarrollos cerámicos, perchas, etc...) fijados o colgados, etc..., incluso p.p. medios auxiliares, desconexión de la instatalaciones, retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD. Medido por unidad.|
~D|DDDR.x1
|MOOA11a\\0.1
\MOOA12a\\0.3
\%\\0.02
\|
~C|MOOA11a|h|Peón especializado construcción|21.63|170599|1|
~T|MOOA11a|Peón especializado construcción.|
~C|MOOA12a|h|Peón ordinario construcción|21.08|170599|1|
~T|MOOA12a|Peón ordinario construcción.|
~C|%|%|Costes Directos Complementarios|3||%|
~C|DDDI.2x02|m2|Retirada de mobiliario existente con recuperación|1.55|230518|0|
~T|DDDI.2x02|Desmontaje y retirada con recuperación del mobiliario existente, elementos fijados o colgados, etc..., (pizarras, piezarras de guillotina, estanterias, dosificadores, butacas, pupitres, etc...) incluso p.p. medios auxiliares, desconexión de la instatalaciones, trasporte hasta lugar de acopio fijado por la propiedad o DF, retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero. Medido en proyección horizontal la zona de actuación.|
~D|DDDI.2x02
|MOOA.9a\\0.01
\MOOA11a\\0.01
\MOOA12a\\0.05
\%\\0.02
\|
~C|MOOA.9a|h|Oficial 2ª construcción|24.52|170599|1|
~T|MOOA.9a|Oficial 2ª construcción.|
~C|DDDI.2x02P|m2|Protección de recintos afectados por los trabajos|1.55|230518|0|
~T|DDDI.2x02P|Protección de los recintos afectados por los trabajos, consistentes en desplazar el mobiliario que afecte a los trabajos, en el interior del recinto, protección de mobiliario mediante la colocación de lámina de polietileno y sellado con cinta americana, incluso p.p. medios auxiliares, desconexión de la instatalaciones, retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero. Medido en proyección horizontal la zona de actuación.|
~D|DDDI.2x02P
|MOOA.9a\\0.01
\MOOA11a\\0.01
\MOOA12a\\0.05
\%\\0.02
\|
~C|DDDI.3xg1|u|DIS_Levantado de sanitarios sin recuparación|36.54||0|
~T|DDDI.3xg1|Levantado de sanitarios y accesorios, (inodoros, lavabos,espejos, etc...) sin recuperación, incluso p.p. corte de instalaciones y tapado de bajantes afectadas, para evitar olores o fugas, desvios necesarios, retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD.|
~D|DDDI.3xg1
|MOOA.9a\\0.4
\MOOA11a\\0.5
\MOOA12a\\0.5
\MOOF.9a\\0.15
\%\\0.03
\|
~C|MOOF.9a|h|Oficial 2ª fontanería|28.72|090697|1|
~T|MOOF.9a|Oficial 2ª fontanería.|
~C|DDDI.2x06|m|Demol bancadas/endimeras obra mec|36.54||0|
~T|DDDI.2x06|Demolicion de bancadas encimeras de obra de cualquier ancho y altura realizadas con elementos de obra (ladrillos tomados con mortero, piezas petreas, y acabado), incluso p.p. de revestimientos existentes, accesorios, elementos de anclaje, etc, con medios mecánicos y/o manuales, cortes, retirada de escombros y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE.|
~D|DDDI.2x06
|MOOA11a\\0.8
\MOOA12a\\0.8
\MMMD.6a\\0.3
\%\\0.03
\|
~C|MMMD.6a|h|Martillo eléc demoledor|4.4||2|
~T|MMMD.6a|Martillo demoledor eléctrico, incluso seguro.|
~C|DDDR.9x01|m|Levantado rod con recuperación|2.17||0|
~T|DDDR.9x01|Levantado de rodapié cerámico, de terrazo, madera o piedra natural y picado del material de agarre adherido a su superficie, con medios manuales y recuperación del material, en su caso, para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluyendo levantado manual de los elementos, eliminación del material adherido al reverso del rodapié, acopio de los materiales a reutilizar, retirada y acopio de escombros, limpieza de los restos de obra, y carga de escombros sobre camión o contenedor.|
~D|DDDR.9x01
|MOOA12a\\0.1
\%\\0.03
\|
~C|DDDF.6x01|u|DCU_Levantado de carpintería con o sin aprov < 6 m2|19.35||0|
~T|DDDF.6x01|Levantado de carpintería metalica o de madera, interior o exterior, con o sin aprovechamiento, de hasta 6 m2 de superficie, a cualquier altura, incluso p.p. medios axiliares (andamio, maquinarias, etc...), retirada de persianas, capialzados, toldos, marcos, hojas, vidrios y accesorios, saneado de la zona,  eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camión o almacenaje, sin transporte a vertedero, según NTE.|
~D|DDDF.6x01
|MOOA12a\\0.9
\%\\0.02
\|
~C|DDDF.6x02|u|DCU_Levantado controlada de carpintería con o sin aprov < 6 m2|54.28||0|
~T|DDDF.6x02|Levantado controlada de carpintería metalica o de madera, interior o exterior, con o sin aprovechamiento, de hasta 6 m2 de superficie, a cualquier altura, incluso p.p. medios axiliares (andamio, maquinarias, etc...), de forma cuidadosa sin dañar los paramentos donde se ubican, sin retirar el premarco, saneado de la zona y consolidación de elementos dañaods, eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camión o almacenaje, sin transporte a vertedero, según NTE.|
~D|DDDF.6x02
|MOOA12a\\2.5
\%\\0.03
\|
~C|DDDF.9x02|m2|DCS_Levantado controlada carpintería con o sin aprov > 6 m2 y mamparas|28.22||0|
~T|DDDF.9x02|Levantado controlada de carpintería metalica o de madera, interior o exterior, con o sin aprovechamiento, de dimensiones mayores de 6 m2 de superficie y mamparas, a cualquier altura, incluso marcos, hojas, vidrios y accesorios, saneado de la zona, incluso p.p. medios axiliares (andamio, maquinarias, etc...), de forma cuidadosa sin dañar los paramentos donde se ubican, retirada de persianas, capialzados, toldos, marcos, hojas, vidrios y accesorios, saneado de la zona, medios auxiliares, andamios, eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camión o almacenaje, sin transporte a vertedero, según NTE.|
~D|DDDF.9x02
|MOOA12a\\1.3
\%\\0.03
\|
~C|DDDF.7x01|m2|DCJ_Levantado cerrajería con o sin aprov > 6 m2|17.37||0|
~T|DDDF.7x01|Levantado de cerrajería metalica o de madera, interior o exterior, con o sin aprovechamiento, de dimensiones mayores de 6 m2 de superficie, a cualquier altura, incluso elementos auxiliares y accesorios, saneado de la zona, incluso p.p. medios axiliares (andamio, maquinarias, etc...), eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camión o almacenaje, sin transporte a vertedero, según NTE.|
~D|DDDF.7x01
|MOOA12a\\0.8
\%\\0.03
\|
~C|RRTL.x1tcr|m2|DTI_Desmontaje y montaje FT trabajos de instalaciones|17.71|290617|0|
~T|RRTL.x1tcr|Actuación en el falso techo para el paso de instalaciones, consistente en desmontaje y/o demolición de falsos techos, si es el caso, en las zonas de actuación, apertura de pasos, limpieza, saneado y reparación de elementos dañados, tras los trabajos de instalaciones, montaje de falso techo desmontable y/o ejecución de falso techo continuo con placa de yeso laminado de 12.5 mm normal o hidrófuga, según el caso, acabado de techos y paredes afectadas con pintura plástica, incluso p.p. de limpieza, saneado y reparacion de los forjados y revestimientos existentes afectados por la apertura de huecos o paso de instalaciones, reposición de elementos deteriorados en el falso techo desmontable, refuerzos del sistema de cuelque, reposición a su posición de las instalaciones existentes, registros necesarios en la zonas de techo continuo, piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza, realizado por fases, según plazos y tiempos marcados por la propiedad, medida la superficie afectado por los trabajos. Totalmente terminado.|
~D|RRTL.x1tcr
|MOOA.8a\\0.2
\MOOA12a\\0.25
\PFPC.1acx1\\1.05
\PFTE.8bA\\0.5
\accesor\\1
\|
~C|MOOA.8a|h|Oficial 1ª construcción|25.51|170599|1|
~T|MOOA.8a|Oficial 1ª construcción.|
~C|PFPC.1acx1|m2|Placa yeso laminado A/H1 12.5mm|4.57|301017|3|
~T|PFPC.1acx1|Placa prefabricada de yeso laminado estándar con marcado CE, fabricada con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, designación A según UNE-EN 520, de 12.5 mm de espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2500, 2600, 2800 y 3000 mm; coeficiente de conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al fuego A2-s1,d0. o placa prefabricada de yeso laminado con capacidad de absorción de agua en inmersión <=5% en peso y absorción superficial de agua <180 g/m2 con marcado CE, fabricada con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural y aditivada para reducir la absorción superficial de agua, designación H1 según UNE-EN 520, de 12.5 mm de espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2500, 2600 y 3000 mm; coeficiente de conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al fuego A2-s1,d0.|
~C|PFTE.8bA|kg|Pasta junta placa carton-yeso|2.14||3|
~T|PFTE.8bA|Pasta para juntas de tablero de carton-yeso con cinta, saco de 25 Kg.|
~C|accesor|pp|Registros, accesorios, tabicas, pzas especiales|1.47||3|
~T|accesor|Registros sistema Knauf, piezas troqueladas para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, tabicas de hasta 60 cm., piezas especiales, remates y accesorios de fijación.|
~C|DDDR.4x02|m2|DTF_Demol falso techo +inst|9.8|120815|0|
~T|DDDR.4x02|Demolición de falso techo continuo o desmontable, con recuperación del material para su reutilización, incluso proteccions de instalaciones bajo el elemento, desmontaje de elementos decorativos, accesorios, luminarias empotradas, perfileria, instalación en el mismo y elementos de anclaje, medios auxiliares, con retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD. Medido en proyección horizontal.|
~D|DDDR.4x02
|MOOA11a\\0.4
\MOOE.8a\\0.02
\MOOF.9a\\0.01
\%\\0.03
\|
~C|MOOE.8a|h|Oficial 1ª electricidad|28.72|090697|1|
~T|MOOE.8a|Oficial 1ª electricidad.|
~C|DDDR.4x02b|m2|Saneado de instalaciones sobre falso techo intervenido|9.37|120815|0|
~T|DDDR.4x02b|Saneado de instalaciones sobre falso techo intervenido, consistente en desmontaje de aquellas instalaciones en desuso, saneado y ordenación de las instalaciones existentes, con aporte de canaletas, bandejas u otros sistemas de organización, sustitución de los sistemas de cuelgue adecuados, saneado de tuberías, protección mediante acabados adecuados, antioxidantes, pinturas, esmaltes, etc. Desvío de instalaciones de cual tipo que afecten a las nuevas instalaciones o geometría y altura de los nuevos falsos techos o particiones nuevas. Incluso p.p.  medios auxiliares, materiales necesarios para realizar los trabajos, con retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD. Medido en proyección horizontal.|
~D|DDDR.4x02b
|MOOA11a\\0.1
\MOOE.8a\\0.1
\MOOF.9a\\0.1
\MOOM11a\\0.05
\%\\0.03
\|
~C|MOOM11a|h|Especialista metal|23.91|110697|1|
~T|MOOM11a|Especialista metal.|
~C|DDDR.5x01|m2|DRR_Demol revestimientos verticales|12.39||0|
~T|DDDR.5x01|Demolición y picado de revestimientos de mortero, yeso, alicatados, chapado, aplacados de piedra, panelados, etc, en paramentos verticales u horizontales, hasta soporte base, incluso eliminación de todas las capas hasta el soporte, saneado y preparacion del mismo, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE.|
~D|DDDR.5x01
|MOOA12a\\0.55
\MMMD.6a\\0.1
\%\\0.03
\|
~C|DDDR.6x01|m2|DTR_Picado revestimientos hrz|13.35||0|
~T|DDDR.6x01|Picado de de revestimientos de mortero, yeso, aislantes, etc, en paramentos horizontales, hasta soporte base, incluso saneado y preparacion del mismo, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.|
~D|DDDR.6x01
|MOOA12a\\0.6
\MMMD.6a\\0.1
\%\\0.02
\|
~C|DDDF.5x01x|ud|Adecuación de huecos a dimensiones nueva carpinteria|39.91|150616|0|
~T|DDDF.5x01x|Adecuación de huecos a dimensiones nueva carpintería, consistente en consolidación de las fábricas, demolición ensanchando o reduciendo el hueco a la dimensión de la nueva carpintería, con los mismos materiales, acabados revestimientos, ejecutado a mano, incluso adintelamiento cargadero si es necesario, medios auxiliares, andamios, eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13|
~D|DDDF.5x01x
|MOOA.8a\\1
\MOOA11a\\0.5
\PFFC.1bt\\6
\PBPM.1da\\0.01
\%\\0.03
\|
~C|PFFC.1bt|u|Ladrillo hueco db 28x13.5x9|0.2||3|
~T|PFFC.1bt|Ladrillo cerámico hueco doble, de 28x13.5x9cm, formato catalán, tipo tochana.|
~C|PBPM.1da|m3|Mto cto M-5 man|122.27||0|
~D|PBPM.1da
|MOOA12a\\2.8
\PBAC.2aa\\0.247
\PBRA.1abb\\1.755
\PBAA.1a\\0.256
\|
~C|PBAC.2aa|t|CEM II/B-P 32.5 N granel|166.8||3|
~T|PBAC.2aa|Cemento portland con puzolana CEM II/B-P 32.5 N, según norma  UNE-EN 197-1, a granel.|
~C|PBRA.1abb|t|Arena 0/3 triturada lvd 10km|12.4||3|
~C|PBAA.1a|m3|Agua|1.12||3|
~T|PBAA.1a|Agua.|
~C|DDDF.2x03|m2|DPT_Demolición fábrica ladrillo PYL,LH,LP hasta 1/2pie|12.41|301017|0|
~T|DDDF.2x03|Demolición de tabiquería interior y apertura de pasos, de fábrica de ladrillo cerámico hueco o perforado tomado con mortero de cemento y de hasta 1/2 pie de espesor, o de tabiquería en seco realizada por entremado trasdosado o autoportante de placa de yeso laminado,de cualquier tipología y espesor de estructura, incluso p.p. de revestimientos existentes en ambas caras (alicatados, guarnecidos o enfoscados) o rodapié, o remates superiores, realizado por medios mecánicos y/o manuales, nunca por vuelco en caso de tabiquería de ladrillo, incluso p.p. de refuerzo adintelado en apertura de pasos, limpeza de restos, con retirada de escombros y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE.|
~D|DDDF.2x03
|MOOA.8a\\0.15
\MOOA12a\\0.35
\MMMI.3ba\\0.05
\MMMD.5aa\\0.05
\%\\0.03
\|
~C|MMMI.3ba|h|Compr diésel 4m3|13.5||2|
~T|MMMI.3ba|Compresor portátil diésel de 4 m3/min de caudal y 7 kilos de presión, incluso seguro.|
~C|MMMD.5aa|h|Martll picador 80mm|3.21||2|
~T|MMMD.5aa|Martillo picador con un diametro de 80mm.|
~C|DDDR.1x01|m2|DSR_Demol pav piezas rigidas mec|9.25||0|
~T|DDDR.1x01|Demolición de pavimentos de piezas rigidas (terrazo, gres, marmol, etc), hasta cara superior de forjado o soporte base, incluso p.p. de rodapie, segun el caso, realizada con medios mecanicos y/o manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE.|
~D|DDDR.1x01
|MOOA.8a\\0.1
\MOOA12a\\0.17
\MMMI.3ba\\0.17
\MMMD.5aa\\0.17
\%\\0.03
\|
~C|DDDR.1x01bb|m2|Demolición tarima existente|104.92||0|
~T|DDDR.1x01bb|Demolición de tarimas y rampas existentes de madera o de piezas rigidas (terrazo, gres, marmol, etc), hasta cara superior de forjado o soporte base, limpieza y preparación de la cara superior de forjado, tras el levantado del pavimento, limpieza y retirada soportes sueltos o con poca adherencia, por medios manuales, cepillado y aspirado mecánico de polvo y partículas sueltas, hasta crear una superficie apta para colocar el puente de unión químico. Incluso p.p. de retirada de rodapie o zanquines, segun el caso, realizada con medios mecanicos y/o manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE.|
~D|DDDR.1x01bb
|MOOA.8a\\2
\MOOA12a\\2
\MMMI.3ba\\0.5
\MMMD.5aa\\0.6
\%\\0.03
\|
~C|DDDQ.6ax|m2|Retirada de gravilla|15.06||0|
~T|DDDQ.6ax|Retirada de gravilla en cubierta mediante medios manuales, con retirada de escombros y carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte.|
~D|DDDQ.6ax
|MOOA12a\\0.7
\%\\0.02
\|
~C|DDDE.5x01|m2|Apertura hueco forjado|675.23||0|
~T|DDDE.5x01|Apertura de hueco en de forjados unidireccionales, reticulares, o losas de hormigón armado o prefabricado, de hasta 40cm de canto, por medios manuales o mecánicos, compuestos por viguetas de hormigon "in situ", pretensado, armado o metalicas y entrevigado de hormigon o ceramico, corte de pilares, viguetas y elementos de hormigon, con maquinaria adecuada, martillo neumático y equipo de oxicorte, de ser necesario, incluso p.p. Corte elemento de hormigón armado de hasta 80cm de espesor realizado mediante equipo de corte de hilo diamante, incluida la realización de taladros para la introducción del hilo, saneado de bordes del elemento estructural y proteccion de sus elementos de hormigón y metalicos mediante morteros de reparación con pasivado armaduras, incluso apuntalamiento y desapuntalamiento, eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE e indicaciones de la DF.|
~D|DDDE.5x01
|MOOA12a\\10
\MMMI.3ba\\10
\MMMD.5aa\\5
\MMMD.9a\\0.4
\MMMD.2a\\0.1
\MMMD.3a\\5
\%\\0.02
\|
~C|MMMD.9a|h|Máquina granallado|59.75||2|
~T|MMMD.9a|Máquina de granallado para eliminación de marcas viales, con una ancho de trabajo de 410 mm, un rendimiento de hasta 200 m2, y una potencia de 20 CV, incluso sistema de reclado de granalla, aspirador y tubo de aspiración de 20 m de longitud y 150 mm de diámetro.|
~C|MMMD.2a|h|Equipo de oxicorte|10.89||2|
~T|MMMD.2a|Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.|
~C|MMMD.3a|h|Equipo rozador hilo diamante|55.03||2|
~T|MMMD.3a|Equipo rozador/corte de hilo diamante.|
~C|EFPY.1x22x|m2|Tabique provisional PYL cier entr obra 61/600 [12+48] +pta|28.08|300518|0|
~T|EFPY.1x22x|Tabique provisional durante las obras y de cierre entrada obra, mediante tabique, realizado mediante trasdosado autoportante libre sencillo 60.5/400 (48+12.5) (designación según ATEDY) de altura máxima 2.30 m, compuesto por una placa de yeso laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza. 
Incluso p.p. de sellado para evitar molestias al usuario, sobre el falso techo sellado mediante la misma partición a ejecutar en distintos momentos según se demuela, sellado mediante lámina de polietileno reforazado con perfiles apra evitar plenum, p.p. de puerta de acceo con llave. Todo según indicaciones de la DF. Medido a cinta corrida.|
~D|EFPY.1x22x
|EFPY.9aaaaaa\\1
\|
~C|EFPY.9aaaaaa|m2|Trasdosado 60.5/400 (48+12.5)|28.08||0|
~T|EFPY.9aaaaaa|Trasdosado autoportante libre sencillo 60.5/400 (48+12.5) (designación según ATEDY) de altura máxima 2.30 m, compuesto por una placa de yeso laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.|
~D|EFPY.9aaaaaa
|MOOA.8a\\0.28
\MOOA12a\\0.28
\PFPC.1ac\\1.05
\PFPP10b\\0.9
\PFPP.9b\\2.8
\PFPP13b\\0.8
\PFPP15a\\15
\PFPP19a\\5
\PFPP.8a\\0.33
\PFPP20a\\1.4
\%\\0.02
\|
~C|PFPC.1ac|m2|Placa yeso laminado A 12.5mm|6.35||3|
~C|PFPP10b|m|Cnl rail 48mm ancho p/pnl yeso|1.52|141196|3|
~C|PFPP.9b|m|Montante 48 p/tab yeso laminado|1.82|141196|3|
~C|PFPP13b|m|Banda acústica 45 mm|0.38||3|
~T|PFPP13b|Banda acústica de 3 mm de espesor y 45 cm de anchura, autoadhesiva, para aplicar sobre superficie de perfil que apoye contra la estructura existente en particiones de placa de yeso laminado.|
~C|PFPP15a|u|Tornillo 25mm p/pnl yeso|0.02||3|
~C|PFPP19a|u|Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL|0.03|200218|3|
~T|PFPP19a|Tornillo autoperforante de 13 mm de longitud.|
~C|PFPP.8a|kg|Pasta junta panel yeso s/cinta|1.41||3|
~C|PFPP20a|m|Cinta p/juntas PYL|0.09||3|
~T|PFPP20a|Cinta para sellado de juntas en sistemas de placa de yeso laminado.|
~C|DDDIx01|m2|Desm inst font|3.68|230518|0|
~T|DDDIx01|Desmontado de red de instalación de fontanería con grado de complejidad media, con recuperación de parte de elementos a determinar por DF y personal de mantenimiento y retirada a lugar de acopio determinado por la misma, incluyendo desconexión de acometidas para dejar la red sin carga, con vaciado de la misma antes de su desmontaje, con desistalación y desmontaje de cualquier elemento que forme parte de la instación, como tuberias de cualquier tipo de material, elementos de conexiones, valvulerias, etc, incluso retirada de escombros y carga sobre camion o contenedor de escombros, sin incluir transporte a vertedero, según NTE.|
~D|DDDIx01
|MOOF.9a\\0.05
\MOOA11a\\0.05
\MOOA12a\\0.05
\%\\0.03
\|
~C|DDDIx02|m2|Desm inst saneamiento|3.68|230518|0|
~T|DDDIx02|Desmontado de la red de instalación de saneamiento, con grado de complejidad media, con recuperación de parte de elementos a determinar por DF y personal de mantenimiento y retirada a lugar de acopio determinado por la misma, incluyendo desconexión de todas las conexiones a red de recogida interior del edificio y sellado para evitar retorno de olores al interior del edificio, con retirada de todo tipo de tuberias de la red de diferentes diámetros y materiales, cono todo tipo de conexiones y elementos que compongan la red existente, incluso retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE.|
~D|DDDIx02
|MOOF.9a\\0.05
\MOOA11a\\0.05
\MOOA12a\\0.05
\%\\0.03
\|
~C|DDDIx03|m2|Desm inst electr|3.82|230518|0|
~T|DDDIx03|Desmontado de la red de instalación eléctrica, cableado de instalaciones especiales y telecomunicaciones, con recuperación de parte de elementos a determinar por DF y personal de mantenimiento y retirada a lugar de acopio determinado por la misma, incluyendo desconexión de acometida de la instalación, con el fin de dejarla sin tensión, desmontaje de tubos de protección, cableado, mecanismos, luminarias, todo tipo de cuadros electricos, principales y secundarios, y cualquier tipo de elemento que componga la instalación a retirar, incluso retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE.|
~D|DDDIx03
|MOOE.9a\\0.03
\MOOE11a\\0.03
\MOOA11a\\0.05
\MOOA12a\\0.05
\%\\0.03
\|
~C|MOOE.9a|h|Oficial 2ª electricidad|28.72|090697|1|
~T|MOOE.9a|Oficial 2ª electricidad.|
~C|MOOE11a|h|Especialista electricidad|23.91|090697|1|
~T|MOOE11a|Especialista electricidad.|
~C|DDDIx05|m2|Desm inst resto|5.37|050916|0|
~T|DDDIx05|Desmontado del resto de las instalaciones afectadas en la zona de actuación (protección contra incendios, voz y datos, radiadores, etc...), con recuperación de parte de los elementos a determinar por DF, incluso p.p. de desconexión y demostaje de tuberias de cualquier tipo de material y diámetro, elementos de conexión, detección, pulsadores, retenedores, extinción, extintores, BIEs, tubos, cajas, mecanismos, etc, y cualquier elemento que componga la instalación existente, incluso, retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE.|
~D|DDDIx05
|MOOE.9a\\0.05
\MOOF.9a\\0.05
\MOOA.8a\\0.05
\MOOA12a\\0.05
\%0200\\0.03
\|
~C|%0200|%|Medios auxiliares|2||%|
~C|02#||MOVIMIENTO DE TIERRAS|0|260624|0|
~C|03#||INSTALACIÓN SANEAMIENTO|7206.9|260624|0|
~D|03#
|EISCx01\\10
\EISC13aco\\22
\EISC.2eb\\36
\EFPFD.9ad\\22
\ECPPR18aax\\11
\EIVGJ010\\10
\|
~C|EISCx01|u|Reubicación toma saneamiento|155.6|091218|0|
~T|EISCx01|Reubicación de toma de saneamiento existente a nueva ubicación, consistente en desmontaje, corte y adaptación de tubería existente, alargando hasta 2 m, mediante tubería de PVC, incluso p.p. p.p. de regatas, retacados y ayudas de albañilería, con todos los trabajos y material necesario para su integración en la red. Completamente realizado y en servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.|
~D|EISCx01
|MOOF.8a\\1
\MOOA12a\\0.6
\PISCR.1bd\\3
\%ppmat\\0.5
\%\\0.02
\|
~C|MOOF.8a|h|Oficial 1ª fontanería|28.72|090697|1|
~T|MOOF.8a|Oficial 1ª fontanería.|
~C|PISCR.1bd|m|Tubo eva Øvarios|20.11|091218|3|
~T|PISCR.1bd|Tubo evacuación  de diámetros varios, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego M1 según normas NF, para la evacuación de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de electrodomésticos, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento del precio del tubo del 50% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.|
~C|%ppmat|%|Pequeño material y accesorios|60.81|010415|%|
~T|%ppmat|Pequeño material y accesorios|
~C|EISC13aco|u|Conexión a red existente de saneamiento|63.3|091218|0|
~T|EISC13aco|Conexión a red existente de saneamiento, con todos los trabajos y material necesario para su integración en la red. Completamente realizado y en servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.|
~D|EISC13aco
|MOOA12a\\0.6
\MOOF.8a\\1
\%ppmat\\0.5
\%\\0.02
\|
~C|EISC.2eb|m|Conducción eva PP DN110 mm 30%acc|36.87||0|
~T|EISC.2eb|Conducción para evacuación de aguas residuales insonorizada, del tipo Triplus de Valsir (Italsan) o equivalente, en tubo liso saneamiento de polipropileno autoextinguible, triple capa PPH/MF/PPH de diámetro 110 mm, para canalización aérea, con unión por encastre, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.|
~D|EISC.2eb
|MOOA.8a\\0.15
\MOOA12a\\0.15
\MOOF.8a\\0.6
\PISC.4eb\\1
\PBAC.1ba\\0.01
\%\\0.02
\|
~C|PISC.4eb|m|Tubo eva PP autex Ø110mm 30%acc|10.14||3|
~T|PISC.4eb|Tubo liso para saneamiento de polipropileno autoextinguible, de diámetro 110 mm, para canalización aérea con unión por encastre y para la evacuación de todo tipo de aguas residuales, incluso las procedentes de electrodomésticos, hasta 95°C y pH entre 9 y 12, fabricado según Norma DIN 19560 y suministrado en tubos de 3 m, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.|
~C|PBAC.1ba|t|CEM I 42.5 R granel|178.5||3|
~T|PBAC.1ba|Cemento portland CEM I 42.5 R, según norma UNE-EN 197-1:2000 , a granel.|
~C|EFPFD.9ad|u|Desagües aparato sanitario|72.27|091218|0|
~T|EFPFD.9ad|Desague de aparato sanitario, de climatización, electrodoméstico, etc.., mediante tubería de evacuación de diámetros varios, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego M1 según normas NF, para la evacuación de todo tipo de aguas, contemplando 3 m de longitud, con incremento del precio del tubo del 50% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado, colocado y funcionando.|
~D|EFPFD.9ad
|PISCR.1bd\\3
\MOOF.8a\\0.2
\MOOF11a\\0.2
\%\\0.02
\|
~C|MOOF11a|h|Especialista fontanería|23.91|090697|1|
~T|MOOF11a|Especialista fontanería.|
~C|ECPPR18aax|u|Perforaciones en forjados + pachometro + JO|73.15|091218|0|
~T|ECPPR18aax|Perforación con corte húmedo vertical y horizontal (muros y forjados de hormigón armado o pretendado, etc...) de hasta 200 mm de diámetro, hasta una espesor máximo de 60 cm, mediante perforadora con corona diamantada, incluso p.p. ensayo de determinación del armado mediante pachometria para la localización de los elementos estructurales (vigas, viguetas) realizado por laboratorio, p.p. de preparación y protección de las estancias en zonas inferiores de trabajo, mediante laminas de protección impermeables, etc, para evitar el deterioro de revestimientos, mobiliario existente, y cualquier otro elemento suceptible de deterioro como instalacione de cualquier tipo e indole, con el fin de impedir su deterioro, incluso limpieza posterior de todos los restos y elementos de protección, retirada de restos de extracción y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, todo el proceso supervisado en cada perforación por el Jefe de Obra que estará presente. Según NTE e indicaciones de la DF. Totalmente terminado.|
~D|ECPPR18aax
|MOOA.8a\\0.2
\MMMY33a\\1
\CSSH22a\\1
\%\\0.02
\|
~C|MMMY33a|h|Sonda c/corona de diam|18.95||2|
~T|MMMY33a|Sonda rotativa con corona de diamante, para extracción de testigos en fábricas de piedra.|
~C|CSSH22a|u|Determinación armado pachometría|47.67||0|
~T|CSSH22a|Determinación del armado mediante pachometría (número de barras y disposición de las mismas).|
~C|EIVGJ010|u|Sellado manguito intumescente cortafuego.|32.63||0|
~T|EIVGJ010|Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios formado por manguito intumescente cortafuego con resistencia al fuego de 120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de hasta 160 mm de diámetro, que forma parte del sistema de evacuación y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso tornillos de fijación del manguito al paramento soporte. Totalmente montado.|
~D|EIVGJ010
|mt41mcf010f\\1
\MOOM.8a\\0.14
\%\\0.02
\|
~C|mt41mcf010f|u|Manguito intumescente cortafuego con resistencia al fuego de 120 minutos, para tubería combustible de 160 mm de diámetro, incluso tornillos de fijación.|27.97||3|
~C|MOOM.8a|h|Oficial 1ª metal|28.72|110697|1|
~T|MOOM.8a|Oficial 1ª metal.|
~C|04#||CIMENTACIÓN|0|260624|0|
~C|05#||ESTRUCTURA|4335.41|260624|0|
~D|05#
|EIIP18x120m2\\58.4
\EEHE.1x\\428.53
\|
~C|EIIP18x120m2|m2|Proyeccion mortero perlita-vermiculita REI-120|19.64|050208|0|
~T|EIIP18x120m2|Proyeccion de protección al fuego consistente en tratamiento de protección pasiva frente al fuego para elementos estructurales, mediante 
_Aislamiento ignífugo en estructura (vigas, forjados y pilares) del espesor necesario hasta alcanzar una REI-120, mediante la proyección neumática de mortero compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita, ligantes hidrálicos, controladores de fraguado y rodantes de proyección, de color blanco, de hasta 900 kg/dm3 de densidad, coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC, reacción al fuego A1 según R.D. 312/2005, aplicado según DB SI-6 del CTE, de espesor suficiente para alcanzar la REI necesaria, considerandose un precio promedio, en función de la masividad de los perfiles (para estructura metalica) o del espesor del recubrimiento de la armadura en elementos resistentes (para estructura HA) y de acuerdo con la CTE-DB-SI hasta alcanzar la EI exigida, aplicado por proyección neumática.
_incluso p.p. mejora estabilidad proyección mediante placas de nervometal o chapas de nervadas de acero galvanizado, suficientemente ancladas, formación de franjas parallamas, según sistema del instalador, eliminacion de restos y limpieza, emisión de certificado del instalador de la REI obtenida, totalmente terminado, según especificaciones del proyecto, realizado por empresa homologada por el fabricante, según normas del fabricante, pliego de condiciones y especificaciones de la D.F. Medida la superficie teórica del metal a proteger espuesta al fuego.|
~D|EIIP18x120m2
|EIIP18e\\1.05
\|
~C|EIIP18e|m2|Prot est met c/20mm mortero ign|18.7||0|
~T|EIIP18e|Protección contra el fuego de forjados, estructura metálicas o de madera mediante la proyección neumática de 20mm de mortero compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita, ligantes hidrálicos, controladores de fraguado y rodantes de proyección, de color blanco, 600 kg/m3 de densidad, coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC y reacción al fuego A1 según R.D. 842/2013, aplicado según DB SI-6 del CTE.|
~D|EIIP18e
|MOOA.8a\\0.23
\MOOA11a\\0.23
\PIIP27a\\0.02
\MMML19a\\0.23
\PBAA.1a\\0.02
\%\\0.02
\|
~C|PIIP27a|m3|Mortero ignífugo|351.62||3|
~T|PIIP27a|Mortero para la protección contra el fuego de elementos estructurales y cerramientos compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita, ligantes hidráluicos, controladores de fraguado y rodantes de proyección, de color blanco, 600 kg/m3 de densidad y  reacción al fuego A1 según el R.D. 312/2005,  por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.|
~C|MMML19a|h|Equipo proyección neumática|1.93||2|
~T|MMML19a|Equipo para proyección neumática de morteros.|
~C|EEHE.1x|kg|Acero laminado S 275 JR en estructuras (perfiles o armados). +antiox|7.15||0|
~T|EEHE.1x|Suministro y ejecución en zonas de dificil acceso, de acero laminado o armado S-275 JR en estructura: realizado con perfiles de tipología IPN, IPE, HEB, UPN, L, T, pletinas, platabandas, chapa, etc,  según planos de cálculo de proyecto, de directriz recta o curva, con uniones soldadas, "in situ" o de taller o atornillado, incluso parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos en vigas, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 1ª R, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, incluso p.p. medios auxiliares de elevación, andamios, anclaje de placas sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos quimicos M12, capa mortero autonivelante apoyo placas incluida, imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la superficie mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimación anticorrosiva, clasificada al fuego Bs1d0, soldable, todo ello según especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones, eliminacion de restos y limpieza, según NTE-EA, CTE SE-A e Código Estructural, especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones. Totalmente terminado, segun planos de proyecto. Medido únicamente el peso teórico del perfil.|
~D|EEHE.1x
|MMMG.2e\\0.02
\%\\0.02
\EEHE.1aaaaaa\\1.1
\|
~C|MMMG.2e|h|Cmn grúa cesta 35 m|185.5||2|
~T|MMMG.2e|Camión grua con cesta hasta 35 m de altura.|
~C|EEHE.1aaaaaa|kg|Suministro y montaje acero S 235 JR soldado|3.06||0|
~T|EEHE.1aaaaaa|Suministro de acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado con capa de imprimación antioxidante, con montaje soldado en estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE y Código Estructural.|
~D|EEHE.1aaaaaa
|MOOM.8a\\0.03
\MOOM11a\\0.03
\PEAP60aaaaa\\1
\PEAW.7a\\1
\%\\0.02
\|
~C|PEAP60aaaaa|kg|Acero S 235JR lmnd cal acab impr |1.33||3|
~T|PEAP60aaaaa|Acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, con capa de imprimación antioxidante.|
~C|PEAW.7a|u|Repercusión soldadura kg/est|0.09||3|
~T|PEAW.7a|Repercusión de soldadura por kg de estructura.|
~C|06#||FACHADAS|0|260624|0|
~C|07#||CUBIERTAS|18353.48|260624|0|
~D|07#
|ERSP.4fkb3Ab\\27.85
\RQAP.x01QAGR\\25
\EQTW.x22QTPb\\3.9
\EQAWxW1\\6
\EQTW.x01\\90
\|
~C|ERSP.4fkb3Ab|m2|Recolocación de pasos piezas piezas de hormigon e 4 cm|23.79||0|
~T|ERSP.4fkb3Ab|Formacion de paso sobre revestimiento de grava realizado mediante la colocacion de baldosas de hormigon tipo Filtro o similar, cuadradas, y de 4 cm de espesor, situadas segun planos de proyecto, incluso eliminación de restos y limpieza.|
~D|ERSP.4fkb3Ab
|MOOA.8a\\0.15
\MOOA12a\\0.15
\PRSRx01\\1
\%\\0.03
\|
~C|PRSRx01|m2|Baldosa hormigon 4cm|16.11||3|
~T|PRSRx01|Baldosa de hormigon rectangular y 4 cm. de espesor en bruto.|
~C|RQAP.x01QAGR|m2|QAGR_Revision y reparacion cubierta existente de grava|17.64||0|
~T|RQAP.x01QAGR|Revisión de cubierta existente de grava, consistente en la retirada de la cobertura de grava, saneado y reparación de las impermeabilizaciones existente, recuperación de pendientes para evitar duerma el agua (levantado impermeabilización, aislamientos, nivelación y reposición lámina), repaso de cazoletas y sumideros, y reposición de la cobertura de grava, por medios manuales, incluso p.p. repaso y revisión de sumideros, albardillas, mimbeles, y demás elementos de la cubierta, con retirada de escombros y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE.|
~D|RQAP.x01QAGR
|MOOA12a\\0.3
\MOOA11a\\0.2
\PNIL.3cacb\\1.1
\MMMD.6a\\0.1
\%\\0.03
\|
~C|PNIL.3cacb|m2|LBM (SBS)-40-FV PE|5.49||3|
~T|PNIL.3cacb|Lámina de betún polimérico modificado con elastómero SBS con marcado CE, tipo LBM (SBS)-40-FV, según norma UNE-EN 13.707, de 40gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio FV.100 (100 gr/m2), y acabada con polietileno como antiadherente en ambas caras, en rollos de 1m de ancho.|
~C|EQTW.x22QTPb|m2|QTP_Patinillo en cubierta sanida de instalaciones|126.46|130708|0|
~T|EQTW.x22QTPb|Cubierta patinillos acabado hormión, formada por tapado mediante tablero de bardos apoyado sobre cerramiento, con p.p. de refuerzo de perfiles en T en caso de dimensiones superirores a longitud del bardo, tomado con mortero de cemento, capa de regularización de 10 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/XC1  con mallazo electrosoldado ME 15x15 de diámetro 6-6 mm. y acabado fratasado, impermeabilización mediante capa de mortero cementoso, previa limpieza del soporte e imprimación adecuada, remates mediante enfoscado de mortero incluso p.p. formación de vuelos y goterones mediante enfoscado CSIII-W2, nivelación y aplomado, ejecución de encuentros, elementos especiales, colocación de cercos y recibido de carpintería, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-SE-F, CTE DB-SI, NTE/FFL. Todo segun planos de proyecto Medido en proyeccion horizontal.|
~D|EQTW.x22QTPb
|EQTW.3bd\\2
\ECSS.1bbba\\2
\ENIW.3a\\2
\ERPE.6abcbb\\0.3
\|
~C|EQTW.3bd|m2|Tablero bardo tejado 100x25x4cm|12.56||0|
~T|EQTW.3bd|Tablero de machihembrados cerámicos de 100x25x4cm, rejuntados con mortero de cemento y colocado en tejados, incluso replanteo, roturas y limpieza.|
~D|EQTW.3bd
|MOOA.8a\\0.12
\MOOA12a\\0.12
\PFFC.5i\\4.2
\PBPM.1da\\0.01
\%\\0.02
\|
~C|PFFC.5i|u|Bardo machihembrado 100x25x3.5|1.31||3|
~C|ECSS.1bbba|m2|Solera HA-25/P/20/XC1-ME 500 T 15x15 ø6 10cm|30.41||0|
~T|ECSS.1bbba|Solera de 10cm de espesor, de hormigón HA-25/P/20/XC1 fabricado en central, vertido mediante cubilote, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 6 mm de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según Código Estructural.|
~D|ECSS.1bbba
|MOOA.8a\\0.19
\MOOA11a\\0.19
\PBPC27abaaaa\\0.12
\PNTS.2bab\\0.05
\PBAA.1a\\0.1
\PEAM.3aac\\1.2
\PNIS.2b\\1.1
\MMMC11a\\0.08
\%\\0.02
\|
~C|PBPC27abaaaa|m3|HA-25/P/20/XC1|123.86||3|
~T|PBPC27abaaaa|Hormigón estructural de resistencia característica 25 N/mm², de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y clase de exposición con corrosión inducida por carbonatación en entorno seco o permanentemente húmedo XC1,, transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 o 9 m³ y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.|
~C|PNTS.2bab|m2|Panel EPS 0.034 e30mm|7.59||3|
~C|PEAM.3aac|m2|Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6|4.06||3|
~T|PEAM.3aac|Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 6-6mm y acero B 500 T.|
~C|PNIS.2b|m2|Lámina PE e=0.10mm|0.13||3|
~C|MMMC11a|h|Regla vibrante|6.12||2|
~T|MMMC11a|Regla vibrante de 3 a 6m.|
~C|ENIW.3a|m2|Impermeabilización depósito agua potable|18.17||0|
~T|ENIW.3a|Impermeabilización depósito agua potable mediante mortero impermeable de dos componentes, sulforesistente, elástico y flexible aplicado en 2 capas cruazadas.|
~D|ENIW.3a
|MOOA12a\\0.15
\PNIW.2a\\4.5
\PBAA.1a\\0.5
\%\\0.02
\|
~C|PNIW.2a|kg|Mortero impermeable|3.13||3|
~T|PNIW.2a|Mortero impermeable de dos componentes, sulforesistente, elástico y flexible.|
~C|ERPE.6abcbb|m2|Enfoscado CSIII-W2 frat hrz ext|13.92||0|
~T|ERPE.6abcbb|Enfoscado  sin maestrear fratasado, con mortero CSIII-W2 en paramento horizontal exterior.|
~D|ERPE.6abcbb
|MOOA.8a\\0.36
\MOOA12a\\0.18
\PRCM.5bcb\\0.01
\%\\0.02
\|
~C|PRCM.5bcb|t|Mortero industrial GP CSIII W2|68.3||3|
~T|PRCM.5bcb|Mortero de cemento para revocos y enlucidos, tipo GP CSIII W2, resistencia a compresión de 1.5 a 5 N/mm2, absorción de agua menor o igual a 0.2 Kg/m2.min0.5,  según norma UNE-EN 998-1, suministrado en sacos.|
~C|EQAWxW1|m2|Cubierta - Bancada metalica prefabricada para instalaciones - Walraven|488.81|110697|0|
~T|EQAWxW1|Suministro y montaje de bancada metalica prefabricada adecuada para el tipo de cubierta existente, en de apoyo equipos de climatización a instalar, sistema WALRAVEN o equivalente, para las cargas previstas en proyecto, sin dañar la cubierta existente, realizada mediante:
_Sistema de bancada de Walraven o equivalente, realizado bases de apoyo flotantes BIS Yeti 335, perfilerias de la gama BIS RapoidStrut BUP 1000, perfileria Maxx para cargas pesadas y conjunto de accesorios requeidos para el montaje con recubrimiento BUP1000. Todos los productos testados en cámara de niebla salina según ISO 9227 durante 1000 h sin aparición de oxido, con apoyos adecuados a pendiente y tipo de cubierta, anclajes entre elementos con unión mecánica.
_incluso p.p. preparación de la cubierta existente para en apoyo de bancada, reposición elementos dañados o modificados, y reparaciones de la impermeabilización si es el caso, medios auxiliares y de elevación necesarios, protecciones de la cubierta durante los trabajos, limpieza final. Certificado de cálculo de fabricante del sistema para cada una de los soportes ejecutados sobre la cubierta y estructura donde se ejecute. Certificado de garantía. Totalmente terminada.|
~D|EQAWxW1
|MOOA.8a\\2
\MOOA11a\\2
\MOOA12a\\2
\EQAWxPW1\\1.05
\%\\0.02
\|
~C|EQAWxPW1|m2|Bancada metalica prefabricada para instalaciones - Walraven|326.47|310524|3|
~T|EQAWxPW1|Sistema de bancada de Walraven o equivalente, realizado bases de apoyo flotantes BIS Yeti 335, perfilerias de la gama BIS RapoidStrut BUP 1000, perfileria Maxx para cargas pesadas y conjunto de accesorios requeidos para el montaje con recubrimiento BUP1000. Todos los productos testados en cámara de niebla salina según ISO 9227 durante 1000 h sin aparición de oxido, con apoyos adecuados a pendiente y tipo de cubierta, anclajes entre elementos con unión mecánica.
_Certificado de cálculo de fabricante del sistema para cada una de los soportes ejecutados sobre la cubierta y estructura donde se ejecute. Certificado de garantía.|
~C|EQTW.x01|m2|QVA Barrera acústica equipos en cubierta|147.66|010818|0|
~T|EQTW.x01|Suministro y colocación de barrera acústica en cubierta sobre estructura existente, modelo Acustimodul-80A de Acústica intergral, o equivalente, formada por módulos de paneles de chapa lisa prelacada exterior de 1 mm de espesor, y chapa mulperforara prelacada 0.5 mm, colores claros, material absorbente de lana de roca de 70 kg/m3, con velo negro, y 80 cm de espesor total, reacción al fuego Bs1d0, absorción acústica A, índice global de reducción acústica Rw 32 (-1;6) dB, índice evaluzaicón aislamiento ruido aéreo DLr 26 dB - categoria B3, índice evaluación absorción acústica Dla 15 dB - categoría A4, coef. absorción sonora ponderado 1,00, montado sobre perfileria del sistema, ensambado mediante perfiles PF80/03 y perfil de acabaod PF80/04, incluso p.p. medios auxiliares, piezas especiales de esquina, estructura autoportante realizada a base de acero S-275 JR galvanizado en caliente por inmersion en balsa de zinc fundido, con perfiles huecos de tipología hueco, redondo, cuadrado y rectangular, de dimensiones varias segun planos de proyecto, uniones soldadas, fijacion del panel a subestructura mediante tornillos galvanizados Z450 lacados en el mismo tono que la chapa con arandela metalica y neopreno, incluso p.p. apertura de huecos para el paso de instalaciones, remates, encuentros, cubrejuntas, elementos especiales, etc., realizados mediante chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor, acabado lacado, color a elegir, tanto por la parte exterior e interior, apoyo sobre estructura existente o bancadas de instalaciones, o formación de zuncho de hormigón de arriostramiento y protección de la cubierta incluido, accesorios de fijación y anclaje, solapes, elementos de union estancas entre placas, seguridad y estanqueidad, eliminacion de restos y limpieza. Medido en proyeccion horizontal. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.|
~D|EQTW.x01
|MOOA.8a\\0.02
\MOOA11a\\0.02
\PQTG.x20\\1
\PGTG.3x\\1
\%\\0.03
\EEHE.1aaaabb\\0.5
\|
~C|PQTG.x20|m2|Barrera acústica acústica|132.45|010818|3|
~T|PQTG.x20|Barrera acústica en cubierta, modelo Acustimodul-80A de Acústica intergral, o equivalente, de hasta 3,00 m de altura, formada por módulos de paneles de chapa lisa prelacada exterior de 1 mm de espesor, y chapa mulperforara prelacada 0.5 mm, colores claros, material absorbente de lana de roca de 70 kg/m3, con velo negro, y 80 cm de espesor total, reacción al fuego Bs1d0, absorción acústica A, índice global de reducción acústica Rw 32 (-1;6) dB, índice evaluzaicón aislamiento ruido aéreo DLr 26 dB - categoria B3, índice evaluación absorción acústica Dla 15 dB - categoría A4, coef. absorción sonora ponderado 1,00, montado sobre perfileria del sistema, ensambado mediante perfiles PF80/03 y perfil de acabaod PF80/04, incluso p.p. piezas especiales de esquina, remates, encuentros, cubrejuntas, elementos especiales, etc., realizados mediante chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor, acabado lacado, color a elegir.|
~C|PGTG.3x|pp|Remates, accesorios y fijaciones|8|290106|3|
~T|PGTG.3x|fijaciones del panel a subestructura mediante tornilleria lacada en el mismo tono que la chapa con arandela metalica y neopreno, incluso impermeabilización y junta de estanqueidad, p.p. de remates, encuentros, cubrejuntas, juntas con neopreno en los casos de union de aluminio-acero, elementos especiales, etc., realizados mediante chapa de aluminio de las mismas caracteristicas que el panel de 3 mm. de espesor, acabado lacado, color a elegir, tanto por la parte exterior e interior, accesorios de fijación y anclaje, solapes, piezas especiales, premarcos y juntas verticales/horizontales, formada por omega de aluminio lacado y provista de tapajuntas del mismo material que oculta la fijación e instalación en fachada, accesorios, elementos de union estancas entre placas, seguridad y estanqueidad, eliminacion de restos y limpieza. Medido en proyeccion horizontal|
~C|EEHE.1aaaabb|kg|Suministro y montaje acero S 235 JR atornillado|4.05||0|
~T|EEHE.1aaaabb|Suministro de acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado galvanizado conforme UNE ISO 1461:1999, con montaje atornillado en estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE y Código Estructural.|
~D|EEHE.1aaaabb
|MOOM.8a\\0.03
\MOOM11a\\0.03
\PEAP60aaaab\\1
\%\\0.02
\|
~C|PEAP60aaaab|kg|Acero S 235JR lmnd cal acab galv |2.39||3|
~T|PEAP60aaaab|Acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado galvanizado conforme UNE ISO 1461:1999.|
~C|09#||CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS EXTERIORES|2883.46|260624|0|
~D|09#
|EFTL.xCVLS3b\\2
\|
~C|EFTL.xCVLS3b|u|CVL1_Cambio de sentido puerta acceso edificio|1399.74|110609|0|
~T|EFTL.xCVLS3b|Desmontaje adecuacion y montaje cambiando sentido de apertura de puertas exterior de acceso existente. Totalmente terminada y funcionando.|
~D|EFTL.xCVLS3b
|MOOC.8a\\50
\matpanel02\\1
\%\\0.03
\|
~C|MOOC.8a|h|Oficial 1ª carpintería|27.09|170599|1|
~T|MOOC.8a|Oficial 1ª carpintería.|
~C|matpanel02|u|Materiales auxiliares fijacion+sellados|4.47|110609|3|
~T|matpanel02|Materiales auxiliares consistentes en calzos perimetrales y laterales, perfil de neopreno y sellados|
~C|10#||PARTICIONES-ALBAÑILERIA|130202.08|260624|0|
~D|10#
|EFCC.1x2PL\\18.47
\EFFC.1x2PLP12\\15.36
\EFFC.1x2PLH4\\18.33
\EFFC.1x2PLH7\\21
\EFFC.1x2PLH9\\6.05
\EFFC.1x2PLH11\\9.42
\EFPY.1xPY4\\25.32
\EFPY.2xPY4D\\18.42
\EFPY.2xPY7D\\372.26
\EFPY.2xPY9DF\\850.65
\EFPY.9xPYT4\\7.14
\EFPY.8xPYT1D\\1.89
\EFPY12xPYT4D\\9.38
\EFPY12xPYT7D\\11.19
\EFPY12xPYT7DF\\158.66
\EFPY.R\\3.12
\EFTYx1\\54
\EFTYx2\\2
\EFFW.4b\\11.6
\EQAW30bx\\2.24
\Ayud.elect02\\1790
\Ayud.climt02\\1790
\Ayud.font02\\1790
\Ayud.san02\\1790
\Ayud.espec02\\1790
\Ayud.Bie02\\1790
\|
~C|EFCC.1x2PL|m2|PLH11p_Cerr para rev LH11a+E (Patinillos)|75.59|130708|0|
~T|EFCC.1x2PL|Cerramiento para revestir en patinillos, compuesto fabrica de ladrillo cerámico hueco de 11 cm de espesor, aparejados y recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, para alturas mayores de 1,00, armada cada 4 hiladas mediante refuerzo estructural tipo "Brickforte" o "Murfor", o equivalente, de acero galvanizado colocado en la junta, enfoscado interior realizado con mortero hidrófugo de cemento portland CS III W1, de 1 cm de espesor, incluso humedecido del soporte, formación de dinteles y jambas acceso de instalaciones, incluso p.p. de nivelación y aplomado, ejecución de encuentros, elementos especiales, colocación de cercos y recibido de carpintería, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-SE-F, CTE DB-SI, NTE/FFL. Todo segun planos de proyecto y medido por frentes de fachada y cubrición (incluye las jambas y tapado de vierteaguas con pletina y perfileria anclado a elementos resistente), sin deduir los huecos de carpinteria.|
~D|EFCC.1x2PL
|EFFC.1aefb\\1
\ERPE.6dbbbc\\1.05
\|
~C|EFFC.1aefb|m2|Fab arm LH 24x11.5x11 e 11.5cm|65.67||0|
~T|EFFC.1aefb|Fábrica armada para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x11cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, con armadura prefabricada en celosía de 8 cm de ancho, con alambres longitudinales de 5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc, dispuesta cada 4 hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.|
~D|EFFC.1aefb
|MOOA.8a\\1.18
\MOOA11a\\0.59
\PFFC.1ch\\35
\PEAA10ca\\2.2
\PBPM.1da\\0.02
\%\\0.025
\|
~C|PFFC.1ch|u|Ladrillo hueco trip 24x11.5x11|0.24||3|
~C|PEAA10ca|m|Arm pref RND.4/Z-80 an 80 ø4|4.71||3|
~T|PEAA10ca|Armadura prefabricada tipo cercha, RND.4/Z-80. Celosía realizada con acero B 500 T, constituida por dos alambres paralelos de 4mm de diámetro, separados 5mm, unidos entre sí por un alambre soldado en zig zag de 3.75mm, soldado en el mismo plano, recubierta con una capa de zinc de 70 gr/m2, suministrado en piezas de 80mm de ancho y 3.05m de longitud, para fábricas armadas con juntas de mortero.|
~C|ERPE.6dbbbc|m2|Enfoscado CSIII-W1 rug vert int|9.45||0|
~T|ERPE.6dbbbc|Enfoscado  sin maestrear rugoso, con mortero CSIII-W1 en paramento vertical interior.|
~D|ERPE.6dbbbc
|MOOA.8a\\0.24
\MOOA12a\\0.12
\PRCM.5bbb\\0.01
\%\\0.02
\|
~C|PRCM.5bbb|t|Mortero industrial GP CSIII W1|60.79||3|
~T|PRCM.5bbb|Mortero de cemento para revocos y enlucidos, tipo GP CSIII W1, resistencia a compresión de 1.5 a 5 N/mm2, absorción de agua menor o igual a 0.4 Kg/m2.min0.5,  según norma UNE-EN 998-1, suministrado en sacos.|
~C|EFFC.1x2PLP12|m2|PLP12_Fabrica LCP 1/2 pie de LP 24x11.5x9 c/mcto M5 +arm|68.75||0|
~T|EFFC.1x2PLP12|Fabrica de 1/2 pie de espesor formada por ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, armada cada 5 hiladas mediante refuerzo estructural tipo "Brickforte" o "Murfor", o equivalente, de acero galvanizado colocado en la junta, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado, 
_incluso p.p. de formacion de cargadero-dintel realizado mediante vigueta prefabricada, o pieza equivalente, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas en el mortero, según UNE-EN, CTE-DB-SE-F y NTE-PTL. Medido a cinta corrida.|
~D|EFFC.1x2PLP12
|EFFC.1bdfb\\1
\|
~C|EFFC.1bdfb|m2|Fab arm LP 24x11.5x9 e 11.5cm|68.75||0|
~T|EFFC.1bdfb|Fábrica armada para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, con armadura prefabricada en celosía de 8 cm de ancho, con alambres longitudinales de 5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc, dispuesta cada 5 hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.|
~D|EFFC.1bdfb
|MOOA.8a\\1.338
\MOOA11a\\0.669
\PFFC.2c\\42
\PEAA10ca\\1.2
\PBPM.1da\\0.019
\%\\0.025
\|
~C|PFFC.2c|ud|Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9|0.25||3|
~C|EFFC.1x2PLH4|m2|PLH4_Tabique de LCH 24x11x4 c/mcto M5|33.68|230909|0|
~T|EFFC.1x2PLH4|Tabique de 4 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x4 cm, aparejados y recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado, incluso p.p. de formacion de cargadero-dintel realizado mediante elemento prefabricado armado o perfil metálico, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.|
~D|EFFC.1x2PLH4
|EFFC.1aaaa\\1
\|
~C|EFFC.1aaaa|m2|Fab  LH 24x11.5x4 e 4cm|33.68||0|
~T|EFFC.1aaaa|Fábrica para revestir, de 4cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x4cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.|
~D|EFFC.1aaaa
|MOOA.8a\\0.757
\MOOA11a\\0.379
\PFFC.1ac\\33
\PBPM.1da\\0.006
\%\\0.025
\|
~C|PFFC.1ac|ud|Ladrillo hueco senc 24x11.5x4|0.14||3|
~C|EFFC.1x2PLH7|m2|PLH7_Tabicón de LCH 24x11.5x7 c/mcto M5|35.66|230909|0|
~T|EFFC.1x2PLH7|Tabicón de 7 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., aparejados y recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado, incluso p.p. de formacion de cargadero-dintel realizado mediante elemento prefabricado armado o perfil metálico, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.|
~D|EFFC.1x2PLH7
|EFFC.1acca\\1
\|
~C|EFFC.1acca|m2|Fab  LH 24x11.5x7 e 7cm|35.66||0|
~T|EFFC.1acca|Fábrica para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.|
~D|EFFC.1acca
|MOOA.8a\\0.757
\MOOA11a\\0.379
\PFFC.1be\\33
\PBPM.1da\\0.011
\%\\0.025
\|
~C|PFFC.1be|u|Ladrillo hueco db 24x11.5x7|0.18|180297|3|
~C|EFFC.1x2PLH9|m2|PLH9_Tabicón de LCH 24x11.5x9 c/mcto M5|36.47|230909|0|
~T|EFFC.1x2PLH9|Tabicón de 9 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado, incluso p.p. de formacion de cargadero-dintel realizado mediante elemento prefabricado armado o perfil metálico, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.|
~D|EFFC.1x2PLH9
|EFFC.1agda\\1
\|
~C|EFFC.1agda|m2|Fab  LH 28x13.5x9 e 9cm|36.47||0|
~T|EFFC.1agda|Fábrica para revestir, de 9cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de 28x13.5x9cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.|
~D|EFFC.1agda
|MOOA.8a\\0.757
\MOOA11a\\0.379
\PFFC.1bt\\33
\PBPM.1da\\0.012
\%\\0.025
\|
~C|EFFC.1x2PLH11|m2|PLH11_Tabicón de LCH 24x11.5x11.5 c/mcto M5|40.77|230909|0|
~T|EFFC.1x2PLH11|Tabicón de 11 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x11 cm., aparejados y recibidos con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado, incluso p.p. de formacion de cargadero-dintel realizado mediante elemento prefabricado armado o perfil metálico, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.|
~D|EFFC.1x2PLH11
|EFFC.1aefa\\1
\|
~C|EFFC.1aefa|m2|Fab  LH 24x11.5x11 e 11.5cm|40.77||0|
~T|EFFC.1aefa|Fábrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x11cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.|
~D|EFFC.1aefa
|MOOA.8a\\0.803
\MOOA11a\\0.402
\PFFC.1ch\\35
\PBPM.1da\\0.018
\%\\0.025
\|
~C|EFPY.1xPY4|m2|PY4_Tb PYL 78/400 [15+48+15] MW60 (A/H1)|52.48||0|
~T|EFPY.1xPY4|Tabique autoportante sencillo 78/400 [15+48+15] MW60 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., a cada lado placa de yeso laminado de 15 mm, A interiores o H1 en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 45 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, incluso p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido a cinta corrida. 

Altura máxima= 2.8 m, 3.35 con perfil H.
Resistencia al fuego= EI 45
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 43.2|
~D|EFPY.1xPY4
|EEHE.1aaabba\\0.5
\EFPY.1abbaaa\\1
\|
~C|EEHE.1aaabba|kg|Suministro y montaje acero S 235 JR soldado|4.14||0|
~T|EEHE.1aaabba|Suministro de acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal o chapa, acabado galvanizado conforme UNE ISO 1461:1999, con montaje soldado en estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE y Código Estructural.|
~D|EEHE.1aaabba
|MOOM.8a\\0.03
\MOOM11a\\0.03
\PEAP60aaabb\\1
\PEAW.7a\\1
\%\\0.02
\|
~C|PEAP60aaabb|kg|Acero S 235JR lmnd cal acab galv |2.39||3|
~T|PEAP60aaabb|Acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal o chapa, acabado galvanizado conforme UNE ISO 1461:1999.|
~C|EFPY.1abbaaa|m2|Tb PYL 78/400 [15+48+15 H1] LM45|50.41||0|
~T|EFPY.1abbaaa|Entramado autoportante sencillo 78/400 [15+48+15 H1] LM45 (designación según ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado: una estándar (A según UNE-EN 520+A1) y otra aditivada para reducir la absorción superficial de agua (H1 según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente una a cada lado de una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 45 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 2.8 m
Resistencia al fuego= EI 45
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 43.2|
~D|EFPY.1abbaaa
|MOOA.8a\\0.28
\MOOA12a\\0.28
\PFPC.1ad\\1.05
\PFPC.1bd\\1.05
\PFPP10b\\0.9
\PFPP.9b\\2.8
\PFPP13b\\0.8
\PFPP15a\\30
\PFPP19a\\2
\PFPP.8a\\0.66
\PFPP20a\\2.8
\%\\0.02
\ENTD.1acd\\1.05
\|
~C|PFPC.1ad|m2|Placa yeso laminado A 15mm|7.34||3|
~C|PFPC.1bd|m2|Placa yeso laminado H1 15mm|11.34||3|
~T|PFPC.1bd|Placa prefabricada de yeso laminado con capacidad de absorción de agua en inmersión <=5% en peso y absorción superficial de agua <180 g/m2 con marcado CE, fabricada con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural y aditivada para reducir la absorción superficial de agua, designación H1 según UNE-EN 520, de 15 mm de espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2500, 2600 y 3000 mm; coeficiente de conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al fuego A2-s1,d0.|
~C|ENTD.1acd|m2|Aisl divs MW 0.037 45mm|7.91||0|
~T|ENTD.1acd|Aislamiento térmico en tabiques con entramado metálico, con lana mineral (MW) de 45 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.20 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5 según norma UNE-EN 13162:2002; incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.|
~D|ENTD.1acd
|MOOA.8a\\0.03
\MOOA12a\\0.03
\PNTL.7acd\\1.05
\PNTW36a\\1.5
\PBUA.9a\\0.1
\%\\0.01
\|
~C|PNTL.7acd|m2|MW 0.037 e45 mm|3.74||3|
~T|PNTL.7acd|Lana mineral (MW) sin revestimiento con marcado CE, de 45 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.20 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, para aplicación en divisorias interiores como aislante en tabiques con entramado metálico, código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5 según norma UNE-EN 13162.|
~C|PNTW36a|m|Cinta papel kraft autoadhesiva|0.74||3|
~T|PNTW36a|Cinta de papel Kraft aluminio, reforzado con hilos de fibra de vidrio textil autoadhesiva, ancho 63mm.|
~C|PBUA.9a|l|Adhesivo p/panel aisl y coquilla|13.92||3|
~T|PBUA.9a|Adhesivo especial para paneles aislantes y coquillas.|
~C|EFPY.2xPY4D|m2|PY4D_Tb PYL 120/400 [2x12,5+48+2x12,5] MW45 (A/H1)|71.97|301017|0|
~T|EFPY.2xPY4D|Tabique autoportante múltiple 98/400 [2x12,5+48+2x12,5] MW45 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo A interiores o H1 en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 45 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase a1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso rebaje para rodapié enrasado si es el caso, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido a cinta corrida.

Altura máxima= 3.3 m, 3.35 con perfil H.
Resistencia al fuego= EI 60
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 53|
~D|EFPY.2xPY4D
|EEHE.1aaabba\\0.5
\EFPY.2babaaa\\1
\|
~C|EFPY.2babaaa|m2|Tb PYL 98/400 [12.5 H1+12.5+48+12.5+12.5 H1] LM45|69.9||0|
~T|EFPY.2babaaa|Entramado autoportante múlitple 98/400 [12.5 H1+12.5+48+12.5+12.5 H1] LM45 (según ATEDY), compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado: una estándar (A según UNE-EN 520+A1) y otra aditivada para reducir la absorción superficial de agua (H1 según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 45 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 3.3 m
Resistencia al fuego= EI 60
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 53|
~D|EFPY.2babaaa
|MOOA.8a\\0.34
\MOOA12a\\0.34
\PFPC.1ac\\2.1
\PFPC.1bc\\2.1
\PFPP10b\\0.9
\PFPP.9b\\2.8
\PFPP13b\\0.8
\PFPP15a\\8
\PFPP15b\\30
\PFPP19a\\2
\PFPP.8a\\1.32
\PFPP20a\\5.6
\%\\0.02
\ENTD.1acd\\1.05
\|
~C|PFPC.1bc|m2|Placa yeso laminado H1 12.5mm|10.12|200218|3|
~T|PFPC.1bc|Placa prefabricada de yeso laminado con capacidad de absorción de agua en inmersión <=5% en peso y absorción superficial de agua <180 g/m2 con marcado CE, fabricada con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural y aditivada para reducir la absorción superficial de agua, designación H1 según UNE-EN 520, de 12.5 mm de espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2000, 2500, 2600 y 3000 mm; coeficiente de conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al fuego A2-s1,d0.|
~C|PFPP15b|u|Tornillo 35mm p/pnl yeso|0.02|301017|3|
~C|EFPY.2xPY7D|m2|PY7D_Tabique PYL 120/400 [2x12,5+70+2x12,5] MW60 (A/H1)|75.3|301017|0|
~T|EFPY.2xPY7D|Tabique autoportante múltiple 120/400 [2x12,5+70+2x12,5] MW60 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo A interiores o H1 en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase a1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso rebaje para rodapié enrasado si es el caso, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido a cinta corrida. 

Altura máxima= 4.25 m
Resistencia al fuego= EI 60
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9|
~D|EFPY.2xPY7D
|EEHE.1aaabba\\0.5
\EFPY.2bacbaa\\1
\|
~C|EFPY.2bacbaa|m2|Tb PYL 120/400 [12.5 H1+12.5+70+12.5+12.5 H1] LM60|73.23||0|
~T|EFPY.2bacbaa|Entramado autoportante múlitple 120/400 [12.5 H1+12.5+70+12.5+12.5 H1] LM60 (según ATEDY), compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado: una estándar (A según UNE-EN 520+A1) y otra aditivada para reducir la absorción superficial de agua (H1 según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 4.25 m
Resistencia al fuego= EI 60
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9|
~D|EFPY.2bacbaa
|MOOA.8a\\0.34
\MOOA12a\\0.34
\PFPC.1ac\\2.1
\PFPC.1bc\\2.1
\PFPP10c\\0.9
\PFPP.9c\\2.8
\PFPP13d\\0.8
\PFPP15a\\8
\PFPP15b\\30
\PFPP19a\\2
\PFPP.8a\\1.32
\PFPP20a\\5.6
\%\\0.02
\ENTD.1aed\\1.05
\|
~C|PFPP10c|m|Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso|1.85|301017|3|
~T|PFPP10c|Canal rail de 70 mm de ancho y 0.55 mm de espesor, de acero galvanizado laminado en frío, para entramados de fijación de las placas de yeso en barras de longitudes de 3000 mm.|
~C|PFPP.9c|m|Montante 70 p/tab yeso laminado|2.28|301017|3|
~T|PFPP.9c|Montante de 70 mm de anchura y 0.6 mm de espesor, de acero galvanizado laminado en frío, para la fijación de las placas de yeso en longitudes de 2490-3990 mm.|
~C|PFPP13d|m|Banda acústica 70 mm|0.49||3|
~T|PFPP13d|Banda acústica de 3 mm de espesor y 70 cm de anchura, autoadhesiva, para aplicar sobre superficie de perfil que apoye contra la estructura existente en particiones de placa de yeso laminado.|
~C|ENTD.1aed|m2|Aisl divs MW 0.037 60mm|9.47||0|
~T|ENTD.1aed|Aislamiento térmico en tabiques con entramado metálico, con lana mineral (MW) de 60 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.60 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 según norma UNE-EN 13162:2002; incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.|
~D|ENTD.1aed
|MOOA.8a\\0.03
\MOOA12a\\0.03
\PNTL.7aed\\1.05
\PNTW36a\\1.5
\PBUA.9a\\0.1
\%\\0.01
\|
~C|PNTL.7aed|m2|MW 0.037 e60 mm|5.22||3|
~T|PNTL.7aed|Lana mineral (MW) sin revestimiento con marcado CE, de 60 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.60 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, para aplicación en divisorias interiores como aislante en tabiques con entramado metálico, código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 según norma UNE-EN 13162.|
~C|EFPY.2xPY9DF|m2|PY9DF_Tabique EI-120 PYL 140/400 [2x12df,5+90+2x12,5df] MW60 (DF) EI120|82.67|301017|0|
~T|EFPY.2xPY9DF|Tabique autoportante múltiple 140/400 [2x12,5+90+2x12,5] MW60 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 90 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo (DF según UNE-EN 520+A1), de borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase a1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso rebaje para rodapié enrasado si es el caso, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido a cinta corrida. 

Altura máxima= 4 m
Resistencia al fuego= EI 120
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9|
~D|EFPY.2xPY9DF
|EEHE.1aaabba\\0.5
\EFPY.2daccaa\\1
\|
~C|EFPY.2daccaa|m2|Tb PYL 140/400 [2x12.5 DF+90+2x12.5 DF] LM60|80.6||0|
~T|EFPY.2daccaa|Entramado autoportante múlitple 140/400 [2x12.5 DF+90+2x12.5 DF] LM60 (según ATEDY), compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado resistentes al fuego y reforzadas con fibra de vidrio de hilo corto no tejido (DF) de 12.5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 90 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 4 m
Resistencia al fuego= EI 120
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9|
~D|EFPY.2daccaa
|MOOA.8a\\0.34
\MOOA12a\\0.34
\PFPC.1cc\\4.2
\PFPP10d\\0.9
\PFPP.9d\\2.8
\PFPP13d\\0.8
\PFPP15a\\8
\PFPP15b\\30
\PFPP19a\\2
\PFPP.8a\\1.32
\PFPP20a\\5.6
\%\\0.02
\ENTD.1aed\\1.05
\|
~C|PFPC.1cc|m2|Placa yeso laminado FD 12.5mm|9.08|200218|3|
~T|PFPC.1cc|Placa prefabricada de yeso laminado resistente al fuego con marcado CE, fabricada con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural reforzada con fibra de vidrio de hilo corto no tejido, designación FD según UNE-EN 520, de 12.5 mm de espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2000, 2500 y 3000 mm; coeficiente de conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al fuego A2-s1,d0.|
~C|PFPP10d|m|Cnl rail 90mm ancho p/pnl yeso|2.57||3|
~T|PFPP10d|Canal rail de 90 mm de ancho y 0.55 mm de espesor, de acero galvanizado laminado en frío, para entramados de fijación de las placas de yeso en barras de longitudes de 3000 mm.|
~C|PFPP.9d|m|Montante 90 p/tab yeso laminado|3.36||3|
~T|PFPP.9d|Montante de 90 mm de anchura y 0.6 mm de espesor, de acero galvanizado laminado en frío, para la fijación de las placas de yeso en longitudes de 2490-3990 mm.|
~C|EFPY.9xPYT4|m2|PYT4_Tds PYL 63/400 (48+15) MW45 (A/H1)|37.24||0|
~T|EFPY.9xPYT4|Trasdosado autoportante libre multiple 63/400 (48+15) MW45 (designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical, con una separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 15 mm, A interior o H1 en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE DB-SE-A, y colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE, planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. Medido a cinta corrida. 

Altura máxima = 2.35 m y 2.80 m con perfil en H, 10 m arriostrado a pared.|
~D|EFPY.9xPYT4
|EFPY.9ababaa\\1
\|
~C|EFPY.9ababaa|m2|Trasdosado 63/400 (48+15) LM45|37.24||0|
~T|EFPY.9ababaa|Trasdosado autoportante libre sencillo 63/400 (48+15) LM45 (designación según ATEDY) de altura máxima 2.30 m, compuesto por una placa de yeso laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.|
~D|EFPY.9ababaa
|MOOA.8a\\0.28
\MOOA12a\\0.28
\PFPC.1ad\\1.05
\PFPP10b\\0.9
\PFPP.9b\\2.8
\PFPP13b\\0.8
\PFPP15a\\15
\PFPP19a\\5
\PFPP.8a\\0.33
\PFPP20a\\1.4
\%\\0.02
\ENTF.1bace\\1.05
\|
~C|ENTF.1bace|m2|MW 0.037 e 45mm interior/sob perfilería|7.71||0|
~T|ENTF.1bace|Aislamiento térmico interior en trasdosados autoportantes sobre perfiles, con lana mineral (MW) de 45mm de espesor, sin revestimiento, conductividad térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.20 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, para aplicación en fachadas como aislante interior en trasdosados autoportantes sobre perfiles, código de designación MW-EN 13162-T3-WS-M1-AW0,70-AFr5 según norma UNE-EN 13162; incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.|
~D|ENTF.1bace
|MOOA.8a\\0.05
\MOOA12a\\0.05
\PNTL.3bace\\1.05
\PNTW36a\\1.5
\PBUA.9a\\0.1
\%\\0.01
\|
~C|PNTL.3bace|m2|MW 0.037 e 45mm interior/sob perfilería|2.67||3|
~T|PNTL.3bace|Lana mineral (MW) con marcado CE, de 45mm de espesor, sin revestimiento, conductividad térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.22 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, para aplicación en fachadas como aislante interior en trasdosados autoportantes sobre perfiles, código de designación MW-EN 13162-T3-WS-M1-AW0,70-AFr5 según norma UNE-EN 13162.|
~C|EFPY.8xPYT1D|m2|PYT1D_Tds PYL (omega+2x12.5) (A/H1)|38.91||0|
~T|EFPY.8xPYT1D|Trasdosado directo con perfil omega/pasta de agarre a más ganar {15} (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente, compuesto por doble placa de yeso laminado de 12.5 mm, tipo A interior o H1 en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, atornillada con estructura de maestras omega de acero galvanizado de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte cada 400mm, o recibido con material de agarre directamente sobre el paramento vertical, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE, planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. Medido a cinta corrida.|
~D|EFPY.8xPYT1D
|EFPY.8abaa\\1
\|
~C|EFPY.8abaa|m2|Trsd directo c/perfil aux {12.5+12.5}|38.91||0|
~T|EFPY.8abaa|Trasdosado directo con perfil auxiliar {12.5+12.5} (designación según ATEDY) de altura máxima 9 m, compuesto por dos placas de yeso laminado: una estándar (A según UNE-EN 520+A1) y otra aditivada para reducir la absorción superficial de agua (H1 según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, atornilladas con estructura de maestras omega de acero galvanizado de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte cada 400 mm; listo para pintar; incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza.|
~D|EFPY.8abaa
|MOOA.8a\\0.25
\MOOA12a\\0.25
\PFPC.1ac\\1.05
\PFPC.1bc\\1.05
\PFPP.5a\\1.4
\PFPP.8b\\0.33
\PFPP15a\\15
\PFPP15c\\8
\PFPP11b\\3.5
\%\\0.02
\|
~C|PFPP.5a|m|Banda papel microperforado alt r|0.05|100497|3|
~T|PFPP.5a|Banda de papel microperforado de alta resistencia, para juntas de paneles de yeso, suministrado en rollos de 150m.|
~C|PFPP.8b|kg|Pasta junta panel yeso c/cinta|4.69||3|
~T|PFPP.8b|Pasta para juntas de panel de yeso con cinta, en sacos de 25Kg.|
~C|PFPP15c|u|Tornillo 45mm p/pnl yeso|0.03||3|
~C|PFPP11b|m|Maestra fj pl yeso 82x16mm|2.01||3|
~T|PFPP11b|Maestra de 82x16 mm y 0.55 mm de espesor, para fijación de las placas de yeso, de perfil galvanizado, suministrada en barras de 3m de longitud.|
~C|EFPY12xPYT4D|m2|PYT4D_Tds PYL 73/400(48+2x12.5)MW45 (A/H1)|48.86|220909|0|
~T|EFPY12xPYT4D|Trasdosado autoportante libre multiple 73/400 (48+2x12.5) MW45(designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical,  con una separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5 mm, tipo A interior o H1 en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga,según posición, de borde afinado, listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE DB-SE-A, y colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, incluso rebaje para rodapié enrasado si es el caso, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE, planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. Medido a cinta corrida.

Altura máxima = 2.35 m y 2.80 m con perfil en H, 10 m arriostrado a pared.|
~D|EFPY12xPYT4D
|EFPY12baaba\\1
\|
~C|EFPY12baaba|m2|Trasdosado 73/400(48+12.5+12.5 H1) LM45|48.86||0|
~T|EFPY12baaba|Trasdosado autoportante arriostrado múltiple 73/400(48+12.5+12.5 H1) LM45 (designación según ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado: una estándar (A según UNE-EN 520+A1) y otra aditivada para reducir la absorción superficial de agua (H1 según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.|
~D|EFPY12baaba
|MOOA.8a\\0.3
\MOOA12a\\0.3
\PFPC.1ac\\1.05
\PFPC.1bc\\1.05
\PFPP10b\\0.9
\PFPP.9b\\2.8
\PFPP16a\\1.3
\PFPP13b\\0.8
\PFPP15c\\15
\PFPP19a\\5
\PFPP.8a\\0.33
\PFPP20a\\1.4
\%\\0.02
\ENTF.1bace\\1.05
\|
~C|PFPP16a|u|Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso|0.55||3|
~T|PFPP16a|Ángulo de acero de dimensiones 50x35x60mm, de espesor 0.80mm, para anclaje de paneles de yeso a la estructura.|
~C|EFPY12xPYT7D|m2|PYT7D_Tds PYL 95/400 (70+2x12.5) MW45 (A/H1)|51.55|180718|0|
~T|EFPY12xPYT7D|Trasdosado autoportante libre multiple 95/400 (70+2x12.5) MW60(designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical, con una separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5 mm, tipo A interior o H1 en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE DB-SE-A, y colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, arriostrado a estructura, incluso rebaje para rodapié enrasado si es el caso, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE, planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. Medido a cinta corrida.|
~D|EFPY12xPYT7D
|EFPY12babca\\1
\|
~C|EFPY12babca|m2|Trasdosado 95/400(70+12.5+12.5 H1) LM60|51.55||0|
~T|EFPY12babca|Trasdosado autoportante arriostrado múltiple 95/400(70+12.5+12.5 H1) LM60 (designación según ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado: una estándar (A según UNE-EN 520+A1) y otra aditivada para reducir la absorción superficial de agua (H1 según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.|
~D|EFPY12babca
|MOOA.8a\\0.3
\MOOA12a\\0.3
\PFPC.1ac\\1.05
\PFPC.1bc\\1.05
\PFPP10c\\0.9
\PFPP.9c\\2.8
\PFPP16a\\1.3
\PFPP13d\\0.8
\PFPP15c\\15
\PFPP19a\\5
\PFPP.8a\\0.33
\PFPP20a\\1.4
\%\\0.02
\ENTF.1baee\\1.05
\|
~C|ENTF.1baee|m2|MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería|8.66||0|
~T|ENTF.1baee|Aislamiento térmico interior en trasdosados autoportantes sobre perfiles, con lana mineral (MW) de 60mm de espesor, sin revestimiento, conductividad térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.60 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, para aplicación en fachadas como aislante interior en trasdosados autoportantes sobre perfiles, código de designación MW-EN 13162-T3-WS-M1-AW0,80-AFr5 según norma UNE-EN 13162; incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.|
~D|ENTF.1baee
|MOOA.8a\\0.05
\MOOA12a\\0.05
\PNTL.3baee\\1.05
\PNTW36a\\1.5
\PBUA.9a\\0.1
\%\\0.01
\|
~C|PNTL.3baee|m2|MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería|3.56||3|
~T|PNTL.3baee|Lana mineral (MW) con marcado CE, de 60mm de espesor, sin revestimiento, conductividad térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.62 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, para aplicación en fachadas como aislante interior en trasdosados autoportantes sobre perfiles, código de designación MW-EN 13162-T3-WS-M1-AW0,80-AFr5 según norma UNE-EN 13162.|
~C|EFPY12xPYT7DF|m2|PYT7DF_Trasdosado EI-120 PYL 120/400(70+2x12.5df)MW45 (DF) EI-120|50.66|220909|0|
~T|EFPY12xPYT7DF|Trasdosado autoportante libre multiple 120/400 (48+2x12.5df) MW45(designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente, compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical,  con una separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5 mm, tipo (DF según UNE-EN 520+A1) o (DHF1I) en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga,según posición, de borde afinado, listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE DB-SE-A, y colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso rebaje para rodapié enrasado si es el caso,incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE, planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. Medido a cinta corrida.

Altura máxima = 2.80 m y 3.35 m con perfil en H, 10 m arriostrado a pared
Resistencia al fuego = EI120,|
~D|EFPY12xPYT7DF
|EFPY12daaba\\1
\|
~C|EFPY12daaba|m2|Trasdosado 73/400(48+12.5 DF+12.5 DF) LM45|50.66||0|
~T|EFPY12daaba|Trasdosado autoportante arriostrado múltiple 73/400(48+12.5 DF+12.5 DF) LM45 (designación según ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado resistentes al fuego y reforzadas con fibra de vidrio de hilo corto no tejido (DF según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.|
~D|EFPY12daaba
|MOOA.8a\\0.3
\MOOA12a\\0.3
\PFPC.1cc\\2.1
\PFPP10b\\0.9
\PFPP.9b\\2.8
\PFPP16a\\1.3
\PFPP13b\\0.8
\PFPP15c\\15
\PFPP19a\\5
\PFPP.8a\\0.33
\PFPP20a\\1.4
\%\\0.02
\ENTF.1bace\\1.05
\|
~C|EFPY.R|m2|PYRD Refuerzo aparatos y herrajes [1x12.5 DHF1I]|20.8||0|
~T|EFPY.R|Refuerzo de sanitarios, aparatos y herrajes, sobre tabiqueria en seco realizado mediante sustitución de las placas de yeso laminado por doble placa de yeso de alta dureza e hidrófuga de 12.5 mm (IDF según UNE-EN 520+A1) o placa cementosa, incluso refuerzo de perfiles de acero galvanizado en disposición reforzada (H), con la misma separación del paramento a reforzar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.|
~D|EFPY.R
|MOOA.8a\\0.05
\MOOA12a\\0.05
\PFPC.1fc\\1.05
\PFPP.9c\\2.05
\PFPP13d\\1.6
\PFPP15a\\4
\PFPP15b\\10
\PFPP19a\\10
\PFPP.8a\\0.55
\PFPP20a\\2.3
\%\\0.02
\|
~C|PFPC.1fc|m2|Placa yeso laminado DHF1A 12.5mm|10.51||3|
~T|PFPC.1fc|Placa prefabricada de yeso laminado especial de alta densidad y resistencia con marcado CE, fabricada con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural con fibra de vidrio incorporada, aditivos para mejorar la dureza superficial: huella < 15 mm ø y reducir la absorción de agua <=5% en peso, designación DHF1A según UNE-EN 520, de 12.5 mm de espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2500, 2600 y 3000 mm; coeficiente de conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al fuego A2-s1,d0.|
~C|EFTYx1|u|Refuerzo carpinteria exterior-interior ac galvanizado|78.72||0|
~T|EFTYx1|Formación de refuerzo de la carpinteria exterior e interior ubicada en paramentos de carton-yeso, compuesto por montantes de acero S-275-JR galvanizado en caliente mediante inmersión en balsa de zinc fundido, realizado con perfileria tubular hueca de seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., de diversas tipologias y dimensiones, segun NTE-EA y NBE-EA-95, segun necesidades en base al tipo y dimension de carpinteria a colocar, colocados por el interior de la tabiqueria de carton-yeso consistente en dos montantes colocados a los 2 laterales de la carpinteria fijados a los forjados mediante placas de anclaje y fijaciones mecánicas tipo tacos expansibles o quimicos  y 2 travesaños soldados a los montantes (1 en caso de puertas) de forma que el hueco quede perimetralmente confinado entre los perfiles, con pletina o aleta perimetral a ambas caras del perfil para remate de tabiquería de yeso laminado, con uniones soldadas "in situ" o de taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y esparragos, despuntes, perfiles de rigidización, eliminacion de restos y limpieza. Todo colocado, cuantia y numero de perfiles segun planos de proyecto y especificaciones de la D.F. Medido considerando 1 ud por cada ud. de carpinteria.|
~D|EFTYx1
|MOOA12a\\0.35
\MOOA.8a\\0.35
\MOOM.8a\\0.2
\MOOM11a\\0.2
\PEAP60aaaab\\20
\PEAW.7a\\20
\%\\0.03
\|
~C|EFTYx2|u|Refuerzo mobiliario-aparatos sanitarios colgados ac galvanizado|48.18|180307|0|
~T|EFTYx2|Formación de refuerzo para mobiliario y aparatos sanitarios colgados sobre paramentos de carton-yeso, compuesto por montantes de acero S-275-JR realizado con perfiles de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L, T, tubulares, conformados, etc, de dimensiones varias, con uniones soldadas, galvanizados en caliente mediante inmersión en balsa de zinc fundido, colocados por el interior de la tabiqueria de carton-yeso, fijados a los forjados mediante placas de anclaje y fijaciones mecánicas tipo tacos expansibles o quimicos, e interposición de placas metálicas adecuadas o de madera hidrófuga de espesor suficiente entre perfiles debidamente anclada a estos, según solución homologada por el fabricante, incluso parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y esparragos, despuntes, perfiles de rigidización, eliminacion de restos y limpieza. Todo colocado, cuantia y numero de perfiles segun planos de proyecto y especificaciones de la D.F. Medido considerando 1 ud por cada sanitario o ml. de mobiliario.|
~D|EFTYx2
|MOOA12a\\0.3
\MOOA.8a\\0.3
\MOOM.8a\\0.2
\MOOM12a\\0.1
\PEAP60aaaab\\10
\PEAW.7a\\10
\%\\0.03
\|
~C|MOOM12a|h|Peón metal|22.74|110697|1|
~T|MOOM12a|Peón metal.|
~C|EFFW.4b|m|Formación peldaño LCH 24x11.5x7|17.05||0|
~T|EFFW.4b|Formación de peldaño de escalera mediante ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7cm, recibidos con mortero de cemento M-5, incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.|
~D|EFFW.4b
|MOOA.9a\\0.36
\MOOA12a\\0.18
\PFFC.1be\\16
\PBPM.1da\\0.01
\%\\0.02
\|
~C|EQAW30bx|m2|Tablero bardo azotea 100x25x4cm|9.53||0|
~T|EQAW30bx|Formación de plataforma de escalera mediante tablero de machihembrados cerámicos de 100x25x4cm, rejuntados con mortero de cemento y colocado en azoteas, incluso replanteo, roturas y limpieza.|
~D|EQAW30bx
|MOOA.8a\\0.1
\MOOA12a\\0.05
\PFFC.5i\\4.2
\PBPM.1da\\0.002
\%\\0.02
\|
~C|Ayud.elect02|m2|Ayudas albañilería instal electr|0.93||0|
~T|Ayud.elect02|Ayudas de albañileria en instalación eléctrica, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de electricidad a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todo tipo de ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de electricidad, completamente acabada y según planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios, cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.|
~D|Ayud.elect02
|MOOA.9a\\0.02
\MOOA12a\\0.02
\%\\0.02
\|
~C|Ayud.climt02|m2|Ayudas albañileria instal calefacción|0.71||0|
~T|Ayud.climt02|Ayudas de albañileria en instalación de calefacción, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de calefacción a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todo tipo de ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de climatización, completamente acabada y según planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios, cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.|
~D|Ayud.climt02
|MOOA.9a\\0.02
\MOOA12a\\0.01
\%\\0.02
\|
~C|Ayud.font02|m2|Ayudas albañileria instal font|0.47||0|
~T|Ayud.font02|Ayudas de albañileria en instalación de fontaneria, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de fontaneria a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todas las ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de fontaneria, completamente acabada y según planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios, cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.|
~D|Ayud.font02
|MOOA.9a\\0.01
\MOOA12a\\0.01
\%\\0.02
\|
~C|Ayud.san02|m2|Ayudas albañileria instal saneam|0.47||0|
~T|Ayud.san02|Ayudas de albañileria en instalación de saneamiento,sin incluir pasos o perforaciones en estructura armada, como  forjados bidireccionales o reticulados, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de saneamiento a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones de los mismos y todas las ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de saneamiento, completamente acabada y según planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios, cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.|
~D|Ayud.san02
|MOOA.9a\\0.01
\MOOA12a\\0.01
\%\\0.02
\|
~C|Ayud.espec02|m2|Ayudas albañileria instal especiales|0.59||0|
~T|Ayud.espec02|Ayudas de albañileria en instalación especiales, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones especiales a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todas las ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación especial, completamente acabada y según planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios, cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.|
~D|Ayud.espec02
|MOOA.9a\\0.015
\MOOA12a\\0.01
\%\\0.02
\|
~C|Ayud.Bie02|m2|Ayudas albañileria instal Bie,s|0.71||0|
~T|Ayud.Bie02|Ayudas de albañileria en instalación de BIE,s, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalacione de BIE,s a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todas las ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda las instalaciones de BIE,s, completamente acabada y según planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios, cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.|
~D|Ayud.Bie02
|MOOA.9a\\0.02
\MOOA12a\\0.01
\%\\0.02
\|
~C|11#||CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS INTERIORES|232122.66|150724|0|
~D|11#
|EIIP15xEI90\\17
\EFTMxM60\\6
\EFTMxM70h\\2
\EFTMxM80\\12
\EFTMxM80T\\82
\EFTMxM85\\8
\EFTMxM85TL\\4
\EFTMxVM1\\28
\EFTM.5xCM90S\\10
\EFTMxM150A\\2
\EFTMxM150AT\\4
\EFTMxM150ATL\\14
\EIIP.1xI90\\8
\EIIP.1xI120\\17
\EIIP.2xI150\\3
\EIIPxIJ\\13.2
\EFSB24ax01\\187.5
\EFSB24ax02\\5.9
\ERPP10aab\\79.38
\ERPP.5aaaa\\375
\EFTZx30\\220
\EFTZx20b\\1
\|
~C|EIIP15xEI90|m2|Lucernario pisable Carp Fija Acero carbono+AL + vidrio EI-60 JANSEN|3200.11|010818|0|
~T|EIIP15xEI90|Suministro y colocación de lucernario pisable de carpintería fija acristalada EI-60-C5, de JANSEN o equivalente, realizada con perfileria de acero al carbono de tipologia y dimensiones segun planos de proyecto y calculo en base a la dimension y peso del vidrio a colocar, con parte proporcional de juntas intumescentes y revestida con chapa de aluminio extruído según Norma UNE 38.337/1.3441, con sello de calidad ISO-9002, con aleacion 6063, tratamiento termico T-5, de espesor 1.60-1.70 mm, compuesto por marcos tubulares de dimensiones necesarias para forro de perfileria de acero, acabado anodizado en plata mate segun la marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo de 25 micras, angulos vulcanizados, juntas acristalamiento y juntas interior y exterior intumescentes color gris o negro según muestras a elegir por DF, acristalada mediante vidrio estratificado transparente de hasta 25mm de espesor, garantizando una resistencia al fuego EI 60, por el fabricante, vidrio laminar con gel intumescente, siendo el mismo vidrio o u otro sobre el mismo para garantizar sea transitable usuario, p.p. de perfileria de refuerzo, colocacion de funda entre perfiles de acero y aluminio, que evite el par galvanico, de ser necesario, incluso p.p. de estructura autoportante necesaria del mismmo sistema para la luz de la doble altura existente, para fijacion de la carpinteria embebida en la tabiqueria con perfiles de acero al carbono, ancladas de suelo a techo mediante tacos expandibles, p.p. medios auxiliares de elevación, de accesorios, elementos de anclaje y fijacion mediante tornilleria de acero inox. tipo allen, remates, nivelado y aplomado, eliminacion de restos y limpieza. Segun planos de proyecto y muestras previas montadas. Totalmente terminado segun planos de proyecto y especificaciones de la D.F.|
~D|EIIP15xEI90
|MOOC.8a\\6
\MOOC10a\\6
\MOOA.8a\\0.08
\vfijo1EI30\\1.05
\PIIP23acx\\1.05
\PIIP24a\\8
\matagarre2\\1
\%\\0.02
\|
~C|MOOC10a|h|Ayudante carpintería|20.81|050697|1|
~T|MOOC10a|Ayudante carpintería.|
~C|vfijo1EI30|m2|Carpinteria fija ac carb para lucernario pisable EI 60|863.14|010818|3|
~T|vfijo1EI30|Carpintería fija para lucernario pisable, EI-60-C5 realizada con perfileria de acero al carbono de tipologia y dimensiones segun calculo en base a la dimension y peso del vidrio a colocar, con parte proporcional de juntas intumescentes y revestida con chapa de aluminio extruído según Norma UNE 38.337/1.3441, con sello de calidad ISO-9002, con aleacion 6063, tratamiento termico T-5, de espesor 1.60-1.70 mm, compuesto por marcos tubulares necesarios para forro de perfileria de acero, acabado anodizado acabado a elegir, según la marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo de 25 micras, angulos vulcanizados, juntas acristalamiento y juntas interior y exterior intumescentes color gris o negro según muestras a elegir por DF, p.p. de perfileria de refuerzo, colocacion de funda entre perfiles de acero y aluminio, que evite el par galvanico, de ser necesario, incluso p.p. de estructura autoportante realizada con perfiles de acero al carbono forrados de aluminio acabado anodizado natural, ancladas de suelo a techo, p.p. de accesorios, elementos de anclaje y fijacion mediante tornilleria de acero inox. tipo allen, remates. Segun planos de proyecto, muestras previas montadas y especificaciones de la D.F.|
~C|PIIP23acx|m2|Acris ctfue EI 60 pisable|1810.15||3|
~T|PIIP23acx|Acristalamiento fijo cortafuegos, con vidrio estratificado transparente de 21mm de espesor garantizando una resistencia al fuego EI 60, con carpintería metálica de perfilería de acero al carbono.|
~C|PIIP24a|m|Junta intumescente p/vidrio|3.87||3|
~T|PIIP24a|Junta intumescente cerámica de 3mm para frentes de vidrio resistente al fuego en carpintería metálica de acero al carbono.|
~C|matagarre2|p.p|Accesorios, fijacion y remates|10||3|
~T|matagarre2|Pletina perimetral para remate con tabiquería de yeso laminado o panelado de madera, segun el caso, accesorios, elementos de anclaje y fijacion mediante tornilleria de acero inox y masilla epoxi, remates, ajuste, nivelado y aplomado, etc., para recibido de carpinteria.|
~C|EFTMxM60|u|CPM60_Prta 1hj ciega lisa abat 62.5x210 madera|548.3|010818|0|
~T|EFTMxM60|Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, sustitución de puerta, medida adaptada, para ancho libre de paso 60 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente y tarja acristalada hasta el falso techo, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 62.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm., cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.|
~D|EFTMxM60
|MOOC.8a\\1.5
\MOOC10a\\1
\PFTM.1xM60m\\1
\PFPM14xm2g\\0.5
\PFTY.1i\\5.6
\PFTM10adn\\5.6
\PFTM20bdf\\12
\PFTZ22x22\\4
\PFTZ.3x22\\1
\%\\0.02
\|
~C|PFTM.1xM60m|u|Hoja estra lisa aglom 62.5x210 HPL|186.15|260218|3|
~T|PFTM.1xM60m|Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 62.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por tablero, canteado macizo visto de madera en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3 mm.|
~C|PFPM14xm2g|m2|Tarja estra lisa|140.09|010818|3|
~T|PFPM14xm2g|Tarja para acristalar o ciega lisa, maciza con interior en polestireno con bastidos perimetral de fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del mismo color que las caras, enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en estrartificado de altra presion de 3mmm.|
~C|PFTY.1i|m|Precerco pino 100x45mm|6.26||3|
~T|PFTY.1i|Precerco de pino para forrar de 100x45mm.|
~C|PFTM10adn|m|Cerco MDF rechap haya 120x30mm|11.25||3|
~T|PFTM10adn|Cerco de MDF rechapado de haya para barnizar, de 120x30mm, para colocar sobre precerco.|
~C|PFTM20bdf|m|Tpjnt maz haya 90x15mm|4.82||3|
~T|PFTM20bdf|Tapajuntas de madera maciza de haya para barnizar, de 90x15mm.|
~C|PFTZ22x22|u|Pernio ac inox AMIG|8||3|
~T|PFTZ22x22|Pernios-bisagras de 90x65x2.5 mm de acero inoxidable 18/8 con esquinas redondeadas, tensionadas para su cierre automatico, segun el caso.|
~C|PFTZ.3x22|u|Cerradura maestreada 2 niveles y escudo inox 17x17|32||3|
~T|PFTZ.3x22|Cerradura maestreada 2 niveles de acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave, dispositivo de seguridad antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun el caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo "U" y escudo de 170x170 mm.|
~C|EFTMxM70h|u|CPM70H_Prta 1hj ciega lisa abat 72.5x203 madera (aseos)|609.5|010818|0|
~T|EFTMxM70h|Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, (aseos) ,según planos de proyecto, sustitución de puerta, medida adaptada, para ancho libre de paso 70 cm, y una altura libre de 203 cm, según normativa vigente, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 72.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm., cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.|
~D|EFTMxM70h
|MOOC.8a\\1.5
\MOOC10a\\1
\PFTM.1xM70m\\1
\PFPM14xm2g\\0.5
\PFTY.1i\\5.6
\PFTM10adn\\5.6
\PFTM20bdf\\12
\PFTZ22x22\\4
\PFTZ.3x22\\1
\%\\0.02
\|
~C|PFTM.1xM70m|u|Hoja estra lisa aglom 72.5x210 HPL|246.15|260218|3|
~T|PFTM.1xM70m|Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 72.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por tablero, canteado macizo visto de madera en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3 mm.|
~C|EFTMxM80|u|CPM80_Prta 1hj ciega lisa abat 82.5x203 madera|647.92|010818|0|
~T|EFTMxM80|Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, sustitución de puerta, medida adaptada, para ancho libre de paso 80 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 82.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm., cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.|
~D|EFTMxM80
|MOOC.8a\\1.5
\MOOC10a\\1
\PFTM.1xM80m\\1
\PFPM14xm2g\\0.5
\PFTY.1i\\6
\PFTM10adn\\6
\PFTM20bdf\\12.4
\PFTZ22x22\\4
\PFTZ.3x22\\1
\%\\0.02
\|
~C|PFTM.1xM80m|u|Hoja estra lisa aglom 82.5x210 HPL|274.89|260218|3|
~T|PFTM.1xM80m|Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 82.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por tablero, canteado macizo visto de madera en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3 mm.|
~C|EFTMxM80T|u|CPM80T_Prta 1hj ciega lisa abat 82.5x210 madera + Tarja acristalada h=2.60|702.16|010818|0|
~T|EFTMxM80T|Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, sustitución de puerta, medida adaptada, para ancho libre de paso 80 cm, y una altura libre de 210 cm, con altura total de 2.60 m, según normativa vigente y tarja acristalada hasta el falso techo, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 82.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Tarja superior acritalada con vidrio laminar de seguridad 3+3 con una lámina de butiral intermedia tranparente, acústico.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm., cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.|
~D|EFTMxM80T
|MOOC.8a\\1.5
\MOOC10a\\1
\PFTM.1xM80m\\1
\PFPM14xm2g\\0.5
\PFTY.1i\\7
\PFTM10adn\\7
\PFTM20bdf\\14
\PFTZ22x22\\4
\PFAL.1ac\\0.45
\PFTZ.3x22\\1
\%\\0.02
\|
~C|PFAL.1ac|m2|Vidrio lmnd seg 33,1 trasl|62.11||3|
~T|PFAL.1ac|Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 3mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo translúcido, clasificado como 2B2.|
~C|EFTMxM85|u|CPM85_Prta 1hj ciega lisa abat 82.5x203 madera|668.21|010818|0|
~T|EFTMxM85|Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, sustitución de puerta, medida adaptada, para ancho libre de paso 85 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 92.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm., cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.|
~D|EFTMxM85
|MOOC.8a\\1.5
\MOOC10a\\1
\PFTM.1xM90m\\1
\PFPM14xm2g\\0.5
\PFTY.1i\\6
\PFTM10adn\\6
\PFTM20bdf\\12.4
\PFTZ22x22\\4
\PFTZ.3x22\\1
\%\\0.02
\|
~C|PFTM.1xM90m|u|Hoja estra lisa aglom 92.5x210 HPL|294.78|260218|3|
~T|PFTM.1xM90m|Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 92.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por tablero, canteado macizo visto de madera en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3 mm.|
~C|EFTMxM85TL|u|CPM85TL_Prta 1hj ciega lisa abat 92.5x210 madera +Tarja acristalada +Mirilla|806.67|010818|0|
~T|EFTMxM85TL|Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 85 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente y tarja acristalada hasta el falso techo, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 92.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Mirilla con vidrio acústico.
_Tarja superior acritalada con vidrio laminar de seguridad 3+3 con una lámina de butiral intermedia tranparente.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm., cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.|
~D|EFTMxM85TL
|MOOC.8a\\1.5
\MOOC10a\\1
\PFTM.1xM90m\\1
\PIIP.5x\\1
\PFPM14xm2g\\0.5
\PFTY.1i\\6.5
\PFTM10adn\\6.5
\PFTM20bdf\\13
\PFTZ22x22\\4
\PFAL.1ac\\0.45
\PFTZ.3x22\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIIP.5x|u|Mirilla|96.14||3|
~T|PIIP.5x|Mirilla para puerta interior con vidrio|
~C|EFTMxVM1|u|CVM1_Ventana fija 1.55x0.95 madera|806.67|010818|0|
~T|EFTMxVM1|Suministro y colocacion de ventana fija, según planos de proyecto, de dimensiones según dimensiones de ventana a sustituir (aprox 1.55x0.95), según normativa vigente formada por:
_Marco-cerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya.
_Vidrio 3+3 acústico, incluido
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.|
~D|EFTMxVM1
|MOOC.8a\\1.5
\MOOC10a\\1
\PFTM.1xM90m\\1
\PIIP.5x\\1
\PFPM14xm2g\\0.5
\PFTY.1i\\6.5
\PFTM10adn\\6.5
\PFTM20bdf\\13
\PFTZ22x22\\4
\PFAL.1ac\\0.45
\PFTZ.3x22\\1
\%\\0.02
\|
~C|EFTM.5xCM90S|u|CCM90C_Prta 1hj ciega lisa corr 100x210 - SOLECO|1132.46|130319|0|
~T|EFTM.5xCM90S|Suministro y colocacion de puerta de paso, de 1 hoja corredera, de la marca SOLECO, o equivalente, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 90 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 100x210x4.5 cm., maciza con interior en polestireno con bastidor perimetral de fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del mismo color que las caras, enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en estratificado de alta presion de 2 mm. Acabado Bs2d0.
_Marco-cerco de acero galvanizado 1.5 mm lacado al horno, RAL a elegir por la DF, telécópico y adaptable al ancho de la partición, con certificación Qualisteelcoat, encuentros a inglete, con doble junta perimetral de estanqueidad, para puertas correderas, misma dimension tapajuntas que resto de puertas.
_Armazón para puerta corredera de 1 hoja de 100x210cm en pared de yeso laminado, compuesta por un armazón metálico y un marco de MDF de 9cm de espesor.
_Herrajes: herraje de colgar corredero tipo Klein o equivalente, para puertas correderas con mecanismo compuesto de perfil extruido de aluminio, incluso soporte de pared, juego de accesorios, cerradura para puertas correderas de acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave, resbalón silencioso para puertas correderas, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun el caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo "U" de HERRARKI  o equivalente, escudo de 170x170 mm., 
_incluso de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.|
~D|EFTM.5xCM90S
|MOOA.8a\\0.5
\MOOA12a\\0.5
\PFTM.1xM10\\1
\PFTL.x23cAS\\5.4
\PFTZ.11x23\\1
\PFTZ14a\\1
\%\\0.02
\EFTY11aeba\\1
\|
~C|PFTM.1xM10|u|Hoja estra lisa corredera 100x210 HPL|195.14|260218|3|
~T|PFTM.1xM10|Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja corredera, de 100x210x4.5 cm., maciza con interior en polestireno con bastidor perimetral de fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del mismo color que las caras, enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en estratificado de alta presion de 2 mm. Acabado Bs2d0.|
~C|PFTL.x23cAS|m|Marco-cerco A telescópico corredera|40.55|260218|3|
~T|PFTL.x23cAS|Marco-cerco para puertas correderas de acero galvanizado 1.5 mm lacado al horno, RAL a elegir por la DF, telécópico y adaptable al ancho de la partición, con certificación Qualisteelcoat, encuentros a inglete, con doble junta perimetral de estanqueidad, incluso herrajes.|
~C|PFTZ.11x23|u|Cerradura maestreada 2 niveles y escudo inox 17x17|32||3|
~T|PFTZ.11x23|Cerradura maestreada 2 niveles de acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave, dispositivo de seguridad antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun el caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo "U" y escudo de 170x170 mm.|
~C|PFTZ14a|u|Mec prta crra 85Kg p/int|139.11||3|
~T|PFTZ14a|Mecanismo para puertas correderas de interior para hojas de 85 Kg de peso, compuesto de perfil extruido de aluminio de 5m de longitud, soporte de pared y juego de accesorios con 2 rollers, 2 pernios de regulación, 2 pletinas de fijación, 2 retenedores, guiador y alineadores de perfil.|
~C|EFTY11aeba|u|Armzn 1hj 100x210cm MDF Y-L|511.77||0|
~T|EFTY11aeba|Colocación de armazón para puerta corredera de 1 hoja de 100x210cm en pared de yeso laminado, compuesta por un armazón metálico y un marco de MDF de 9cm de espesor.|
~D|EFTY11aeba
|MOOA12a\\0.5
\MOOA.9a\\0.5
\PBPL.3a\\0.01
\PFTY11aeba\\1
\%\\0.025
\|
~C|PBPL.3a|m3|Pasta yeso YG|193.75||0|
~T|PBPL.3a|Pasta de yeso YG fraguado normal confeccionada en obra.|
~D|PBPL.3a
|MOOA11a\\3
\PBAA.1a\\0.6
\PBAY.1a\\0.85
\|
~C|PBAY.1a|t|Yeso blanco|150.81||3|
~C|PFTY11aeba|u|Armzn crra 100x210cm MDF|474.55||3|
~T|PFTY11aeba|Armazón para puerta corredera de 1 hoja de 100x210cm, lista para colocar en pared de yeso laminado, compuesta por un armazón metálico y un marco de MDF de 9cm de espesor.|
~C|EFTMxM150A|u|CPM150A_Prta 2hj ciega lisa abat 150x210 madera|867.74|010818|0|
~T|EFTMxM150A|Suministro y colocacion de puerta de paso de 2 hoja abatible, asimétrica, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 150 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 2 hojas abatibles, una hoja de 92.5x250x4.5 cm y otra de 62.5x210x4.5 cm, maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm., cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.|
~D|EFTMxM150A
|MOOC.8a\\2
\MOOC10a\\1
\PFTM.1xM90m\\1
\PFTM.1xM60m\\1
\PFTY.1i\\7.5
\PFTM10adn\\7.5
\PFTM20bdf\\14
\PFTZ22x22\\8
\PFTZ.3x22\\1
\%\\0.02
\|
~C|EFTMxM150AT|u|CPM150AT_Prta 2hj ciega lisa abat 150x210 madera +Tarja acristalada|1045.41|010818|0|
~T|EFTMxM150AT|Suministro y colocacion de puerta de paso de 2 hoja abatible, asimétrica, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 150 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente y tarja acristalada hasta el falso techo, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 2 hojas abatibles, una hoja de 92.5x250x4.5 cm y otra de 62.5x210x4.5 cm, maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Tarja superior acritalada con vidrio laminar de seguridad 3+3 con una lámina de butiral intermedia tranparente, acústico.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm., cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.|
~D|EFTMxM150AT
|MOOC.8a\\2
\MOOC10a\\1
\PFTM.1xM90m\\1
\PFTM.1xM60m\\1
\PFPM14xm2g\\0.8
\PFTY.1i\\7.5
\PFTM10adn\\7.5
\PFTM20bdf\\14
\PFTZ22x22\\8
\PFAL.1ac\\1
\PFTZ.3x22\\1
\%\\0.02
\|
~C|EFTMxM150ATL|u|CPM150ATL_Prta 2hj ciega lisa abat 150x210 madera +Tarja acristalada +Mirilla|1150.98|010818|0|
~T|EFTMxM150ATL|Suministro y colocacion de puerta de paso de 2 hoja abatible, asimétrica, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 150 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente y tarja acristalada hasta el falso techo, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 2 hojas abatibles, una hoja de 92.5x250x4.5 cm y otra de 62.5x210x4.5 cm, maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Mirilla con vidrio acústico.
_Tarja superior acritalada con vidrio laminar de seguridad 3+3 con una lámina de butiral intermedia tranparente acústico.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm., cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.|
~D|EFTMxM150ATL
|MOOC.8a\\2
\MOOC10a\\1
\PFTM.1xM90m\\1
\PFTM.1xM60m\\1
\PFPM14xm2g\\0.8
\PIIP.x\\1
\PFTY.1i\\7.1
\PFTM10adn\\7.1
\PFTM20bdf\\14
\PFTZ22x22\\8
\PFAL.1ac\\1
\PFTZ.3x22\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIIP.x|u|Mirilla|110.5||3|
~T|PIIP.x|Mirlla en puerta de paso|
~C|EIIP.1xI90|u|CPI90_60_Prta 1hj ctfue EI2-60 90x210 AGlac|195.88||0|
~T|EIIP.1xI90|Suministro y colocacion de carpinteria cortafuegos EI2-60-C5, de 1 hoja, de dimensiones 90 cm de paso y 210 cm de alto libre, formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático especial antifuego reversible según norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige, todo ello conforme a las especificaciones en la norma UNE-EN 1634.
_incluso p.p. anclajes a cerramiento mediante tacos expansibles incluso formacion de aletas para remate contra la tabiqueria de carton-yeso o mediante garras de fijacion de acero galvanizado (caso anclaje a fabricas), cerradura especial antifuego reversible con llave o cilindro acabado inox., certificado ignifugo del conjunto de la puerta, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, cerradura y llaves, p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de sección y tipologiía varias en base de la carpintería a colocar, atornillado de suelo a teco, y con remate latreal para tabiquería de yeso laminado, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpìeza. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a colocar.|
~D|EIIP.1xI90
|MOOM.8a\\0.3
\MOOM12a\\0.3
\PIIP.1bbc\\1
\PEAP60aaaab\\20
\%\\0.02
\|
~C|PIIP.1bbc|u|Prta ctfue 60 1hj ab a 90x200|128.8||3|
~T|PIIP.1bbc|Puerta cortafuegos abatible de Acero de 1 hoja, para evitar la propagación del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco de 90x200 cm, formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático especial antifuego reversible, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige.|
~C|EIIP.1xI120|u|CPI120_60_Prta 1hj ctfue EI2-60 120x210 AGlac barra + retenedor|704.52||0|
~T|EIIP.1xI120|Suministro y colocacion de carpinteria cortafuegos EI2-60-C5, de 1 hoja, de dimensiones 120 cm de paso y 210 cm de alto libre, formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático especial antifuego reversible según norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige, todo ello conforme a las especificaciones en la norma UNE-EN 1634.
_Cierre antipánico para puertas cortafuegos de 1 hoja, con llave y maneta exterior, conforme a las especificaciones dispuestas en UNE-EN 1125.
_Retenedores electromagnéticos (conjunto puerta pared/techo), pasacables metálico y selector de cierre.
_incluso p.p. anclajes a cerramiento mediante tacos expansibles incluso formacion de aletas para remate contra la tabiqueria de carton-yeso o mediante garras de fijacion de acero galvanizado (caso anclaje a fabricas), cerradura especial antifuego reversible con llave o cilindro acabado inox., certificado ignifugo del conjunto de la puerta, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, cerradura y llaves, p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de sección y tipologiía varias en base de la carpintería a colocar, atornillado de suelo a teco, y con remate latreal para tabiquería de yeso laminado, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpìeza. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a colocar.|
~D|EIIP.1xI120
|MOOM.8a\\0.3
\MOOM12a\\0.3
\PIIP.1bcdx\\1
\PIIP.4a\\1
\PIIP.7a\\1
\PEAP60aaaab\\20
\%\\0.02
\|
~C|PIIP.1bcdx|u|Prta ctfue 90 1hj ab a 120x210|386.14||3|
~T|PIIP.1bcdx|Puerta cortafuegos abatible de Acero de 1 hoja, para evitar la propagación del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2 90-C instalada en hueco de 120x210 cm, formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático especial antifuego reversible, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige.|
~C|PIIP.4a|u|Retenedor electromagnético|141.87|010818|3|
~T|PIIP.4a|Conjunto completo de retenedor electromagnético con marcado CE, compuesto por bobina de electroimán de 50 kg de fuerza de retención a 24 V de alimentación con caja metálica pintada en color gris, pulsador de desbloqueo para liberar la hoja de la puerta, circuito para retardo del cierre y rótula atornillable a hoja de puerta cortafuegos orientable 180º, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1155.|
~C|PIIP.7a|u|Cr a-pan p/prta ctfue 1hj|99.46|010818|3|
~T|PIIP.7a|Cierre antipánico para puertas cortafuegos de 1 hoja, con llave y maneta exterior, conforme a las especificaciones dispuestas en UNE-EN 1125.|
~C|EIIP.2xI150|u|CPI150D_60_Prta 2hj ctfue EI2-60-C5 (75+75)x210 AGlac +barra + retenedor|1096.71||0|
~T|EIIP.2xI150|Suministro y colocacion de carpinteria cortafuegos EI2-60-C5, de 2 hojas, de dimensiones de 150x210 cm., (75+75) 150 cm de paso y 210 cm de alto libre, consistente en 2 hojas abatibles de (75+75)x210x7.5 cm, ormada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático especial antifuego reversible según norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige, todo ello conforme a las especificaciones en la norma UNE-EN 1634.
_Cierre antipánico para puertas cortafuegos de 1 hoja, con llave y maneta exterior, conforme a las especificaciones dispuestas en UNE-EN 1125.
_Retenedores electromagnéticos (conjunto puerta pared/techo), pasacables metálico y selector de cierre.
_incluso p.p. anclajes a cerramiento mediante tacos expansibles incluso formacion de aletas para remate contra la tabiqueria de carton-yeso o mediante garras de fijacion de acero galvanizado (caso anclaje a fabricas), cerradura especial antifuego reversible con llave o cilindro acabado inox., certificado ignifugo del conjunto de la puerta, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, cerradura y llaves, p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de sección y tipologiía varias en base de la carpintería a colocar, atornillado de suelo a teco, y con remate latreal para tabiquería de yeso laminado, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpìeza. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a colocar.|
~D|EIIP.2xI150
|MOOA.8a\\0.5
\MOOA12a\\0.5
\PIIP.2aad\\1
\PIIP.7b\\1
\PIIP.4a\\2
\PEAP60aaaab\\20
\%\\0.03
\|
~C|PIIP.2aad|u|Prta ctfue 60 2hj ab a 150x200|509.34||3|
~T|PIIP.2aad|Puerta cortafuegos abatible de Acero de 2 hojas, para evitar la propagación del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco de 150x200cm, formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo, bisagras con muelle de cierre semiautomático, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático especial antifuego reversible, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige.|
~C|PIIP.7b|u|Cr a-pan p/prta ctfue 2hj|200.59|230518|3|
~T|PIIP.7b|Cierre antipánico para puertas cortafuegos de 2 hojas, con llave y maneta exterior, conforme a las especificaciones dispuestas en UNE-EN 1125.|
~C|EIIPxIJ|m2|CPIJ_Registro Prta ctfue EI2-30 60x100 AGlac|149.85|050619|0|
~T|EIIPxIJ|Suministro y colocacion de carpinteria cortafuegos de registro de instalaciones EI2-60-C5, panelada, con bisagra oculta, modelo LEX de ANDREU, de dimensiones según planos, consistente en 1 hoja abatible, formada por cerco de perfil laminado galvanizado, por cara 3 planchas de acero galvanizado, cámara interior relleno de materiales ignífugos y térmicos, bisabras de doble pala de acero galvanizado por hoja, marco de acero galvanizado, con burlete deo goma y junta intumescente, acabado del marco y hojas mediante pintura epoxi, color a elegir, bisabras especiales para revestimientos enrasados.
_incluso p.p. anclajes a cerramiento mediante tacos expansibles incluso formacion de aletas para remate contra la tabiqueria de carton-yeso o mediante garras de fijacion de acero galvanizado (caso anclaje a fabricas), bisagras ocultas reforzadas con discos templados antidesgaste y muelle regulable para cierre automatico de la hoja, cierre triangular con mecanismo de leva accionado mediante llave triangular o cerradura según criterio de la propiedad especial antifuego, cilindro acabado inox., incluso doble junta ignifuga de estanqueidad de la hoja, en todo el perimetro de la hoja, burlete acustico perimetral, certificado ignifugo del conjunto de la puerta, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, cerradura y llaves, p.p. de bisagras/pernos para quedar ocultos con el panelado, p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de sección y tipologiía varias en base de la carpintería a colocar, atornillado de suelo a teco, y con remate latreal para tabiquería de yeso laminado, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpìeza. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.|
~D|EIIPxIJ
|MOOC.8a\\0.1
\MOOA12a\\0.1
\MOON.8a\\0.06
\PFTTAx30\\1
\PFTZ.2aca\\1
\PFTZ22aa\\3
\PEAP60aaaab\\4
\%\\0.02
\|
~C|MOON.8a|h|Oficial 1ª pintura|25.51|110697|1|
~T|MOON.8a|Oficial 1ª pintura.|
~C|PFTTAx30|m2|Prtas registros inst ctfue EI2-30-C5 ac galv lac|102.14||3|
~T|PFTTAx30|Carpinteria para registro de instalaciones cortafuegos EI2-60-C5, consistente en hoja/s ciega/s abatible/s formadas por cerco de perfil laminado galvanizado de 3 mm en forma de Z y hoja/s formada/s por dos chapas de acero galvanizado de 1/1.5 mm. de espesor, acabado del marco y hojas mediante lacado al horno, color a elegir, de 80 micras de espesor, plegada con relleno interno con material rígido de lana de roca de alta densidad, 
_p.p. de premarcos para fijacion de la carpinteria mediante garras de fijacion de acero galvanizado, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste y muelle regulable para cierre automatico de la hoja, tirador antifuego, con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cerradura especial antifuego reversible con llave allen acabado inox., incluso doble junta ignifuga de estanqueidad de la hoja, en todo el perimetro de la hoja, certificado ignifugo del conjunto de la puerta. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.|
~C|PFTZ.2aca|u|Crrdu pomo esf libr-libr lat|26.1|291214|3|
~T|PFTZ.2aca|Cerradura con pomo esférico, acabado en latón, libre a ambos lados.|
~C|PFTZ22aa|u|Pernio canto redondo 80mm|0.92|291214|3|
~T|PFTZ22aa|Pernio de canto redondo de 80mm acabado en hierro latonado.|
~C|EFSB24ax01|m|Suplemento de pasamanos/pasamanos madera idem existente a recrecer a 1.10 m|50.93||0|
~T|EFSB24ax01|Suplemento en barandillas, mediante pasamanos de madera idem existente fijado sobre montantes metálicos, a 1.10 m de altura respecto a escalón, incluso elementos de fijación, completamente terminado.|
~D|EFSB24ax01
|MOOC.8a\\0.1
\MOOC10a\\0.1
\PFDB14ae\\1.05
\PFDB39ei\\1.65
\PFDB42b\\0.35
\%\\0.02
\|
~C|PFDB14ae|m|Pasamanos haya 70x60|41.08||3|
~T|PFDB14ae|Pasamanos de madera haya, de 70x60mm.|
~C|PFDB39ei|kg|Pletina a relaminado 40x8mm|0.92||3|
~T|PFDB39ei|Pletina de acero relaminado de 40x8mm.|
~C|PFDB42b|kg|Pfl cua 12x12mm a relaminado|1.41||3|
~T|PFDB42b|Perfil cuadrado, 12x12mm, macizo, de acero relaminado.|
~C|EFSB24ax02|m|Barandilla madera idem existente|134.71||0|
~T|EFSB24ax02|SUplemento en barandillas, mediante pasamanos de madera idem existente fijado sobre montantes metálicos, a 1.10 m de altura respecto a escalón, incluso elementos de fijación, completamente terminado.|
~D|EFSB24ax02
|MOOC.8a\\1
\MOOC10a\\1
\PFDB14ae\\2
\PFDB39ei\\1.65
\PFDB42b\\0.35
\%\\0.02
\|
~C|ERPP10aab|m2|Esm martelé sob Fe bri col|6.82||0|
~T|ERPP10aab|Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico, limpieza manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva sintética y mano de acabado con martelé apilcado con pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores.|
~D|ERPP10aab
|MOON.8a\\0.1
\PRCP64aab\\0.16
\PRCP.8bbb\\0.1
\MMMY15f\\0.001
\%\\0.01
\|
~C|PRCP64aab|l|Esmalte martelé brillo col|13.83||3|
~C|PRCP.8bbb|l|Impr sob Fe mate nj|14.97||3|
~C|MMMY15f|u|Pistola gotelé|494.51||2|
~T|MMMY15f|Pistola gotelé con depósito superior.|
~C|ERPP.5aaaa|m2|Barniz PU brillo trans|14.28||0|
~T|ERPP.5aaaa|Barniz de poliuretano brillante base agua, de gran dureza, aplicable sobre suelos, carpinterías, muebles, etc, resistente a productos de limpieza, rayas y golpes, sin modificar el color natural de la madera y sin olor, con acabado brillo, transparente, previo lijado del soporte, capa base de barniz de poliuretano diluido, relijado y dos manos de acabado, de aplicación en paramentos verticales.|
~D|ERPP.5aaaa
|MOON.8a\\0.5
\PRCP.5aaa\\0.08
\%\\0.01
\|
~C|PRCP.5aaa|l|Barniz PU brillo trans|17.28||3|
~C|EFTZx30|u|Topes de goma.|2.79||0|
~T|EFTZx30|Suministro y colocacion de topes de goma para puertas abatibles, modelo estandar a elegir por la D.F., anclado a puerta y pavimento mediante adhesivo y/o tornilleria, incluso elementos de anclaje y fijacion, eliminacion de restos y limpieza.|
~D|EFTZx30
|MOOA12a\\0.1
\topesgoma\\1
\%\\0.03
\|
~C|topesgoma|ud|topes de goma|0.6||3|
~T|topesgoma|Topes de goma para puertas abatibles, modelo estandar, anclado a pavimento mediante tornilleria incluso elementos de anclaje y fijacion.|
~C|EFTZx20b|u|Amaestreamiento de todas las cerraduras afectadas|918.49|010818|0|
~T|EFTZx20b|Suministro e instalación de todos los bombínes con amaestreado en todas las puertas de la zona de actuación, y tres llaves por puerta, marca, modelo y nivel de seguridad según requerimiento del usuario, incluso limpieza, totalmente instalado y en funcionamiento.|
~D|EFTZx20b
|MOOC.8a\\0.6
\MOOC10a\\0.6
\Amaestream\\1
\%\\0.03
\|
~C|Amaestream|u|Bombines amaestrados|863|010818|3|
~T|Amaestream|Bombínes con amaestreado en todas las puertas de la zona de actuación, y tres llaves por puerta, marca, modelo y nivel de seguridad según requerimiento del usuario.|
~C|12#||REVESTIMIENTOS SUELOS|53227.78|150724|0|
~D|12#
|ERSPxSTIP\\11.6
\ERSP35x2STI\\91.79
\RRSP.xSRE\\1673.9
\ERSP36x1\\471.4
\ERSA11xSP2\\116.1
\RRSL.1xSAR3\\116.1
\RAmpa\\1
\ERSC.x03\\10
\ERSC.x06\\1.7
\ERSC.x08\\28
\|
~C|ERSPxSTIP|m|Revestimiento peldaño terrazo 2 piezas idem existente M5 C2|99.1||0|
~T|ERSPxSTIP|Revestimiento de peldaño de piedra prefabricada compacta de terrazo, de similares características al pavimento de terrazo, para uso intensivo, grano cero, fondo blanco o muy claro, procedente de marmol blanco macael 1ª seleccionado y sin vetas, formando huella y contrahuella en una pieza, de hasta 33 cm de ancho de huella y de entre 15 a 19 cm de contrahuella, 3 cm de espesor y longitud de hasta 2.50 m., fabricada con cemento, aridos y colorantes inalterables, vibrada y prensada, con acabado caras y cantos pulidos, incluso 3 ranuras en toda la longitud de la huella con acabado antideslizamiento, tomadas mediante mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo polimérico) tipo C2, de elevada adherencia y elasticidad adecuado para piezas petreas, sobre peldaño de hormigon o ceramico previa colocacion de capa de nivelacion de mortero industrial de albañileria M5, predosificado, de 2 cm de espesor incluido, p.p. de piezas especiales para compensacion de escalera, incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, replanteo, cortes, mermas, nivelacion y alineado, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según CTE, NTE/RSR-6, DRB 07/09 Guía de la báldosa de terrazo.|
~D|ERSPxSTIP
|MOOA.8a\\0.46
\MOOA12a\\0.46
\PRRxSTIP\\1
\PBU6ufg54\\3
\%\\0.02
\PBPL.1h\\0.01
\PBPM.1eaax\\0.02
\|
~C|PRRxSTIP|m|Peldaño piedra artificial terrazo e3 lg<2.50|67.54||3|
~T|PRRxSTIP|Peldaño de piedra prefabricada compacta de terrazo, de similares características al pavimento de terrazo, para uso intensivo, grano cero, fondo blanco o muy claro, procedente de marmol, formando huella y contrahuella en una pieza, de hasta 33 cm de ancho de huella y de entre 15 a 19 cm de contrahuella, 3 cm de espesor y longitud de hasta 2.50 m., fabricada con cemento, aridos y colorantes inalterables, vibrada y prensada, con acabado caras y cantos pulidos, incluso 3 ranuras en toda la longitud de la huella con acabado antideslizamiento, p.p. de piezas especiales para compensacion de escalera, cortes, mermas, según NTE.|
~C|PBU6ufg54|kg|Mortero cola (C2) pétreos|0.7||3|
~T|PBU6ufg54|Mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo polimérico) tipo C2, de alta resistencia al agua, elevada adherencia y elasticidad para revestimientos pétreos.|
~C|PBPL.1h|m3|Lechada cemento blanco BL 22.5X|220.17||0|
~T|PBPL.1h|Lechada de cemento blanco confeccionada en obra con cemento blanco (BL 22.5 X).|
~D|PBPL.1h
|MOOA11a\\3.5
\PBAC.2ib\\0.5
\PBAA.1a\\0.87
\|
~C|PBAC.2ib|t|BL 22.5 X envasado|286.97||3|
~T|PBAC.2ib|Cemento blanco BL 22.5 X, para solados, envasado.|
~C|PBPM.1eaax|m3|Mortero cto M5 ind|200.53||0|
~T|PBPM.1eaax|Mortero industrial de albañileria M5, predosificado, con marcado CE, realizado con cemento Portland común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.|
~D|PBPM.1eaax
|MOOA12a\\0.75
\PBAC.2aa\\0.9
\PBRA.1bbb\\2
\PBAA.1a\\0.25
\%\\0.03
\|
~C|PBRA.1bbb|t|Arena 0/3 de rio  10km|14.24||3|
~T|PBRA.1bbb|Arena de rio de naturaleza silícea, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 10km.|
~C|ERSP35x2STI|m2|STI_Pavimento terrazo idem existente +capa gruesa|55.29|290617|0|
~T|ERSP35x2STI|Pavimento con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano micro, de 40x40 cm, tono y modelo a elegir por la D.F., seleccionado y sin vetas, colocado en capa gruesa de hasta 5 cm de espesor mínimo con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, incluso p.p. de rodapie rebajado del mismo tono y modelo, seleccionado y sin vetas, de 40x7x1 cm, tomados con mortero de cemento M-5 y relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, p.p. de junta de pavimentos de PVC, replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación de restos, limpieza y acabado pulido con resbaladicidad según situación y uso, según normas CTE-DB-SUA, NTE/RSR-6, DRB 07/09 Guía de la báldosa de terrazo. Totalmente terminado.|
~D|ERSP35x2STI
|MOOA.8a\\0.36
\MOOA12a\\0.36
\PRRT39bbcb\\1.05
\PRRT40a\\1
\PBRA.1abb\\0.032
\PBPM.1da\\0.02
\PBPL.1j\\0.002
\PBAC.2ab\\0.001
\%\\0.02
\ERSP36bcaa\\1.1
\|
~C|PRRT39bbcb|m2|Bald trz g-mcr 40x40os ints|13.4||3|
~T|PRRT39bbcb|Baldosa de terrazo para uso intensivo, grano micro, de 40x40cm, tonos oscuros, fabricada con  2 y 4mm, cemento II-B/45 y colorantes inalterables vibrada y prensada, con acabado desbastado, para pulir en obra.|
~C|PRRT40a|m2|Acabado pulido mate terrazo|5.58||3|
~T|PRRT40a|Acabado pulido mate para terrazos.|
~C|PBPL.1j|m3|Lechada colorante cemento|521.88||0|
~T|PBPL.1j|Lechada de mezcla colorante-cemento, para revestimientos confeccionada en obra.|
~D|PBPL.1j
|MOOA11a\\3.5
\PBAI12a\\500
\PBAA.1a\\0.87
\%\\0.03
\|
~C|PBAI12a|kg|Mezcla colorante-cemento|0.86||3|
~T|PBAI12a|Mezcla colorante-cemento para revestimientos.|
~C|PBAC.2ab|t|CEM II/B-P 32.5 N envasado|175.54||3|
~T|PBAC.2ab|Cemento portland con adición puzolánica CEM II/B-P 32.5 N, según norma UNE-EN 197-1, envasado.|
~C|ERSP36bcaa|m|Rodapie trz40 G mcr nor mate|12.72||0|
~T|ERSP36bcaa|Rodapie de terrazo para pavimentos de uso normal de 40x7cm, grano micro, varios tonos espesor normal, tomados con mortero de cemento M-5, incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y limpieza, acabado mate, según NTE/RSR-26.|
~D|ERSP36bcaa
|MOOA.8a\\0.12
\MOOA12a\\0.12
\PRRT41bcaa\\1.05
\PBPM.1da\\0.02
\PBPL.1j\\0.001
\%\\0.02
\|
~C|PRRT41bcaa|m|Rodapie trz 40 G mcr nor mate|3.72||3|
~T|PRRT41bcaa|Rodapie de terrazo para pavimentos de uso normal de 7x40cm, grano micro, tonos varios, espesor normal, fabricado con áridos triturados de tamaño máximo comprendido entre 2 y 4mm cemento II-B/45 y colorantes inalterables, vibrado prensado, con acabado mate.|
~C|RRSP.xSRE|m2|SRE_Reparacion, desbastado, rejuntado, pulido y abrillantado|12.37|010818|0|
~T|RRSP.xSRE|Tratamiento superficial sobre pavimento petreo (marmol, granito, caliza, arenisca, terrazo, ...) existente consistente en reparacion del mismo mediante masillado especial y/o sustitucion de piezas dañadas, con baldosas de terrazo de grano y tono equivalente a las existentes, desbastado de la superficie, rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, acabado pulido y abrillantado, eliminacion de restos y limpieza. según CTE, NTE/RSR-6, DRB 07/09 Guía de la báldosa de terrazo.|
~D|RRSP.xSRE
|RRSS28bba\\0.02
\RRSP.4a\\1
\RRSP.6a\\1
\|
~C|RRSS28bba|m2|Susti trz40x40 med clr|43.21||0|
~T|RRSS28bba|Demolición, con martillo neumático, de pavimento existente y sustitución por pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso normal, grano medio, de 40x40cm, tonos claro, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, sin acabado, según NTE/RSR-6, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor y sin transporte a vertedero.|
~D|RRSS28bba
|MOOA.8a\\0.41
\MOOA12a\\0.41
\PRRT39abba\\1.05
\PBRA.1abb\\0.032
\PBPM.1da\\0.02
\PBPL.1j\\0.001
\PBAC.2ab\\0.001
\%\\0.02
\DDDR.1c\\1
\|
~C|PRRT39abba|m2|Bald trz g-m 40x40cl nor|10.47||3|
~T|PRRT39abba|Baldosa de terrazo para uso normal, grano medio, de 40x40cm, tonos claros, fabricada con aridos triturados de tamaños comprendidos entre 2 y 35mm, cemento II-B/45 y colorantes inalterables vibrada y prensada, con acabado desbastado, para pulir en obra.|
~C|DDDR.1c|m2|Demolición pavimento terrazo|8.9||0|
~T|DDDR.1c|Demolición de pavimento de terrazo incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.|
~D|DDDR.1c
|MOOA.8a\\0.09
\MOOA12a\\0.17
\MMMI.3ba\\0.17
\MMMD.5aa\\0.17
\%\\0.02
\|
~C|RRSP.4a|m2|Rebajado pavimento pétreo|7.1||0|
~T|RRSP.4a|Rebajado del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una pulidora.|
~D|RRSP.4a
|MOOA.8a\\0.2
\MOOA12a\\0.05
\MMML27a\\0.15
\%\\0.02
\|
~C|MMML27a|h|Pulidora de suelos|5.4||2|
~T|MMML27a|Pulidora indicada para rebajar y pulir suelos pétreos, monofásica, depósito de agua de 16 litros, disco de diámetro de 250mm, peso de 90 kg y potencia de 2.20 kw, se le pueden acoplar distintos juegos de piedra de diferentes granos para conseguir varios acabados.|
~C|RRSP.6a|m2|Abrillantado pavimento pétreo|4.41||0|
~T|RRSP.6a|Abrillantado del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una abrillantadora que de capa y cristaliza el suelo.|
~D|RRSP.6a
|MOOA.8a\\0.15
\MMML.1a\\0.15
\%\\0.02
\|
~C|MMML.1a|h|Abrillantadora de suelos|3.28||2|
~T|MMML.1a|Abrillantadora indicada para cristalizar y decapar suelos pétreos, diámetro del plato de 420mm y potencia de 900w, se puede sustituir el plato por un cepillo de cerdas y que gracias a su depósito de agua podría utilizarse para la limpieza de suelos.|
~C|ERSP36x1|m|Rodapie terrazo idem existente|12.72|261017|0|
~T|ERSP36x1|Rodapie rebajado idem al existente (marmol, granito, caliza, arenisca, terrazo, ...), nuevo o recuperado de la propia obra, cara y cantos pulidos, seleccionado, tomados con mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo polimérico) tipo C2, de elevada adherencia y elasticidad adecuado para piezas petreas, incluso rejuntado con lechada de cemento con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza según NTE/RSR-23.|
~D|ERSP36x1
|MOOA.8a\\0.12
\MOOA12a\\0.12
\PRRT41bcaa\\1.05
\PBPM.1da\\0.02
\PBPL.1j\\0.001
\%\\0.02
\|
~C|ERSA11xSP2|m2|SP2_Pav gres porcelánico antideslizante clase 2 C2-RG (humedas)|76.49|040518|0|
~T|ERSA11xSP2|Pavimento de baldosa de gres procelánico idem existente, antideslizante clase 2,junta mínima, tomado con mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad (C2) y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG)), color a elegir por DF, incluso p.p. replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del fabricante, CTE, NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). Medido a cinta corrida.|
~D|ERSA11xSP2
|ERSA11fafac\\1
\|
~C|ERSA11fafac|m2|Porc esm 60x60cm C2 jnt mín RG|76.49||0|
~T|ERSA11fafac|Pavimento cerámico con junta mínima (1.5-3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico esmaltado monocolor de 60x60 cm, colocado con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat).|
~D|ERSA11fafac
|MOOA.8a\\0.3
\MOOA12a\\0.15
\PRRB.3faa\\1.05
\PBUA50baa\\4
\PBUR.2a\\0.17
\PBAA.1a\\0.001
\%\\0.02
\|
~C|PRRB.3faa|m2|Gres porc 60x60cm esmaltado monocolor|54.03||3|
~T|PRRB.3faa|Baldosa de gres porcelánico esmaltado de dimensiones 60x60cm, acabado monocolor.|
~C|PBUA50baa|kg|Adh cementoso C2|1.31||3|
~T|PBUA50baa|Adhesivo cementoso mejorado (C2) , según UNE-EN 12004.|
~C|PBUR.2a|kg|Mortero de resinas reactivas|13.02||3|
~T|PBUR.2a|Mortero de juntas de resinas reactivas (RG).|
~C|RRSL.1xSAR3|m2|SAR3_Nivelación solera hormigón CT-C35-F10-RWA20-B2,0 hasta e=30 mm capa fina|53.37||0|
~T|RRSL.1xSAR3|Suministro y colocación de nivelación en capa fina de soportes horizontales mediante la aplicación de capa de mortero autonivelante de hasta 30 mm de espesor, tipo CT-C35-F10-RWA20-B2,0, según UNE-EN 13813; Previa limpieza de zona de aplicación y saturación de la superficie con agua a presión. Colocado directo sobre base de hormigon (forjado, etc), según especificaciones del fabricante. 
_incluso p.p. de preparacion de la base consistente en lijado mecanico de la superficie, aspirado y limpieza, encuentros, tratamiento de juntas de ser necesarias, realizada para terminacion de pavimentos continuos o de piezas a aplicar con mortero cola, perfectamente nivelado, p.p. junta de contorno realizada mediante EPS de 1 cm. de espesor, eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto, detalles, muestras e indicaciones de la DF, y visto bueno del industrial que ejecutará el pavimento posterior. Vertido por personal homologado según las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante. Con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado.|
~D|RRSL.1xSAR3
|MOOA.8a\\0.1
\MOOA10a\\0.1
\MOOA12a\\0.1
\PBPM50a\\50
\%\\0.03
\|
~C|MOOA10a|h|Ayudante construcción|21.63|040697|1|
~T|MOOA10a|Ayudante construcción.|
~C|PBPM50a|kg|Mortero autonivelante|0.9||3|
~T|PBPM50a|Mortero autonivelante, tipo CT-C35-F10-RWA20-B2,0, según UNE-EN 13813.|
~C|RAmpa|u|Rampa nueva madera salón  1.20x4.60|1762.93|170625|0|
~T|RAmpa|Suministro y colocación de rampa con pendiente y descansillo, según planos, de dimensiones 1.20x4.60 m, acabado madera, antideslizante, rematada en cantos y esquinas con material resistente. De características similares a la tarima existente. Incluso p.p. medios auxiliares, elementos de fijación, rematería, totalmente terminado y funcionando.|
~D|RAmpa
|MOOA.8a\\3
\MOOA10a\\2
\RampaDes\\1
\|
~C|RampaDes|u|Rampa|1643.14|250925|3|
~T|RampaDes|Rampa|
~C|ERSC.x03|m|Junta entre pav, EMAC-NOVOSEPARA aluminio/acero inox|20.33||0|
~T|ERSC.x03|Suministro y colocacion de junta de separacion de pavimentos, modelo NOVOSEPARA de EMAC o equivalente, de aluminio o pletina de acero inoxidable de espesor según los pavimentos a proteger, colocada de canto y acabada a nivel de los pavimentos, incluso accesorios, corte, nivelacion y alineado, preparacion de la base, elementos de fijacion, eliminacion de restos y limpieza.|
~D|ERSC.x03
|MOOA.8a\\0.2
\MOOA11a\\0.2
\PBUJ.x03g\\1.05
\%\\0.02
\|
~C|PBUJ.x03g|m|Junta entre pavimentos|10||3|
~T|PBUJ.x03g|Junta entre pavimentos, incluso accesorios y elementos de fijacion.|
~C|ERSC.x06|m|Junta dilatación estructural, EMAC NOVOJUNTA PRO Aluminio PLUS|113.14||0|
~T|ERSC.x06|Suministro y colocación de junta de dilatación estructural modelo NOVOJUNTA PRO Aluminio PLUS de EMAC o equivalente, de aluminio, para zonas sismicas, de ancho y profundidad según DF, recto o lateral, de hasta 6 cm de espesor, en cajeado previsto en la ejecución, formada por doble perfil de aluminio con cuerpo central, incluso p.p. de perfil cilíndrico ignifugo de diametro suficiente para garantizar la sectorización y como fondo de junta sellada con elastómero líquido sin disolvente, según NTE/RSC-11.|
~D|ERSC.x06
|MOOA.8a\\0.1
\MOOA11a\\0.1
\PBUJ.x06g\\1.05
\%\\0.03
\|
~C|PBUJ.x06g|m|Junta dilatación estructural + fondo junta ignifugo|100.12||3|
~T|PBUJ.x06g|Junta de dilatación estructural, para zonas sismicas, de ancho y profundidad según DF, recto o lateral, en cajeado previsto en la ejecución, incluso p.p. de perfil cilíndrico ignifugo de diametro suficiente para garantizar la sectorización y como fondo de junta sellada con elastómero líquido sin disolvente, según NTE/RSC-11.|
~C|ERSC.x08|m|Junta dilatación estructural, EMAC NOVOJUNTA PRO PA paramentos y techos,|54.22||0|
~T|ERSC.x08|Suministro y colocación de junta de dilatación estructural en paramentos y techos NOVOJUNTA PRO PA de EMAC o equivalente, de aluminio, para zonas sismicas, de ancho y profundidad según DF, recto o lateral, incluso p.p. de perfil cilíndrico ignifugo de diametro suficiente para garantizar la sectorización y como fondo de junta sellada con elastómero líquido sin disolvente, según NTE/RSC-11.|
~D|ERSC.x08
|MOOA.8a\\0.1
\MOOA11a\\0.1
\PBUJ.x08\\1.05
\%\\0.02
\|
~C|PBUJ.x08|m|Junta estructural paramentos y techos|46.14||3|
~T|PBUJ.x08|Junta estrucutral paramentos y techos, incluso accesorios y elementos de fijacion.|
~C|13#||REVESTIMIENTOS TECHOS|127763.1|250925|0|
~T|13#|REVESTIMIENTOS TECHOS|
~D|13#
|ERTC.3xTCY\\317.23
\ERTC.3xTCYBD\\137.55
\ERPG.4x22TRGM\\26.8
\ERTP21xTDBAg1\\372.88
\ERTP23x01\\511.68
\ERPP.3x02TRPA\\524.7
\|
~C|ERTC.3xTCY|m2|TCY_FT contínuo PYL 12.5|38.34|290617|0|
~T|ERTC.3xTCY|Falso techo continuo descolgado del forjado y permitiendo el paso de instalaciones, realizado mediante el sistema D 113 E de Knauf o equivalente formado por placas de yeso laminado de 12.5 mm knauf standard o hidrofugada, segun el caso, STD o equivalente, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0.6 mm moduladas a 1200 mm entre ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado o cuelgue Nonius o equivalente cada 650 mm y maestras secundarias iguales a las descritas fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante empalmes en cruz y moduladas a 500 mm entre ejes, placas de bordes afinados, listo para pintar, incluso formacion de oscuro perimetral mediante moldura en "L" de 5x5 mm. o para ubicacion de luminarias, segun el caso y planos de proyecto, p.p. de registros sistema Knauf y piezas troqueladas para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, p.p. de pasta y cinta para juntas, p.p. de tabicas de hasta 60 cm., incluso p.p. de subestructura de acero galvanizado, de ser necesario, replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.|
~D|ERTC.3xTCY
|MOOA.8a\\0.25
\MOOA12a\\0.25
\PFPC.1ac\\0.6
\PFPC.1bc\\0.6
\PFTW15x1\\1
\PFPP.8b\\0.4
\PFPP.7a\\0.4
\PRTP23da\\0.02
\%\\0.03
\|
~C|PFTW15x1|m2|Sistema sustentación FT cont D113E|10.15|290617|3|
~T|PFTW15x1|Sistema de sustentación de falso techo continuo, D 113 E de Knauf, o similar, consistente en estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0.6 mm moduladas a 1200 mm entre ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado para maestra con parte superior Nonius o equivalente y seguro Nonius o equivalente cada 500 mm y maestras secundarias iguales a las descritas fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante empalmes en cruz y moduladas a 500 mm entre ejes|
~C|PFPP.7a|kg|Pasta ayuda panel yeso|2.25||3|
~C|PRTP23da|u|Tramp p/falso tch 600x600 e 12.5|138.13||3|
~T|PRTP23da|Trampilla para falso techo, de aluminio reforzado y placa de yeso laminado de 12.5mm de espesor, dimensiones 600x600 mm, incluso herrajes.|
~C|ERTC.3xTCYBD|m2|TCYBD_FT contínuo PYL 2x12.5 70 bandejas pasillos|45.64|290617|0|
~T|ERTC.3xTCYBD|Falso techo continuo descolgado del forjado en bandejas perimetrales de pasillos, realizado mediante el sistema D70 de Knauf o equivalente formado por 2 placas de yeso laminado de 12.5 mm knauf standard o hidrofugada, segun el caso, STD o equivalente, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de perfiles de montante de 70 mm, moduladas cada 50 cm entre ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado o cuelgue Nonius o equivalente cada 1000 mm y maestras secundarias si es el caso fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante empalmes en cruz y moduladas a 1000 mm entre ejes, placas de bordes afinados, listo para pintar, incluso formacion de cajeado para tira led, y/o oscuro perimetral mediante moldura en "L" de 5x5 mm. o para ubicacion de luminarias, segun el caso y planos de proyecto, p.p. de registros sistema Knauf y piezas troqueladas para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, p.p. de pasta y cinta para juntas, p.p. de tabicas de hasta 60 cm., incluso p.p. de subestructura de acero galvanizado, de ser necesario, replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.|
~D|ERTC.3xTCYBD
|MOOA.8a\\0.25
\MOOA12a\\0.25
\PFPC.1ac\\1.4
\PFPC.1bc\\0.6
\PFTW15x2\\1
\PFPP.8b\\0.4
\PFPP.7a\\0.4
\PRTP23da\\0.02
\%\\0.03
\|
~C|PFTW15x2|m2|Sistema sustentación FT cont D70|12.16|290617|3|
~T|PFTW15x2|Sistema D70 de Knauf o equivalente formado por 2 placas de yeso laminado de 12.5 mm knauf standard o hidrofugada, segun el caso, STD o equivalente, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de perfiles de montante de 70 mm, moduladas cada 50 cm entre ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado o cuelgue Nonius o equivalente cada 1000 mm y maestras secundarias si es el caso fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante empalmes en cruz y moduladas a 1000 mm entre ejes, placas de bordes afinados, listo para pintar,|
~C|ERPG.4x22TRGM|m2|TRGM_Guarn-enl y proy maes hrz|31.81||0|
~T|ERPG.4x22TRGM|Guarnecido y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos horizontales de 2 cm de espesor, regleado, acabado manual con llana, enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino,de 2,00 mm. de espesor, gran blancura y planeidad, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.|
~D|ERPG.4x22TRGM
|PRCPx50\\1
\PRCW13cx1\\0.3
\ERPG.4cbb\\1
\|
~C|PRCPx50|m2|Resina de union|0.46|101108|3|
~T|PRCPx50|Resina de union, imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en base agua, previa aplicación de morteros de cemeno o yeso.|
~C|PRCW13cx1|m2|Mallatex + fibras polipr|2.32||3|
~T|PRCW13cx1|Mallatex de fibra de vidrio y p.p. de fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos.|
~C|ERPG.4cbb|m2|Guarn-enl y proy maes hrz|30.65||0|
~T|ERPG.4cbb|Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos horizontales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.|
~D|ERPG.4cbb
|MOOA.8a\\0.21
\MOOA11a\\0.21
\PBPL.3d\\0.017
\PRCP.1bbba\\1
\%\\0.02
\ERPG10b\\1
\|
~C|PBPL.3d|m3|Pasta yeso p/proyectar|259.97||0|
~T|PBPL.3d|Pasta de yeso para proyectar, confeccionado en obra.|
~D|PBPL.3d
|MOOA11a\\3
\PBAA.1a\\0.65
\PBAY.1e\\0.81
\|
~C|PBAY.1e|t|Yeso para proyectar|239.94||3|
~C|PRCP.1bbba|l|Pint ext cto lis mt bl|10.93||3|
~T|PRCP.1bbba|Pintura para paramentos exteriores con producto a base de cemento con textura tipo liso, acabado mate de color blanco.|
~C|ERPG10b|m2|Enlucido yeso pmto horizontal|4.89||0|
~T|ERPG10b|Enlucido con pasta de yeso en paramento horizontal.|
~D|ERPG10b
|MOOA.8a\\0.105
\MOOA11a\\0.053
\PBPL.3b\\0.005
\%\\0.02
\|
~C|PBPL.3b|m3|Pasta yeso YG/L|192.07||0|
~T|PBPL.3b|Pasta de yeso YG/L fraguado controlado, confeccionada en obra.|
~D|PBPL.3b
|MOOA11a\\3
\PBAA.1a\\0.6
\PBAY.1b\\0.85
\|
~C|PBAY.1b|t|Yeso negro|148.84||3|
~C|ERTP21xTDBAg1|m2|TDBA_FT desmontable 1500x300x39 microperforado acústico AG GAB ON 2L - GAVELEX + MW|83.51|010818|0|
~T|ERTP21xTDBAg1|Falso techo desmontable en pasillos, perforado acústico visto, GAB ON 2L de GAVELEX - ECOPHON  SAINT-GOBAIN, o equivalente, basculante por dos lados, para pasillos, colocado entre bandeja de falso techo continuo perimetral de placa de yeso laminado, realizado mediante: 
_Bandejas con catos rectos basculantes, de acero galvanizado, de 0.5 mm de espesor, 300 mm de ancho, y de hasta 2000 mm de largo, microperforado a definir en obra por la DF, prelacado color a elegir por la DF, con velo acústico termo adherido, reacción al fuego Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-1, absorción acústica aw = 0.80, con DAP.
_Mejora de aislamiento con panel de lana de roca MW 0.036 de 5 cm de espesor.
_Sistema de sustentación del mismo sistema para falso techo desmontable perfil oculto fijado lateralmente a tabica en bandeja perimetral incluida en el precio según planos de detalle.
_incluso p.p. de subestructura de acero galvanizado de ser necesario, perfilería horizontal caso de paso de instalaciones, replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formación de huecos para ubicación de elementos de instalaciones (luminarias, etc), refuerzos en placas según sistema, acabado de juntas, parte proporcional de piezas especiales para instalaciones, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminación de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Dirección Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.|
~D|ERTP21xTDBAg1
|MOOA.8a\\0.1
\MOOA12a\\0.1
\PRTP.5xTDAb\\1.05
\PNTL.6bgc\\1.05
\%\\0.03
\|
~C|PRTP.5xTDAb|m2|Lamas acero AG lacado microperforado acústico AG GAB ON 2L - GAVELEX|62.21|210218|3|
~T|PRTP.5xTDAb|Bandejas con catos rectos basculantes, de acero galvanizado, de 0.5 mm de espesor, 300 mm de ancho, y de hasta 2000 mm de largo, microperforado a definir en obra por la DF, prelacado color a elegir por la DF, con velo acústico termoadherido, reacción al fuego Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-1, absorción acústica aw = 0.80, con DAP.
Sistema de sustentación del mismo sistema para falso techo desmontable perfil oculto fijado lateralmente a tabica en bandeja perimetral incluida en el precio según planos de detalle.
_incluso p.p. de piezas especiales para instalaciones.|
~C|PNTL.6bgc|m2|Panel MW 0.036 e50mm|10.57||3|
~C|ERTP23x01|m2|TDBM_FT desmontable madera acústico perf acab melm B-s1d0|134.02|110718|0|
~T|ERTP23x01|Falso techo desmontable de madera, modelo SpigoAcustic de Topakustik, o equivalente, realizado con paneles fonoabsorventes acústicos con estilo lineal, Bs1d0, acabado de madera a elegir, para revestimiento de techos, sistema oculto, consistente:
_Bandejas perforadas 1200x300 mm, 2400x300 mm para perfil oculto, machiembrado, compuesto por alma de MDF (fibras de madera de densidad media) hidrofugo, mecanizados en la cara vista con canales longitudinales de 2, 3 ó 4 mm de espesor, distanciados entre sí 16 ó 32 mm, y la contracara con taladros ciegos de 8mm de diámetro también con distancia entre ejes de 16 ó 32mm, con velo acústico termoadherido por la cara no vista, acabado melamina tipo madera a elegir por la D.F., clasificación al fuego  Bs1d0.
_Sistema de suspensión del mismo fabricante, perfil oculto T-15, consiste en perfiles de acero galvanizados en forma de T, distanciados 600-800mm entre ejes. El perfil se suspende mediante varillas distanciadas 1200 mm. El voladizo no debe superar los 100 mm. tanto para las lamas como los perfiles. Cada panel debe suspenderse del perfil T (dependiendo del tamaño y/o peso) por al menos 4 clips de fijación especiales, alternando las direcciones.
_incluso p.p. de registros del sistema, piezas especiales para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, tabicas de hasta 100 cm., subestructura de acero galvanizado de ser necesario, pasta y cinta para juntas, elementos de remate, accesorios de fijación, medios auxiliares, replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.|
~D|ERTP23x01
|MOOC.8a\\0.2
\MOOC10a\\0.2
\PRLD18babcx01\\1.05
\PFTW15x21\\1.05
\PRTP25a\\1.05
\accesorx\\1
\%\\0.02
\|
~C|PRLD18babcx01|m2|Tablero DM acústico con canales acab melamina B-s2,d0 +fijacion e16|86.78|170709|3|
~T|PRLD18babcx01|Panelado acústico compuesto por alma de MDF (fibras de madera de densidad media) hidrofugo, mecanizados en la cara vista con canales longitudinales de 2, 3 ó 4 mm de espesor, distanciados entre sí 16 ó 32 mm, y la contracara con taladros ciegos de 8mm de diámetro también con distancia entre ejes de 16 ó 32mm, velo acústico termoadherido por la cara no vista, acabado melamina a elegir por la D.F., clasificación al fuego  Bs1d0, machihembrados y anclados mecánicamente mediante tornillería galvanizada oculta sobre rastreles, todo según especificaciones y pliego de condiciones del fabricante.|
~C|PFTW15x21|m2|Sistema sustentación FT desm oculto|26.11|220218|3|
~T|PFTW15x21|Sistema de sujeccion falso techo desmontable oculto T15/T24, según el caso, compuesto de perfiles primarios y secundarios y perfil L 24x19 mm, remates escalonados o flexibles, suspendidas del forjado mediante cuelgue varillas de 8 mm, cuelgue combinado o cuelgue Nonius y seguro Nonius o equivalente cada 1200 mm, reacción al fuego A1, clase de corrosión B, carga máxima 8 kg/m2.|
~C|PRTP25a|u|Pieza cuelgue falso techo madera|1.71||3|
~T|PRTP25a|Pieza de cuelgue para instalación de falso techo de paneles de madera con perfilería vista, semioculta u oculta.|
~C|accesorx|pp|Registros, accesorios, tabicas, pzas especiales|1.47||3|
~T|accesorx|Registros del sistema, piezas troqueladas para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, tabicas de hasta 60 cm., piezas especiales, remates y accesorios de fijación.|
~C|ERPP.3x02TRPA|m2|TRPA_Rev plas lisa acrilica horz|9.59||0|
~T|ERPP.3x02TRPA|Revestimiento con pintura plástica acrilica acabado liso, colores a elegir por la D.F., con rendimiento de 8 m2/l, con al menos un 30% de resinas, aplicado sobre paramentos horizontales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido a cinta corrida en proyección horizontal, se encuentras incluidas las tabicas.|
~D|ERPP.3x02TRPA
|MOON.8a\\0.33
\PRCP.3abc\\0.06
\PRCP13fb\\0.077
\%\\0.02
\|
~C|PRCP.3abc|l|Pint int plas acrl sat col|6.6||3|
~T|PRCP.3abc|Pintura plástica acrílica para paramentos interiores, con acabado satinado, de colores.|
~C|PRCP13fb|l|Masilla al agua bl|7.54||3|
~C|14#||REVESTIMIENTOS VERTICALES|134144.08|260624|0|
~D|14#
|ERPA.2dafc\\395.62
\ERPE.1xREBI\\5.56
\ERPE.1x22REMI\\223.14
\ERPE.5xREBE\\8.4
\ERPE.5xREME\\12.8
\ERPG.4xRGM\\17.64
\ERPG.3xRGB\\4.4
\ERPG.4xTRG\\2.95
\ERPP.3x02RPA\\2261.66
\ERPP14xRPT\\3362.21
\ERPP.1x01RPE\\12.8
\EFZVx10\\55.2
\ERPL11x22RNJ\\409.79
\|
~C|ERPA.2dafc|m2|RCA_Alic 20x20 C2 jnt min CG2|38.34||0|
~T|ERPA.2dafc|Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo blanco de 20x20cm, idem existente, colocado con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza. incluso p.p. cantoneras de aluminio anodizado natural o lacado color a elegir, tipo pletina o perfil hueco, segun el caso, incluso replanteo, cortes, mermas, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del fabricante, NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). Medicion a cinta corrida.|
~D|ERPA.2dafc
|MOOA.8a\\0.45
\MOOA12a\\0.225
\PRRB.1da\\1.05
\PBUA50baa\\4
\PBUR.1b\\0.5
\PBAA.1a\\0.004
\%\\0.02
\|
~C|PRRB.1da|m2|Azulejo 20x20cm bl|14.47||3|
~T|PRRB.1da|Azulejo de dimensión 20x20cm, acabado blanco.|
~C|PBUR.1b|kg|Mto juntas cementoso CG2|1.87||3|
~T|PBUR.1b|Mortero de juntas cementoso mejorado (CG2) con alta resistencia a la abrasión y absorción de agua reducida, según UNE-EN 13888.|
~C|ERPE.1xREBI|m2|REBI_Enfoscado VERT, a buena vista y fratasado CS III W0 (INTERIOR) +CTE|10.27|030206|0|
~T|ERPE.1xREBI|Enfoscado a buena vista y fratasado, en paramentos verticales interiores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS III W0, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, compuesto con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, cantoneras, y guardavivos, incluso humedecido del soporte, sacado de aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según UNE EN 998-1, NTE-RPE-7 y CTE-HS.|
~D|ERPE.1xREBI
|ERPE.6daabb\\1
\|
~C|ERPE.6daabb|m2|Enfoscado CSII-W0 maes frat vert int|10.27||0|
~T|ERPE.6daabb|Enfoscado  sin maestrear fratasado, con mortero CSII-W0 en paramento vertical interior.|
~D|ERPE.6daabb
|MOOA.8a\\0.26
\MOOA12a\\0.13
\PRCM.5aab\\0.012
\%\\0.02
\|
~C|PRCM.5aab|t|Mortero industrial GP CSII W0|58.61||3|
~T|PRCM.5aab|Mortero de cemento para revocos y enlucidos, tipo GP CSII W0, resistencia a compresión de 0.4 a 2.5 N/mm2,  según norma UNE-EN 998-1, suministrado en sacos.|
~C|ERPE.1x22REMI|m2|REMI_Enfoscado VERT, maestreado y fratasado hidrof CS III W0 (INTERIOR) +CTE|13.88|261106|0|
~T|ERPE.1x22REMI|Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales y horizontales interiores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS III W0, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, cantoneras, y guardavivos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS.|
~D|ERPE.1x22REMI
|PRCW13c\\1
\PRCPx50\\1
\%\\0.03
\ERPE.6daabb\\1
\|
~C|PRCW13c|m2|Malla fi-v 50x1mm p/revestidos|3.04||3|
~T|PRCW13c|Malla de refuerzo de fibra de vidrio de 50x1mm para armado de revestidos.|
~C|ERPE.5xREBE|m2|REBE_Enfoscado VERT, a buena vista y fratasado hidrof CS III W2 (EXTERIOR) +CTE|14.6|261106|0|
~T|ERPE.5xREBE|Enfoscado buena vista y fratasado, en paramentos verticales de exteriores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS III W2, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS.|
~D|ERPE.5xREBE
|PRCW13c\\1
\PRCPx50\\1
\%\\0.03
\ERPE.6cbcbb\\1
\|
~C|ERPE.6cbcbb|m2|Enfoscado CSIII-W2 frat vert ext|10.99||0|
~T|ERPE.6cbcbb|Enfoscado  sin maestrear fratasado, con mortero CSIII-W2 en paramento vertical exterior.|
~D|ERPE.6cbcbb
|MOOA.8a\\0.28
\MOOA12a\\0.14
\PRCM.5bcb\\0.01
\%\\0.02
\|
~C|ERPE.5xREME|m2|REME_Enfoscado VERT, maestreado y fratasado hidrof CS III W2 (EXTERIOR) +CTE|21.92|261106|0|
~T|ERPE.5xREME|Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales exteriores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS III W2, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS.|
~D|ERPE.5xREME
|PRCW13c\\1
\PRCPx50\\1
\%\\0.03
\ERPE.6cbcaa\\1
\|
~C|ERPE.6cbcaa|m2|Enfoscado CSIII-W2 bruñ vert ext|18.31||0|
~T|ERPE.6cbcaa|Enfoscado maestreado bruñido, con mortero CSIII-W2 en paramento vertical exterior.|
~D|ERPE.6cbcaa
|MOOA.8a\\0.46
\MOOA12a\\0.23
\PRCM.5bcb\\0.02
\%\\0.02
\|
~C|ERPG.4xRGM|m2|RGM_Guarn-enl y proy maes vert|32.78||0|
~T|ERPG.4xRGM|Guarnecido maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de espesor, regleado, acabado manual con llana, p.p. de guardavivos de chapa metálica galvanizada con bandas desplegadas de longitud 2 m. y espesor 0.6 mm., enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino,  de 2,00 mm. de espesor, gran blancura y planeidad, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, cantoneras, y guardavivos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.|
~D|ERPG.4xRGM
|PRPD31a\\0.8
\PRCPx50\\1
\PRCW13c\\1
\%\\0.03
\ERPG.4cba\\1
\|
~C|PRPD31a|u|Guardavivos chapa metálica 2m|0.53||3|
~T|PRPD31a|Guardavivos de chapa metálica galvanizada con bandas desplegadas de longitud2 m. y espesor 0.6 mm.|
~C|ERPG.4cba|m2|Guarn-enl y proy maes vert|28.74||0|
~T|ERPG.4cba|Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.|
~D|ERPG.4cba
|MOOA.8a\\0.18
\MOOA11a\\0.18
\PBPL.3d\\0.02
\PRCP.1bbba\\1
\%\\0.02
\ERPG10a\\1
\|
~C|ERPG10a|m2|Enlucido yeso pmto vertical|3.64||0|
~T|ERPG10a|Enlucido con pasta de yeso en paramento vertical.|
~D|ERPG10a
|MOOA.8a\\0.09
\MOOA11a\\0.05
\PBPL.3b\\0.001
\%\\0.02
\|
~C|ERPG.3xRGB|m2|RGB_Guarnecido proy a buena vista vert|28.04|070106|0|
~T|ERPG.3xRGB|Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.|
~D|ERPG.3xRGB
|PRCPx50\\1
\PRCW13c\\1
\%\\0.03
\ERPG.4caa\\1
\|
~C|ERPG.4caa|m2|Guarn-enl y proy s/maes vert|24.43||0|
~T|ERPG.4caa|Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.|
~D|ERPG.4caa
|MOOA.8a\\0.09
\MOOA11a\\0.09
\PBPL.3d\\0.02
\PRCP.1bbba\\1
\%\\0.02
\ERPG10a\\1
\|
~C|ERPG.4xTRG|m2|TRG_Guarn-enl y proy maes hrz|34.15||0|
~T|ERPG.4xTRG|Guarnecido y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos horizontales de 2 cm de espesor, regleado, acabado manual con llana, enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino,de 2,00 mm. de espesor, gran blancura y planeidad, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.|
~D|ERPG.4xTRG
|PRCPx50\\1
\PRCW13c\\1
\ERPG.4cbb\\1
\|
~C|ERPP.3x02RPA|m2|RPA_Rev plas lisa acrilica vert|8.7||0|
~T|ERPP.3x02RPA|Revestimiento con pintura plástica acrilica, acabado liso mate o santinada, para la protección y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, colores a definir por DF, con al menos un 30% de resinas, aplicado sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, yeso, cemento u hormigon, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido a cinta corrida.|
~D|ERPP.3x02RPA
|MOON.8a\\0.3
\PRCP.3abc\\0.06
\PRCP13fb\\0.064
\%\\0.02
\|
~C|ERPP14xRPT|m2|RPT_Rev pintura plas lisa acrilica vert + Texturglass|15.44||0|
~T|ERPP14xRPT|Revestimiento decorativo de fibra de vidrio, pintura armada tipo Texturglas modelo a elegir de la marca Regarsa, o equivalente, suministrado en rollos de ancho 100 cm y longitud de 50 m, con clasificación al fuego Bs1-d0, según UNE EN 13501-1:2002 con acabado de pintura plástica acrilica, acabado liso mate o sanitanada, para la protección y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, colores a definir por DF, con al menos un 30% de resinas, aplicado sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, yeso, cemento u hormigon, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso p.p. de saneado del soporte, medios auxiliares, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido a cinta corrida.|
~D|ERPP14xRPT
|MOOA.8a\\0.05
\MOOA12a\\0.05
\ERPP14b\\1.05
\%\\0.02
\|
~C|ERPP14b|m2|Rev pint armada|12.2||0|
~T|ERPP14b|Revestimiento con pintura armada a base de tejido de fibra de vidrio de resistencia a tracción por quiebra de 40 daN/5cm en urdimbre y 30 daN/5cm en trama con hilo de ayuda para facilitar la unión de paños, tomado con dos capas de adhesivo y acabado con dos manos de pintura plástica.|
~D|ERPP14b
|MOON.8a\\0.3
\PRCP.3bba\\0.3
\PRCW.3bba\\1.05
\PBUA50baa\\0.3
\%\\0.01
\|
~C|PRCP.3bba|l|Pint int plas vinil sat bl|4.14||3|
~T|PRCP.3bba|Pintura plástica vinílica para paramentos interiores, con acabado satinado, de color blanco.|
~C|PRCW.3bba|m2|Malla repar pint 40 1mx50m|2.67||3|
~T|PRCW.3bba|Malla de fibra de vidrio de aplicación en reparación de pintura de resistencia a tracción por quiebra de 40 daN/5cm en urdimbre y 30 daN/5cm en trama, con gramaje de 40 y dimensiones 1mx50m.|
~C|ERPP.1x01RPE|m2|RPE_Rev pintura exterior lisa vert acrílica color - ext|7.84|150218|0|
~T|ERPP.1x01RPE|Revestimiento con pintura para exterior, con impermeabilizante acrílico elástico antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y a los cambios climáticos, cargas y pigmentos totalmente inertes a cualquier agresion externa, sin plastificantes externos, sobre paramentos verticales y horizontales, resistente a la intemperie, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, colores a elegir por la D.F., buena opacidad de recubrimiento, textura tipo liso, acabado mate, aplicado sobre superficies de ladrillo, mortero u hormigón, verticales u horizontales, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, con parte proporcional de medios auxiliares necesarios, protección mediante galgas de elementos patrimoniales, eliminacion de restos y limpieza, según NTE.|
~D|ERPP.1x01RPE
|MOON.8a\\0.25
\PRCP.1cbbb\\0.14
\%\\0.02
\|
~C|PRCP.1cbbb|l|Pint ext acrl lis mt col|9.36||3|
~T|PRCP.1cbbb|Pintura para paramentos exteriores con producto a base de acrílico con textura tipo liso, acabado mate de colores.|
~C|EFZVx10|ml|Remate coronación partición interior madera|16.54||0|
~T|EFZVx10|Remate coronación partición interior madera realizado con  interiores con tablero estratificado resistente a la humedad color, a definir por la DF, clase de reacción al fuego Cs2d0, de dimensiones 2440x1220x8 mm y acabado liso, colocado sobre rastrel madera, cada 700 mm, por medio de adhesivo de poliuretano y todo fijado al paramento ya nivelado. Totlamente rematado con las partición.|
~D|EFZVx10
|MOOA.8a\\0.05
\MOOA11a\\0.05
\MOOC.8a\\0.1
\PBMTx10\\1.1
\%\\0.02
\|
~C|PBMTx10|m|Remate de madera|10.14||3|
~T|PBMTx10|Remate de madera, cepillado, tratado contra xilófagos, acabado barnizado o lacado.|
~C|ERPL11x22RNJ|m2|RNJ_Panelado BAQ 8 +estratif plast Bs2d0 color +rastreles 15x5|93.02|270218|0|
~T|ERPL11x22RNJ|Suministro y colocación de panelado laminado compacto de alta densidad de 8 mm de espesor compuesto por alma baquelizada de fibras de celulosa impregnadas de resinas fenólicas termoendurecibles, capa de absorción a impacto, acabado laminado estratificado plastico decorativo de alta presión, color o imagen, a elegir por la D.F., cantos redondeados, acabado con tratamiento especial de protección transparente ignifugo, clasificación al fuego B-s2,d0, resistente a ataques químicos y grafitis, machihembrados y anclados mecánicamente mediante tornillería galvanizada oculta sobre rastreles, y mediante sustentación oculta a base de doble cordón de adhesivo elástico de poliuretano monocomponente, y cinta adhesiva a doble cara, para la sustentación provisional del panel sobre rastreles de 9 mm de espesor de panelado laminado compacto, acabado color negro, fijados al soporte (montantes particiones de carton-yeso, fabricas o hormigón) mediante tornilleria galvanizada, colocados cada 40 cm, todo según especificaciones y pliego de condiciones del fabricante, planos de detalle de proyecto, despiece según instrucciones de la DF y muestras a elegir.
_p.p. de remate rodapie de aluminio según planos.
_incluso p.p. de medios auxiliares, perfiles especiales en encuentros con resto de paramentos, fijacion mecanica oculta y mediante adhesivo adecuado, replanteo, preparación, formación de galces para puertas, juntas verticales a canto pilastra, corte y colocación de los tableros, así como de la estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos, paso de instalaciones, aperturas para mecanismos, bies y resto de instalaciones, considerando forrado de bies con el mismo material y perforaciones en las alarmas de incendio, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, formación de dinteles jambas y alfeizares, accesorios de fijación, elementos de anclaje y fijaccion, accesorios, piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza, según CTE DB-SI, NTE/RPL-19. Medido por frentes acabados.|
~D|ERPL11x22RNJ
|MOOA.8a\\0.3
\MOOA11a\\0.15
\MOOC.8a\\0.15
\PBMT.2dh\\1.75
\PRLD16dbca\\1.05
\%\\0.03
\|
~C|PBMT.2dh|m|Listón 40x60 mad pino|3.32||3|
~T|PBMT.2dh|Listón de madera de pino nacional, de 40x60mm cepillado, en longitudes variables, tratado contra xilófagos.|
~C|PRLD16dbca|m2|Tablero Haya e/8 mm liso ign r humedad|66.24||3|
~T|PRLD16dbca|Tablero estratificado de madera de Haya constituido interiormente por fibras de papel tratadas con resinas termoendurecidas y comprimidas a alta presión y temperaturas, para uso en interiores, de alta resistencia a la humedad, de dimensiones 2440x1220 mm y un espesor de 8 mm, acabado liso y clase de reacción al fuego Bs2d0.|
~C|15#||INSTALACIÓN FONTANERÍA|4568.18|150724|0|
~D|15#
|EIFCx01\\5
\EIFC13aco\\12
\EIFC11aab\\90
\EIFC11bab\\52
\EIFGC30c\\10
\EIFGC30d\\2
\EIFG61a\\20
\EIEBF99a\\1
\|
~C|EIFCx01|u|Modificación de punto de agua existente a nueva posición|113.34|091218|0|
~T|EIFCx01|Modificación de punto de agua existente a nueva posición, consistente en desmontaje de llave, corte y saneado del conducto, nuevo tuvo con desvío hasta 2 m, nueva llave de escuadra, incluso p.p. de regatas, retacados y ayudas de albañilería, completamente realizado y en servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.|
~D|EIFCx01
|MOOA12a\\0.6
\MOOF.8a\\1.23
\%ppmat\\1
\%\\0.02
\EIFG61a\\1
\|
~C|EIFG61a|u|Llave de escuadra calidad básica|15.46||0|
~T|EIFG61a|Llave de escuadra de calidad básica de 1/2" de diámetro, totalmente instalada y comprobada.|
~D|EIFG61a
|MOOF.8a\\0.3
\PIFG61a\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIFG61a|u|Llave escuadra calidad básica|6.54||3|
~T|PIFG61a|Llave de escuadra de calidad básica y 1/2" de diámetro, según DB-HS4 del CTE.|
~C|EIFC13aco|u|Conexión a red existente de agua|97.88|091218|0|
~T|EIFC13aco|Conexión a red existente de agua potable, con todos los trabajos y material necesario para su integración en la red. Completamente realizado y en servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.|
~D|EIFC13aco
|MOOA12a\\0.6
\MOOF.8a\\1.23
\%ppmat\\1
\%\\0.02
\|
~C|EIFC11aab|m|Canlz vi mulc PEX ø16mm 30%acc|12.81||0|
~T|EIFC11aab|Canalización vista realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX) de Italsan o equivalente, diámetro nominal 16mm y espesor de pared 2mm, suministrado en barras de 5m de longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.|
~D|EIFC11aab
|MOOF.8a\\0.15
\MOOF10a\\0.15
\PIFC.8aab\\1
\%\\0.02
\|
~C|MOOF10a|h|Oficial 3ª fontanería|23.91|090697|1|
~T|MOOF10a|Oficial 3ª fontanería.|
~C|PIFC.8aab|m|Tb mulc PEX ø16mm brr 30%acc|4.66||3|
~T|PIFC.8aab|Tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX) en barra de 5m de longitud, diámetro nominal 16mm y espesor de pared 2mm, con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53961:2002 EX y DB-HS4 del CTE.|
~C|EIFC11bab|m|Canlz vi mulc PEX ø20mm 30%acc|15.34||0|
~T|EIFC11bab|Canalización vista realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX) de Italsan o equivalente, diámetro nominal 20mm y espesor de pared 2.25mm, suministrado en barras de 5m de longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.|
~D|EIFC11bab
|MOOF.8a\\0.17
\MOOF10a\\0.17
\PIFC.8bab\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIFC.8bab|m|Tb mulc PEX ø20mm brr 30%acc|6.1||3|
~T|PIFC.8bab|Tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX) en barra de 5m de longitud, diámetro nominal 20mm y espesor de pared 2.25mm, con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53961:2002 EX y DB-HS4 del CTE.|
~C|EIFGC30c|u|Valv esf lat-niq ø3/4´´|8.56||0|
~T|EIFGC30c|Suministro e instalación de válvula de esfera, diámetro 3/4´´ de latón niquelado, de Genebre o equivalente, presión nominal 16 atm y paso total, mando manual por palanca de acero, totalmente instalada y comprobada.|
~D|EIFGC30c
|MOOF.8a\\0.1
\PIFG30c\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIFG30c|u|Valv esfera lat-niq ø3/4"|5.52||3|
~T|PIFG30c|Válvula de esfera de diámetro 3/4" de latón niquelado, presión nominal 16 atm y paso total, con marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE.|
~C|EIFGC30d|u|Valv esf lat-niq ø1´´|11.35||0|
~T|EIFGC30d|Suministro e instalación de válvula de esfera, diámetro 1´´ de latón niquelado, de Genebre o equivalente, presión nominal 16 atm y paso total, mando manual por palanca de acero, totalmente instalada y comprobada.|
~D|EIFGC30d
|MOOF.8a\\0.1
\PIFG30d\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIFG30d|u|Valv esfera lat-niq ø1"|8.26||3|
~C|EIEBF99a|u|Doc final obra y tramitacion agua|326.17|230315|0|
~T|EIEBF99a|Elaboración de la documentación final de obra y la tramitación de la instalación previa y asistencia a la contratación que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y documentación necesaria (memorias, certificados, planos finales de obra, ..) y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria, empresa suministradora y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.|
~D|EIEBF99a
|PWWWFe1\\1
\%\\0.02
\|
~C|PWWWFe1|u|Doc final obra y tramitacion|319.77|051022|3|
~C|16#||SANITARIOS Y GRIFERIA|31775.82|150724|0|
~D|16#
|EMRC21x22MEVH\\3
\EIFS.xISLTg\\6
\EIFS.xISLA\\10
\EMRA11x22IAE\\10
\EIFS32ax22ISV\\2
\EMRA.2x22IABA\\20
\EFAS.5x22IBE\\3
\EIFS.8xISIA\\10
\EMRA.xIABA\\20
\|
~C|EMRC21x22MEVH|m|MEVH_Bancada - encimera HPL volada est pint|230.65|130319|0|
~T|EMRC21x22MEVH|Suministro y colocacion de bancada-encimera volada preparada para encastrar lavabos y fregaderos, formada por:
_Encimera con faldon y copete realizado con tablero de resinas fenolicas termoendurecidas, tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor, acabado estratificado plastico de alta densidad de 2 mm. de espesor, color a elegir por la D.F., cantos pulidos y biselados.
_Subestructura soporte realizado con perfileria, de dimensiones varias, segun el peso, acabada esmaltada en negro o blanco.
_incluso p.p. formación de huecos para encastras lavabo o fregadero, tratamiento de los bordes del hueco, sellado, elementos de anclaje y fijacion, remates, piezas especiales, accesorios, eliminacion de restos y limpieza, segun planos de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa. Totalmente terminado.|
~D|EMRC21x22MEVH
|EMRC22ab\\1
\EEHE.1aaaabb\\12
\ERPP10aab\\3
\|
~C|EMRC22ab|m|Encimera laminado gama estándar c/hueco|161.59||0|
~T|EMRC22ab|Encimera para cocina de laminado estructural compacto de 12 mm de espesor y gama estándar, incluso parte proporcional de anclajes, formación de hueco y adhesivo de poliuretano para sellado perimetral; totalmente colocada.|
~D|EMRC22ab
|MOOA.8a\\1
\MOOA12a\\1
\PSMC13a\\0.72
\PSMC15a\\1
\PSMC16a\\1
\PBUL15b\\0.1
\%\\0.02
\|
~C|PSMC13a|m²|Encimera laminado gama estándar|91.75||3|
~T|PSMC13a|Encimera para cocina de laminado estructural compacto de 12 mm de espesor y gama estándar suministrada en plancha de 3.6x1.4 m.|
~C|PSMC15a|u|Repercusión formación hueco encimera|30||3|
~T|PSMC15a|Repercusión por formación de hueco en encimera.|
~C|PSMC16a|u|Repercusión m2 anclaje encimera|15.4||3|
~T|PSMC16a|Repercusión por m2 de anclaje para encimera.|
~C|PBUL15b|u|Masilla poliuretano|3.67||3|
~C|EIFS.xISLTg|u|ISLET_Lav sobre/bajo encimera +griferia temporizada F/C|397.59|290617|0|
~T|EIFS.xISLTg|Suministro y colocacion de lavabo sobre/bajo encimera con griferia temporizada formado por:
_Lavabo sobre encimera de porcelana vitrificada, modelo idem existentes, color blanco.
_Grifería temporizada para agua fría y caliente, modelo idem existentes.
_incluso p.p. de sifón y desague automatico, incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de tuberia para alimentación, desagüe automatico, y tubería de PVC para evacuación hasta bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado, unidad en funcionamiento.|
~D|EIFS.xISLTg
|EIFS10paba\\1
\EIFG.2eaaa\\1
\|
~C|EIFS10paba|u|Lavabo ø420mm  sob encmr bl|245.5||0|
~T|EIFS10paba|Lavabo de ø420mm sobre encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.|
~D|EIFS10paba
|MOOA.8a\\0.5
\MOOA12a\\0.5
\MOOF.8a\\1
\MOOF11a\\1
\PIFS10paba\\1
\PIFG22ab\\1
\PISC.1bd\\0.5
\%\\0.02
\|
~C|PIFS10paba|u|Lavabo ø420mm sob encmr bl|155.45||3|
~T|PIFS10paba|Lavabo sobre encimera de dimensiones ø420mm, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco, con juego de anclajes para fijación .|
~C|PIFG22ab|u|Valv desg man sif 1 1/4"x63mm|7.83||3|
~C|PISC.1bd|m|Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc|2.96||3|
~T|PISC.1bd|Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40mm y espesor 3.0mm, para canalización aérea, unión por encolado, con clasificación de reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005, para la evacuación de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de electrodomésticos, según Norma EN 1453 serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento del precio del tubo del 50% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.|
~C|EIFG.2eaaa|u|Grifo temporizado gama estándar|152.09||0|
~T|EIFG.2eaaa|Grifo temporizado, acabado cromado, de gama estándar con limitador de caudal  y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.|
~D|EIFG.2eaaa
|MOOF.8a\\0.5
\MOOA12a\\0.25
\PIFG.2eaaa\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIFG.2eaaa|u|Grifo temporizado gama estándar|129.48||3|
~T|PIFG.2eaaa|Grifo temporizado, acabado cromado, de gama estándar con limitador de caudal  y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa, según DB-HS4 del CTE.|
~C|EIFS.xISLA|u|ISLA_Lav adaptado MERIDIAM-ROCA A32724H000 700x570x180 + griferia gerontologica BIOSAFE-DELABIE|1232.51|290617|0|
~T|EIFS.xISLA|Suministro y colocacion de lavabo adaptado con griferia electrónica formado por:
_Lavabo adaptado de porcelana vitrificada, modelo MERIDIAN de ROCA o equivalente, Ref. A32724H000, de dimensiones 700x570x180, mural de porcelana vitrificada, color blanco.
_Grifería monomando maneta gerontológica, Grifo mezclador de lavabo secuencial sobre repisa modelo BIOSAFE de DELABIE, o equivalente.  Con caño alto fijo H.160 L.160. Apertura y cierre Secuencial a 70º: apertura y cierre en el agua fría. Grifo mezclador alto con salida BIOSAFE higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL. Cartucho cerámico secuencial Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustable para evitar quemaduras. Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas). Función CHOQUE TERMICO: Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría. Caudal regulado a 5 l/min.  Maneta larga Hygiène L.200 para accionamiento sin contacto manual.Latiguillos flexibles de PEX H3/8". Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  Garantía 10 años.
_incluso p.p. de sifón y desague automatico, incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios, parte proporcional de tuberia PEX/AL/PEXo para alimentación, desagüe automatico, sifón cromado para ir visto y tubería de PVC de 32 mm. de diámetro para evacuación hasta bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado, unidad en funcionamiento.|
~D|EIFS.xISLA
|EIFS10laaa\\1
\EIFG.2gaaa\\1
\EIFG16a\\1
\|
~C|EIFS10laaa|u|Lavabo 800x530mm  mur bl|199.64||0|
~T|EIFS10laaa|Lavabo de 800x530mm mural o suspendido, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.|
~D|EIFS10laaa
|MOOA.8a\\0.5
\MOOA12a\\0.5
\MOOF.8a\\1
\MOOF11a\\1
\PIFS10laaa\\1
\PIFG22ab\\1
\PISC.1bd\\0.5
\%\\0.02
\|
~C|PIFS10laaa|u|Lavabo 800x530mm mur bl|110.49||3|
~T|PIFS10laaa|Lavabo mural o suspendido de dimensiones 800x530mm, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco, con juego de anclajes para fijación .|
~C|EIFG.2gaaa|u|Mezclador electrónico gama estándar|931.1||0|
~T|EIFG.2gaaa|Mezclador infrarrojo electrónico con transformador con tensión de conexión 230 V C, 50 Hz, 3.2 VA, acabado cromado, de gama estándar con limitador de caudal a 6 l/min, filtros colectores de suciedad, paro de seguridad automático a los 60 seg  y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.|
~D|EIFG.2gaaa
|MOOF.8a\\0.5
\MOOA12a\\0.25
\PIFG.2gaaa\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIFG.2gaaa|u|Mezclador electrónico gama estándar|893.21||3|
~T|PIFG.2gaaa|Mezclador infrarrojo electrónico con transformador con tensión de conexión 230 V C, 50 Hz, 3.2 VA, acabado cromado, de gama estándar con limitador de caudal a 6 l/min, filtros colectores de suciedad, paro de seguridad automático a los 60 seg  y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa, con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE.|
~C|EIFG16a|u|Manecilla monomando manos libres|101.77||0|
~T|EIFG16a|Manecilla de tipo gerontológico, manos libres, para hospitales y locales donde se manipulan alimentos, totalmente instalada y comprobada.|
~D|EIFG16a
|MOOF.8a\\0.5
\PIFG19a\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIFG19a|u|Manecilla monom manos libr|85.41||3|
~T|PIFG19a|Manecilla de tipo gerontológico, manos libres, para hospitales y locales donde se manipulan alimentos.|
~C|EMRA11x22IAE|u|IAE_Espejo adaptado basculante.|208.56|010818|0|
~T|EMRA11x22IAE|Suministro y colocación de espejo adaptado basculante, modelo Access de Roca, o equivalente, Ref 816915009, realizado con luna incolora reflectante o espejo, de 5 mm. de espesor, obtenida a partir de una luna simple del mismo tono y la aplicación de varias capas de plata, cobre y protectores, tomada con adhesivo adecuado sobre soporte adecuado con mecanismo de adaptación a inclinación, todo ello anclado a paramento mediante tornilleria adecuada. Todo segun planos de detalle de proyecto e indicaciones de la D.F. y normas de la Propiedad.|
~D|EMRA11x22IAE
|MOOV.8a\\0.13
\PSMA11bc\\1
\%\\0.02
\|
~C|MOOV.8a|h|Oficial 1ª vidrio|20.52|040697|1|
~T|MOOV.8a|Oficial 1ª vidrio.|
~C|PSMA11bc|u|Espejo reclinable 700x500 acero inx sat|201.8||3|
~T|PSMA11bc|Espejo reclinable, para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida, con marco realizado en acero inoxidable satinado y vidrio de 3 mm de espesor, sistema de anclaje basculante y dimensiones aproximadas 700x500 mm.|
~C|EIFS32ax22ISV|u|ISV_Vertedero GARDA-ROCA A371055000 + Grifo caño I200-DELABIE|345.05|010818|0|
~T|EIFS32ax22ISV|Suministro y colocacion de vertedero con griferia formado por:
_Vertedero de porcelana vitrificada blanca, con rejilla y tope de goma, modelo GARDÁ de ROCA o equivalente, Ref A371055000, color blanco, con enchufe unión.
_Grifo mural monomando mezclador hospitalario con maneta abierta modelo I200 de DELABIE.  Con caño giratorio. Longitud del caño 200 mm. Maneta abierta ergonómica. Con limitador de temperatura (tope antiescaldamiento). Caudal preajustado a 26 l/min a 3 bar. Rompechorros sin rejilla. Caño con el interior liso para evitar la proliferación de bacterias. Cartucho cerámico de Ø 40mm. Garantía 10 años
_incluso p.p. de herrajes de fijación mediante tacos y tornillos sobre subestructura auxiliar para anclaje de acero galvanizado, de ser necesaria, incluso parte proporcional de tubería de diámetro 15 mm.(1/2'') de acero galvanizado para alimentación y tubería de diámetro 75 mm. de PVC para evacuación, incluida colocación y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/IFF-30 y ISS-34. Todo segun planos de detalle de proyecto e indicaciones de la D.F. y normas de la Propiedad.|
~D|EIFS32ax22ISV
|EIFS32a\\1
\EIFG15a\\1
\|
~C|EIFS32a|u|Vertedero con reja|266.12||0|
~T|EIFS32a|Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla de porcelana para desagüe , juego tornillos fijación y reja de acero inoxidable con almohadilla, colocado y con ayudas de albañilería.|
~D|EIFS32a
|MOOA.8a\\0.5
\MOOA12a\\0.5
\MOOF.8a\\1
\MOOF11a\\1
\PIFS32a\\1
\PISC.1fd\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIFS32a|u|Vertedero con reja|175.79||3|
~T|PIFS32a|Vertedero de porcelana vitrificada en color blanco, con enchufe unión, rejilla de porcelana para desagüe, juego tornillos fijación y reja de acero inoxidable con almohadilla, con marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE.|
~C|PISC.1fd|m|Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc|9.18||3|
~C|EIFG15a|u|Caño lavadero|78.93||0|
~T|EIFG15a|Caño para lavadero, para mezclador, totalmente instalado y comprobado.|
~D|EIFG15a
|MOOF.8a\\0.5
\PIFG18a\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIFG18a|m|Caño lavadero|63.02||3|
~T|PIFG18a|Caño para lavadero, para mezclador, con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE.|
~C|EMRA.2x22IABA|u|IABA_Barra apoyo abatible 600mm acero inx nylon|171.8|010818|0|
~T|EMRA.2x22IABA|Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida en inodoros, lavamanos o platos de ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor con un recubrimiento de nylon blanco, de 600 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a pared.; incluso material de fijación, totalmente instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.|
~D|EMRA.2x22IABA
|MOOA.8a\\0.4
\PSMA.2aab\\1
\%\\0.02
\|
~C|PSMA.2aab|u|Barra apoyo abatible 600mm acero/nylon |158.23||3|
~T|PSMA.2aab|Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida en inodoros, lavamanos o platos de ducha; realizada en tubo de acero de 1.5 mm de espesor con un recubrimiento de nylon, de 600 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a pared.|
~C|EFAS.5x22IBE|u|IBE_Acris luna espejo 5 mm incl.|36.73|010818|0|
~T|EFAS.5x22IBE|Acristalamiento realizado con luna incolora reflectante o espejo, de 5 mm. de espesor, de 1.10x1.20 m, obtenida a partir de una luna simple del mismo tono y la aplicación de varias capas de plata, cobre y protectores, tomada con adhesivo adecuado sobre paramento o previa colocacion de tablero hidrofugado de Dm de 2.00 cm. de espesor, anclado a paramento mediante herrajes de fijación de tacos y tornillos, eliminacion de restos y limpieza.|
~D|EFAS.5x22IBE
|MOOV.8a\\0.01
\PFAM10ca\\1
\PFAW.x\\1
\tabhidr\\1
\subestr1w2\\1
\%\\0.03
\|
~C|PFAM10ca|m2|Vdr espejo 5mm inc|23.92||3|
~T|PFAM10ca|Vidrio tipo espejo incoloro, de 5mm de espesor.|
~C|PFAW.x|m2|Repercusión neopreno-junquillos y adhesivo|0.65||3|
~T|PFAW.x|Repercusión adhesivo|
~C|tabhidr|m2|Tablero hidrofugado 2.00 cm|8.88||3|
~T|tabhidr|Tablero hidrofugado de DM de 2.00 cm. de espesor|
~C|subestr1w2|p.p.|herrajes fijacion|2||3|
~T|subestr1w2|Herrajes de fijación (tacos y tornillos).|
~C|EIFS.8xISIA|u|ISIA_Indr adaptado MERIDIAM-ROCA + Tanque bajo ref A34224H000 / A34124H000 / A801230004|568.99|120717|0|
~T|EIFS.8xISIA|Suministro y colocación de inodoro adaptado tanque bajo modelo MERIDIAN, de ROCA o equivalente, ref A34224H000 / A34124H000 / A801230004, de porcelana vitrificada, color blanco, compuesto por taza con salidad dual, tanque de alimentación inferior con mecanismos de alimentación y mecanismo de doble descarga 6/3 l, tapa y asiento adaptado con bisagras de acero inoxidable caida amortiguada, con juego de anclajes y juego de mecanismos incluídos, con p.p. de tubería PEX/AL/PEX para alimentación y tubería de diámetro 110 mm. PVC para evacuación hasta bajante y sifón incluídos, llaves, colocación y ayudas de albañileria, instalado, comprobado y medido, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/IFF-30, ISS-34. Totalmente instalado, unidad en funcionamiento.|
~D|EIFS.8xISIA
|EIFS14aacd\\1
\EIFS16aab\\1
\|
~C|EIFS14aacd|u|Tz inodoro tanque bajo bl cld alt c/asi+tap|447.34||0|
~T|EIFS14aacd|Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados modelo caída amortiguada, de gama alta, con juego de fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.|
~D|EIFS14aacd
|MOOA.8a\\0.5
\MOOF.8a\\0.75
\MOOF11a\\0.75
\PIFS14aacd\\1
\PISC.1fd\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIFS14aacd|u|Tz inodoro tanque bajo bl cld alt c/asi+tap|377.16||3|
~T|PIFS14aacd|Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados de caída amortiguada, de gama alta, con juego de fijación, codo y enchufe de unión, con marcado CE.|
~C|EIFS16aab|u|Tanque bajo blanco cld est|121.65||0|
~T|EIFS16aab|Tanque bajo de porcelana vitrificada blanca, de gama estándar, con tapa y mecanismo de doble pulsador, de 3/6 l de capacidad, con marcado CE, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-4 del CTE.|
~D|EIFS16aab
|MOOA.8a\\0.3
\MOOA12a\\0.3
\MOOF.8a\\0.5
\MOOF11a\\0.5
\PIFS16aab\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIFS16aab|u|Tanque bajo blanco cld est|78.97||3|
~T|PIFS16aab|Tanque bajo de porcelana vitrificada blanca, de gama estándar, con tapa y mecanismo de doble pulsador, de 3/6 l de capacidad, con marcado CE.|
~C|EMRA.xIABA|u|IABA_Barra apoyo abatible 600mm acero inx nylon|171.8|010818|0|
~T|EMRA.xIABA|Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida en inodoros, lavamanos o platos de ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor con un recubrimiento de nylon blanco, de 600 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a pared.; incluso material de fijación, totalmente instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.|
~D|EMRA.xIABA
|MOOA.8a\\0.4
\PSMA.2aab\\1
\%\\0.02
\|
~C|17#||INSTALACIÓN ELECTRICIDAD|98838.41|150724|0|
~D|17#
|EILI.99za\\2
\EIELS.4lfcbc\\2
\EIELS.4jfbbc\\4
\EIELS.3abc\\6
\EIELS.1ebbbc\\76
\EIELS.1ebbbb\\140
\EIAAS.3a\\9
\EIILC12a\\22
\EIILC12ab\\5
\EIELC.1ap\\90
\EIEBY99c\\1
\EIELx01\\14
\EIEMR23xb\\26
\EIEMR23xp\\5
\EIEMR23x\\42
\EIEMR23lu\\35
\EIEMR23em\\33
\EIEMR23aaaa\\244
\EIEMRR23ab\\96
\EIEMR23atc\\35
\EIIM511c\\8
\EIIM511cc\\88
\EILI.8smnaa\\12
\EILI.8smnaab\\14
\USIM726601\\24
\EILI.8smnac\\62
\USIM725260\\12
\USIM72526099\\10
\USIM717300\\8
\USIM717305\\16
\USIM810340\\339
\USIM810.9tl\\76
\USIM780320\\15
\EIELC.1dbbba\\270
\EIEMC16dali\\69
\|
~C|EILI.99za|u|Modificación/ampliación CUADRO ELECTRICO|664.73|221116|0|
~T|EILI.99za|Modificación/ampliación del CUADRO DE BAJA TENSIÓN, embarrado de GRUPO, para alimentación a los equipos de sobrepresión de escaleras y extractores de humo, contemplando el cableado completo del tipo AS+ y su accionamiento mediante pulsadores, con su correspondiente protección magnetotérmica y diferencial acorde a la potencia eléctrica del equipo. Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento según REBT.|
~D|EILI.99za
|MOOE.8a\\2.6
\MOOE11a\\2.6
\PIEEMDRR.9a\\2
\PIEEMRR.8a\\5
\PIEMR19ab\\1
\MAUXRC03\\1
\MAUXMC01\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIEEMDRR.9a|u|Interruptores diferenciales varias intensida|93.72|101219|3|
~T|PIEEMDRR.9a|Interruptores diferenciales intensidades y sensibilidades varias.|
~C|PIEEMRR.8a|u|Interruptores Magnetotermicos varios|52.35|101219|3|
~T|PIEEMRR.8a|Interruptores magnetotermicos intensidades varios.|
~C|PIEMR19ab|u|Serigrafiado de cuadro electrico|22.88|101219|3|
~T|PIEMR19ab|Serigrafiado de cuadro electrico mediante tiras de aluminio anodizado, incluso placas de marcado de los distintos elementos.|
~C|MAUXRC03|u|Cableado de conexion entre el ap|17.5|101219|3|
~T|MAUXRC03|Cableado de conexion entre el aparellaje de potencia, maniobra-control y equipos de medida montados, todas las secciones, dispuesto en canaletas pasacables, formado por cable de aislamiento 1000V y conductor de Cu flexible. Incluido terminales de conexión en puntas. Carriles DIN aparelleje modular.|
~C|MAUXMC01|u|Material complementario y/o piez|25.29|101219|3|
~T|MAUXMC01|Material complementario y/o piezas especiales|
~C|EIELS.4lfcbc|u|Intr mgnt 25A 4p D 10kA|167.43||0|
~T|EIELS.4lfcbc|Nueva salida cuadro eléctrico con suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama terciario/industrial, de intensidad nominal 25A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo D y poder de corte nominal de 10kA, con parte proporcinal de puentes, pletinas, bornas, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EIELS.4lfcbc
|MOOE.8a\\0.3
\PIED50lfcbc\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIED50lfcbc||Intr mgnt 25A 4p D 10kA|155.53||3|
~T|PIED50lfcbc|Interruptor magnetotérmico automático gama terciario/industrial, de intensidad nominal 25A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo D y poder de corte nominal de 10kA .|
~C|EIELS.4jfbbc|u|Intr mgnt 16A 4p C 10kA|104.76||0|
~T|EIELS.4jfbbc|Nueva salida cuadro eléctrico con suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama terciario/industrial, de intensidad nominal 16A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte nominal de 10kA, con parte proporcinal de puentes, pletinas, bornas, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EIELS.4jfbbc
|MOOE.8a\\0.3
\PIED50jfbbc\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIED50jfbbc||Intr mgnt 16A 4p C 10kA|94.09||3|
~T|PIED50jfbbc|Interruptor magnetotérmico automático gama terciario/industrial, de intensidad nominal 16A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte nominal de 10kA .|
~C|EIELS.3abc|u|Intr difl 25A 4p 300mA AC inst man|121.66||0|
~T|EIELS.3abc|Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar de 25A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y gama terciario/industrial, con parte proporcinal de puentes, pletinas, bornas, etc, totalmente instaladado y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EIELS.3abc
|MOOE.8a\\0.29
\PIED.1abcaaac\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIED.1abcaaac|u|Intr difl 25A tetrap 300mA AC inst man|110.94||3|
~T|PIED.1abcaaac|Interruptor diferencial tetrapolar de 25A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y gama terciario/industrial.|
~C|EIELS.1ebbbc|m|Línea Cu SZ1-K (AS+) trif c/N 0.6/1kV 5x4mm2|20.59||0|
~T|EIELS.1ebbbc|Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 1 cable SZ1-K (AS+) multiconductor (3 fases+neutro+tierra) resistente al fuego, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por conductores de cobre flexible de 4mm2 de sección para las fases y 4mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EIELS.1ebbbc
|MOOE11a\\0.08
\MOOE.8a\\0.04
\PIEC.1ebcbc\\1.05
\%\\0.02
\|
~C|PIEC.1ebcbc|m|Cbl Cu SZ1-K (AS+) trif c/N 0.6/1kV 5x4mm2|16.31||3|
~T|PIEC.1ebcbc|Cable multiconductor trifásico con neutro de cobre tipo SZ1-K (AS+) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión de 0.6/1kV formado por 4 condutores de 4mm de sección, 3 para fases y 1 para neutro, y 1 de 4mm  para el cable de tierra con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta de poliolefina, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|EIELS.1ebbbb|m|Línea Cu SZ1-K (AS+) trif c/N 0.6/1kV 5x2.5mm2|14.85||0|
~T|EIELS.1ebbbb|Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 1 cable SZ1-K (AS+) multiconductor (3 fases+neutro+tierra) resistente al fuego, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EIELS.1ebbbb
|MOOE11a\\0.08
\MOOE.8a\\0.04
\PIEC.1ebcbb\\1.05
\%\\0.02
\|
~C|PIEC.1ebcbb|m|Cbl Cu SZ1-K (AS+) trif c/N 0.6/1kV 5x2.5mm2|10.95||3|
~T|PIEC.1ebcbb|Cable multiconductor trifásico con neutro de cobre tipo SZ1-K (AS+) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión de 0.6/1kV formado por 4 condutores de 2.5mm de sección, 3 para fases y 1 para neutro, y 1 de 2.50mm  para el cable de tierra con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta de poliolefina, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|EIAAS.3a|u|Intercomunicador visual auditivo zona refugio|455.58||0|
~T|EIAAS.3a|Sistema completo de comunicación del tipo GT de OPTIMUS o equivalente para refugios en edificio de pública concurrencia, formado por intercomunicadores visual-auditivo distribuidos por escalera y módulo de teléfono en planta baja (recepción), intercomunicados entre sí, con equipos de acero inoxidable instalado encastrado o sobre superficie en zona de refugio, con rutulación, señalización en braile e indicador LED de estado de llamada, y móodulo telefónico SIP con display para recepción y emisión de conversaciones y avisos, totalmente instalado, con parte proporcional de cableado bus bajo tubo de interconexión entre elementos, centralita, fuente de alimentación, sistema instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según DB SI-3 del CTE.|
~D|EIAAS.3a
|MOOL.8a\\0.5
\PIAV72a\\1
\%\\0.02
\|
~C|MOOL.8a|h|Oficial 1ª telecomunicaciones|28.72||1|
~T|MOOL.8a|Oficial 1ª telecomunicaciones.|
~C|PIAV72a|u|Interfono visual-auditivo zona refugio|432.29||3|
~T|PIAV72a|Intercomunicador visual-auditivo de acero inoxidable para instalación encastrado o sobre superficie en zona de refugio, incluso rutulación, señalización en braile, indicador LED de estado de llamada y caja posterior, para conexión con puesto de control permanente, según DB SI-3 del CTE.|
~C|EIILC12a|u|Sistema de llamada baños/refujio accesibles|60.88|091218|0|
~T|EIILC12a|Conjunto de mecanismos de Optimus o equivalente, para equipar los baños asistidos según especifica el Código Técnico de Edificación (CTE - DB SUA - SUA3), para dotar a los baños asistidos con un sistema de llamada que permita al usuario saber que su llamada ha sido recibida, con señalización acústica y luminosa en un centro de control o en un lugar de paso frecuente. Compuesto por la fuente de alimentación, unidad central con señalización acústica y luminosa (UC-LP), mecanismo de llamada por pulsador y por tirador (U-PBM) y mecanismo de reposición (U-RBM). Ambos mecanismos con led de llamada en curso y marco (M-420W). Señalizador de hasta cuatro baños asistidos, con cuatro LEDs y pulsador de MUTE que elimina el sonido temporalmente a la espera de atender las llamadas y anularlas desde el pulsador de reposición del baño. Con los módulos instalados en caja universal de empotrar, cableado, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento.|
~D|EIILC12a
|MOOE.8a\\0.5
\MOOE11a\\0.5
\PIIL13a\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIIL13a|u|conjunto señalizacion baños|33.37|091218|3|
~C|EIILC12ab|u|Módulo central Sistema de llamada baños|361.01|091218|0|
~T|EIILC12ab|Módulo central señalizador del tipo CC-40F de Optimus o equivalente, para señalizar hasta cuatro baños asistidos, con cuatro LEDs y pulsador de MUTE que elimina el sonido temporalmente a la espera de atender las llamadas y anularlas desde el pulsador de reposición del baño. Con los módulos instalados en caja universal de empotrar, cableado, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento.|
~D|EIILC12ab
|MOOE.8a\\0.2
\MOOE11a\\0.11
\PIIL13ab\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIIL13ab|u|Módulo central conjunto señalizacion baños|345.56|091218|3|
~C|EIELC.1ap|m|Manguera BUS Cu RZ1-K (AS)  2x1.5mm2|3.71|171124|0|
~T|EIELC.1ap|Suministro y tendido de manguera bus apantallada formada por cable RC4Z1-K (AS) multiconductor (2 cables) no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por conductores de cobre flexible de 1.5mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo de diámetro 20mm incluido en el precio, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EIELC.1ap
|MOOE11a\\0.03
\MOOE.8a\\0.03
\PIEC.1ap\\1
\PIET.3ca\\1
\%\\0.03
\|
~C|PIEC.1ap|m|Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 2x1.5mm2|1.76|180924|3|
~C|PIET.3ca|m|Tubo PVC cg DC emp 20mm |0.26||3|
~T|PIET.3ca|Tubo curvable de PVC corrugado de doble capa para canalización empotrada ordinaria de 20mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión >320N una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilizaciónde -5+60ºC, no propagador de la llama, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|EIEBY99c|u|Regulación, pruebas y mediciones|843.18|230315|0|
~T|EIEBY99c|Preparación y realización de la regulación, pruebas y mediciones de la instalación eléctrica según el Protocolo de pruebas y las indicaciones de la D.F., comprendiendo las pruebas reglamentarias y mediciones indicadas en el pliego de condiciones y en el REBT (aislamientos, resistividad, tierras, rigidez dieléctrica, iluminación, ..) y las solicitadas por la D.F., incluyendo la cumplimentación de las fichas justificativas y las demostraciones a realizar a la D.F. y la Propiedad hasta la plena satisfacción de ambos. Contemplando:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada.
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado.
- Pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc.
- Informe y Certificado de final de la instalación emitido por OCA (Organismo de Control Autorizado) correspondiente.
- Confección de la documentación necesaria para la presentación en los Servicios Territoriales de Industria (incluidas tasas) para la legalización de la instalación eléctrica de baja tensión.|
~D|EIEBY99c
|PWWWYe3\\1
\PWWOCA\\1
\%\\0.02
\|
~C|PWWWYe3|u|Regulación, pruebas y mediciones|497.05|111007|3|
~T|PWWWYe3|Regulación, pruebas y medidas de la instalación.|
~C|PWWOCA|u|Revisión y certificado OCA|329.6|091218|0|
~T|PWWOCA|Revisión y certificado OCA|
~C|EIELx01|u|Reubicación de cuadro electrico existente|229.24|091218|0|
~T|EIELx01|Reubicación de cuadro electrico existente, consistente en desmontaje del cuadro electrico de superficie existente con recuperación de todos sus componentes y regletas. Reinstalación del mismo en nueva ubicación, instalación de nueva caja y regletas vistas o conductos empotrados en nuevas particiones, desvio del cableado ampliando la longitud del cableado desde la caja, El montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente instalado, probado y en servicio. incluidas ayudas de albañilería.|
~D|EIELx01
|MOOE.8a\\3
\MOOE12a\\3
\PIEC.1daabb\\6
\%ppmat\\0.03
\%\\0.02
\EIEC10bab\\6
\|
~C|MOOE12a|h|Peón electricidad|22.74|090697|1|
~T|MOOE12a|Peón electricidad.|
~C|PIEC.1daabb|m|Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x2.5mm2|1.68||3|
~T|PIEC.1daabb|Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K (AS) no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 2.5mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|EIEC10bab|m|Can PVC 32x12.5 30%acc c/tab|9.41||0|
~T|EIEC10bab|Canaleta de PVC  con tapa y tabique separador para canalización de todo tipo de cables de señal o baja tensión, con posiblidad de colocación de mecanismos con adaptadores para montaje horizontal, vertical o sobre la canal, de dimensiones 32x12.5mm, suministrada en tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EIEC10bab
|MOOE.8a\\0.1
\MOOE11a\\0.1
\PIET10bab\\1.05
\%\\0.02
\|
~C|PIET10bab|m|Canaleta PVC 32x12.5 30%acc|3.78||3|
~T|PIET10bab|Canaleta de PVC  con tapa y tabique separador para canalización de todo tipo de cables de señal o baja tensión, con posiblidad de colocación de mecanismos con adaptadores para montaje horizontal, vertical o sobre la canal, de dimensiones 32x12.5mm, suministrada en tramos de 2m de longitud, con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|EIEMR23xb|u|Reubicación de toma de corriente o mecanismo existente|79.29|030818|0|
~T|EIEMR23xb|Reubicación de toma de corriente o mecanismo existente, a nueva ubicación, consistente en desmontaje del punto existente, con recuperación de piezas en superficie y canaletas, caja de desvío, canaleta vista o empotrada en nuevas particiones, caja de superficie y reposición de mecanismo o punto de conexión reubicado, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, incluso p.p. canal en superficie o bajo tubo rígido o flexible bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 20 mm de diámetro libre de halógenos, considerando una longitud de 10 metros, con parte proporcional de mecanismos, cajas de derivación, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluidas ayudas de albañilería.|
~D|EIEMR23xb
|MOOE.8a\\0.1
\MOOA.9a\\0.1
\%ppmat\\0.1
\%\\0.02
\EIEM.6baaa\\1
\EIEC10bab\\6
\|
~C|EIEM.6baaa|u|Toma corriente empotrada nor 10/16A|16.86||0|
~T|EIEM.6baaa|Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EIEM.6baaa
|MOOA.9a\\0.08
\MOOE.8a\\0.17
\PIED23baaa\\1
\PIED15baaa\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIED23baaa|u|Toma corriente empotrada 10/16A|7.51||3|
~T|PIED23baaa|Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, sin marco, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|PIED15baaa|u|Marco emp 1 elmento calidad media|2.18||3|
~T|PIED15baaa|Marco embellecedor  para un mecanismo eléctrico empotrado de calidad media.|
~C|EIEMR23xp|u|Reubicación de toma de proyector existente|432.45|030818|0|
~T|EIEMR23xp|Reubicación de toma de proyector existente formada por mecanismo modular en pared y puntos de conexión en techo, a nueva ubicación, consistente en desmontaje del punto existente, con recuperación de cableados, piezas en superficie y canaletas, caja de desvío, canaleta vista o empotrada en nuevas particiones, caja de superficie y reposición de mecanismos completos reubicado, instalado con mangueras de cableado coaxial, de usb, hdmi de 10 pares, utp de 4 pares, de audio a 2 hilos, cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, incluso p.p. canal en superficie o bajo tubo rígido o flexible bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 20 mm de diámetro libre de halógenos, considerando una longitud de 10 metros, con parte proporcional de mecanismos, cajas de derivación, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluidas ayudas de albañilería.|
~D|EIEMR23xp
|PIEMR21ac\\6
\MOOE.8a\\0.1
\MOOA.9a\\0.1
\%ppmat\\0.1
\%\\0.02
\EIEM.6baaa\\1
\EIEM15b\\1
\EIEM16ab\\1
\EIEM16a\\1
\EIEM16h\\1
\EIEM16b\\1
\EIEC10bab\\6
\EIAD12ap\\6
\|
~C|PIEMR21ac|u|Mecanismo modular USB/HDMI/VGA/AUDIO|11.989|180924|3|
~C|EIEM15b|u|Toma de televisión TV-R-SAT|19.37||0|
~T|EIEM15b|Toma de televisión tipo TV-R-SAT, tanto para configuración tipo estrella (toma única) como para configuración tipo serie o cascada (toma final e intermedia), de impedancia 75 W y banda de frecuencia 47-2150 Mhz, mecanismo completo y tecla con marco, incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.|
~D|EIEM15b
|MOOA.9a\\0.08
\MOOE.8a\\0.3
\PIED32b\\1
\PIED15baaa\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIED32b|u|Toma de televisión TV-R-SAT|6.23||3|
~T|PIED32b|Toma de televisión tipo TV-R-SAT, tanto para configuración tipo Estrella (toma única) como para configuración tipo Serie o Cascada (toma final e intermedia), de impedancia 75 W y banda de frecuencia 47-2150 Mhz, mecanismo completo y tecla sin marco, incluido pequeño material.|
~C|EIEM16ab|u|Toma audio 2 contactos|19.27|240925|0|
~D|EIEM16ab
|MOOA.9a\\0.08
\MOOE.8a\\0.17
\PIED33ab\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIED33ab|u|Toma jcak audio estéreo|12.05|240925|3|
~C|EIEM16a|u|Toma tf RJ12, 6 contactos|21.49||0|
~T|EIEM16a|Toma de teléfono tipo RJ12, 6 contactos, mecanismo completo, tecla y marco, incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.|
~D|EIEM16a
|MOOA.9a\\0.08
\MOOE.8a\\0.17
\PIED33a\\1
\PIED15baaa\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIED33a|u|Toma TF RJ12, 6 contactos|12.05||3|
~T|PIED33a|Toma de teléfono tipo RJ12, 6 contactos, mecanismo completo y tecla sin marco, incluido pequeño material.|
~C|EIEM16h|u|Toma HDMI|18.18|240925|0|
~D|EIEM16h
|MOOA.9a\\0.08
\MOOE.8a\\0.17
\PIED33bh\\1
\PIED15baaa\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIED33bh|u|Toma HDMI, 20 contactos|8.8|091218|3|
~C|EIEM16b|u|Toma tf RJ45, 8 contactos, RDSI|18.4||0|
~T|EIEM16b|Toma de teléfono tipo RJ45, 8 contactos, RDSI, mecanismo completo, tecla y marco, incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.|
~D|EIEM16b
|MOOA.9a\\0.08
\MOOE.8a\\0.17
\PIED33b\\1
\PIED15baaa\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIED33b|u|Toma RJ45 cat.6A, 8 contactos|9.02|091218|3|
~T|PIED33b|Toma informática tipo RJ45 cat.6A, 8 contactos, mecanismo completo, incluido pequeño material.|
~C|EIAD12ap|m|Maceado de cables e/armr|29.29||0|
~T|EIAD12ap|Identificación y maceado de distintoas mangueras de cableado para conexión de proyector previo a su conexionado (2 hilos, 4 pares, 10 pares, coaxial, ...)|
~D|EIAD12ap
|MOOL.8a\\1
\%\\0.02
\|
~C|EIEMR23x|u|Reubicación de punto luz o mecanismo existente|86.62|030818|0|
~T|EIEMR23x|Reubicación de punto de luz o mecanismo existente, a nueva ubicación, consistente en desmontaje del punto existente, con recuperación de piezas en superficie y canaletas, caja de desvío, canaleta vista o empotrada en nuevas particiones, caja de superficie y reposición de mecanismo o punto de luz reubicado, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, incluso p.p. canal en superficie o bajo tubo rígido o flexible bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de halógenos, considerando una longitud de 10 metros, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluidas ayudas de albañilería.|
~D|EIEMR23x
|MOOE.8a\\0.1
\MOOA.9a\\0.1
\%ppmat\\0.1
\%\\0.02
\EIEMR23aaaa\\1
\EIEC10bab\\6
\|
~C|EIEMR23aaaa|u|Punto luz|24.19|030818|0|
~T|EIEMR23aaaa|Punto de luz empotrado, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de halógenos, considerando una longitud de 10 metros, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EIEMR23aaaa
|MOOE.8a\\0.1
\MOOA.9a\\0.1
\PIEC.1caaaa\\21
\PIET.3ba\\7
\%ppmat\\0.1
\%\\0.02
\|
~C|PIEC.1caaaa|m|Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5mm2|0.7||3|
~T|PIEC.1caaaa|Cable unipolar de cobre tipo H07Z1-K (AS) no propagador del incendio para una tensión de 450/750V formado por 1 condutor de 1.5mm de sección con aislamiento con aislamiento termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos (sin cubierta), conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|PIET.3ba|m|Tubo PVC cg DC emp 16mm |0.22||3|
~T|PIET.3ba|Tubo curvable de PVC corrugado de doble capa para canalización empotrada ordinaria de 16mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión >320N una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilizaciónde -5+60ºC, no propagador de la llama, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|EIEMR23lu|u|Reubicación de luminaria/downlight existente|33.11|030818|0|
~T|EIEMR23lu|Reubicación de luminaria, pantalla o downlight existente, a nueva ubicación, consistente en desmontaje de la misma, con recuperación de piezas, limpieza y acopio en punto indicado por DF, e instalación en nueva ubicación, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, incluso p.p. canal en superficie o bajo tubo rígido o flexible bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de halógenos, considerando una longitud de 7 metros, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluidas ayudas de albañilería.|
~D|EIEMR23lu
|EIEMR23aaaa\\1
\MOOE.8a\\0.1
\MOOA.9a\\0.1
\%ppmat\\0.1
\%\\0.02
\|
~C|EIEMR23em|u|Reubicación de luminaria de emergencia existente|33.11|030818|0|
~T|EIEMR23em|Reubicación de luminaria de emergencia existente, a nueva ubicación, consistente en desmontaje de la misma, con recuperación de piezas, limpieza y acopio en punto indicado por DF, e instalación en nueva ubicación, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, incluso p.p. canal en superficie o bajo tubo rígido o flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de halógenos, considerando una longitud de 7 metros, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluidas ayudas de albañilería.|
~D|EIEMR23em
|EIEMR23aaaa\\1
\MOOE.8a\\0.1
\MOOA.9a\\0.1
\%ppmat\\0.1
\%\\0.02
\|
~C|EIEMRR23ab|u|Punto de luz de emergencia|24.19|030818|0|
~T|EIEMRR23ab|Punto de luz de emergencia empotrado, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de halógenos, considerando una longitud de 10 metros, con parte proporcional de cajas de derivación, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EIEMRR23ab
|MOOE.8a\\0.1
\MOOA.9a\\0.1
\PIEC.1caaaa\\21
\PIET.3ba\\7
\%ppmat\\0.1
\%\\0.02
\|
~C|EIEMR23atc|u|Punto conexión otros usos|30.2|240222|0|
~T|EIEMR23atc|Punto de conexión otros usos, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal H07Z1-K (AS) formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa libre de halógenos de 20 mm de diámetro,  considerando una longitud de 10 metros, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EIEMR23atc
|MOOA.9a\\0.1
\MOOE.8a\\0.1
\PIEC.1caaab\\21
\PIET.3ca\\7
\%\\0.02
\|
~C|PIEC.1caaab|m|Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x2.5mm2|1.07||3|
~T|PIEC.1caaab|Cable unipolar de cobre tipo H07Z1-K (AS) no propagador del incendio para una tensión de 450/750V formado por 1 condutor de 2.5mm de sección con aislamiento con aislamiento termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos (sin cubierta), conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|EIIM511c|u|Emergencia HYDRA LED 100 lm/1h|83.44|030818|0|
~T|EIIM511c|Suministro e instalación de luminaria de emergencia autónoma modelo HYDRA LD N2 de Daisalux o equivalente, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65,5 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca, caja estanca IP66 o caja para enrasar y fabricada en materiales 850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. en montaje empotrado enrasado o de superficie, instalado con cable de cobre de 3x1x1.5 mm2 de sección bajo tubo de PVC de diámetro 16 mm., incluso parte proporcional de caja de derivación y ayudas de albañilería.
Totalmente instalada y conexionada.|
~D|EIIM511c
|MOOE.8a\\0.2
\MOOA12a\\0.1
\PILMY1c\\1
\PIEM.8b\\1
\PIEC.1caaaa\\21
\PIET.3bb\\7
\%\\0.02
\|
~C|PILMY1c|u|Lum. autónoma led 100 lumens/1h Hydra Daisalux|54.5|160522|3|
~C|PIEM.8b|u|Caja der cua 100x100 7 conos|2.79|160522|3|
~T|PIEM.8b|Caja de registro y derivación cuadrada de 100x100x55 con 7 conos de entrada y tapa opaca. IP-555.|
~C|PIET.3bb|m|Tubo PVC cg DC emp 16mm 30%acc|0.28||3|
~C|EIIM511cc|u|Emergencia IZAR LED 200 lm/1h|112.59|030818|0|
~T|EIIM511cc|Suministro e instalación de luminaria de emergencia autónoma del tipo IZAR N30 de Daisalux o equivalente, compuesta por dos cuerpos para colocación enrasada en techo. Contiene un módulo de electrónica y baterías de medidas 328x34x22 mm que queda instalado en el falso techo, y una parte visible compuesta por un conjunto óptico circular de diametro 46 mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Evacuación. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. en montaje empotrado enrasado, instalado con cable de cobre de 3x1x1.5 mm2 de sección bajo tubo de PVC de diámetro 16 mm., incluso parte proporcional de caja de derivación y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y conexionada.|
~D|EIIM511cc
|MOOE.8a\\0.2
\MOOA12a\\0.1
\PILMY1cc\\1
\PIEM.8b\\1
\PIEC.1caaaa\\21
\PIET.3ba\\7
\%\\0.02
\|
~C|PILMY1cc|u|Lum. autónoma led IZAR 200 lumens/1h Daisalux|83.5|160522|3|
~T|PILMY1cc|Luminaria de emergencia autónoma compuesta por dos cuerpos para colocación enrasada en techo. Contiene un módulo de electrónica y baterías de medidas 328x34x22 mm que queda instalado en el falso techo, y una parte visible compuesta por un conjunto óptico circular de diametro 46 mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Evacuación. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.|
~C|EILI.8smnaa|u|Luminaria 720 modular Advance M4 600x600mm|158.1|030818|0|
~T|EILI.8smnaa|Suministro e instalación de luminaria modular 720 M4 de SIMON o equivalente, cuadrada de 595x595mm para instalación en techo técnico, perfilería vista, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica general.
Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en blanco.
Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. Diseñada creando un efecto marco gracias a la transparencia de su difusor. 
Lúmenes disponibles 4100 lm para NW y consumo total de luminaria de 34W (eficiencia del sistema real 120lm/W). CRI>80.
Tensión de red 100-240V 50/60Hz.
Mantenimiento luminoso L70>100.000h a 25ºC y L90>40.000h a 25ºC.
Dimensiones: 595x595x60mm. IP 44. Altura mínima de instalación 120 mm. Peso de la luminaria 4,9kg.
Marcado CE.
Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. 
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EILI.8smnaa
|MOOE.8a\\0.318
\PILI.8smnaa\\1
\PIEC.1caaaa\\12
\PIET.3ba\\4
\%ppmat\\0.03
\%\\0.02
\|
~C|PILI.8smnaa|u|Luminaria 720 modular Advance M4 600x600mm|132.08|160522|3|
~T|PILI.8smnaa|Luminaria modular 720 M4 de SIMON o equivalente, cuadrada de 595x595mm para instalación en techo técnico, perfilería vista, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica general.
Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en blanco.
Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. Diseñada creando un efecto marco gracias a la transparencia de su difusor. 
Lúmenes disponibles 4100 lm para NW y consumo total de luminaria de 34W (eficiencia del sistema real 120lm/W). CRI>80.
Tensión de red 100-240V 50/60Hz.
Mantenimiento luminoso L70>100.000h a 25ºC y L90>40.000h a 25ºC.
Dimensiones: 595x595x60mm. IP 44. Altura mínima de instalación 120 mm. Peso de la luminaria 4,9kg.
Marcado CE.|
~C|EILI.8smnaab|u|Luminaria 720 modular Advance M4 600x600mm DALI|192.02|030818|0|
~T|EILI.8smnaab|Suministro e instalación de luminaria modular 720 M4 de SIMON o equivalente, regulable DALI, cuadrada de 595x595mm para instalación en techo técnico, perfilería vista u oculta, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica general.
Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en blanco.
Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control DALI, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. Diseñada creando un efecto marco gracias a la transparencia de su difusor. 
Lúmenes disponibles 4100 lm para NW y consumo total de luminaria de 28W (eficiencia del sistema real 146lm/W). CRI>80.
Tensión de red 100-240V 50/60Hz.
Mantenimiento luminoso L70>100.000h a 25ºC y L90>40.000h a 25ºC.
Dimensiones: 595x595x60mm. IP 44. Altura mínima de instalación 120 mm. Peso de la luminaria 4,9kg.
Marcado CE. Certificado EAC.
Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. 
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EILI.8smnaab
|MOOE.8a\\0.32
\PILI.8smnaa\\1
\PILIRR.4bar\\1
\PIEC.1caaaa\\12
\PIET.3ba\\4
\%ppmat\\0.03
\%\\0.02
\|
~C|PILIRR.4bar|u|Regulación DALI|32.22|160522|3|
~C|USIM726601|u|Luminaria 726 60x60|61.81|151020|0|
~T|USIM726601|Luminaria modular 726 de SIMON o equivalente, cuadrada de 595x595 mm para instalación en Techo técnico perfilería vista, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica Microprismatizada. 
Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en Blanco. 
Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. 
Lúmenes disponibles 3200 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 39 W (eficiencia del sistema real 82 lm/W). CRI>80.
Instalable también en techo escayola, superficie, perfil oculto o semioculto mediante accesorio.
Tensión de red 100-240 V 50/60Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25º. y L90>.
Dimensiones luminaria: 595x595x10 mm. IP 20. Altura mínima de instalación:. Peso de la luminaria 2,6 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|USIM726601
|PSIM726601\\1
\MOOE.8a\\0.3
\%AU3\\0.03
\PSIMECOR0.4\\1
\|
~C|PSIM726601|u|Luminaria 726 60x60|51|151020|3|
~C|%AU3|%|Medios auxiliares|0|151020|%|
~C|PSIMECOR0.4|u|Ecorae|0.4|050319|3|
~C|EILI.8smnac|u|Downlight 725.24 NW Comfort DALI|132.21|030818|0|
~T|EILI.8smnac|Suministro e instalación de downlight 725.24 de SIMON o equivalente, circular de 230mm de diámetro, con tecnología LED y distribución fotométrica general de 120º.
Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y pintado en blanco.
Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control DALI-2. Disipador fabricado en aluminio de alta conductancia, con aletas para una óptima refrigeración del LED.
Lúmenes disponibles 2300lm para NW y consumo total de la luminaria de 22W.
Tensión de red 100-240V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70>30.000h a 25ºC. CRI 80.
Dimensiones luminaria: 230mm de diámetro x 65mm de profundidad. IP 44. Diámetro de corte: 210 mm.
Marcado CE. Certificado EAC.
Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. 
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EILI.8smnac
|MOOE.8a\\0.32
\PILI.8smnac\\1
\PIEC.1caaaa\\12
\PIET.3ba\\4
\%ppmat\\0.03
\%\\0.02
\|
~C|PILI.8smnac|u|Downlight 725.24 NW Comfort DALI|107.37|160522|3|
~C|USIM725260|u|Downlight 725.26 NW Comfort|60.53|151020|0|
~T|USIM725260|Downlight 725.26 Confort de SIMON o equivalente, circular de 165 mm de diámetro, con tecnología LED y equipado con difusor fabricado en PMMA, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º. Además, la óptica retranqueada ha sido diseñada para un mayor confort visual y distribución lumínica uniforme.
Cuerpo fabricado en aluminio para una excelente gestión térmica y pintado en Blanco. 
Equipo electrónico externo, con control ON-OFF. Disipador fabricado en aluminio de alta conductancia, con aletas para una óptima refrigeración del LED.
Flujo Luminoso 1400 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 14 W (eficiencia del sistema real 110 lm/W). CRI>80.
Instalable en superficie mediante accesorio.
Tensión de alimentación 230 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 165mm de diámetro x 57 mm de profundidad. IP 44. Altura de empotramiento: 107 mm. Diámetro de corte: 150 mm. Sistema de sujeción mediante grapas de alta resistencia. Peso de la luminaria completa 0.5 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

Incluso equipos de encendido electrónico. Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|USIM725260
|PSIM725260\\1
\MOOE.8a\\0.3
\%AU3\\0.03
\PSIMECOR0.15\\1
\|
~C|PSIM725260|u|Downlight 725.26 NW Comfort|50|151020|3|
~C|PSIMECOR0.15|u|Ecorae|0.15|151020|3|
~C|USIM72526099|u|Downlight extra Comfort|79.07|151020|0|
~T|USIM72526099|Downlight Extra Confort de SIMON o equivalente, circular de 300 mm de diámetro, con tecnología LED y equipado con difusor fabricado en PMMA, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º. Además, la óptica retranqueada ha sido diseñada para un mayor confort visual y distribución lumínica uniforme.
Cuerpo fabricado en aluminio para una excelente gestión térmica y pintado en Blanco. 
Equipo electrónico externo, con control ON-OFF. Disipador fabricado en aluminio de alta conductancia, con aletas para una óptima refrigeración del LED.
Flujo Luminoso 3800 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 36 W (eficiencia del sistema real 110 lm/W). CRI>80.
Instalable en superficie mediante accesorio.
Tensión de alimentación 230 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 300mm de diámetro x 57 mm de profundidad. IP 44. Altura de empotramiento: 107 mm. Sistema de sujeción mediante grapas de alta resistencia. Peso de la luminaria completa 0.5 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.
Incluso equipos de encendido electrónico. Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|USIM72526099
|PSIM7252699\\1
\MOOE.8a\\0.3
\%AU3\\0.03
\PSIMECOR0.15\\1
\|
~C|PSIM7252699|u|Downlight extra Comfort|68|151020|3|
~C|USIM717300|u|Luminaria pared 717.30 NW|73.02|190421|0|
~T|USIM717300|Luminaria de superficie 717.30 de SIMON o equivalente, para instalación en pared o techo, con tecnología LED, distribución fotométrica General de 120º grados. Acabado en Blanco. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria. Luminaria que permite realizar doble nivel de regulación si es esclava de una 717.305 con detector de presencia. Lúmenes disponibles 1500 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 21 W (eficiencia real del sistema 71 lm/W). CRI>80. Tensión de red 230 V AC 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 340 mm de diámetro x 100 mm de profundidad. IP 44. 
Peso de la luminaria 1.43 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.
Totalmente instalada, con accesorios de montaje, conexionada y en funcionamiento, incluso parte proporcional de material accesorio de cajas de registro y derivación, ficha de empalme y 5 metros de cableado de 2,5mm2 de sección libre de halógenos, bajo tubo libre de halógenos de diámetro 20mm. Incluidas ayudas de albañilería para apertura de hueco y cerrado de existente.|
~D|USIM717300
|PSIM717300\\1
\MOOE11a\\0.15
\MOOE.8a\\0.15
\PIET.3ba\\5
\PIEC.1caaaa\\15
\%\\0.03
\PSIMECOR0.4\\1
\|
~C|PSIM717300|u|Luminaria pared 717.30 NW|51|190421|3|
~C|USIM717305|u|Luminaria pared 717.30 NW Detector|117.43|151020|0|
~T|USIM717305|Luminaria de superficie 717.30 de SIMON o equivalente, para instalación en pared o techo, con tecnología LED, distribución fotométrica General de 120º grados. 
Acabado en Blanco con un diseño sencillo y práctico.
Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control mediante Detector de presencia. 
Permite el control del doble nivel de regulación de luminarias 717.30 On-Off.
Intervalos de tiempo del doble nivel programables mediante Dip swicht. 
Lúmenes disponibles 1500 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 21 W (eficiencia real del sistema 71 lm/W). CRI>80.
Tensión de red 230 V AC 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 340 mm de diámetro x 100 mm de profundidad. IP 44. 
Peso de la luminaria 1.43 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|USIM717305
|PSIM717305\\1
\MOOE.8a\\0.3
\%AU3\\0.03
\PSIMECOR0.4\\1
\|
~C|PSIM717305|u|Luminaria pared 717.30 NW detector|105|151020|3|
~C|USIM810340|m|LedFlex 810.62 4000K IP20+perfil+difusor|51.06|151020|0|
~T|USIM810340|Lineal de led con perfilería y difusor de distintas medidas con perfilería 810 de SIMON o equivalente, tira de LED de la familia 810.34 H.E. para instalación en Perfilería empotrada o de superficie con una distribución fotométrica General (120º). Eficiencia de 150 lm/W. Tira de led diseñada de forma que puede ser recortada cada 8 LEDs, con una densidad de 128 LED/m. Lúmenes disponibles 1980 lm/m para 4000K y consumo total de 14 W/m. Siendo la eficiencia real del sistema de 141,4 lm/W. Tensión de alimentación: 230-240 V. Mantenimiento luminoso L70 > 30.000 h a 25ºC. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE. con fuente de tensión de distintas potencias 15-65-150-240W 24V, regulación 1-10V HE, con una regulación 1-10V y protección IP 67, con parte proporcional de tapas iniciales y finales. Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.|
~D|USIM810340
|PSIM810340\\1
\PSIM810001\\1
\PSIM810000\\1
\PSIM810200\\0.2
\PSIM810911\\0.2
\MOOE.8a\\0.2
\%ppmat\\0.01
\%AU3\\0.03
\PSIMECOR0.15\\1
\|
~C|PSIM810340|m|LedFlex 810.34 4000K IP20|12.6|151020|3|
~C|PSIM810001|m|Difusor opal para perf. empotrar|4.2|151020|3|
~T|PSIM810001|Difusor opal para perfilería de Empotrar de SIMON o equivalente. Fabricado con materiales cuidadosamente escogidos para lograr la estética buscada.|
~C|PSIM810000|m|Perfilería empotrar para LedFlex|8.5|151020|3|
~T|PSIM810000|Perfilería de Empotrar para LedFlex de SIMON o equivalente. Fabricada en aluminio anodizado.
Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes sin descuidar el acabado estético.
Perfilería idónea para montar empotrada con posibilidad de incorporar difusores opales o translúcidos para conseguir el resultado estético deseado.
El perfil incorpora unas aletas laterales  que permiten incrementar el intervalo de tolerancia al hacer el agujero, en pared o techo, para incorporar el perfil; lo que facilitará el trabajo del instalador.
Longitud de los perfiles: 2 m.
Número de perfiles: 1.
Potencia máxima disipada: 15W/m.|
~C|PSIM810200|u|Tapa inicio y final perf. empotrar|3.5|151020|3|
~T|PSIM810200|Tapas del inicio y final de tramo para la perfilería de Empotrar de SIMON o equivalente(en total 2 tapas). Fabricadas con los materiales necesarios para proteger las tiras por los extremos. Incluyen agujeros para poder pasar los cables de las tiras sin dificultad. Acabados estéticos y profesionales.|
~C|PSIM810911|u|Fuente de tensión 25-240W-24V 1-10V HE|86|151020|3|
~T|PSIM810911|Fuente de tensión de distintas potencias 15-65-150-240W 24V 1-10V HE para las tiras LedFlex 810 de SIMON o equivalente, con una regulación 1-10V y protección IP 67. Presenta unas dimensiones de 219x63x35.5 (largo x ancho x alto). PF>=0.95/230VAC y PF>=0.92/277VAC|
~C|USIM810.9tl|m|Tira led flexible 19,2w/m IP-65|30.22|260619|0|
~T|USIM810.9tl|Lineal de led con perfilería y difusor, con perfilería 810 de SIMON o equivalente, tira de LED de la familia 810.34 H.E. para instalación en Perfilería empotrada o de superficie con una distribución fotométrica General (120º). Eficiencia de 150 lm/W. Tira led flexible 19,2w/m, 120 leds/metro, color 4000 ºK, CRI>80, IP-65, 24 V, con perfil de aluminio TSL-S15, con difusor blanco, con parte proporcional de fuentes de alimentación, transformador HLG 240w y cableado de alimentación. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|USIM810.9tl
|MOOE.8a\\0.11
\PILI.9tl\\1
\%\\0.02
\|
~C|PILI.9tl|m|Tira led 14w/m 4000ºK + perfil + difusor +fte|26.47|091218|3|
~C|USIM780320|u|Luminaria estanca 780 IP65 4000K 1500|74.05|190421|0|
~T|USIM780320|Luminaria estanca 780 de SIMON o equivalente, con tecnología LED SMD fabricado con cuerpo de extrusión de PC, cuenta con protección IP65 e IK08. Equipo electrónico incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 5700lm / 4000K con un consumo total de la luminaria de 50W, eficiencia del sistema real hasta 114lm/W, CRI80.
Tensión de red 220-240 Vac.
Mantenimiento luminoso L70 > 50.000 h a 25ºC
Dimensiones luminaria 1500 x 57 x 57 mm
Seguridad Fotobiológica grupo exento. Marcado CE.
Totalmente instalada, con accesorios de montaje, conexionada y en funcionamiento, incluso parte proporcional de material accesorio de cajas de registro y derivación, ficha de empalme y 5 metros de cableado de 2,5mm2 de sección libre de halógenos, bajo tubo libre de halógenos de diámetro 20mm. Incluidas ayudas de albañilería para apertura de hueco y cerrado de existente.|
~D|USIM780320
|PSIM780320\\1
\MOOE11a\\0.15
\MOOE.8a\\0.15
\PIET.3ba\\5
\PIEC.1caaaa\\15
\%\\0.03
\PSIMECOE0.40\\1
\|
~C|PSIM780320|u|Luminaria estanca 780 IP65 4000K 1500|52|190421|3|
~C|PSIMECOE0.40|u|ECORAEE|0.4|190421|3|
~C|EIELC.1dbbba|m|Manguera BUS Cu RZ1-K (AS) trif c/N 0.6/1kV 5x1.5mm2|7.32||0|
~T|EIELC.1dbbba|Suministro y tendido de manguera bus sistema DALI formada por 1 cable RZ1-K (AS) multiconductor (5 cables) no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por conductores de cobre flexible de 1.5mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo de diámetro 20mm incluido en el precio, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EIELC.1dbbba
|MOOE11a\\0.05
\MOOE.8a\\0.05
\PIEC.1dbcba\\1.05
\PIET.3ca\\1
\%\\0.03
\|
~C|PIEC.1dbcba|m|Cbl Cu RZ1-K (AS)  trif c/N 0.6/1kV 5x1.5mm2|4.01||3|
~T|PIEC.1dbcba|Cable multiconductor trifásico con neutro de cobre tipo RZ1-K (AS) no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión de 0.6/1kV formado por 4 condutores de 1.5mm de sección, 3 para fases y 1 para neutro, y 1 de 1.50mm  para el cable de tierra con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|EIEMC16dali|u|INE5030DEL Sensor luminosidad y presencia DALI|100.86|091218|0|
~T|EIEMC16dali|Sensor de luminosidad y presencia que permite realizar un control de luz constante en luminarias con regulación DALI, del tipo CLC DALI Standalone de Simón o equivalente, con ángulo de detección de 360º y diámetro de 8m, 3 modos funcionamiento, selección de porcentaje iluminación, empotrado, regulación iluminación de 5 a 2000 lux, temporización  regulable de 1-60 minutos, con mecanismo completo de 10A/250 V, incluso pequeño material, incluso ayudas de albañilería. totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.|
~D|EIEMC16dali
|MOOE.8a\\0.3
\PIED22ab\\1
\PIEC.1caaaa\\15
\PIET.3ba\\5
\%ppmat\\0.03
\%\\0.03
\|
~C|PIED22ab|u|Sensor luminosidad y presencia DALI|74.849|180924|3|
~C|19#||INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN|22652.67|150724|0|
~D|19#
|EIDIC110ra\\37
\EIDIC110b\\1
\|
~C|EIDIC110ra|u|Desmontaje/montaje de unidad de radiador|577.38|280223|0|
~T|EIDIC110ra|Desmontaje y montaje de unidad de radiador de agua y sus componentes, con medios manuales y mecánicos, con vaciado y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento a determinar por DF y carga de restos sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Montaje y anclaje. Montaje y conexionado de tuberias de agua. Puesta en marcha y comprobación de la unidad instalada. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. 
Carga mecánica de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Transporte a emplazamiento designado por la propiedad para su guarda y custodia. Descarga de la misma.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y reubicadas y en servicio según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje y montaje de las unidades y accesorios y elementos de soportación y/o anclaje.|
~D|EIDIC110ra
|MOOF.8a\\10
\MOOF12a\\10
\%ppmat\\0.1
\%\\0.02
\|
~C|MOOF12a|h|Peón fontanería|22.74|090697|1|
~T|MOOF12a|Peón fontanería.|
~C|EIDIC110b|u|Desmontaje/montaje de unidad de climatización|629.87|280223|0|
~T|EIDIC110b|Desmontaje y montaje de unidad de climatización (equipo partido), bomba de calor y sus componentes, instalada en exterior, con medios manuales y mecánicos, con vaciado y recuperación de gas y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento a determinar por DF y carga de restos sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Montaje y anclaje de ud.exterior. Montaje y conexionado de tuberias frigoríficas. Recarga de gas. Conexionado eléctrico y de control. Puesta en marcha y comprobación de la unidad instalada. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. 
Carga mecánica de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Transporte a emplazamiento designado por la propiedad para su guarda y custodia. Descarga de la misma.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y reubicadas y en servicio según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje y montaje de las unidades y accesorios y elementos de soportación y/o anclaje (bancada metálica de apoyo).|
~D|EIDIC110b
|MOOF.8a\\10
\MOOF12a\\10
\%ppmat\\0.2
\%\\0.02
\|
~C|20#||INSTALACIÓN ESPECIALES|151855.81|150724|0|
~D|20#
|18.01#\\1
\18.02#\\1
\18.03#\\1
\|
~C|18.01#||PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS|75285.64|181214|0|
~T|18.01#|Contra-incendios CTE-DB-SI|
~D|18.01#
|EPS006#\\1
\ESP005#\\1
\ESP007#\\1
\|
~C|EPS006#||BIE|11007.12|160315|0|
~D|EPS006#
|EIIA.4x01\\8
\EIIA.4con\\8
\EIFGC30ec\\8
\EIIA.4ab\\28
\EIIA.4acb\\8
\|
~C|EIIA.4x01|u|Reubicación de BIE existente|937.58|091218|0|
~T|EIIA.4x01|Reubicación de BIE existente a nueva posición, a una distancia de hasta 10 m, consitente en cote o congelación, conductos, y conexión a red existente de agua contraincendios, con todos los trabajos y material necesario para su integración en la red, con picaje y sistema de congelación, colocación de derivación en T y de llave y retirada de manivela. Completamente realizado y en servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.|
~D|EIIA.4x01
|MOOA12a\\0.6
\MOOF.8a\\1.23
\%ppmat\\1
\%\\0.02
\EIIA.4acb\\10
\|
~C|EIIA.4acb|m|Red ag exti incd a ng ø2 ´´|83.97|091218|0|
~T|EIIA.4acb|Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 2 ´ de diámetro, sin calorifugar, incluso mano de imprimación antioxidante para metales de 50 micras de espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte proporcional de uniones y accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.|
~D|EIIA.4acb
|MOOF.8a\\0.75
\MOOF11a\\0.75
\PIFC.2aahbb\\1
\PIFW.5a\\1
\PRCP10aab\\0.05
\PRCP.8cbc\\0.02
\%\\0.02
\|
~C|PIFC.2aahbb|m|Tb acero ng M ø 2" 30%acc|40.4|091218|3|
~T|PIFC.2aahbb|Tubo de acero negro de calidad S195T, sin soldadura, serie M, diámetro nominal 2", espesor de pared 3.20 mm y peso 3.58 kg/m, con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, según norma UNE EN 10255.|
~C|PIFW.5a|u|Abrazadera metálica|1.48||3|
~T|PIFW.5a|Abrazadera metálica atornillable varios diámetros.|
~C|PRCP10aab|l|Esmalte martelé brillo col|13.71|091218|3|
~T|PRCP10aab|Esmalte tipo martelé, de varios colores con acabado brillo.|
~C|PRCP.8cbc|l|Impr est met mate col|14.03||3|
~T|PRCP.8cbc|Imprimación antioxidante  para estructuras metálicas, de colores rojo, verde o gris con acabado mate.|
~C|EIIA.4con|u|Conexión a red existente de agua|97.88|091218|0|
~T|EIIA.4con|Conexión a red existente de agua contraincendios, con todos los trabajos y material necesario para su integración en la red, con picaje y sistema de congelación, colocación de derivación en T y de llave y retirada de manivela. Completamente realizado y en servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.|
~D|EIIA.4con
|MOOA12a\\0.6
\MOOF.8a\\1.23
\%ppmat\\1
\%\\0.02
\|
~C|EIFGC30ec|u|Valv esf lat-niq ø2´´|31.39|091218|0|
~T|EIFGC30ec|Suministro e instalación de válvula de esfera, diámetro 2´´ de latón niquelado, de Genebre o equivalente, presión nominal 16 atm y paso total, mando manual por palanca de acero, totalmente instalada y comprobada.|
~D|EIFGC30ec
|MOOF.8a\\0.1
\PIFG30ec\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIFG30ec|u|Valv esfera lat-niq ø2"|27.9|091218|3|
~T|PIFG30ec|Válvula de esfera de diámetro 2" de latón niquelado, presión nominal 16 atm y paso total, con marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE.|
~C|EIIA.4ab|u|Red ag exti incd a ng ø1¼´´|52.85||0|
~T|EIIA.4ab|Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 1¼´´ de diámetro, sin calorifugar, incluso mano de imprimación antioxidante para metales de 50 micras de espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte proporcional de uniones y accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.|
~D|EIIA.4ab
|MOOF.8a\\0.55
\MOOF11a\\0.55
\PIFC.2aagb\\1
\PIFW.5a\\1
\PRCP10aab\\0.02
\PRCP.8cbc\\0.1
\%\\0.02
\|
~C|PIFC.2aagb|m|Tb acero ng M ø1 1/4" 30%acc|19.71||3|
~T|PIFC.2aagb|Tubo de acero negro de calidad S195T, sin soldadura, serie M, diámetro nominal 1 1/4", espesor de pared 3.20 mm y peso 3.12 kg/m, con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, según norma UNE EN 10255.|
~C|ESP005#||DETECCION DE INCENDIOS|61780.26|261214|0|
~D|ESP005#
|EIILR15aab\\1
\EIPRY.77in\\1
\EIILR15aa\\70
\EIILC16aa\\18
\EIILC17a\\18
\EIILR15aaB\\28
\EIAD.9ab\\14
\EIILR15apt\\70
\EIILR15aaBb\\4
\EPCI124\\2
\EIPIC18b\\1500
\EIECC.3ab\\1500
\EIEB30aa\\750
\EIIE.2axre\\43
\EIIE.2ax\\2
\EIIE.1cgx\\1
\EIIS.1bdaa\\72
\EIILR15abn\\1
\EIILR15apr\\1
\|
~C|EIILR15aab|u|INP3030DEF Central de alarmas analógica|3324.84|260619|0|
~T|EIILR15aab|Central de detección automática de incendios analógica FC724 de Siemens o equivalente, con 4 lazos ampliable a 8, con kit y tarjeta de ampliación y red, con caja y cerradura de seguridad, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, módulo panel repetidor de control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso 2 baterías, tarjeta de integración. Totalmente instalada e interconectada con programación e integración en sistema existente de la UV. incluso ayudas de albañilería.|
~D|EIILR15aab
|MOOE.8a\\0.084
\MOOE11a\\0.045
\%\\0.02
\PIILR15ab\\1
\|
~C|PIILR15ab|u|Central de alarmas analógica de 4 lazos|3321.282|180924|3|
~C|EIPRY.77in|u|Adecuación a instalación existente|950.67|101219|0|
~T|EIPRY.77in|Adecuación de la instalación de protección contra incendios existente, con desmontaje, reubicación y montaje y conexionado de receptores, con todos los trabajos necesarios y materiales necesarios para la reubicación y para la integración de la nueva instalación a realizar con la instalación existente, contemplando el desconexionado, corte y conexionado de canalizaciones y cableados, empalmes de líneas, reconexionado y montaje de receptores. Totalmente realizadas, probados y en funcionamiento.|
~D|EIPRY.77in
|MOOE.8a\\6.3
\MOOE11a\\5.3
\%ppmat\\2
\%\\0.03
\|
~C|EIILR15aa|u|Detc analog opt|56.04|091218|0|
~T|EIILR15aa|Detector de incendios óptico analógico direccionable compatible con sistema existente de Siemens Cerberus FC726 con marcado CE, instalado conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, con base de bajo perfil GFE, doble piloto indicador de acción para su visualización a 360°, posibilidad del modo prueba y diagnóstico individual desde la central. Incluido cableado de conexionado a 2 o 4 hilos bajo tubo corrugado de 13mm de diámetro libre de halógenos, desde un detector a otro, totalmente instalado, incluso p.p. de aisladores, terminales, derivadores, módulo de control, etc, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.|
~D|EIILR15aa
|MOOE.8a\\0.19
\MOOE11a\\0.18
\PIILR15a\\1
\PIILR17a\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIILR15a|u|Cab detc incd analog opt|34.08|091218|3|
~T|PIILR15a|Cabeza de detector de incendios óptico analógico con marcado CE,  montaje conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.|
~C|PIILR17a|u|Tubo detc analog|11.1|091218|3|
~T|PIILR17a|Tubo detector analogico.|
~C|EIILC16aa|u|Pulsador analog alarma sup|127.86||0|
~T|EIILC16aa|Pulsador manual analógico de alarma direccionable con marcado CE, fabricado en ABS y pintado de color rojo, conexionado mediante terminales, incluye led de indicación de estado, llave de prueba y cristal de rotura, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.|
~D|EIILC16aa
|MOOE.8a\\0.5
\MOOE11a\\0.5
\PIIL18a\\1
\PIIL19a\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIIL18a|u|Pulsador analog alarma|93.47||3|
~T|PIIL18a|Pulsador manual analógico de alarma direccionable con marcado CE, fabricado en ABS y pintado de color rojo, conexionado mediante terminales, incluye led de indicación de estado, llave de prueba y cristal de rotura, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54  en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.|
~C|PIIL19a|u|Zoc base p/pul analog ins sup|5.56||3|
~T|PIIL19a|Zócalo base para la conexión de pulsadores analógicos en montajes en superficie.|
~C|EIILC17a|u|Sirena alarma incendios analógica|84.97||0|
~T|EIILC17a|Sirena de interior de alarma direccionable, para interiores, de bajo consumo, directa a lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6 mA de consumo en alarma y 87 dB de potencia, incluso zócalo de montaje y conexión, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.|
~D|EIILC17a
|MOOE.8a\\0.06
\MOOE11a\\0.03
\PIIL.26aa\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIIL.26aa|u|Sirena optico-acústica de interior|80.86|091218|3|
~T|PIIL.26aa|Sirena optico-acústica de interior de alarma direccionable analógica, modelo WSS-PC-I02 de Notifer o equivalente, de bajo consumo, directa a lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6 mA de consumo en alarma y 87 dB de potencia, incluso zócalo de montaje y conexión, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios|
~C|EIILR15aaB|u|Retenedor de puerta|70.13|091218|0|
~T|EIILR15aaB|Suministro e instalación de retenedor de puerta magnético para la instalación de protección contra Incendios, de 24 Vcc y 40 daN de fuerza máxima de retención, con caja de bornes de ABS, pulsador de desbloqueo y placa de anclaje articulada, compatible con sistema existente, rótula ventosa de puerta, incluido cableado de conexionado a 2 o 4 hilos bajo tubo plástico libre de halógenos de 13,5mm de diámetro para el lazo hasta central de detección, totalmente instalado, incluso p.p. de aisladores, terminales, derivadores, módulo de control, etc, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.|
~D|EIILR15aaB
|MOOE.8a\\0.1
\MOOE11a\\0.05
\PIILR15aB\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIILR15aB|u|Renenedor de puerta|64.68|091218|3|
~T|PIILR15aB|Retenedor magnético de puerta conforme Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.|
~C|EIAD.9ab|u|Pasacables horizontal ABLOY EA 280|25.87|080916|0|
~T|EIAD.9ab|Instalación de pasacables metálico del tipo ABLOY EA 280 o equivalente, que permite la trasferencia ininterrumpida de cables entre la puerta y el marco. Completamente instalado en puerta.|
~D|EIAD.9ab
|MOOL.9a\\0.01
\PIAD.9a\\1
\%0200\\0.02
\|
~C|MOOL.9a|h|Oficial 2ª telecomunicaciones|28.72||1|
~T|MOOL.9a|Oficial 2ª telecomunicaciones.|
~C|PIAD.9a|u|Pasacables horizontal|25.07||3|
~T|PIAD.9a|Pasacables horizontal para una colocación ordenada de los latiguillos.|
~C|EIILR15apt|u|Punto de conexionado y cableado|24.31|230518|0|
~T|EIILR15apt|Punto de conexionado y cableado de conexionado con cable manguera formado por dos o cuatro conductores trenzados (rojo/negro) de cobre pulido flexible de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de poliolefina y con cubierta exterior de poliolefina no propagador de la llama (UNE-EN 60332-2-1) y no propagador del fuego (UNE50266), reisstente al fuego (AS+) con baja emisión de humos (60%) y libre de halógenos (0,5%) de color rojo. Diámetro exterior de Ø6,4 mm, montado bajo tubo de PP libre de halógenos de diámetro 16mm. Totalmente instalado, incluso p.p. de aisladores, terminales, derivadores, módulo de control, etc, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.|
~D|EIILR15apt
|MOOE.8a\\0.36
\MOOE11a\\0.1
\PIILR17a\\1
\%\\0.02
\|
~C|EIILR15aaBb|u|Fuente de alimentación estabilizada retenedores|101.24|091218|0|
~T|EIILR15aaBb|Suministro, montaje, puesta en marcha y configuraicón de la fuente de alimentación diseñada para proporcionar alimentación auxiliar. Carcasa metálica con grado de protección IP44. Total disponible actual 5.5A. Capacidad máxima recomendada para la carcasa de la batería (con conexión en serie) 2 x 12V / 18Ah. Tensión de alimentación 230VAC. Tensión nominal de salida 27.5VDC. La fuente de alimentación está equipada con 2 salidas con relés libres de potencial para las señales requeridas por la norma EN54-4.
Certificación según EN 54-4, EN12101-10.|
~D|EIILR15aaBb
|PIILR15aBb\\1
\MOOE.8a\\0.03
\MOOE11a\\0.01
\%\\0.02
\|
~C|PIILR15aBb|u|Fuente de alimentación estabilizada retenedores|98.15|091218|3|
~T|PIILR15aBb|Fuente de alimentación estabilizada, con salida de 24 Vcc y 2,5 A, compuesta por caja metálica y módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, con grado de protección IP30. Incluso baterías.|
~C|EPCI124|u|MÓDULO ANALÓGICO DE 2 ENTRADAS SUPERVISADAS Y 2 SALIDAS DE RELÉ|110.73|301219|0|
~T|EPCI124|Suministro, montaje, puesta en marcha y programación de módulo analógico, compatible central existente, de 2 Entradas supervisadas y 2 salidas de relé para activación de compuertas cortafuegos, puertas cortafuegos, paros de climatización, etc…, que estará provisto de aislador de cortocircuito de lazo, microprocesador individual con funcionamiento en sistemas de inteligencia distribuida, función de autocomprobación, modo fallo CPU, memoria de datos de alarma y funcionamiento, direccionamiento manual o por software. Provisto de caja para montaje en superficie y tapa transparente para poder visualizar los led’s de estados. Certificación según: EN 54-17 y EN 54-18. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.|
~D|EPCI124
|P124\\1
\MOOE.8a\\0.5
\MOOE11a\\0.5
\%\\0.02
\|
~C|P124|u|MÓDULO ANALÓGICO DE 2 ENTRADAS SUPERVISADAS Y 2 SALIDAS DE RELÉ|82.24|301219|3|
~C|EIPIC18b|m|Cable 2x1,5mm2 apantallado|3.13|250508|0|
~T|EIPIC18b|Conductor de cobre Resistente al Fuego S0Z1-K(AS+), trenzado, apantallado, aislamiento 750V, no propagador de la llama e incendio y libre de halógenos, incluso terminales y material accesorio, instalado. Sección 2x1,5mm²., para instalación bajo tubo, totalmente instalado y funcionando.|
~D|EIPIC18b
|PIPR23a\\1
\MOOE.8a\\0.09
\%\\0.03
\|
~C|PIPR23a|m|Cable 2x2x1mm2 apantallado|0.46|250508|3|
~C|EIECC.3ab|m|Tubo cg simple curvable emp 16mm 30%acc|2.68||0|
~T|EIECC.3ab|Suministro e instalación de tubo curvable de polipropileno corrugado simple libre de halógenos para canalización empotrada o vista, ordinaria de 16mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EIECC.3ab
|MOOE.8a\\0.05
\MOOA12a\\0.05
\PIET.2ab\\1.05
\%\\0.02
\|
~C|PIET.2ab|m|Tubo PVC cg emp 13.5mm 30%acc|0.13||3|
~T|PIET.2ab|Tubo curvable de PVC corrugado simple para canalización empotrada ordinaria de 13.5mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión >320N una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilizaciónde -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|EIEB30aa|m|Bandeja varilla acero 100x60 mm|40.45|260619|0|
~T|EIEB30aa|Bandeja de dimensiones 100x60 mm, fabricada en varilla de acero galvanizado electrolitico de diametro 4.9 mm, preparada para alojar conductores electricos, y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de cable de puesta a tierra, soportación, uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~D|EIEB30aa
|PIEB30aa\\1
\PIEC.8c\\1
\PIEC90a\\3
\MOOE.8a\\0.1
\MOOE.9a\\0.1
\%\\0.02
\|
~C|PIEB30aa|m|Bandeja varilla acero 100x60 mm|31.64|051022|3|
~T|PIEB30aa|Bandeja de dimensiones 100x60 mm, fabricada en varilla de acero galvanizado electrolitico, de diametro 4.9 mm.|
~C|PIEC.8c|m|Cable cobre hal 450/750V 1x2.5|1.32||3|
~T|PIEC.8c|Cable flexible de cobre, cero halógenos de 1x2.5mm2 de sección y de tensión nominal 450/750V, con aislamiento termoplástico o de poliolefinas, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|PIEC90a|u|Ud. peq.material y accesorios.|0.32|051022|3|
~T|PIEC90a|Pequeño material y accesorios.|
~C|EIIE.2axre|u|Desmontaje/montaje extintor|10.59|091218|0|
~T|EIIE.2axre|Reubicación de EXTINTOR existente a nueva posición, a una distancia de hasta 10 m, consitente en desmontaje, traslado a lugar de acopio indicado por DF, limpieza y reposición de extintor portátil a nueva ubicación, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso nuevo soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.|
~D|EIIE.2axre
|MOOA11a\\0.4
\%ppmat\\0.2
\%\\0.02
\|
~C|EIIE.2ax|u|Exti aut polv eficacia 21A-113B  6 kg|57.73|091218|0|
~T|EIIE.2ax|Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 10 kg de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.|
~D|EIIE.2ax
|MOOA11a\\0.1
\PIIE.2abbx\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIIE.2abbx|u|Exti polv ABC 6 kg|54.44|091218|3|
~T|PIIE.2abbx|Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 10 kg de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.|
~C|EIIE.1cgx|u|Exti porta CO2 6 kg|70.37|091218|0|
~T|EIIE.1cgx|Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 113B, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 250 bares de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.|
~D|EIIE.1cgx
|MOOA11a\\0.1
\PIIE.1cgx\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIIE.1cgx|u|Exti porta CO2 10 kg|66.83|091218|3|
~T|PIIE.1cgx|Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 10 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 113B, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 250 bares de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.|
~C|EIIS.1bdaa|u|Señ PVC 420x297mm alta ftlumi c/txt|14.28||0|
~T|EIIS.1bdaa|Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada en PVC, alta luminiscencia, con pictograma y texto serigrafiados, de dimensiones 420x297mm, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003, totalmente instalada según DB SI-4 del CTE.|
~D|EIIS.1bdaa
|MOOA12a\\0.01
\PIIS.1bdaa\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIIS.1bdaa|u|Señ PVC 420x297mm alta ftlumi c/txt|13.79||3|
~T|PIIS.1bdaa|Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada en PVC, fotoluminiscente, con pictograma y texto serigrafiados, de dimensiones 420x297mm, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003.|
~C|EIILR15abn|u|Programacion y puesta en marcha|915.6|091218|0|
~T|EIILR15abn|Programación y puesta en marcha del sistema de detección de incendios por empresa certificada. Totalmente terminado, actualizado y en servicio. Con confección de planos as-built y de la documentación necesaria para la presentación en los Servicios Territoriales de Industria (incluidas tasas) para la legalización de la instalación de protección contra incendios.|
~D|EIILR15abn
|MOOE11a\\14
\MOOE.8a\\19.6
\%\\0.02
\|
~C|EIILR15apr|u|Integración y programación|1668.78|260619|0|
~T|EIILR15apr|Integración y programación de la central de detección de incendios por empresa certificada, con actualización del software de gestión, implementación de gráficos y planos en el sistema, así como la integración de señales en sistema de control central.|
~D|EIILR15apr
|MOOE.1a\\24
\MOOE11a\\10
\MOOE.8a\\10
\%\\0.02
\|
~C|MOOE.1a|h|Ingeniero electricidad|46.24|190218|1|
~T|MOOE.1a|Ingeniero electricidad.|
~C|ESP007#||PROTECCIÓN PASIVA|2498.26|260223|0|
~D|ESP007#
|EIIPC24c\\10
\EIIPC12a\\8
\EECERT22z\\1
\|
~C|EIIPC24c|u|Protec pas c/ fuego, collarires intumesc d-200mm|133.43||0|
~T|EIIPC24c|Ignifugación con abrazaderas o collarines intumescentes en tuberias: Protección pasiva contra el fuego de paso de muros y forjados de tuberias de diámetro 63 a 200mm, mediante la colocación de collarines, para conseguir una resistencia al fuego EI-180 minutos, incluso cordón de masilla intumescente para sellado de la junta perimetral de 2mm entre rejilla y estructura, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.|
~D|EIIPC24c
|MOOA.8a\\0.5
\MOOA12a\\0.5
\PIIP33c\\1
\PIIP12a\\5
\%\\0.02
\|
~C|PIIP33c|u|Rej ctfue cir125mm|54.31||3|
~T|PIIP33c|Rejilla cortafuegos circular de dimensiones 125mm con resistencia al fuego EI120 para permitir una libre ventilación a través de los elementos contraincendios manteniendo intacta la capacidad cortafuego de éstos, al entrar en contanto con fuego reacciona y sella los espacios entre láminas, constituida de material intumescente: láminas de grafito forradas de aluminio con cantos protegidos con perfil de acero soldado con una rotura térmica de 2mm para impedir la transmisión calorífica, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE-EN 1634 y UNE-EN 1366.|
~C|PIIP12a|u|Masilla intumescente|10.64||3|
~T|PIIP12a|Cartucho de masilla intumescente de 310 ml de capacidad para sellado de juntas y perforaciones de instalaciones en muros cortafuegos, tabiques, marcos de puertas resistentes al fuego y sistemas de acristalamiento.|
~C|EIIPC12a|dm2|Sellado cortafuego paso manojo cables|23.42||0|
~T|EIIPC12a|Sistema de sellado contra el fuego de pasos de manojos de cables tanto en muros como en forjados que delimiten sectores de incendios con espuma intumescente cortafuego garantizado una resistencia al fuego EI 120, totalmente instalado y colocado según DB SI-1 del CTE.|
~D|EIIPC12a
|MOOA.8a\\0.05
\PIIP17a\\0.75
\MOOA12a\\0.05
\%\\0.02
\|
~C|PIIP17a|u|Saco intumescente 300x200x30mm|27.5||3|
~C|EECERT22z|u|Certificado técnico visado, prot pas c/fuego|903.88|111121|0|
~T|EECERT22z|Certificado técnico visado por colegio oficial de protección pasiva contra el fuego, constando de certificado de aplicación de la empresa aplicadora, que garantiza la ejecución de los trabajos y copia de ensayo de protección pasiva contra el fuego, ensayo en laboratorio oficialmente homologado, con la justificación del valor de resistencia al fuego correspondiente.|
~D|EECERT22z
|PCERT.01a\\1
\MOOO10a\\6
\MOOE.1a\\10
\%\\0.02
\|
~C|PCERT.01a|u|Certificado técnico visado, prot pas c/fuego|47.92|220319|3|
~T|PCERT.01a|Certificado técnico visado por colegio oficial de protección pasiva contra el fuego, constando de certificado de aplicación de la empresa aplicadora, que garantiza la ejecución de los trabajos y copia de ensayo de protección pasiva contra el fuego, ensayo en laboratorio oficialmente homologado, con la justificación del valor de resistencia al fuego correspondiente.|
~C|MOOO10a|h|Técnico especialista informes|62.64|191216|1|
~T|MOOO10a|Técnico especialista redacción informes del estado de conservación del edificio y certificación de su eficiencia energética.|
~C|18.02#||VOZ Y DATOS|3103.41|181214|0|
~D|18.02#
|ESP002#\\1
\ESP003#\\1
\ESP004#\\1
\|
~C|ESP002#||CABLEADO Y CANALIZACION|2150.4|261214|0|
~D|ESP002#
|EIVDRR.25a\\480
\EIVDRR.1a\\480
\|
~C|EIVDRR.25a|m|Cbl pares red dt UTP ctg 6A libre|2.81|091218|0|
~T|EIVDRR.25a|Instalación de cable de 4 pares UTP para red de datos de categoría 6A y cubierta libre de halógenos, marca Commscope o equivalente, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la categoría 6A y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 C, totalmente instalado, con conectores hembra  H RJ45 UTP CAT 6A de marca de referencia LEVITON/Commscope - AMP NETCONNECT o similar en ambos extremos del enlace permanente, comprobado y en correcto estado de funcionamiento. incluso ayudas de albañilería.|
~D|EIVDRR.25a
|MOOE11a\\0.05
\PIVDRR.25a\\1
\PIVDR.15av\\0.1
\PIEVXR.12a\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIVDRR.25a|m|Cable UTP Cat 6A|1.42|091218|3|
~T|PIVDRR.25a|Cable UTP cat 6A,de especificaciones según norma ISO/IEC DIS 11801.|
~C|PIVDR.15av|ud|Abrazadera de sujección de mater|0.07|091218|3|
~T|PIVDR.15av|Abrazadera de sujección de material plástico.|
~C|PIEVXR.12a|ud|Material complementario y/o piez|0.12|091218|3|
~T|PIEVXR.12a|Material complementario y/o piezas especiales|
~C|EIVDRR.1a|m|Tubo corrugado reforzado LH M25|1.54|091218|0|
~T|EIVDRR.1a|Canalización electrica construida mediante tubo corrugado reforzado libre de halogenos LH M25. Incluso p.p. de cajas de derivación , abrazaderas y accesorios de sujección, colocación y recuperación de cable guía y ayudas en albaliñería en apertura de rozas, huecos o pasamuros así como  desmontaje y montaje de falsos techos. Construida según memoria y P.G.C.|
~D|EIVDRR.1a
|MOOE10a\\0.05
\PIVDRR.1a\\1
\PIEVXR.12a\\0.1
\%\\0.02
\|
~C|MOOE10a|h|Oficial 3ª electricidad|23.91||1|
~T|MOOE10a|Oficial 3ª electricidad.|
~C|PIVDRR.1a|m|Tubo corrugado reforzado LH M25|0.3|091218|3|
~T|PIVDRR.1a|Tubo rigido PVC enchufable, ø 25 mm, libre de halogenuros, no 
propagador de llama, grado protección al fuego V0, grado de protección 
mecánica 7.|
~C|ESP003#||TOMAS|510.6|261214|0|
~D|ESP003#
|EIVDRR.3abr\\23
\|
~C|EIVDRR.3abr|u|Reubicar wifi+Toma RJ-45 Cat.6A|21.55|091218|0|
~T|EIVDRR.3abr|Desmontaje wifi + toma y reubicación de wifi + toma RJ-45 simple UTP para voz y datos de categoría 6 o 6A, a una distancia máxima de 8 metros, incluso ayudas de albañilería. totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.|
~D|EIVDRR.3abr
|MOOE.8a\\0.4
\PIED33b\\1
\%ppmat\\0.03
\%\\0.02
\|
~C|ESP004#||CERTIFICACION|442.41|261214|0|
~D|ESP004#
|EIERVVDR.8a\\23
\EIEBY99cbb\\1
\|
~C|EIERVVDR.8a|u|Certificacion enlace Cu ctg 6A/FO|2.78|091218|0|
~T|EIERVVDR.8a|Preparación y realización de la regulación, pruebas y mediciones de la instalación de voz y datos según el Protocolo de pruebas del pliego de condiciones y las indicaciones de la D.F., con emisión de certificado punto a punto de todas las tomas instaladas, y confección de plano "as built" con rotulación e identificación de tomas según Servicio de Informática. Con entrega de documentación en soporte papel e informático.|
~D|EIERVVDR.8a
|MOOE.8a\\0.05
\PIERVVDR.8a\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIERVVDR.8a|ud|Certificado cat6A|1.29|091218|3|
~T|PIERVVDR.8a|Certificado cat6A|
~C|EIEBY99cbb|u|Regulación, pruebas y mediciones|365.66|230315|0|
~T|EIEBY99cbb|Preparación y realización de la regulación, pruebas y mediciones de la instalación de voz y datos  según el Protocolo de pruebas y las indicaciones de la D.F., comprendiendo las pruebas reglamentarias y mediciones indicadas en el pliego de condiciones y en el REBT y las solicitadas por la D.F., incluyendo la cumplimentación de las fichas justificativas y planos as-built, hasta la plena satisfacción de la D.F. y la Propiedad.|
~D|EIEBY99cbb
|PWWWYe3bb\\1
\%\\0.02
\|
~C|PWWWYe3bb|u|Regulación, pruebas y mediciones|358.49|091218|3|
~T|PWWWYe3bb|Regulación, pruebas y medidas de la instalación.|
~C|18.03#||VENTILACIÓN|73466.76|190218|0|
~T|18.03#|VENTILACIÓN|
~D|18.03#
|EIVE.4asodc\\2
\EIVC11bda\\215.65
\EIVEC.4cbm\\4
\EIVCC11bda\\76.8
\EIVRC.4acxb\\11
\EIVV16hc\\2
\EIVC11beb1bbb\\18
\EICLCFTL.3ad\\12
\EIVC11beb1\\12
\ISV310\\12
\EIVR.5babb\\1
\EIVC.4ahad\\20
\|
~C|EIVE.4asodc|u|Equipo presurización escaleras KIT BOXPDS-1000-4T-15 IE3|20569.02|211121|0|
~T|EIVE.4asodc|Equipo completo de presurización para escaleras, rutas de escape y vestíbulos, de conformidad a la norma europea EN 12101-6, del tipo KIT BOXPDS SMART-1000-4T-15 IE3 de Sodeca o equivalente, para un caudal de 62644 m3/h, formado por cuadro de control BOXPDS, cuadro de mandos externo, una unidad de ventilación CJHCH y kit DAMPER con detector óptico de humos incorporado. Variador de frecuencia Inverter. Sonda de presión diferencial de gran precisión. Cuadro eléctrico con protecciones magnetotérmicas e indicación de fallo en la alimentación general. Control electrónico para gestión de alarmas, mantenimiento, puerto ModBUS RTU para conexión a sistemas BMS (Building management systems). Fuente de alimentación certificada con baterías para asegurar la alimentación de los equipos de control en caso de fallo en la red eléctrica. Cuadro de mandos externo para la visualización de la presión a tiempo real, pilotos de alarmas y activación manual del sistema, integración en el sistema contraincendios del centro, incluso p.p. bancadas, silentblock, accesorios para su montaje, totalmente instalado, conectado comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 y DB-SI del CTE, puesta en marcha del equipo y certificado de funcionamiento del fabricante o por empresa de control.|
~D|EIVE.4asodc
|MOOE.8a\\5
\MOOE11a\\5
\PIVE.4sodcb\\1
\PIVE.4sodk\\1
\PIVV.2a\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIVE.4sodcb|u|Equipo presurización escaleras KIT BOXPDS-1000-4T-15|18416.24|211121|3|
~C|PIVE.4sodk|u|Equipo kit DAMPER|1455.36|211121|3|
~C|PIVV.2a|u|Acc montaje vent hel|30.96||3|
~T|PIVV.2a|Accesorios de montaje e instalación de ventiladores helicoidales a intercalar en conducto de evacuación de humos y vahos.|
~C|EIVC11bda|m2|Cdto rect ch 0.8 p/clim E300 60|46.87||0|
~T|EIVC11bda|Conducto de ventilación para extracción de humos monosector, clasificado E 600/90, realizado en chapa de acero galvanizado de 0,8mm de espesor según dimensiones y normas UNE, incluido parte proporcional de soportaciones para techo o suelo, embocaduras, acoplamientos, curvas, reducciones, sellado de juntas, recortes, pequeño material, etc. Todo totalmente instalado, colocado y funcionando, con sobrepresión o depresión de aire de 500 Pa.|
~D|EIVC11bda
|MOOM.8a\\0.25
\MOOM11a\\0.55
\MOOM12a\\0.55
\PEAC.7d\\1.15
\%\\0.02
\|
~C|PEAC.7d|m2|Chapa acero galv e/0.8mm|11.4||3|
~T|PEAC.7d|Chapa lisa de 0.8mm de espesor, de acero galvanizado, 6.4 Kg/m2.|
~C|EIVEC.4cbm|u|Extrt hel mur Al 12500 m³/h|2583.99||0|
~T|EIVEC.4cbm|Extractor dinámico mural de apertura motorizada, del tipo THT/WALL-A-50-2T-4-F400 , helice de aluminio, motor trifásico de 4kw, con protección IP65 y compuerta y camisa con tratamiento anticorrosión y pintura de poliéster, para un caudal máximo de 13860 m³/h, incluso accesorios para su montaje, conexión al sistema de protección contra incendios mediante actuador de 24V DC y conex libre de potencial, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.|
~D|EIVEC.4cbm
|MOOE.8a\\3.6
\MOOE11a\\3.6
\PIVEC.7cbm\\1
\PIVV.2a\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIVEC.7cbm|u|Extrt THT mur Al 12500 m³/h|2312.89||3|
~C|EIVCC11bda|m2|Cdto rect ch 0.8 p/clim EI60|49.45||0|
~T|EIVCC11bda|Conducto de ventilación para extracción de humos monosector, clasificado EI-60, realizado en chapa de acero galvanizado de 0,8mm de espesor según dimensiones y normas UNE, incluido parte proporcional de soportaciones para techo o suelo, embocaduras, acoplamientos, curvas, reducciones, sellado de juntas, recortes, pequeño material, etc. Todo totalmente instalado, colocado y funcionando, con sobrepresión o depresión de aire de 500 Pa.|
~D|EIVCC11bda
|MOOM.8a\\0.25
\MOOM11a\\0.55
\MOOM12a\\0.55
\PEACC.7db\\1.15
\%\\0.02
\|
~C|PEACC.7db|m2|Chapa acero galv e/0.8mm EI60|13.6|191225|3|
~C|EIVRC.4acxb|u|Rej toma ext air 1200x600 mm|127.56|230925|0|
~T|EIVRC.4acxb|Rejilla de ventilación con aleta fijas para toma exterior de aire, realizada en aluminio y de dimensiones 1200x600 mm (largo x alto), para abertura de ventilación colocada en muro, incluso persiana de sobrepresión y cojinete de nylon, accesorios para su montaje, totalmente instalada  y comprobada según DB HS-3 del CTE.|
~D|EIVRC.4acxb
|MOOA.9a\\0.3
\MOOA12a\\0.4
\PIVRC.5acxb\\2
\PIVRC.5accx\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIVRC.5acxb|u|Rej toma ext air 600x600 mm|51.08|230925|3|
~C|PIVRC.5accx|u|Accesorios rejilla|7.11|191124|3|
~C|EIVV16hc|u|Cpt sobrepresión 1000x100mm|331.28||0|
~T|EIVV16hc|Compuerta de sobrepresión motorizada de aluminio natural de lamas fijas metálicas de 1000x1000mm y cojinete de nylon, tarada a una presión de 60 Pa, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.|
~D|EIVV16hc
|MOOM.8a\\0.19
\MOOM12a\\0.19
\PIVV31hc\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIVV31hc|u|Cpt sobrepresión 1000x100mm|315|030497|3|
~C|EIVC11beb1bbb|m|Conducto helicoidal circ. de plancha ac.galv.,D=125mm,e=0,5mm|23.21|070519|0|
~T|EIVC11beb1bbb|Conducto rectangular o circular, unión tipo METU SYSTEM para conducción de aire, D=125mm,e=0,5mm, realizado en chapa de acero galvanizado de 0,5mm de espesor según dimensiones y normas UNE, incluido parte proporcional de soportaciones para techo o suelo, embocaduras, acoplamientos, curvas, reducciones, sellado de juntas, recortes, pequeño material, etc. Todo totalmente instalado, colocado y funcionando.|
~D|EIVC11beb1bbb
|PEAC.7ebbb\\1
\MOOM.8a\\0.1
\MOOM12a\\0.19
\%\\0.02
\|
~C|PEAC.7ebbb|m|Conducto helicoidal circ. de plancha ac.galv.,D=125mm,e=0,5mm|15.56|070519|3|
~C|EICLCFTL.3ad|u|Boca extracción d=100mm|10.43|120419|0|
~T|EICLCFTL.3ad|Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción, de 100 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco central, formada por anillo exterior con junta perimetral, parte frontal, marco de montaje, eje central roscado y tuerca de plástico, de color blanco (poliestirol resistente a golpes). Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente instalada, probada y funcionando.|
~D|EICLCFTL.3ad
|MOOF.8a\\0.08
\MOOF11a\\0.08
\BOCA100\\1
\%\\0.02
\|
~C|BOCA100|UD.|Boca de extraciión de diámetro 100mm|6.02|120419|0|
~C|EIVC11beb1|m|Valvula antirretorno metálica ø 100|22.49|070519|0|
~T|EIVC11beb1|Válvula antirretorno de clapeta para conducto de extracción, completamente instalado, conexionado y en funcionamiento.|
~D|EIVC11beb1
|PEAC.7ebbbbb\\1
\MOOM.8a\\0.1
\MOOM12a\\0.19
\%\\0.02
\|
~C|PEAC.7ebbbbb|m|Válvula antirretorno|14.86|070519|3|
~C|ISV310|m|Conducto flexible de aluminio/poliéster, de 125 mm de diámetro, para instalación de ventilación.|12.15||0|
~T|ISV310|Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.|
~D|ISV310
|mt20sfa420a\\1
\mt20sfa020ac\\1
\MOOM.8a\\0.1
\MOOM12a\\0.19
\%\\0.02
\|
~C|mt20sfa420a|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos flexibles de aluminio/poliéster, de 125  mm de diámetro.|0.21||3|
~C|mt20sfa020ac|m|Tubo flexible de aluminio, poliéster y cable de acero en espiral, de 125 mm de diámetro, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.|4.51||3|
~C|EIVR.5babb|u|Caja extración 580 m³/h|2470.2||0|
~T|EIVR.5babb|Caja de ventilación auto de acero galvanizado, simple flujo autoregulable, del tipo Sibercrit EZ 580 o equivalente, 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, de funcionamiento automático a presión constante y velocidad variable, incluida alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, reloj minutero programable, interruptor mando on/off y presostato, de potencia nominal 90 W, caudal máximo 580 m³/h, con una boca de aspiración de 200 mm de diámetro y una boca de descarga de 200 mm de diámetro y aislamiento acústico en lana de vidrio de 25 mm (clasificación al fuego M0), totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.|
~D|EIVR.5babb
|PIVC.3babb\\1
\PEEIEC.5ba\\1
\PEEIEC.5bb\\1
\MOOE.8a\\0.6
\MOOE11a\\0.6
\%\\0.02
\|
~C|PIVC.3babb|u|Caj extrc 580 m³/h|2337.98||3|
~T|PIVC.3babb|Caja de ventilación auto/hidrorregulable, de acero galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, de funcionamiento automático a presión constante y velocidad variable, alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, interruptor on/off y presostato, de potencia nominal 90 W, caudal máximo 580 m³/h, con una boca de aspiración de 200 mm de diámetro y una boca de descarga de 200 mm de diámetro y aislamiento acústico en lana de vidrio de 25 mm (clasificación al fuego M0).|
~C|PEEIEC.5ba|u|alimentación eléctrica RZ1 3x2,5mm2|15.66|191124|3|
~T|PEEIEC.5ba|alimentación eléctrica 3x2,5mm2|
~C|PEEIEC.5bb|u|reloj minutero programable|36.54|191124|3|
~C|EIVC.4ahad|m|Cdto tubo rig hel acero galv Ø 200 mm 30 %acc|22.63||0|
~T|EIVC.4ahad|Conducto realizado con tubo rígido helicoidal de chapa de acero galvanizado de 0.5 mm de espesor y 200 mm de diámetro, para conductos de ventilación y climatización, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.|
~D|EIVC.4ahad
|MOOM.8a\\0.255
\MOOM11a\\0.135
\PIVC21hd\\1.05
\%\\0.02
\|
~C|PIVC21hd|m|Tb rig hel a galv Ø 200 mm 30%acc|11.09||3|
~T|PIVC21hd|Tubo rígido helicoidal de chapa de acero galvanizado de 0.5 mm de espesor y 200mm de diámetro, para conductos de ventilación y climatización, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios.|
~C|21#||VARIOS Y EQUIPAMIENTO|14285.22|260624|0|
~D|21#
|EMRR.3x22\\42
\EMRS11x22\\10
\EMRR.3x22si\\100
\EMRA20x22\\30
\ERSC.1ax23\\37.4
\Rx02T\\1790
\Rx02PT\\6200
\|
~C|EMRR.3x22|u|Señalitica - Recinto, según criterio propiedad|10.21||0|
~T|EMRR.3x22|Suministro y colocacion de cartel por zona, sala, etc.., de dimensiones según usuario, de aluminio extrusionado lacado, color a elegir, desmontable, incluso rotulación en cualquiera de los idiomas co-oficiales de la Comunidad Valenciana, según normas de la Conselleria de Sanitat, incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates.|
~D|EMRR.3x22
|MOOA12a\\0.2
\PSIR.5db\\1
\%\\0.02
\|
~C|PSIR.5db|u|Pl señ 297x297 contra incendio|5.79||3|
~T|PSIR.5db|Placa señalización interior de contra incendio, de dimensiones 297x297mm, en poliestireno de 1mm de espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o similar).|
~C|EMRS11x22|u|Señalitica - Directorio por planta, según criterio propiedad|268.44||0|
~T|EMRS11x22|Suministro y colocacion de cartel directorio de planta de dimensiones 135x50cm, en anodizado negro, con indicación de usos y flechas direccionales. Totalmente colocado.|
~D|EMRS11x22
|MOOA.8a\\0.2
\PSIR11a\\1
\%\\0.02
\|
~C|PSIR11a|u|Cartel directorio planta 135x50|258.08||3|
~T|PSIR11a|Cartel directorio de planta de dimensiones 135x50cm, en negro anodizado, con  indicación de usos y flechas direccionales, formado por 3 lamas de 160mm, carriles, multigrapas y casquetes.|
~C|EMRR.3x22si|u|Señalítica - Evacuación|9.06||0|
~T|EMRR.3x22si|Suministro y colocacion de Placa de señalización interior o exterior, evacuación, poliestireno, PVC de 1 mm. de espesor, de dimensiones y disposición según norma, fotoluminiscente, incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates, fijacion y revisión, totalmente colocada.|
~D|EMRR.3x22si
|MOOA12a\\0.2
\PSIR.5cb\\1
\%\\0.02
\|
~C|PSIR.5cb|u|Pl señ 210x210 contra incendio|4.66||3|
~T|PSIR.5cb|Placa señalización interior de contra incendio, de dimensiones 210x210mm, en poliestireno de 1mm de espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o similar).|
~C|EMRA20x22|u|Señalítica - Accesibilidad|31.96|290617|0|
~T|EMRA20x22|Suministro y colocacion de placa de señalización interior o exterior de accesibilidad, con el simbolo internacional SIA, de dimensiones según normas en poliestireno o aluminio, según el caso, incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates.
Cartel SIA en alto relieve de dimensiones 170x170 mm y con contraste cromático superior al 60%, conforme con UNE 170002 incluso adhesivo o elementos de fijación, totalmente instalado según DB SUA-9 del CTE y Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell.|
~D|EMRA20x22
|MOOA12a\\0.09
\PSMA24gc\\1
\%\\0.02
\|
~C|PSMA24gc|u|Cartel SIA alto relieve 170x170 mm|29.43||3|
~T|PSMA24gc|Cartel de indicación de SIA en alto relieve de dimensiones 170x170 mm y con contraste cromático superior al 60%, conforme con UNE 170002 y CTE DB SUA.|
~C|ERSC.1ax23|m2|Señalitica - Accesibilidad - Franja podotáctil (Visual y tactil)|24.02||0|
~T|ERSC.1ax23|Señalización visual y tactil en el suelo en comienzos y finales de tramos de escalera o rampas, color a elegir, realizado mediante franja/baldosas podotactil autoadhesiva de poliuretano con nervios, de poliuretano extraplano de 7 mm de alto con estrías en bvajo relieve, clasificación de reacción al fuego  Cfl - s1 según R.D. 312/2005, uso interior o exterior, previa limpieza de la superficie, según CTE-SUA, e indicaciones de la DF, totalmente terminado.|
~D|ERSC.1ax23
|MOOA.8a\\0.1
\PRFS30x20a\\1.05
\%\\0.02
\|
~C|PRFS30x20a|m²|Franja/Baldosa podotáctil poliuretano termoplástico|20||3|
~T|PRFS30x20a|Franja/Baldosa fabricada en poliuretano termoplástico para pavimento podotáctil, clasificación de reacción al fuego  Cfl - s1 según R.D. 312/2005, para su instalación en interiores o exteriores mediante el uso de adhesivos.|
~C|Rx02T|m2|Reposición mobiliario existente recuperado|2.08|230518|0|
~T|Rx02T|Reposición mobiliario existente recuperado, elementos fijados o colgados, etc..., (pizarras, pizarras de guillotina, estanterias, dosificadores, butacas, pupitres, etc...), incluso p.p. medios auxiliares, reajuste de butacas y pupitres a nuevas distribuciones, reajuste y montaje de piezarras de guillotina, desconexión de la instatalaciones, trasporte hasta lugar de acopio fijado por la propiedad o DF, retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero. Medido en proyección horizontal la zona de actuación.|
~D|Rx02T
|MOOA.9a\\0.03
\MOOA11a\\0.03
\MOOA12a\\0.03
\%\\0.03
\|
~C|Rx02PT|m2|Retirada de protección de recintos afectados por los trabajos y limpieza fina|0.69|230518|0|
~T|Rx02PT|Limpieza fina de puesta en uso por zonas. Retirada de protecciones de los recintos afectados, recolocación del mobiliario a su posición original y limpieza fina apta para entrada de alumnado (aulas, pasillos, aseos y despachos), incluyendo aspirado y desempolvado de superficies horizontales y verticales, limpieza de pavimentos, rodapiés, puertas, carpinterías y vidrios, saneado puntual de manchas, retirada de restos de obra y carga a camión, y revisión/limpieza básica de elementos vistos de las instalaciones. La unidad se ejecutará por fases y por zonas terminadas, pudiendo realizarse antes de la finalización total de la obra para permitir la apertura u ocupación parcial, en coordinación con la Dirección Facultativa y el centro. 
Incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones; revisión funcionamiento de la instalaciones, retirada de escombros y carga sobre camión, sin incluir transporte a vertedero.
Medición: en proyección horizontal de la zona de actuación, incluye todos los elementos y mobiliarios que se encuentren en la zona, dejándolos para su uso.|
~D|Rx02PT
|MOOA.9a\\0.01
\MOOA11a\\0.01
\MOOA12a\\0.01
\%\\0.02
\|
~C|22#||URBANIZACIÓN|0|260624|0|
~C|23#||GESTION DE RESIDUOS|18826.91|260624|0|
~D|23#
|GRNO.2x22\\224.37
\GRNT.3x22\\200.68
\GRPT.1x22\\23.69
\GRN.x22N2n\\49.36
\GRN.x22N2p\\151.32
\GRP.x22N2\\23.69
\|
~C|GRNO.2x22|m3|Separación resid en fracciones|39.93|271021|0|
~T|GRNO.2x22|Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra en la que se produzcan, incluso p.p. almacenaje, alquiler de contenedores o bidones específicos durante la obra, según R.D. 105/2008.|
~D|GRNO.2x22
|MOOA12a\\1.8
\EATR.3baex\\0.03
\EATR.3bbex\\0.02
\EATR.3bcdx\\0.02
\EATR.3bdcx\\0.01
\EATR.3bedx\\0.01
\EATR.3bfbx\\0.02
\EATR.3bgbx\\0.02
\EATR.3bhex\\0.03
\%\\0.02
\|
~C|EATR.3baex|u|Alquiler conte escom 20m3|9.5||0|
~T|EATR.3baex|Alquiler de contenedor de 20 m3 durante la obra para la recogida de residuos de construcción y demolición mezclados, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido.|
~C|EATR.3bbex|u|Alquiler conte H 20m3|9.55||0|
~T|EATR.3bbex|Alquiler de contenedor de 20 m3 durante la obra, para la recogida de residuos de hormigón  habiendo sidos separados anteriormente al depósito en el contenedor por el poseedor de éstos.|
~C|EATR.3bcdx|u|Alquiler conte C 8m3|7.6||0|
~T|EATR.3bcdx|Alquiler de contenedor de 8 m3 durante la obra para la recogida de residuos cerámicos (ladrillos,tejas...)  habiendo sidos separados anteriormente al depósito en el contenedor por el poseedor de éstos.|
~C|EATR.3bdcx|u|Alquiler conte met 5m3|5.8||0|
~T|EATR.3bdcx|Alquiler de contenedor de 5 m3 durante la obra para la recogida de residuos metálicos  habiendo sidos separados anteriormente al depósito en el contenedor por el poseedor de éstos.|
~C|EATR.3bedx|u|Alquiler conte mad 8m3|7.8||0|
~T|EATR.3bedx|Alquiler de contenedor de 8 m3 durante la obra para la recogida de residuos de madera  habiendo sidos separados anteriormente al depósito en el contenedor por el poseedor de éstos.|
~C|EATR.3bfbx|u|Alquiler conte vdr 3m3|4.5||0|
~T|EATR.3bfbx|Alquiler de contenedor de 3 m3 durante la obra para la recogida de residuos de vidrio  habiendo sidos separados anteriormente al depósito en el contenedor por el poseedor de éstos.|
~C|EATR.3bgbx|u|Alquiler conte plas 3m3|4.6||0|
~T|EATR.3bgbx|Alquiler de contenedor de 3 m3 durante la obra para la recogida de residuos de plástico  habiendo sidos separados anteriormente al depósito en el contenedor por el poseedor de éstos.|
~C|EATR.3bhex|u|Alquiler conte ppl 20m3|8.5||0|
~T|EATR.3bhex|Alquiler de contenedor de 20 m3 durante la obra para la recogida de residuos de papel o cartón  habiendo sidos separados anteriormente al depósito en el contenedor por el poseedor de éstos.|
~C|GRNT.3x22|m3|Transporte RCDs no peligrosos|6.16||0|
~T|GRNT.3x22|Transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos, separados en obra, de densidad media 1.50 t/m3, considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a gestor de residuos autorizado, según la legislación vigente, a cualquier distancia hasta instalación de valorización y/o eliminación, realizado por trasportista autorizado, considerando carga, espera, ida, descarga y vuelta, todo ello según normativa vigente, Estudio de Gestión de Residuos, Plan de Gestión de Residuos aprobado. Medición según emisión de certificados mensuales en m3, emitidos por el gestor del transporte y por el gestor de residuos, para verificar la trazabilidad.|
~D|GRNT.3x22
|GRNT.1ja\\1
\GRNT.3c\\1.5
\|
~C|GRNT.1ja|m3|Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04|0.74||0|
~T|GRNT.1ja|Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.|
~D|GRNT.1ja
|MMMR.1bb\\0.01
\%\\0.02
\|
~C|MMMR.1bb|h|Pala crgra de neum 102cv 1,5m3|73.22||2|
~C|GRNT.3c|t|Transporte RCDs camión 15 t 40 km.|3.61||0|
~T|GRNT.3c|Transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos en camión de 15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de 40 km y los tiempos de carga y espera.|
~D|GRNT.3c
|MMMT14cca\\0.044
\%\\0.02
\|
~C|MMMT14cca|h|Cmn de transp 15T 12m3 2ejes|80.5|110810|2|
~T|MMMT14cca|Camion de transporte de 15 toneladas con una capacidad de 12 metros cúbicos y 2 ejes.|
~C|GRPT.1x22|m3|Transporte RCDs peligrosos|12.68||0|
~T|GRPT.1x22|Transporte de residuos de construcción y demolición peligrosos, separados en obra en contenedores de 1m3 o bidones paletizados, de densidad media 1.50 t/m3, considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a gestor de residuos autorizado,  según la legislación vigente, a cualquier distancia hasta instalación de valorización y/o eliminación, realizado por trasportista autorizado, considerando carga, espera, ida, descarga y vuelta, todo ello según normativa vigente, Estudio de Gestión de Residuos, Plan de Gestión de Residuos aprobado. Medición según emisión de certificados mensuales en m3, emitidos por el gestor del transporte y por el gestor de residuos, para verificar la trazabilidad.|
~D|GRPT.1x22
|GRPT.1cc\\0.06
\|
~C|GRPT.1cc|u|Transporte RP camión 60 bidones/ó 15 cont 1m3 40km|211.34||0|
~T|GRPT.1cc|Carga y transporte de hasta 60 bidones de 200 litros paletizados -ó 15 contenedores de 1 m3- con residuos de construcción y demolición peligrosos en camión grúa de 18 t realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de 40 km, los tiempos de carga y espera y los trámites documentales, todo ello según la normativa vigente.|
~D|GRPT.1cc
|MMMT.4c\\1.4
\%\\0.02
\|
~C|MMMT.4c|h|Camión grúa 18 t|148||2|
~T|MMMT.4c|Camión con grúa telescópica hidráulica con una carga máxima de18 t.|
~C|GRN.x22N2n|m3|Gestión de residuos RCDs Nivel II - Naturaleza no pétrea|21.28|100510|0|
~T|GRN.x22N2n|Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo RCDs Nivel II Naturaleza no pétrea, mezclados, inertes, metálicos, etc..., según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor externo de residuos autorizado, incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la obra se mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de proyecto, así como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la propiedad junto con la documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p. de fianzas, entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso. Todo ello normativa viegente, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medido según emisión de certificados emitidos por el gestor del trasporte y recepción en m3, realizado mensualmente.|
~D|GRN.x22N2n
|GRND12bc\\0.04
\GRND12bd\\0.08
\GRND12be\\0.04
\GRND12bf\\0.02
\GRND12bg\\0.06
\GRND12bh\\0.02
\GRND12bi\\0.04
\|
~C|GRND12bc|u|Depósito contenedor 6 m3 RCDs metales mezclados|84||0|
~T|GRND12bc|Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por metales mezclados con una densidad aproximada de 2 t/m3 en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 04 07 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~D|GRND12bc
|GRND.3a\\12
\|
~C|GRND.3a|t|Depósito de RCDs metales mezclados|7||0|
~T|GRND.3a|Depósito de residuos compuestos por metales mezclados, con una densidad aproximada de 4 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 04 07 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~C|GRND12bd|u|Depósito contenedor 6 m3 RCDs madera|45||0|
~T|GRND12bd|Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por madera con una densidad aproximada de 0.5 t/m3 en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 02 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~D|GRND12bd
|GRND.4a\\3
\|
~C|GRND.4a|t|Depósito de RCDs madera|15||0|
~T|GRND.4a|Depósito de residuos compuestos por madera con una densidad aproximada de 0.5 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 02 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~C|GRND12be|u|Depósito contenedor 6 m3 RCDs vidrio|180||0|
~T|GRND12be|Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por vidrio con una densidad aproximada de 1 t/m3 en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 02 02 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~D|GRND12be
|GRND.5a\\6
\|
~C|GRND.5a|t|Depósito de vidrio|30||0|
~T|GRND.5a|Depósito de residuos compuestos por vidrio con una densidad aproximada de 1 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 02 02 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~C|GRND12bf|u|Depósito contenedor 6 m3 RCDs plástico|90||0|
~T|GRND12bf|Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por plástico con una densidad aproximada de 0.5 t/m3 en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 02 03 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~D|GRND12bf
|GRND.6a\\3
\|
~C|GRND.6a|t|Depósito de plástico|30||0|
~T|GRND.6a|Depósito de residuos compuestos por plástico con una densidad aproximada de 0.5 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 02 03 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~C|GRND12bg|u|Depósito contenedor 6 m3 RCDs papel y cartón|30.6||0|
~T|GRND12bg|Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por papel y cartón con una densidad aproximada de 0.3 t/m3 en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 01 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~D|GRND12bg
|GRND.7a\\1.8
\|
~C|GRND.7a|t|Depósito de RCDs papel y cartón|17||0|
~T|GRND.7a|Depósito de residuos compuestos por papel y cartón con una densidad aproximada de 0.1 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 01 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~C|GRND12bh|u|Depósito contenedor 6 m3 RCDs mezclas bituminosas|48||0|
~T|GRND12bh|Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por mezclas bituminosas con una densidad aproximada de 0.8 t/m3 en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 03 02 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~D|GRND12bh
|GRND.8a\\4.8
\|
~C|GRND.8a|t|Depósito de mezclas bituminosas|10||0|
~T|GRND.8a|Depósito de residuos compuestos por mezclas bituminosas (distintas de las especificadas en el código 17 03 01*), con una densidad aproximada de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 03 02 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~C|GRND12bi|u|Depósito contenedor 6 m3 RCDs materiales a base de yeso|63||0|
~T|GRND12bi|Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por materiales a base de yeso con una densidad aproximada de 0.7 t/m3 en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 08 02 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~D|GRND12bi
|GRND.9a\\4.2
\|
~C|GRND.9a|t|Depósito de RCDs materiales a base de yeso|15||0|
~T|GRND.9a|Depósito de residuos compuestos por materiales de construcción a base de yeso (distintos de los especificados en el código 17 08 01*), con una densidad aproximada de 0.7 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 08 02 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~C|GRN.x22N2p|m3|Gestión de residuos RCDs Nivel II - Naturaleza pétrea|30.5|100510|0|
~T|GRN.x22N2p|Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo RCDs Nivel II Naturaleza Pétrea, mezclados, inertes, etc..., según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor externo de residuos autorizado, incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la obra se mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de proyecto, así como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la propiedad junto con la documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p. fianzas, entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso. Todo ello según normativa vigente, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto.|
~D|GRN.x22N2p
|GRND12ba\\0.06
\GRND12bb\\0.06
\GRND12bj\\0.2
\|
~C|GRND12ba|u|Depósito contenedor 6 m3 RCDs hormigón|36||0|
~T|GRND12ba|Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por hormigón con una densidad aproximada de 1.5 t/m3 en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 01 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~D|GRND12ba
|GRND.1aa\\9
\|
~C|GRND.1aa|t|Depósito RCDs hormigón LER 17 01 01|4||0|
~T|GRND.1aa|Depósito de residuos compuestos por hormigón en masa en fragmentos inferiores a 60 cm, con una densidad mayor de 2 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 01 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~C|GRND12bb|u|Depósito contenedor 6 m3 RCDs tejas y materiales cerámicos|32.4||0|
~T|GRND12bb|Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por tejas y materiales cerámicos con una densidad aproximada de 0.9 t/m3 en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 01 03 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~D|GRND12bb
|GRND.2a\\5.4
\|
~C|GRND.2a|t|Depósito RCDs materiales cerámicos limpios LER 17 01 03|6||0|
~T|GRND.2a|Depósito de residuos compuestos por tejas y materiales cerámicos exentos de hierro, madera o cualquier material no pétreo, con una densidad mayor de 1.2 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 01 03 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~C|GRND12bj|u|Depósito contenedor 6 m3 RCDs residuos mezclados|132||0|
~T|GRND12bj|Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por residuos mezclados con una densidad aproximada de 1 t/m3 en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~D|GRND12bj
|GRND10b\\6
\|
~C|GRND10b|t|Depósito RCDs mezclados LER 17 09 04|22||0|
~T|GRND10b|Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición (distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con entre el 50% y 70% de material no reciclable con una densidad de entre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.|
~C|GRP.x22N2|m3|Gestión de residuos RCDs Nivel II - Potencialmente peligrosos|89.36|100510|0|
~T|GRP.x22N2|Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo RCDs Nivel II Potencialmente peligrosos, mezclados, inertes, peligrosos, metálicos contaminados, según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor externo de residuos autorizado, que los separá antes de su vertido, incluido, estos durante el tiempo que estén en la obra se mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de proyecto, así como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la propiedad junto con la documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso fianzas, entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso. Todo ello según normativa vigente, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medido según emisión de certificados emitidos por el gestor del trasporte y recepción en m3, realizado mensualmente.|
~D|GRP.x22N2
|GRPD.1ad\\0.08
\GRPD.1bd\\0.08
\GRPD.1cc\\0.04
\GRPD.1dc\\0.04
\GRPD.1ec\\0.04
\GRPD.1fd\\0.06
\GRPD.1gc\\0.04
\GRPD.1ha\\0.02
\GRPD.1ic\\0.04
\GRPD.1jc\\0.04
\GRPD.1kb\\0.01
\GRPD.1lb\\0.01
\GRPD.1mb\\0.01
\GRPD.1nb\\0.01
\GRPD.1ob\\0.01
\|
~C|GRPD.1ad|u|Depósito RP LER 17 05 03* contenedor 400 l|80||0|
~T|GRPD.1ad|Depósito de contenedor de 400 litros de residuos peligrosos con código 17 05 03* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.|
~C|GRPD.1bd|u|Depósito RP LER 17 01 06* contenedor 400 l|190||0|
~T|GRPD.1bd|Depósito de contenedor de 400 litros de residuos peligrosos con código 17 01 06* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.|
~C|GRPD.1cc|u|Depósito RP LER 17 02 04* bidón 200 l|47||0|
~T|GRPD.1cc|Depósito de bidón de 200 litros de residuos peligrosos con código 17 02 04* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.|
~C|GRPD.1dc|u|Depósito RP LER 17 03 01* bidón 200 l|345||0|
~T|GRPD.1dc|Depósito de bidón de 200 litros de residuos peligrosos con código 17 03 01* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.|
~C|GRPD.1ec|u|Depósito RP LER 17 04 09* bidón 200 l|54||0|
~T|GRPD.1ec|Depósito de bidón de 200 litros de residuos peligrosos con código 17 04 09* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.|
~C|GRPD.1fd|u|Depósito RP LER 17 08 01* contenedor 400 l|428||0|
~T|GRPD.1fd|Depósito de contenedor de 400 litros de residuos peligrosos con código 17 08 01* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.|
~C|GRPD.1gc|u|Depósito RP LER 17 09 03* bidón 200 l|164||0|
~T|GRPD.1gc|Depósito de bidón de 200 litros de residuos peligrosos con código 17 09 03* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.|
~C|GRPD.1ha|u|Depósito RP LER 15 02 02* bidón 60 l|50||0|
~T|GRPD.1ha|Depósito de bidón de 60 litros de residuos peligrosos con código 15 02 02* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por absorbentes contaminados; trapos,..., en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.|
~C|GRPD.1ic|u|Depósito RP LER 15 01 10* bidón 200 l|47||0|
~T|GRPD.1ic|Depósito de bidón de 200 litros de residuos peligrosos con código 15 01 10* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por envases vacíos de plástico o  metal contaminados, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.|
~C|GRPD.1jc|u|Depósito RP LER 08 01 11* bidón 200 l|221||0|
~T|GRPD.1jc|Depósito de bidón de 200 litros de residuos peligrosos con código 08 01 11* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por sobrantes de pintura ó barnices, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.|
~C|GRPD.1kb|u|Depósito RP LER 07 01 03* bidón 100 l|236||0|
~T|GRPD.1kb|Depósito de bidón de 100 litros de residuos peligrosos con código 07 01 03* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.|
~C|GRPD.1lb|u|Depósito RP LER 07 01 04* bidón 100 l|107||0|
~T|GRPD.1lb|Depósito de bidón de 100 litros de residuos peligrosos con código 07 01 04* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.|
~C|GRPD.1mb|u|Depósito RP LER 14 06 02* bidón 100 l|130||0|
~T|GRPD.1mb|Depósito de bidón de 100 litros de residuos peligrosos con código 14 06 02* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.|
~C|GRPD.1nb|u|Depósito RP LER 14 06 03* bidón 100 l|88||0|
~T|GRPD.1nb|Depósito de bidón de 100 litros de residuos peligrosos con código 14 06 03* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por otros disolventes y mezclas de disolventes, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.|
~C|GRPD.1ob|u|Depósito RP LER 16 05 04* bidón 100 l|35||0|
~T|GRPD.1ob|Depósito de bidón de 100 litros de residuos peligrosos con código 16 05 04* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas; aerosoles, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demolición, según la normativa vigente.|
~C|25#||SEGURIDAD Y SALUD|39687.03|260624|0|
~D|25#
|s1#\\1
\s2#\\1
\s3#\\1
\s4#\\1
\s5#\\1
\|
~C|s1#||PROTECCIONES INDIVIDUALES|1288.73||0|
~D|s1#
|SSIC.1a\\35
\SSIC.2a\\14
\SSIC.4a\\14
\SSIJ.1aad\\14
\SSIJ.1aba\\14
\SSIJ.1abc\\14
\SSIM.1aa\\35
\SSIM.1bc\\14
\SSIM.1de\\35
\SSIM.7a\\2
\SSIO.1ag\\28
\SSIO.2a\\70
\SSIO.3a\\28
\SSIP.1aa\\14
\SSIV.1b\\28
\SSIV.1c\\14
\SSIV.1d\\6
\SSIX.6a\\2
\|
~C|SSIC.1a|u|Casco ctr golpes estandar|0.24||0|
~T|SSIC.1a|Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, estándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.|
~D|SSIC.1a
|MPIC.1a\\0.1
\%\\0.01
\|
~C|MPIC.1a|u|Casco ctr golpes estandar|2.38||2|
~T|MPIC.1a|Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, estándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~C|SSIC.2a|u|Casco prot estandar|0.24||0|
~T|SSIC.2a|Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, estándar, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.|
~D|SSIC.2a
|MPIC.2a\\0.1
\%\\0.01
\|
~C|MPIC.2a|u|Casco prot estandar|2.38||2|
~T|MPIC.2a|Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, estándar, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~C|SSIC.4a|u|Casco con visor|0.66||0|
~T|SSIC.4a|Casco de seguridad, con visor de malla de rejilla acoplado con arnés abatible, amortizable en 10 usos.|
~D|SSIC.4a
|MPIC.4a\\0.1
\%\\0.01
\|
~C|MPIC.4a|u|Casco con visor|6.5||2|
~T|MPIC.4a|Casco de seguridad, con visor de malla de rejilla acoplado con arnés abatible.|
~C|SSIJ.1aad|u|Ga est nor a-ra|1.85||0|
~T|SSIJ.1aad|Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.|
~D|SSIJ.1aad
|MPIJ.1aad\\0.2
\%\\0.01
\|
~C|MPIJ.1aad|u|Ga est nor a-ra|9.17||2|
~T|MPIJ.1aad|Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~C|SSIJ.1aba|u|Ga est reg básica|2.08||0|
~T|SSIJ.1aba|Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.|
~D|SSIJ.1aba
|MPIJ.1aba\\0.2
\%\\0.01
\|
~C|MPIJ.1aba|u|Ga est reg básica|10.3||2|
~T|MPIJ.1aba|Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~C|SSIJ.1abc|u|Ga est reg UV y a-ra|1.41||0|
~T|SSIJ.1abc|Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.|
~D|SSIJ.1abc
|MPIJ.1abc\\0.2
\%\\0.01
\|
~C|MPIJ.1abc|u|Ga est reg UV y a-ra|6.99||2|
~T|MPIJ.1abc|Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~C|SSIM.1aa|u|Guantes u gnal lo|0.52||0|
~T|SSIM.1aa|Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~D|SSIM.1aa
|MPIM.1aa\\0.25
\%\\0.01
\|
~C|MPIM.1aa|u|Guantes u gnal lo|2.02||2|
~T|MPIM.1aa|Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~C|SSIM.1bc|u|Guantes ri mec alg punz|3.47||0|
~T|SSIM.1bc|Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~D|SSIM.1bc
|MPIM.1bc\\0.25
\%\\0.01
\|
~C|MPIM.1bc|u|Guantes ri mec alg punz|13.77||2|
~T|MPIM.1bc|Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~C|SSIM.1de|u|Guantes sold serraje vacuno|0.95||0|
~T|SSIM.1de|Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~D|SSIM.1de
|MPIM.1de\\0.25
\%\\0.01
\|
~C|MPIM.1de|u|Guantes sold serraje vacuno|3.75||2|
~T|MPIM.1de|Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~C|SSIM.7a|u|Manguitos serraje vacuno|1.6||0|
~T|SSIM.7a|Manguitos fabricados en serraje vacuno con elástico a ambos lados, previstos para riesgos mecánicos y protección térmica en general.|
~D|SSIM.7a
|MPIM.7a\\0.25
\%\\0.01
\|
~C|MPIM.7a|u|Manguitos serraje vacuno|6.31||2|
~T|MPIM.7a|Manguitos fabricados en serraje vacuno con elástico a ambos lados, previstos para riesgos mecánicos y protección térmica en general.|
~C|SSIO.1ag|u|Orejera estándar 36|22.25||0|
~T|SSIO.1ag|Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 36 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.|
~D|SSIO.1ag
|MPIO.1ag\\1
\%\\0.01
\|
~C|MPIO.1ag|u|Orejera estándar 36|22.03||2|
~T|MPIO.1ag|Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 36 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~C|SSIO.2a|u|Tapón moldeable|0.02||0|
~T|SSIO.2a|Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en un uso.|
~D|SSIO.2a
|MPIO.2a\\1
\%\\0.01
\|
~C|MPIO.2a|u|Tapón moldeable|0.02||2|
~T|MPIO.2a|Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 250 juegos).|
~C|SSIO.3a|u|Tapón con cordón|0.32||0|
~T|SSIO.3a|Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en espuma con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos.|
~D|SSIO.3a
|MPIO.3a\\0.333
\%\\0.01
\|
~C|MPIO.3a|u|Tapón con cordón|0.95||2|
~T|MPIO.3a|Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en espuma con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 100 unidades).|
~C|SSIP.1aa|u|Bota seguridad|9.41||0|
~T|SSIP.1aa|Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~D|SSIP.1aa
|MPIP.1aa\\0.5
\%\\0.01
\|
~C|MPIP.1aa|u|Bota seguridad|18.64||2|
~T|MPIP.1aa|Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN 344-1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345-1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346-1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347-1 y UNE-EN 347-2 incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~C|SSIV.1b|u|Mascarilla papel c/válvula|2.02||0|
~T|SSIV.1b|Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.|
~D|SSIV.1b
|MPIV.1b\\1
\%\\0.01
\|
~C|MPIV.1b|u|Mascarilla papel c/válvula|2||2|
~T|MPIV.1b|Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.|
~C|SSIV.1c|u|Mascarilla a-polvo db filtro|9.36||0|
~T|SSIV.1c|Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.|
~D|SSIV.1c
|MPIV.1c\\1
\%\\0.01
\|
~C|MPIV.1c|u|Mascarilla a-polvo db filtro|9.27||2|
~T|MPIV.1c|Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.|
~C|SSIV.1d|u|Mascarilla 1 valv p/pintura|15.38||0|
~T|SSIV.1d|Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.|
~D|SSIV.1d
|MPIV.1d\\1
\%\\0.01
\|
~C|MPIV.1d|u|Mascarilla 1 valv p/pintura|15.23||2|
~T|MPIV.1d|Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.|
~C|SSIX.6a|u|Mandil cuero p/soldadura|3.49||0|
~T|SSIX.6a|Mandil de cuero para trabajos de soldadura, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~D|SSIX.6a
|MPIX.6a\\0.333
\%\\0.01
\|
~C|MPIX.6a|u|Mandil cuero p/soldadura|10.38||2|
~T|MPIX.6a|Mandil de cuero para trabajos de soldadura, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~C|s2#||PROTECCIONES COLECTIVAS|22543.01||0|
~D|s2#
|SSST.3a\\12
\SSST.2a\\113
\SSST.2aD\\94
\SSST.2xP\\18
\SSIX.x40\\2
\SSCR.1ax\\84
\SSCR.1cx\\16
\SSCR.x02\\226
\SSCR.3ax\\4
\SSCB.x05\\356.4
\SPCE.4a\\2
\SPCE.1a\\8
\EIIE.1be\\4
\EIIE.1bf\\1
\Elec01\\1
\Elec02\\5
\SSXXx01\\1790
\|
~C|SSST.3a|u|Valla móvil p/peatones|6.94||0|
~T|SSST.3a|Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.|
~D|SSST.3a
|MOOA12a\\0.1
\MPST.3a\\0.1
\%\\0.01
\|
~C|MPST.3a|u|Valla móvil p/peatones|47.59||2|
~T|MPST.3a|Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones.|
~C|SSST.2a|m|Valla móvil galvanizada|18.63||0|
~T|SSST.2a|Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.|
~D|SSST.2a
|MOOA.8a\\0.2
\MOOA12a\\0.2
\MPST.2a\\0.2
\MPST.5a\\0.2
\MPST.4a\\0.2
\%\\0.01
\|
~C|MPST.2a|u|Valla móvil galvanizada|30||2|
~T|MPST.2a|Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m.|
~C|MPST.5a|u|Soporte metálico|8.7||2|
~T|MPST.5a|Soporte tubo redondo galvanizado para valla metálica de 2,00m de altura (amortizable en 5 usos).|
~C|MPST.4a|u|Base de hormigón|6.95||2|
~T|MPST.4a|Pie de hormigón para sujeción de vallas (amortizable 5 usos).|
~C|SSST.2aD|m|Valla provisional AENA|39.71||0|
~T|SSST.2aD|Suministro y colocación vallado provisional tipo ANEA, según guía, formada por barrera tipo New Jersey de hormigón, de dos caras o simétrica, de ancho de base de 75 cm mínimo y altura máximad de 1 m, postes de acero galvanizado con diámetro 60 mm y 1.15 mm de espeor, altura mínima 1.50 m desde al barera. Bayonetas al final de los postes de 40 cm e inclinación 45 grados hacia el exterior, con 3 líneas dea alambre de espino galvanizado. Rejilla metálica galvanizada de simple torsión de luz 50x50 mm y 3 mm de espesor o malla electrosoldada. Colocación y desmontaje final. Totalmente instalada según normas de AENA.|
~D|SSST.2aD
|MOOA.8a\\0.2
\MOOA12a\\0.2
\MPST.X\\1
\%\\0.01
\|
~C|MPST.X|u|Vallado porvisional AENA|30||2|
~T|MPST.X|Vallado provisional tipo ANEA, según guía, formada por barrera tipo New Jersey de hormigón, de dos caras o simétrica, de ancho de base de 75 cm mínimo y altura máximad de 1 m, postes de acero galvanizado con diámetro 60 mm y 1.15 mm de espeor, altura mínima 1.50 m desde al barera. Bayonetas al final de los postes de 40 cm e inclinación 45 grados hacia el exterior, con 3 líneas dea alambre de espino galvanizado. Rejilla metálica galvanizada de simple torsión de luz 50x50 mm y 3 mm de espesor o malla electrosoldada.|
~C|SSST.2xP|m2|Puerta mallazo|15.3||0|
~T|SSST.2xP|Puerta metalica realizada con un bastidor formado por perfiles de acero laminado L 45.5 mm., soldados a tope, y mallazo electrosoldado de redondos de diámetro 6 mm. en retícula de 300x50 mm., soldado al bastidor, y con garras, también con angular L 45.5, incluso presentación, nivelado, recibido a obra con mortero de cemento y limpieza.|
~D|SSST.2xP
|MOOA.8a\\0.01
\MOOA11a\\0.01
\MOOM11a\\0.04
\PULV.5b\\1
\PEAP.8a\\7
\PEAW.2a\\5.2
\%\\0.03
\PBPM.1ea\\0.01
\|
~C|PULV.5b|m2|Mallazo verjas ø6|7.72||3|
~T|PULV.5b|Mallazo electrosoldado para verjas de 300x50mm diámetro 6mm, en paneles de 2600x1800mm.|
~C|PEAP.8a|kg|Perfil lmnd ángulos 20-200 mm|0.44||3|
~T|PEAP.8a|Perfil laminado en ángulos de 20 a 200 mm. acero AE-26 (precio promedio).|
~C|PEAW.2a|u|Repercusión/kg equipo soldadura|0.29||3|
~T|PEAW.2a|Repercusión por kg de estructura metálica, de equipo de soldadura, transporte, electrodos, pintura y pequeño material.|
~C|PBPM.1ea|m3|Mto cto M-2,5 man|113.61||3|
~C|SSIX.x40|u|Anclaje especial|25.04||0|
~T|SSIX.x40|Suministro y colocación de dispositivos de anclaje provisionales transportables, clase B, según UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~D|SSIX.x40
|MOOA11a\\0.06
\MPIX18a\\0.14
\%\\0.03
\|
~C|MPIX18a|u|Dispositivo anclaje clase B|164.34||2|
~T|MPIX18a|Dispositivos de anclaje provisionales transportables, clase B, según UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.|
~C|SSCR.1ax|m2|Red seg sistema "S" HORIZONTAL polia/PP 100x100mm S>35 m +CE +AENOR|18.38|010409|0|
~T|SSCR.1ax|Red de seguridad sistema "S" (Red horizontal), en ejecucion de forjados (desechable/reutilizable), patios interiores, espacios de montaje de cubiertas de estructura metalica, huecos existentes, etc, anclada sobre encofrado, estructura o fachada existente, realizada con malla de poliamida/nylon/polipropileno de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada de poliamida/nylon de 16mm de diámetro, cuerda de atado cableada de poliamida/nylon de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diámetro y ganchos de sujeción y montaje, totalmente montada, incluso medios auxiliares de elevación, colocación, desmontaje y montaje, según indicaciones del fabricante. Según norma UNE EN 1263-2, dispondrán de marcado CE y certificación por AENOR.|
~D|SSCR.1ax
|SSCR.1abc\\1
\|
~C|SSCR.1abc|m2|Red seg sis S polia 100x100mm|18.38||0|
~T|SSCR.1abc|Red de seguridad sistema S realizada con malla de poliamida/nylon de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada de poliamida/nylon de 16mm de diámetro, cuerda de atado cableada de poliamida/nylon de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diámetro y ganchos de sujeción y montaje, incluso colocación y desmontaje.|
~D|SSCR.1abc
|MOOA.8a\\0.2
\MOOA11a\\0.2
\MPCR.1bc\\1.1
\MPCR.2bha\\0.8
\MPCR.2bga\\0.4
\MPCR.2bdb\\0.2
\MPCR.3a\\1.1
\%\\0.02
\|
~C|MPCR.1bc|m2|Red seg poliamida/nylon 100x100|2.78||2|
~T|MPCR.1bc|Red de seguridad realizada con una malla de poliamida/nylon de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm.|
~C|MPCR.2bha|m|Cuerda cbl polia/nylon ø16mm|2.09||2|
~T|MPCR.2bha|Cuerda cableada de poliamida/nylon de 16mm de diametro, de 100m de lomgitud.|
~C|MPCR.2bga|m|Cuerda cbl polia/nylon ø14mm|1.59||2|
~T|MPCR.2bga|Cuerda cableada de poliamida/nylon de 14mm de diametro, de 100m de lomgitud.|
~C|MPCR.2bdb|m|Cuerda trenz polia/nylon ø8mm|0.42||2|
~T|MPCR.2bdb|Cuerda trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diametro, de 100m de lomgitud.|
~C|MPCR.3a|u|Gancho de sujeción y montaje|2.85||2|
~T|MPCR.3a|Ganchos de hierro galvanizado para la sujeción y montaje de la red.|
~C|SSCR.1cx|m2|Red seg sistema "U" VERTICAL/BORDE PP 100x100mm +CE +AENOR|15.48|010409|0|
~T|SSCR.1cx|Red de seguridad sistema "U" (Red vertical o protección de borde), realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda de atado cableada de polipropileno de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de polipropileno de 8mm de diámetro , cables de acero caso de protección de borde y ganchos de sujeción y montaje, totalmente montada, incluso medios auxiliares de elevación, colocación, desmontaje y montaje, según indicaciones del fabricante. Según norma UNE EN 1263-2, dispondrá de marcado CE y certificación por AENOR.|
~D|SSCR.1cx
|SSCR.1cac\\1
\|
~C|SSCR.1cac|m2|Red seg sis U PP 100x100mm|15.48||0|
~T|SSCR.1cac|Red de seguridad sistema U realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda de atado cableada de polipropileno de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de polipropileno de 8mm de diámetro y ganchos de sujeción y montaje, incluso colocación y desmontaje.|
~D|SSCR.1cac
|MOOA.8a\\0.2
\MOOA11a\\0.2
\MPCR.1ac\\1.1
\MPCR.2aga\\0.4
\MPCR.2adb\\0.2
\MPCR.3a\\1.1
\%\\0.02
\|
~C|MPCR.1ac|m2|Red seg polipropileno 100x100|1.77||2|
~T|MPCR.1ac|Red de seguridad realizada con una malla de polipropileno de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm.|
~C|MPCR.2aga|m|Cuerda cbl polipropileno ø14mm|1.51||2|
~T|MPCR.2aga|Cuerda cableada de polipropileno de 14mm de diametro, de 100m de lomgitud.|
~C|MPCR.2adb|m|Cuerda trenz polipropileno ø8mm|0.29||2|
~T|MPCR.2adb|Cuerda trenzada de polipropileno de 8mm de diametro, de 100m de lomgitud.|
~C|SSCR.x02|m2|Lona antipolvo|1.99|100706|0|
~T|SSCR.x02|Suministro y colocacion de lona antipolvo que evite la propagacion de particulas de polvo y caida de elementos de obra, anclada a andamios o zonas de fachada, permitiendo el pase del aire que evite el efecto vela de la misma. Totalmente colocada incluso montajes y desmontaje sucesivos y traslado a almacén.|
~D|SSCR.x02
|MOOA11a\\0.02
\MPCRx10\\1
\%\\0.03
\|
~C|MPCRx10|m2|Lona antipolvo|1.5|100706|3|
~T|MPCRx10|Lona antipolvo|
~C|SSCR.3ax|m|Marquesina mad/met soporte/perfil c/vuelo 2.50m|17.98|010409|0|
~T|SSCR.3ax|Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m, compuestos por soporte mordaza o montada sobre perfiles metálicos IPN-100 embebidos en el canto del forjado, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5cm (amortizable en cinco usos) ó de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, conjunto capaz de resistir un impacto de 600 kg/m2, incluso montaje, desmontaje, montaje en plantas sucesivas y corte con soplete de los perfiles, según R.D. 486/97.|
~D|SSCR.3ax
|SSCR.3aa\\0.5
\|
~C|SSCR.3aa|u|Marquesina met c/vuelo 2.50m|35.96||0|
~T|SSCR.3aa|Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m, compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de planchas metálicas, según R.D. 486/97.|
~D|SSCR.3aa
|MOOA.8a\\0.3
\MOOA11a\\0.3
\MPCR.9a\\0.05
\MPCR.7a\\0.01
\PEAC.7j\\0.25
\%\\0.02
\|
~C|MPCR.9a|u|Brazo marquesina|78.5||2|
~T|MPCR.9a|Brazo de marquesina de protección de peatones.|
~C|MPCR.7a|u|Soporte mordaza|96.01||2|
~T|MPCR.7a|Soporte mordaza que sirve de sujeción entre el pescante y el forjado.|
~C|PEAC.7j|m2|Chapa acero galv e/3.0mm|64.86||3|
~T|PEAC.7j|Chapa lisa de 3.0mm de espesor, de acero galvanizado, 24 Kg/m2.|
~C|SSCB.x05|m2|Andamio prot pórticos 1.5m 4mod|20.14||0|
~T|SSCB.x05|Andamio de protección compuesto por pórticos de 1.5 m. (amortizable en ocho usos), arriostrados cada 2.5 m. plataforma de madera o metalica y plinto (amortizable en cinco usos), incluso visera de proteccion, de ser necesario, y todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente, montaje y desmontaje (cuatro módulos), incluso p.p. de módulo de escalera de peldaños con barandilla a definir por el Coordinador de Seguridad y Salud. Totalmente montado con certificado de montaje del instalador según normativa vigente. Solo se consideran los andamios necesarios por seguridad y salud. No se incluyen los necesarios para la ejecución de obra que están incluidos las propias partidas de obra.|
~D|SSCB.x05
|MMAT.2a\\1
\MMAT.3a\\1
\%\\0.03
\|
~C|MMAT.2a|m2|Alquiler mes andamio met tubo|7.54||2|
~T|MMAT.2a|Alquiler mensual de andamio metálico de fachada de tubos prefabricados, con barandilla de altura 100cm, protección intermedia y plinto, manual de instrucciones y mantenimiento.|
~C|MMAT.3a|m2|Mont-desm and met tb <8m|12.01||2|
~T|MMAT.3a|Montaje y desmontaje de andamio metálico de fachada  de tubos prefabricados, para una altura menor a 8m.|
~C|SPCE.4a|u|Toma de tierra pica cu amtz 1|41.14||0|
~T|SPCE.4a|Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de longitud.|
~D|SPCE.4a
|MOOE.9a\\0.3
\MOOE10a\\0.3
\MSEI.2a\\1
\MSEI.3aa\\2
\%\\0.01
\|
~C|MSEI.2a|u|Electrodo pica cobre ø14mm|10.5||3|
~T|MSEI.2a|Electrodo de pica de cobre de 14 mm. de diametro y 2.00 m. de longitud.|
~C|MSEI.3aa|m|Cable Cu p/PT s16 redondo|7.22||3|
~T|MSEI.3aa|Cable trenzado de cobre redondo de 16 mm2 de sección, bajo funda de vinilo transparente, para puesta a tierra.|
~C|SPCE.1a|u|Mango aisl y cesto prot amtz 3|12.04||0|
~T|SPCE.1a|Mango aislante y cesto protector, 5 m. de cable, con pinza de plástico orientable en todas las posiciones, para lámpara portátil de mano, amortizable en tres usos.|
~D|SPCE.1a
|MOOA.8a\\0.1
\MSED.1a\\0.33
\%\\0.01
\|
~C|MSED.1a|u|Mango aisl y cesto lámpara porta|28.39||3|
~T|MSED.1a|Mango aislante y cesto protector, 5 mts. de cable con pinza de plástico orientable en todas las posiciones, para lámpara portátil de mano.|
~C|EIIE.1be|u|Exti porta polv ABC 6 kg|47.29||0|
~T|EIIE.1be|Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor Polvo ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.|
~D|EIIE.1be
|MOOA11a\\0.45
\PIIE.1be\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIIE.1be|u|Exti porta polv ABC 6 kg|36.63||3|
~T|PIIE.1be|Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.|
~C|EIIE.1bf|u|Exti porta polv ABC 9 kg|54.97||0|
~T|EIIE.1bf|Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor Polvo ABC y 9 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 34A-144B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.|
~D|EIIE.1bf
|MOOA11a\\0.45
\PIIE.1bf\\1
\%\\0.02
\|
~C|PIIE.1bf|u|Exti porta polv ABC 9 kg|44.16||3|
~T|PIIE.1bf|Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo ABC y 9 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 34A-144B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.|
~C|Elec01|u|CGMP Cuadro General de Mando y Protección|248.06|250909|0|
~T|Elec01|Suministro y colocación de armario de distribución de instalación provisional de obra, con aparamenta eléctrica incluida, de material autoextinguible con un grado de protección IP65 y chasis de distribución, de 1250mm de alto por 800mm de ancho y 225mm de profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una capacidad para instalar un máximo de 144 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 10 usos.|
~D|Elec01
|MOOE.8a\\0.5
\PIEA.6fcb\\0.1
\Elecapara1\\0.2
\%\\0.02
\|
~C|PIEA.6fcb|u|Armario ind/com 1250x800mm IP54|1688.4||3|
~T|PIEA.6fcb|Armario de distribución vacío tipo comercio/industria de material autoextinguible con un grado de protección IP54 y chasis de distribución, de 1250mm de alto por 800mm de ancho y 225mm de profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una capacidad para instalar un máximo de 144 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|Elecapara1|u|Aparamenta electrica CGMP|300|250909|3|
~T|Elecapara1|Aparamenta eléctrica incluida en armario eléctrico según esquema unifilar.|
~C|Elec02|u|CS Cuadro Secundario|98.33|250909|0|
~T|Elec02|Suministro y colocación de armario de distribución de instalación provisional de obra (cuadro secundario), con aparamenta eléctrica incluida, de material autoextinguible con un grado de protección IP65 y chasis de distribución, de 1250mm de alto por 800mm de ancho y 225mm de profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una capacidad para instalar un máximo de 144 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 10 usos.|
~D|Elec02
|MOOE.8a\\0.5
\PIEA.6aba\\0.1
\Elecapara2\\0.1
\%\\0.02
\|
~C|PIEA.6aba|u|Armario ind/com 500x550mm IP43|551.24||3|
~T|PIEA.6aba|Armario de distribución vacío tipo comercio/industria de material autoextinguible con un grado de protección IP43 y chasis de distribución, de 500mm de alto por 550mm de ancho y 215mm de profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una capacidad para instalar un máximo de 36 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|Elecapara2|u|Aparamenta electrica CSecundario|269.22|250909|3|
~T|Elecapara2|Aparamenta eléctrica incluida en armario eléctrico según esquema unifilar cuadro secundario.|
~C|SSXXx01|m2|Instalación provisional iluminación|2.79||0|
~T|SSXXx01|Suministro e instalación provisional de iluminación y emergencia durante las obra, consistente en iluminación mediante pantallas estancas tipo led de 60x60, IP65, 40w, 4000K, y luces de emenrgencia tipo led 1w 200lu, conexionado mediante manguera de cable de cobre de 1.5 mm2, conexionado a los cuadros, se considera una amortización de las luminarias de 4 usos, y una repercusión de una luminaria cada 25 m2 y una luminaria de emergencia cada 50 m2, incluso p.p. de ayudas de albañilería, anclajes a forjado, desmontajes y montajes sucesivos dutante la obra, adecuandolo al avance, y desmontaje final, Medida la zona de actuación.|
~D|SSXXx01
|MOOE.8a\\0.01
\MOOA.9a\\0.01
\MOOA12a\\0.01
\PILS.1aga\\0.01
\PSIMx\\0.01
\PIEC.3ba\\0.2
\%\\0.02
\|
~C|PILS.1aga|u|Lum autn emer 210 lmn nor|68.11||3|
~T|PILS.1aga|Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de calidad baja, material de la envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 210 lúmenes, superficie cubierta de 42m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|PSIMx|u|Luminaria estanca IP65 40W 4000K para iluminación provisional|96.16|020625|3|
~C|PIEC.3ba|m|Cable cobre VV 0.6/1kV 3x1.5mm2|1.77||3|
~T|PIEC.3ba|Cable flexible de cobre de 3x1.5mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo VV-K, con aislamiento y cubierta de PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.|
~C|s3#||SEÑALIZACION Y VARIOS|1088.44||0|
~D|s3#
|SSSA.5a\\2
\SSSP.1a\\4
\SSSP.2a\\4
\SSSP.4a\\4
\SSSS.2c\\10
\SSSS.1a\\6
\SSCB.5ab\\18
\|
~C|SSSA.5a|u|Baliza lumi amarillo interm|3.75||0|
~T|SSSA.5a|Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.|
~D|SSSA.5a
|MOOA11a\\0.1
\MPSA.5a\\0.1
\%\\0.01
\|
~C|MPSA.5a|u|Baliza lumi amarillo interm|15.47||2|
~T|MPSA.5a|Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.|
~C|SSSP.1a|u|Señal de prohibición|14.1||0|
~T|SSSP.1a|Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.|
~D|SSSP.1a
|MOOA11a\\0.1
\MPSP.1a\\0.333
\MPSP.7a\\0.333
\%\\0.01
\|
~C|MPSP.1a|u|Señal de prohibición|22.13||2|
~T|MPSP.1a|Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada.|
~C|MPSP.7a|u|Soporte acero galvanizado|13.3||2|
~T|MPSP.7a|Soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura.|
~C|SSSP.2a|u|Señal de advertencia|13.42||0|
~T|SSSP.2a|Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.|
~D|SSSP.2a
|MOOA11a\\0.1
\MPSP.2a\\0.333
\MPSP.7a\\0.333
\%\\0.01
\|
~C|MPSP.2a|u|Señal de advertencia|20.13||2|
~T|MPSP.2a|Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada.|
~C|SSSP.4a|u|Señal de indicación|15.96||0|
~T|SSSP.4a|Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.|
~D|SSSP.4a
|MOOA11a\\0.1
\MPSP.4a\\0.333
\MPSP.7a\\0.333
\%\\0.01
\|
~C|MPSP.4a|u|Señal de indicación|27.66||2|
~T|MPSP.4a|Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada.|
~C|SSSS.2c|m|Banderola c/sop metálico 1.20m|6.85||0|
~T|SSSS.2c|Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante sobre un soporte metálico 1.20m, incluso colocación.|
~D|SSSS.2c
|MOOA12a\\0.05
\MPSS.2c\\1
\%\\0.01
\|
~C|MPSS.2c|m|Banderola c/sop metálico 1.20m|5.73||2|
~T|MPSS.2c|Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante sobre un soporte metálico 1.20m.|
~C|SSSS.1a|u|Baliza cónica|4.1||0|
~T|SSSS.1a|Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.|
~D|SSSS.1a
|MOOA12a\\0.05
\MPSS.1a\\0.2
\%\\0.01
\|
~C|MPSS.1a|u|Baliza cónica|15.03||2|
~T|MPSS.1a|Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización.|
~C|SSCB.5ab|m|Bajante escombros con tela antipolvo|43.46||0|
~T|SSCB.5ab|Suministro y colocación de bajante de polietileno con cadenas, para vertido de escombros, con embocadura y soportes de sujeción, incluiso colocación y desmontaje, tela antipolvo en todo el recorrido y sobre el volquete, con el fin de la reducción de polvo. Según CSS.|
~D|SSCB.5ab
|MOOA11a\\0.4
\MPCRx10\\1.4
\%\\0.02
\SSCB.5a\\1
\|
~C|SSCB.5a|m|Bajante escombros|32.49||0|
~T|SSCB.5a|Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de escombros, con embocadura y soportes de sujeción, incluiso colocación y desmontaje.|
~D|SSCB.5a
|MOOA11a\\0.4
\MPCB.7a\\0.3
\MPCB.8a\\0.1
\MPCB.9a\\0.02
\%\\0.02
\|
~C|MPCB.7a|m|Bajante escombros|46.73||2|
~T|MPCB.7a|Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de escombros, amortizable en 3 usos.|
~C|MPCB.8a|u|Embocadura escombros|65.88||2|
~T|MPCB.8a|Embocadura de polietileno para vertido de escombros.|
~C|MPCB.9a|u|Par soportes sujecion baj escom|129.43||2|
~T|MPCB.9a|Par de soportes de sujeción de polietileno para la bajante de escombros.|
~C|s4#||HIGIENE Y BIENESTAR|5388.21||0|
~D|s4#
|EIExSS\\1
\EIFxSS\\1
\EISxSS\\1
\SSBC.2ccbXV\\8
\SSBC.2ccbXC\\4
\SSBC.2cbbX\\4
\SSBE.1a\\4
\SSBE.2a\\4
\SSBE.4a\\2
\SSBE.5a\\3
\SSBE.6a\\1
\SSBE.7a\\1
\SSBE.8a\\2
\SSBE.9baa\\14
\SSBE10a\\1
\|
~C|EIExSS|u|Acometida electrica provisional|637.39||0|
~T|EIExSS|Acometida electrica provisional para auxiliar de obra, conexion con cuadro general, incluso todos los accesorios necesarios (cable, canalizaciones, postes, etc) para el suministro electrico.|
~D|EIExSS
|MOOE.8a\\9
\MOOE11a\\9
\MOOA.8a\\2.5
\MOOA12a\\2.2
\mat\\1
\%\\0.03
\|
~C|mat|ud|material diverso|35||3|
~T|mat|Material diverso para la realizacion de la acometida electrica.|
~C|EIFxSS|u|Acometida agua provisional|877.64||0|
~T|EIFxSS|Acometida de agua provisonal para instalciones provisonales de obra, desde la red general de diámetro <50 mm., con tubo de polietileno de 32 mm y llave de compuerta manual en arqueta de 40x40 cm., con tapa de fundición, incluso accesorios de conexión y montaje, instalada, comprobada, según NTE-IFA-1/2.|
~D|EIFxSS
|MOOA.8a\\9
\MOOA12a\\9
\MOOF11a\\9.4
\PIFA.1a\\1
\PISA.8c\\1
\PFFC.2a\\34
\PBAA.1a\\0.08
\PBPM.1ea\\0.28
\PBPM.1aa\\0.03
\%\\0.03
\AMMR.6bbb\\0.6
\|
~C|PIFA.1a|u|Elem acometida agua ø<50|80||3|
~T|PIFA.1a|Elemeto para acometida de agua a la red general diámetro menor de 50 mm., compuesto por collar y rácor de fundición, tubo polietileno 32 mm., válvula compuerta y rácores.|
~C|PISA.8c|ud|Marco-tapa fundición 40x40cm|10.54||3|
~T|PISA.8c|Marco y tapa de fundición de 40x40 cm. y 2.3 cm. de altura.|
~C|PFFC.2a|u|Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5|0.2||3|
~C|PBPM.1aa|m3|Mto cto M-15 man|152.09||3|
~C|AMMR.6bbb|m3|Relleno zanja HNE-15/B/20|127.4||0|
~T|AMMR.6bbb|Relleno de zanja con hormigón HNE-15/B/20, vertido directamente desde camión.|
~D|AMMR.6bbb
|MOOA.8a\\0.1
\PBPC15bbb\\1.05
\%\\0.02
\|
~C|PBPC15bbb|m3|HNE-15 blanda TM 20|116.52||3|
~C|EISxSS|u|Acometida saneamiento provisional a red existente|217.1|091218|0|
~T|EISxSS|Acometida provisional de saneamiento para instalaciones provisionales de seguridad y salud, para la evacuación de aguas residuales a la red general, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales, formada por tubo de polietileno corrugado doble pared, interior liso, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y hormigón en masa NE-15/B/20 para la posterior reposición del firme existente. Derechos y permisos para la conexión, con reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.
_Incluso p.p. de: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor, excavación en zanja, carga y transporte a vertedero de sobrantes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Arquetas. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente y reposición pavimento existente mismas características. Realización de pruebas de servicio. Totalmente terminado y funcionando.|
~D|EISxSS
|MOOA12a\\0.3
\MOOF12a\\0.3
\MOOA.8a\\0.3
\MOOF.8a\\0.3
\PUCC.5aaa\\6
\%\\0.02
\AMME.2abb\\2
\AMMR.7ab\\2
\AMMR.5aa\\1.2
\AMMR.6bbb\\0.6
\|
~C|PUCC.5aaa|m|Tubo san liso PVC Ø160mm SN2|9.53||3|
~T|PUCC.5aaa|Tubo de PVC liso de 160 mm de diámetro nominal exterior, clase SN2, rigidez nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión por copa con junta elástica incluida, para uso en tuberias de saneamiento sin presión.|
~C|AMME.2abb|m3|Excv de znj mmec|10.82||0|
~T|AMME.2abb|Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10 km.|
~D|AMME.2abb
|MOOA.8a\\0.01
\MOOA12a\\0.02
\MMME.5fd\\0.08
\%\\0.02
\|
~C|MMME.5fd|h|Retro de orugas 150cv 1,4m3|124.11||2|
~C|AMMR.7ab|m3|Relleno extendido propias band|10.73||0|
~T|AMMR.7ab|Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor normal.|
~D|AMMR.7ab
|MOOA12a\\0.04
\PBAA.1a\\1.2
\MMMT14aaa\\0.02
\MMMC.8c\\0.02
\MMMC12b\\0.02
\MMMR.1de\\0.02
\%\\0.03
\|
~C|MMMT14aaa|h|Cmn de transp 10T 8m3 2ejes|42.5||2|
~C|MMMC.8c|h|Motoniveladora 140 CV|143||2|
~C|MMMC12b|h|Rodillo compactador autpro 10 T|135||2|
~T|MMMC12b|Rodillo compactador autopropulsado de 10 toneladas.|
~C|MMMR.1de|h|Pala crgra de neum 179cv 3,2m3|91.52||2|
~C|AMMR.5aa|m3|Rell znj tie propia compc band vibr|7.7||0|
~T|AMMR.5aa|Relleno de zanja con tierra propia de excavación y compactada con bandeja vibrante.|
~D|AMMR.5aa
|MOOA.8a\\0.04
\MOOA12a\\0.15
\MMMR.1de\\0.02
\MMMC.3bb\\0.1
\%\\0.02
\|
~C|MMMC.3bb|h|Band vibr 140kg 660x600 cm|15.36|110810|2|
~T|MMMC.3bb|Bandeja vibratoria compactadora de peso 140kg con una longitud de planchas de 660x600 cm.|
~C|SSBC.2ccbXV|mes|Csta mnblc 6x2.35m c/aisl compc - Vestuario|123.45||0|
~T|SSBC.2ccbXV|Alquiler, suministro e instalación y desmontaje posterior de Caseta monobloc compacta para vestuario de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, interruptor y 2 enchufes, incluso trasportes, montajes, desmontajes, reubicaciones durante la obra, y conexionado a los suministros y alcantarillado, totalmente instalada, amortizable en 10 usos.|
~D|SSBC.2ccbXV
|SSBC.2ccb\\1
\|
~C|SSBC.2ccb|mes|Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/|123.45||0|
~T|SSBC.2ccb|Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.|
~D|SSBC.2ccb
|MOOA12a\\0.9
\MMBC.2ccb\\1
\%\\0.02
\|
~C|MMBC.2ccb|me|Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/|102.06||2|
~T|MMBC.2ccb|Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor.|
~C|SSBC.2ccbXC|mes|Csta mnblc 6x2.35m c/aisl compc - Comedor|123.45||0|
~T|SSBC.2ccbXC|Alquiler, suministro e instalación y desmontaje posterior de Caseta monobloc compacta para comedor de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, interruptor y 2 enchufes, incluso trasportes, montajes, reubicaciones durante la obra, y conexionado a los suministros y alcantarillado, totalmente instalada, amortizable en 10 usos.|
~D|SSBC.2ccbXC
|SSBC.2ccb\\1
\|
~C|SSBC.2cbbX|mes|Csta mnblc 6x2.35m c/aisl san - Saneamiento|176.8||0|
~T|SSBC.2cbbX|Alquiler, suministro e instalación y desmontaje posterior de Caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y 2 enchufes, incluso trasportes, montajes, desmontajes, reubicaciones durante la obra, y conexionado a los suministros y alcantarillado, totalmente instalada, amortizable en 10 usos.|
~D|SSBC.2cbbX
|SSBC.2cbb\\1
\|
~C|SSBC.2cbb|mes|Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/|176.8||0|
~T|SSBC.2cbb|Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.|
~D|SSBC.2cbb
|MOOA12a\\0.9
\MMBC.2cbb\\1
\%\\0.02
\|
~C|MMBC.2cbb|mes|Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/|154.36||2|
~T|MMBC.2cbb|Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes.|
~C|SSBE.1a|u|Espejo p/vestuario y aseos|44.39||0|
~T|SSBE.1a|Espejo para vestuarios y aseos obra.|
~D|SSBE.1a
|MOOA12a\\0.1
\MMBE.1a\\1
\%\\0.01
\|
~C|MMBE.1a|u|Espejo p/vestuarios y aseos|41.84||2|
~T|MMBE.1a|Espejo para vestuarios y aseos obra.|
~C|SSBE.2a|u|Percha cabinas p/duchas/wc|10.26||0|
~T|SSBE.2a|Percha en cabinas para duchas y WC.|
~D|SSBE.2a
|MOOA12a\\0.1
\MMBE.2a\\1
\%\\0.01
\|
~C|MMBE.2a|u|Percha cabinas p/duchas/wc|8.05||2|
~T|MMBE.2a|Percha en cabinas para duchas y WC.|
~C|SSBE.4a|u|Mesa metálica p/10 personas|68.91||0|
~T|SSBE.4a|Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas,  amortizable en 2 usos.|
~D|SSBE.4a
|MOOA12a\\0.1
\MMBE.4a\\0.5
\%\\0.01
\|
~C|MMBE.4a|u|Mesa metálica p/10 personas|132.23||2|
~T|MMBE.4a|Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra.|
~C|SSBE.5a|u|Banco metálico p/5 personas|48.39||0|
~T|SSBE.5a|Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.|
~D|SSBE.5a
|MOOA12a\\0.1
\MMBE.5a\\0.5
\%\\0.01
\|
~C|MMBE.5a|u|Banco metálico p/5 personas|91.59||2|
~T|MMBE.5a|Banco metálico con capacidad para cinco personas obra.|
~C|SSBE.6a|u|Recipiente recg desperdicios|55.05||0|
~T|SSBE.6a|Recipiente para recogida de desperdicios, obra.|
~D|SSBE.6a
|MOOA12a\\0.1
\MMBE.6a\\1
\%\\0.01
\|
~C|MMBE.6a|u|Recipiente recg desperdicios|52.39||2|
~T|MMBE.6a|Recipiente para recogida de desperdicios, obra.|
~C|SSBE.7a|u|Horno microondas|46.97||0|
~T|SSBE.7a|Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador.|
~D|SSBE.7a
|MOOA12a\\0.2
\MOOE.8a\\0.5
\MMBE.7a\\0.2
\%\\0.01
\|
~C|MMBE.7a|u|Horno microondas|139.61||2|
~T|MMBE.7a|Horno microondas para calentar comidas de 19 litros, plato giratorio y reloj programador.|
~C|SSBE.8a|u|Radiador eléctrico 1000w|38.11||0|
~T|SSBE.8a|Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.|
~D|SSBE.8a
|MOOE.8a\\0.5
\MMBE.8a\\0.333
\%\\0.01
\|
~C|MMBE.8a|u|Radiador eléctrico 1000w|70.17||2|
~T|MMBE.8a|Radiador eléctrico de 1000 W.|
~C|SSBE.9baa|u|Taq met 30x50x180cm 1alt 1hue|40.05||0|
~T|SSBE.9baa|Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm de una altura con  un hueco de dimensiones 30x50x180,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso colocación.|
~D|SSBE.9baa
|MOOA12a\\0.1
\MMBE.9baa\\0.33
\%\\0.01
\|
~C|MMBE.9baa|u|Taq met 30x50x180cm 1alt 1hue|113.77||2|
~T|MMBE.9baa|Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm de una altura con  un hueco de dimensiones 30x50x180,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves.|
~C|SSBE10a|u|Botiquín urgencia|70.1||0|
~T|SSBE10a|Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.|
~D|SSBE10a
|MOOA12a\\0.2
\MMBE10a\\1
\%\\0.01
\|
~C|MMBE10a|u|Botiquín urgencia|65.19||2|
~T|MMBE10a|Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.|
~C|s5#||COORDINACION Y CONTROL|9378.64||0|
~D|s5#
|SSx01\\14
\SSxx01\\4
\SSFFx01\\4
\SSFPx11\\4
\SSFPx12\\4
\|
~C|SSx01|u|Reconocimiento médico obligatorio|113.3||0|
~T|SSx01|Reconocimiento médico obligatorio.|
~D|SSx01
|MPMR.1a\\1
\%\\0.03
\|
~C|MPMR.1a|u|Reconocimiento médico anual|110||2|
~T|MPMR.1a|Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.|
~C|SSxx01|u|Control de accesos obra con torno|462.68||0|
~T|SSxx01|Mes de control de accesos a la obra mediante plataforma tipo NALANDA o equivalente, y torno de acceso interconexionado, la licencia incluye: 
_Usuarios ilimitados
_Roles de usuarios preestablecidos: Contratista, subcontratista, Promotor, Coordinador de Seguridad y Salud.
_Configuración
_Onboarding 
_Formación usuarios contratista
_Disponibilidad 24/7
_Estándar documentación sector de la construcción
_Revisión documental
_Revisión automática RLC, RNT, ITA, Corriente SS
_Certificado de pagos
_App móvil control de accesos
_Soporte técnico usuarios contratista
_Soporte técnico subcontratistas chat, email y teléfono
_Acceso a directorio de proveedores (más de 90.000 empresas)
_Acceso a plataforma de training
_Informes por obra
incluso p.p. de torno de acceso conectado a plataforma web mediante red wifi o cableada incluida, conexión electrica. Acceso a la DF y propiedad. Totalmeente instalada y funcionando.|
~D|SSxx01
|MOOA12a\\0.9
\SSxu01\\1
\SSxu02\\1
\%\\0.02
\|
~C|SSxu01|u|Mes plataforma web control accesos|312.5|290125|3|
~T|SSxu01|Mes plataforma web control accesos|
~C|SSxu02|u|Mes torno conectado a plataforma web control accesos|122.14|290125|3|
~T|SSxu02|Mes torno conectado a plataforma web control accesos, incluso p.p. de conexión a wifi o red|
~C|SSFFx01|u|Formacion de seguridad y salud|154.5||0|
~T|SSFFx01|Formacion de seguridad y salud expecífica para esta obra, realizado por un técnico acreditado seguridad y salud, realizada a un mínimo de 5 trabajadores, incluso material didáctico para la formación de seguridad y salud. Se acreditará su realización mediante certificado emitido por el formador, e incluirá los datos de los asistentes.|
~D|SSFFx01
|SSFF.1a\\10
\%\\0.03
\|
~C|SSFF.1a|h|Formación trabajadores|15||0|
~T|SSFF.1a|Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.|
~C|SSFPx11|u|Mes de mano de obra prevencion|394.13||0|
~T|SSFPx11|Mes de mano de obra empleado por los trabajadores designados para el servicio de prevencion.|
~D|SSFPx11
|MOOA.8a\\15
\%\\0.03
\|
~C|SSFPx12|u|Mes de mano de obra mantenimiento protecciones colectivas|868.5||0|
~T|SSFPx12|Mes de mano de obra empleado por los trabajadores designados para el mantenimiento y reposicion de protecciones colectivas, e instalaciones de higiene y bienestar.|
~D|SSFPx12
|MOOA12a\\40
\%\\0.03
\|
~M|01#\DDDR.x1|1\1\|44|
\Aseos\\\\\
\P0\10\\\\
\P1\10\\\\
\P2\8\\\\
\P3\8\\\\
\P4\8\\\\|
~M|01#\DDDI.2x02|1\2\|1790|
\P0\1\490.00\\\
\P1\1\270.00\\\
\P2\1\270.00\\\
\P3\1\340.00\\\
\P4\1\320.00\\\
\PC\1\100.00\\\|
~M|01#\DDDI.2x02P|1\3\|6200|
\\1\6200.00\\\|
~M|01#\DDDI.3xg1|1\4\|66|
\Sanitarios\\\\\
\P0\21\\\\
\P1\21\\\\
\P2\8\\\\
\P3\8\\\\
\P4\8\\\\|
~M|01#\DDDI.2x06|1\5\|4.8|
\P0\1\2.40\\\
\P1\1\2.40\\\|
~M|01#\DDDR.9x01|1\6\|83.2|
\P0\\\\\
\\1\2.00\\\
\\2\2.00\\\
\\1\3.50\\\
\\1\2.10\\\
\\1\1.10\\\
\P1\\\\\
\\1\1.10\\\
\\1\1.20\\\
\\1\1.30\\\
\\1\3.00\\\
\\1\2.00\\\
\\1\3.30\\\
\\2\2.00\\\
\\1\3.50\\\
\\1\2.00\\\
\\1\2.00\\\
\\1\2.00\\\
\P2\1\2.10\\\
\\1\2.30\\\
\\2\2.00\\\
\\1\2.70\\\
\\1\2.70\\\
\\2\1.00\\\
\\1\2.40\\\
\\1\1.70\\\
\\1\2.00\\\
\\1\1.10\\\
\P3\\\\\
\\2\2.00\\\
\\1\2.70\\\
\\1\2.70\\\
\\1\1.10\\\
\P4\\\\\
\\2\2.00\\\
\\1\2.70\\\
\\1\2.70\\\
\\1\1.10\\\
\PC\\\\\
\\1\1.10\\\|
~M|01#\DDDF.6x01|1\7\|60|
\DCU\\\\\
\P0\18\\\\
\P1\18\\\\
\P2\40\\\\
\P3\39\\\\
\P4\46\\\\
\PC\1\\\\
\_a deducir DCU con demolición\-102\\\\|
~M|01#\DDDF.6x02|1\8\|102|
\DCU controlada\\\\\
\CPM60\6\\\\
\CPM70H\2\\\\
\CPM80\12\\\\
\CPM80T\82\\\\|
~M|01#\DDDF.9x02|1\9\|53.15|
\DCS\\\\\
\P2\\\\\
\_v\8\1.65\1.00\\
\P3\\\\\
\_v\11\1.65\1.00\\
\P4\\\\\
\_v\12\1.65\1.00\\
\PC\\\\\
\\1\2.00\1.00\\|
~M|01#\DDDF.7x01|1\10\|203.8|
\DCJB/DCJ\\\\\
\Barandillas y pasamanos\\\\\
\P0\\\\\
\esc01\1\0.60\\\
\\2\1.50\\\
\\2\4.20\\\
\\1\3.10\\\
\esc02\1\0.60\\\
\\2\1.90\\\
\\2\4.40\\\
\\1\3.60\\\
\P1\\\\\
\esc01\2\5.00\\\
\\2\4.60\\\
\\1\3.00\\\
\esc02\2\5.80\\\
\\2\4.70\\\
\\1\3.40\\\
\P2\\\\\
\esc01\2\4.60\\\
\\1\3.00\\\
\esc02\2\5.80\\\
\\2\4.70\\\
\\1\3.40\\\
\P3\\\\\
\esc01\2\4.60\\\
\\1\3.00\\\
\esc02\2\5.80\\\
\\2\4.70\\\
\\1\3.40\\\
\db altura\2\6.00\\\
\\1\3.50\\\
\P4\\\\\
\esc01\2\4.60\\\
\\1\3.00\\\
\esc02\2\5.80\\\
\\2\4.70\\\
\\1\3.40\\\|
~M|01#\RRTL.x1tcr|1\11\|226.26|
\P0\\\\\
\_b\2\4.50\3.30\\
\P1\\\\\
\_b\2\3.30\3.30\\
\P2\\\\\
\_b\2\3.30\3.30\\
\P3\\\\\
\_b\2\3.30\3.30\\
\P4\\\\\
\_b\2\3.30\3.30\\
\\2\9.12\6.00\\|
~M|01#\DDDR.4x02|1\12\|1301.1|
\DTF\\\\\
\P0\\\\\
\_hall\1\280.00\\\
\_aulas-pizarra\3\17.50\\\
\\1\19.50\\\
\P1\\\\\
\_zona comun\1\160.00\\\
\_pasillos\1\52.00\\\
\_aula-pizarra\1\17.50\\\
\P2\\\\\
\_zona comun\1\74.00\\\
\_pasillos\1\36.00\\\
\\1\42.00\\\
\\1\39.00\\\
\\1\12.60\\\
\_aula\1\6.00\\\
\_esc02\1\4.50\\\
\P3\\\\\
\_zona comun\1\74.00\\\
\_pasillos\1\180.00\\\
\_esc02\1\4.50\\\
\P4\\\\\
\_zona comun\1\74.00\\\
\_pasillos\1\65.00\\\
\\1\85.00\\\
\\1\8.00\\\
\_esc02\1\15.00\\\|
~M|01#\DDDR.4x02b|1\13\|1790|
\P0\1\490.00\\\
\P1\1\270.00\\\
\P2\1\270.00\\\
\P3\1\340.00\\\
\P4\1\320.00\\\
\PC\1\100.00\\\|
~M|01#\DDDR.5x01|1\14\|484.38|
\P0\\\\\
\_Hall\1\5.00\\2.80\
\\1\5.00\\2.80\
\\1\2.00\\2.80\
\_b\1\4.50\\3.00\
\\1\2.00\\3.00\
\\2\2.40\\2.20\
\\2\1.70\\2.20\
\\2\1.00\\2.20\
\\1\4.50\\3.00\
\\1\2.00\\3.00\
\\2\2.20\\2.20\
\\2\2.00\\2.20\
\\2\2.20\\2.20\
\\2\2.10\\2.20\
\\2\1.00\\2.20\
\P1\\\\\
\_zona común\1\7.00\\2.20\
\_b\1\4.50\\3.00\
\\1\2.00\\3.00\
\\2\2.40\\2.20\
\\2\1.70\\2.20\
\\2\1.00\\2.20\
\\1\4.50\\3.00\
\\1\2.00\\3.00\
\\2\2.20\\2.20\
\\2\2.00\\2.20\
\\2\2.20\\2.20\
\\2\2.10\\2.20\
\\2\1.00\\2.20\
\P2\\\\\
\_b\1\3.10\\2.70\
\\1\2.00\\2.70\
\\2\2.20\\2.20\
\\2\2.00\\2.10\
\\2\1.00\\2.10\
\\1\1.00\\2.10\
\\1\3.10\\2.70\
\\1\2.00\\2.70\
\\2\2.20\\2.20\
\\2\2.00\\2.10\
\\2\1.00\\2.10\
\\1\1.00\\2.10\
\P3\\\\\
\_b\1\3.10\\2.70\
\\1\2.00\\2.70\
\\2\2.20\\2.20\
\\2\2.00\\2.10\
\\2\1.00\\2.10\
\\1\1.00\\2.10\
\\1\3.10\\2.70\
\\1\2.00\\2.70\
\\2\2.20\\2.20\
\\2\2.00\\2.10\
\\2\1.00\\2.10\
\\1\1.00\\2.10\
\P4\\\\\
\_b\1\3.10\\2.70\
\\1\2.00\\2.70\
\\2\2.20\\2.20\
\\2\2.00\\2.10\
\\2\1.00\\2.10\
\\1\1.00\\2.10\
\\1\3.10\\2.70\
\\1\2.00\\2.70\
\\2\2.20\\2.20\
\\2\2.00\\2.10\
\\2\1.00\\2.10\
\\1\1.00\\2.10\|
~M|01#\DDDR.6x01|1\15\|6.22|
\Prevision\1\3.11\2.00\\|
~M|01#\DDDF.5x01x|1\16\|162|
\P0\18\\\\
\P1\18\\\\
\P2\40\\\\
\P3\39\\\\
\P4\46\\\\
\PC\1\\\\|
~M|01#\DDDF.2x03|1\17\|358.18|
\P0\\\\\
\_ptas\1\2.00\\2.80\
\\1\3.50\\2.80\
\\1\3.30\\2.80\
\\1\2.00\\2.80\
\\1\1.90\\2.80\
\\1\2.10\\2.80\
\_b\1\2.20\\2.20\
\\1\2.00\\2.20\
\\1\2.40\\2.20\
\\1\2.20\\2.20\
\\1\2.00\\2.20\
\\1\1.60\\2.20\
\\1\2.40\\2.20\
\\1\2.00\\2.20\
\P1\\\\\
\_ptas\1\3.30\\2.70\
\\1\1.90\\2.70\
\\1\3.00\\2.70\
\\1\1.80\\2.70\
\\1\2.40\\2.70\
\\1\2.00\\2.70\
\\1\3.40\\2.70\
\_b\1\2.20\\2.20\
\\1\2.00\\2.20\
\\1\2.20\\2.20\
\\1\2.00\\2.20\
\\1\2.40\\2.20\
\\1\1.60\\2.20\
\\1\2.00\\2.20\
\P2\\\\\
\_ptas\1\2.60\\3.00\
\\1\2.30\\3.00\
\\1\2.00\\3.00\
\\1\4.40\\3.00\
\\1\2.15\\3.00\
\\1\2.50\\3.00\
\\1\2.15\\3.00\
\\1\1.00\\2.20\
\\1\1.00\\2.20\
\_esc02\1\2.70\\3.00\
\\1\2.40\\3.00\
\_b\1\2.20\\2.20\
\\1\2.15\\2.20\
\\1\1.00\\2.20\
\\1\2.20\\2.20\
\\1\2.15\\2.20\
\\1\1.00\\2.20\
\\1\2.00\\2.20\
\P3\\\\\
\_esc02\1\2.70\\3.00\
\\1\2.40\\3.00\
\_b\1\2.20\\2.20\
\\1\2.15\\2.20\
\\1\1.00\\2.20\
\\1\2.20\\2.20\
\\1\2.15\\2.20\
\\1\1.00\\2.20\
\\1\2.00\\2.20\
\P4\\\\\
\_pta\1\1.00\\2.20\
\_pta tarja\3\1.00\\1.00\
\_esc02\1\2.70\\3.00\
\\1\2.40\\3.00\
\_b\1\2.20\\2.20\
\\1\2.15\\2.20\
\\1\1.00\\2.20\
\\1\2.20\\2.20\
\\1\2.15\\2.20\
\\1\1.00\\2.20\
\\1\2.00\\2.20\
\PC\\\\\
\_paves\1\2.00\\1.00\
\\1\2.00\\1.00\
\\1\1.10\\2.20\|
~M|01#\DDDR.1x01|1\18\|120.42|
\P0\\\\\
\_b\1\3.00\3.20\\
\\1\4.50\3.20\\
\_Adecuación esc 0-1\1\1.50\2.20\\
\P1\\\\\
\_b\1\3.00\3.20\\
\\1\4.50\3.20\\
\P2\\\\\
\_b\1\3.20\3.60\\
\\1\3.20\3.60\\
\P3\\\\\
\_b\1\3.20\3.60\\
\\1\3.20\3.60\\
\P4\\\\\
\_b\1\3.20\3.60\\
\\1\3.20\3.60\\|
~M|01#\DDDR.1x01bb|1\19\|94.68|
\P0\\\\\
\_tarimas\1\2.00\7.60\\
\\1\2.00\7.60\\
\\1\2.00\7.60\\
\\1\2.00\7.60\\
\\1\2.00\1.60\\
\\\\\\
\P1\\\\\
\_tarimas\1\1.80\7.60\\
\\1\1.20\0.30\\
\\1\2.00\7.60\\
\_rampa\1\1.20\1.20\\|
~M|01#\DDDQ.6ax|1\20\|25|
\PC\\\\\
\esc01\1\5.00\5.00\\|
~M|01#\DDDE.5x01|1\21\|4.48|
\Apertura de hueco en formjado paso conductos sobrepresion\\\\\
\P2\\\\\
\esc01\1\1.40\0.80\\
\P3\\\\\
\esc01\1\1.40\0.80\\
\P4\\\\\
\esc01\1\1.40\0.80\\
\PC\\\\\
\esc01\1\1.40\0.80\\|
~M|01#\EFPY.1x22x|1\22\|39.6|
\Prevision\2\6.00\\3.30\|
~M|01#\DDDIx01|1\23\|117.12|
\Zona actuacion cuartos humedos\\\\\
\P0\\\\\
\_b\1\3.00\3.20\\
\\1\4.50\3.20\\
\P1\\\\\
\_b\1\3.00\3.20\\
\\1\4.50\3.20\\
\P2\\\\\
\_b\1\3.20\3.60\\
\\1\3.20\3.60\\
\P3\\\\\
\_b\1\3.20\3.60\\
\\1\3.20\3.60\\
\P4\\\\\
\_b\1\3.20\3.60\\
\\1\3.20\3.60\\|
~M|01#\DDDIx02|1\24\|117.12|
\Zona actuacion cuartos humedos\\\\\
\P0\\\\\
\_b\1\3.00\3.20\\
\\1\4.50\3.20\\
\P1\\\\\
\_b\1\3.00\3.20\\
\\1\4.50\3.20\\
\P2\\\\\
\_b\1\3.20\3.60\\
\\1\3.20\3.60\\
\P3\\\\\
\_b\1\3.20\3.60\\
\\1\3.20\3.60\\
\P4\\\\\
\_b\1\3.20\3.60\\
\\1\3.20\3.60\\|
~M|01#\DDDIx03|1\25\|1790|
\Zona actuación\\\\\
\P0\1\490.00\\\
\P1\1\270.00\\\
\P2\1\270.00\\\
\P3\1\340.00\\\
\P4\1\320.00\\\
\PC\1\100.00\\\|
~M|01#\DDDIx05|1\26\|1790|
\P0\1\490.00\\\
\P1\1\270.00\\\
\P2\1\270.00\\\
\P3\1\340.00\\\
\P4\1\320.00\\\
\PC\1\100.00\\\|
~M|03#\EISCx01|3\1\|10|
\\10\\\\|
~M|03#\EISC13aco|3\2\|22|
\inodoros\10\\\\
\lavabo\10\\\\
\vertedero\2\\\\|
~M|03#\EISC.2eb|3\3\|36|
\bajantes\2\18.00\\\|
~M|03#\EFPFD.9ad|3\4\|22|
\lavabo\10\\\\
\inodoro\10\\\\
\vertedero\2\\\\|
~M|03#\ECPPR18aax|3\5\|11|
\P1\3\\\\
\P2\2\\\\
\P3\2\\\\
\P4\2\\\\
\P5\2\\\\|
~M|03#\EIVGJ010|3\6\|10|
\\10\\\\|
~M|05#\EIIP18x120m2|5\1\|58.4|
\P0\\\\\
\esc01\1\2.00\6.00\\
\\1\2.00\3.20\\
\esc02\1\3.60\2.50\\
\P1\\\\\
\esc01\2\1.50\1.00\\
\P4\\\\\
\\2\7.00\2.00\\|
~M|05#\EEHE.1x|5\2\|428.53|
\UPN\\\\\
\Refuerzo patinillos\\\\\
\IPE120\6\3.50\13.20\\
\placas 160x250x10 mm\12\0.05\79.00\\
\\1\65.00\\\
\\1\38.93\\\|
~M|07#\ERSP.4fkb3Ab|7\1\|27.85|
\\1\17.00\1.20\\
\\1\6.21\1.20\\|
~M|07#\RQAP.x01QAGR|7\2\|25|
\\1\5.00\5.00\\|
~M|07#\EQTW.x22QTPb|7\3\|3.9|
\PC\\\\\
\\1\3.00\1.30\\|
~M|07#\EQAWxW1|7\4\|6|
\\2\1.50\2.00\\|
~M|07#\EQTW.x01|7\5\|90|
\\2\5.00\\5.00\
\\1\8.00\\5.00\|
~M|09#\EFTL.xCVLS3b|8\1\|2|
\CVL1\\\\\
\P0\2\\\\|
~M|10#\EFCC.1x2PL|9\1\|18.47|
\PLH11P\\\\\
\PC\\\\\
\\1\0.86\\1.60\
\\1\0.86\\1.60\
\\1\2.57\\1.60\
\\1\2.57\\1.60\
1\\\\\\
\\2\2.34\\1.60\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|10#\EFFC.1x2PLP12|9\2\|15.36|
\PLP12\\\\\
\\4\1.60\\2.40\|
~M|10#\EFFC.1x2PLH4|9\3\|18.33|
\PLH4\\\\\
\\1\6.11\\3.00\|
~M|10#\EFFC.1x2PLH7|9\4\|21|
\PLH7\\\\\
\Tapado huecos puertas\\\\\
\P0\2\1.00\\2.10\
\P1\2\1.00\\2.10\
\P2\2\1.00\\2.10\
\P3\2\1.00\\2.10\
\P4\2\1.00\\2.10\|
~M|10#\EFFC.1x2PLH9|9\5\|6.05|
\PLH9\\\\\
\esc 0-1\\\\\
\_formación descansillo\4\1.40\\0.55\
\\2\2.00\\0.55\
\\1\1.40\\0.35\
\\1\1.40\\0.20\|
~M|10#\EFFC.1x2PLH11|9\6\|9.42|
\PLH11\\\\\
\\1\3.14\\3.00\|
~M|10#\EFPY.1xPY4|9\7\|25.32|
\PY4\\\\\
\\1\8.44\\3.00\|
~M|10#\EFPY.2xPY4D|9\8\|18.42|
\PY4D\\\\\
\\1\6.14\\3.00\|
~M|10#\EFPY.2xPY7D|9\9\|372.26|
\P0\\\\\
\_b\2\3.00\\2.20\
\\2\2.10\\2.20\
\\1\1.50\\2.20\
\P1\\\\\
\_b\2\3.00\\2.20\
\\2\2.10\\2.20\
\\1\1.50\\2.20\
\P2\\\\\
\_b\2\3.20\\2.20\
\\2\0.50\\2.20\
\P3\\\\\
\_b\2\3.20\\2.20\
\\2\0.50\\2.20\
\P4\\\\\
\_b\2\3.20\\2.20\
\\2\0.50\\2.20\
\\\\\\
1\\\\\\
\PY7D\\\\\
\P00\\\\\
\\1\0.91\\3.50\
\\1\1.84\\3.50\
\\1\0.91\\3.50\
\\1\1.55\\3.50\
\\1\0.88\\3.50\
\\1\1.86\\3.50\
\\1\0.29\\3.50\
\\1\0.90\\3.50\
\\1\1.93\\3.50\
\\1\2.03\\3.50\
\\1\0.94\\3.50\
\\1\1.87\\3.50\
\\1\2.02\\2.20\
\\1\1.86\\3.50\
\\1\0.88\\3.50\
\\1\1.26\\3.50\
\\1\2.95\\2.10\
\\1\0.88\\3.50\
\\1\1.63\\2.10\
\\1\1.80\\3.50\
\\1\2.95\\2.10\
\\1\2.02\\2.10\
\P01\\\\\
\\1\0.87\\3.00\
\\1\0.90\\3.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\1.20\\3.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\1.82\\3.00\
\\1\1.82\\3.00\
\\1\1.82\\3.00\
\\1\0.86\\3.00\
\\1\1.82\\3.00\
\\1\1.65\\3.00\
\\1\2.01\\3.27\
\\1\0.89\\3.27\
\\1\0.51\\3.27\
\\1\1.82\\3.00\
\\1\2.95\\2.10\
\\1\0.48\\3.00\
\\1\1.13\\3.00\
\\1\1.63\\2.10\
\\1\2.02\\2.10\
\\1\2.95\\2.10\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\1.82\\3.00\
\\1\0.87\\3.00\
\\1\0.93\\3.00\
\\1\2.02\\2.20\
\\1\0.86\\3.00\
\P02\\\\\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\2.24\\3.00\
\\1\1.74\\3.00\
\\1\0.31\\2.10\
\\1\3.19\\2.10\
\\1\3.19\\2.10\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\1.30\\3.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.88\\3.00\
\\1\1.88\\3.00\
\\1\0.61\\3.00\
\\1\0.41\\2.10\
\P03\\\\\
\\1\3.19\\2.10\
\\1\0.41\\2.10\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\3.19\\2.10\
\\1\0.31\\2.10\
\\1\0.00\\0.00\
\P04\\\\\
\\1\0.31\\2.10\
\\1\0.41\\2.10\
\\1\3.19\\2.10\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\3.19\\2.10\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|10#\EFPY.2xPY9DF|9\10\|850.65|
\PY9DF\\\\\
\P00\\\\\
\\1\5.56\\3.50\
\\1\1.82\\3.50\
\\1\5.00\\3.85\
\\1\3.44\\3.50\
\\1\7.17\\3.50\
\\1\1.78\\3.50\
\\1\1.95\\3.50\
\\1\4.16\\3.50\
\\1\0.84\\3.50\
\\1\3.44\\3.85\
\\1\0.84\\3.50\
\\1\2.68\\3.85\
\\1\3.06\\3.85\
\\1\0.86\\3.50\
\\1\4.23\\3.50\
\\1\1.00\\3.50\
\\1\0.84\\3.35\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\3.06\\3.50\
\\1\2.00\\3.50\
\\1\0.00\\0.00\
\P01\\\\\
\\1\0.84\\3.35\
\\1\6.77\\3.35\
\\1\3.44\\3.35\
\\1\3.06\\3.35\
\\1\7.55\\3.00\
\\1\0.86\\3.00\
\\1\3.06\\3.00\
\\1\0.86\\3.00\
\\1\0.84\\3.35\
\\1\3.44\\3.35\
\\1\0.84\\3.35\
\\1\6.77\\3.35\
\\1\7.55\\3.00\
\\1\1.78\\3.00\
\\1\1.75\\3.00\
\P02\\\\\
\\1\3.44\\3.35\
\\1\0.84\\3.00\
\\1\3.44\\3.35\
\\1\0.84\\3.35\
\\1\0.91\\3.35\
\\1\0.84\\3.35\
\\1\6.77\\3.35\
\\1\1.76\\3.00\
\\1\1.78\\3.00\
\\1\6.77\\3.35\
\\1\1.76\\3.00\
\\1\0.72\\3.00\
\\1\0.84\\3.35\
\\1\2.42\\3.00\
\\1\1.76\\3.00\
\P03\\\\\
\\1\0.84\\3.35\
\\1\2.40\\3.00\
\\1\1.88\\3.00\
\\1\1.88\\3.00\
\\1\0.84\\3.35\
\\1\0.84\\3.35\
\\1\3.44\\3.35\
\\1\0.72\\3.00\
\\1\6.77\\3.35\
\\1\1.78\\3.00\
\\1\1.75\\3.00\
\\1\6.77\\3.35\
\\1\3.44\\3.35\
\P04\\\\\
\\1\0.84\\3.35\
\\1\0.72\\3.00\
\\1\0.84\\3.35\
\\1\2.42\\3.00\
\\1\1.75\\3.00\
\\1\1.78\\3.00\
\\1\6.77\\3.35\
\\1\3.44\\3.35\
\\1\0.84\\3.35\
\\1\6.77\\3.35\
\\1\1.80\\3.00\
\\1\1.91\\3.00\
\\1\2.19\\3.00\
\\1\3.44\\3.35\
\PC\\\\\
\\1\3.44\\3.03\
\\1\0.84\\3.33\
\\1\1.69\\0.80\
\\1\2.27\\0.80\
\\1\0.84\\3.03\
\\1\3.44\\3.03\
\\1\0.84\\3.03\
\\1\2.27\\3.30\
\\1\2.24\\3.30\
\\1\1.36\\3.30\
1\\\\\\
\\1\9.68\\3.30\
\\1\6.43\\3.30\
\\1\7.55\\3.30\
\\1\7.55\\3.30\
\_sobrepresion\1\2.40\1.00\\
\\1\2.40\\1.00\
\_vent atriio\1\2.40\1.00\\
\\1\2.40\\1.40\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|10#\EFPY.9xPYT4|9\11\|7.14|
\PYT4\\\\\
\\1\2.38\\3.00\|
~M|10#\EFPY.8xPYT1D|9\12\|1.89|
\PYT1D\\\\\
\\1\0.63\\3.00\|
~M|10#\EFPY12xPYT4D|9\13\|9.38|
\PYT4D\\\\\
\\1\2.16\\3.00\
1\\\\\\
\\1\0.94\\3.08\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|10#\EFPY12xPYT7D|9\14\|11.19|
\PYT7D\\\\\
\\1\3.73\\3.00\|
~M|10#\EFPY12xPYT7DF|9\15\|158.66|
\PYT7DF\\\\\
\P00\\\\\
\\1\4.79\\3.77\
\\1\1.11\\3.50\
\\1\0.39\\3.77\
\\1\1.72\\3.77\
\P01\\\\\
\\1\1.58\\3.00\
\\1\1.45\\3.00\
\\1\3.06\\3.00\
\P02\\\\\
\\1\1.45\\3.00\
\\1\0.86\\3.08\
\\1\0.87\\3.08\
\\1\1.58\\3.00\
\\1\4.35\\3.08\
\\1\0.73\\3.08\
\\1\1.43\\3.08\
\P03\\\\\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\1.45\\3.00\
\\1\1.58\\3.00\
\\1\0.87\\3.00\
\\1\0.86\\3.00\
\\1\4.35\\3.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\1.43\\3.00\
\\1\0.73\\3.00\
\\1\0.00\\0.00\
\P04\\\\\
\\1\0.73\\3.35\
\\1\1.43\\3.00\
\\1\1.58\\3.00\
\\1\1.45\\3.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.84\\3.00\
\\1\0.87\\3.00\
\\1\2.22\\3.00\
1\\\\\\
\\1\4.42\\3.30\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|10#\EFPY.R|9\16\|3.12|
\\1\1.20\\2.60\|
~M|10#\EFTYx1|9\17\|54|
\\3\\\\
\\11\\\\
\\10\\\\
\\16\\\\
\\11\\\\
\\3\\\\|
~M|10#\EFTYx2|9\18\|2|
\\2\\\\|
~M|10#\EFFW.4b|9\19\|11.6|
\Tarima obra - peldaños.\\\\\
\P0\\\\\
\\1\2.00\\\
\P1\\\\\
\\2\1.80\\\
\\2\1.20\\\
\Escalera\\\\\
\P0\\\\\
\esc 0-1\3\1.20\\\|
~M|10#\EQAW30bx|9\20\|2.24|
\_esc 0-1 \1\1.40\1.60\\|
~M|10#\Ayud.elect02|9\21\|1790|
\Zona actuación\\\\\
\P0\1\490.00\\\
\P1\1\270.00\\\
\P2\1\270.00\\\
\P3\1\340.00\\\
\P4\1\320.00\\\
\PC\1\100.00\\\|
~M|10#\Ayud.climt02|9\22\|1790|
\Zona actuación\\\\\
\P0\1\490.00\\\
\P1\1\270.00\\\
\P2\1\270.00\\\
\P3\1\340.00\\\
\P4\1\320.00\\\
\PC\1\100.00\\\|
~M|10#\Ayud.font02|9\23\|1790|
\Zona actuación\\\\\
\P0\1\490.00\\\
\P1\1\270.00\\\
\P2\1\270.00\\\
\P3\1\340.00\\\
\P4\1\320.00\\\
\PC\1\100.00\\\|
~M|10#\Ayud.san02|9\24\|1790|
\Zona actuación\\\\\
\P0\1\490.00\\\
\P1\1\270.00\\\
\P2\1\270.00\\\
\P3\1\340.00\\\
\P4\1\320.00\\\
\PC\1\100.00\\\|
~M|10#\Ayud.espec02|9\25\|1790|
\Zona actuación\\\\\
\P0\1\490.00\\\
\P1\1\270.00\\\
\P2\1\270.00\\\
\P3\1\340.00\\\
\P4\1\320.00\\\
\PC\1\100.00\\\|
~M|10#\Ayud.Bie02|9\26\|1790|
\Zona actuación\\\\\
\P0\1\490.00\\\
\P1\1\270.00\\\
\P2\1\270.00\\\
\P3\1\340.00\\\
\P4\1\320.00\\\
\PC\1\100.00\\\|
~M|11#\EIIP15xEI90|10\1\|17|
\F2\\\\\
\_P01\\\\\
\\1\5.00\3.40\\|
~M|11#\EFTMxM60|10\2\|6|
\CPM60\6\\\\|
~M|11#\EFTMxM70h|10\3\|2|
\CPM70H\2\\\\|
~M|11#\EFTMxM80|10\4\|12|
\CPM80\12\\\\|
~M|11#\EFTMxM80T|10\5\|82|
\CPM80T\82\\\\|
~M|11#\EFTMxM85|10\6\|8|
\CPM85\8\\\\|
~M|11#\EFTMxM85TL|10\7\|4|
\CPM85TL\4\\\\|
~M|11#\EFTMxVM1|10\8\|28|
\CVM1\28\\\\|
~M|11#\EFTM.5xCM90S|10\9\|10|
\CCM90C\10\\\\|
~M|11#\EFTMxM150A|10\10\|2|
\CPM150A\2\\\\|
~M|11#\EFTMxM150AT|10\11\|4|
\CPM150AT\4\\\\|
~M|11#\EFTMxM150ATL|10\12\|14|
\CPM150ATL\14\\\\|
~M|11#\EIIP.1xI90|10\13\|8|
\CPI90_45\8\\\\|
~M|11#\EIIP.1xI120|10\14\|17|
\CPI120_60\17\\\\|
~M|11#\EIIP.2xI150|10\15\|3|
\CPI150D_60\3\\\\|
~M|11#\EIIPxIJ|10\16\|13.2|
\Esc01\10\0.60\\1.00\
\Esc02\12\0.60\\1.00\|
~M|11#\EFSB24ax01|10\17\|187.5|
\P1\\\\\
\Escalera 01\2\4.40\\\
\\2\2.70\\\
\\1\1.50\\\
\Escalera 02\2\4.60\\\
\\1\3.30\\\
\Doble altura\2\5.30\\\
\\1\3.60\\\
\\2\5.40\\\
\\1\3.20\\\
\P2\\\\\
\Escalera 01\2\4.40\\\
\\1\2.70\\\
\Escalera 02\2\4.60\\\
\\1\3.30\\\
\Doble altura\2\5.30\\\
\\1\3.60\\\
\P3\\\\\
\Escalera 01\2\4.40\\\
\\1\2.70\\\
\Escalera 02\2\4.60\\\
\\1\3.30\\\
\\1\1.80\\\
\Doble altura\2\5.30\\\
\\1\3.60\\\
\P4\\\\\
\Escalera 02\2\4.60\\\
\\1\3.30\\\
\Doble altura\2\5.30\\\
\\1\3.60\\\
\PC\\\\\
\Escalera 02\1\2.00\\\
\\2\5.00\\\
\Doble altura\2\5.30\\\
\\1\3.60\\\|
~M|11#\EFSB24ax02|10\18\|5.9|
\P1\\\\\
\Escalera 01\1\1.50\\\
\\1\1.90\\\
\Escalera 02\1\2.50\\\|
~M|11#\ERPP10aab|10\19\|79.38|
\Montantes doble altura\\\\\
\\9\0.20\\3.70\
\\9\0.20\\7.50\
\\9\0.20\\5.00\
\\4\0.20\\5.00\
\Montantes esc\\\\\
\\10\0.20\\3.85\
\\54\0.20\\3.30\
\\12\0.20\\1.20\|
~M|11#\ERPP.5aaaa|10\20\|375|
\Barandillas de madera\\\\\
\P1\\\\\
\Escalera 01\2\4.40\\\
\\2\2.70\\\
\\1\1.50\\\
\Escalera 02\2\4.60\\\
\\1\3.30\\\
\Doble altura\2\5.30\\\
\\1\3.60\\\
\\2\5.40\\\
\\1\3.20\\\
\P2\\\\\
\Escalera 01\2\4.40\\\
\\1\2.70\\\
\Escalera 02\2\4.60\\\
\\1\3.30\\\
\Doble altura\2\5.30\\\
\\1\3.60\\\
\P3\\\\\
\Escalera 01\2\4.40\\\
\\1\2.70\\\
\Escalera 02\2\4.60\\\
\\1\3.30\\\
\\1\1.80\\\
\Doble altura\2\5.30\\\
\\1\3.60\\\
\P4\\\\\
\Escalera 02\2\4.60\\\
\\1\3.30\\\
\Doble altura\2\5.30\\\
\\1\3.60\\\
\PC\\\\\
\Escalera 02\1\2.00\\\
\\2\5.00\\\
\Doble altura\2\5.30\\\
\\1\3.60\\\
1\\2\\\\|
~M|11#\EFTZx30|10\21\|220|
\\220\\\\|
~M|11#\EFTZx20b|10\22\|1|
\\1\\\\|
~M|12#\ERSPxSTIP|11\1\|11.6|
\Tarima obra - peldaños.\\\\\
\P0\\\\\
\\1\2.00\\\
\P1\\\\\
\\2\1.80\\\
\\2\1.20\\\
\Escalera\\\\\
\P0\\\\\
\esc 0-1\3\1.20\\\|
~M|12#\ERSP35x2STI|11\2\|91.79|
\P0\\\\\
\_b/ tarimas\4\2.00\7.60\\
\\1\1.80\2.50\\
\_esc 0-1\1\1.80\2.70\\
\\1\1.80\1.50\\
\P1\\\\\
\_b/tarimas\1\2.00\7.60\\
\\1\3.11\1.20\\|
~M|12#\RRSP.xSRE|11\3\|1673.9|
\P0\1\490.00\\\
\P1\1\270.00\\\
\P2\1\270.00\\\
\P3\1\340.00\\\
\P4\1\320.00\\\
\PC\1\100.00\\\
\_a deducir aseos gres\-1\116.10\\\|
~M|12#\ERSP36x1|11\4\|471.4|
\PY9DF\\\\\
\P00\\\\\
\\1\5.56\\\
\\1\1.82\\\
\\1\5.00\\\
\\1\3.44\\\
\\1\7.17\\\
\\1\1.78\\\
\\1\1.95\\\
\\1\4.16\\\
\\1\0.84\\\
\\1\3.44\\\
\\1\0.84\\\
\\1\2.68\\\
\\1\3.06\\\
\\1\0.86\\\
\\1\4.23\\\
\\1\1.00\\\
\\1\0.84\\\
\\1\0.00\\\
\\1\0.00\\\
\\1\0.00\\\
\\1\0.00\\\
\\1\0.00\\\
\\1\3.06\\\
\\1\2.00\\\
\\1\0.00\\\
\P01\\\\\
\\1\0.84\\\
\\1\6.77\\\
\\1\3.44\\\
\\1\3.06\\\
\\1\7.55\\\
\\1\0.86\\\
\\1\3.06\\\
\\1\0.86\\\
\\1\0.84\\\
\\1\3.44\\\
\\1\0.84\\\
\\1\6.77\\\
\\1\7.55\\\
\\1\1.78\\\
\\1\1.75\\\
\P02\\\\\
\\1\3.44\\\
\\1\0.84\\\
\\1\3.44\\\
\\1\0.84\\\
\\1\0.91\\\
\\1\0.84\\\
\\1\6.77\\\
\\1\1.76\\\
\\1\1.78\\\
\\1\6.77\\\
\\1\1.76\\\
\\1\0.72\\\
\\1\0.84\\\
\\1\2.42\\\
\\1\1.76\\\
\P03\\\\\
\\1\0.84\\\
\\1\2.40\\\
\\1\1.88\\\
\\1\1.88\\\
\\1\0.84\\\
\\1\3.44\\\
\\1\6.77\\\
\\1\1.78\\\
\\1\1.75\\\
\\1\6.77\\\
\\1\0.72\\\
\\1\3.44\\\
\\1\0.84\\\
\P04\\\\\
\\1\2.19\\\
\\1\0.84\\\
\\1\0.84\\\
\\1\2.42\\\
\\1\1.75\\\
\\1\1.78\\\
\\1\6.77\\\
\\1\3.44\\\
\\1\1.91\\\
\\1\3.44\\\
\\1\0.84\\\
\\1\0.72\\\
\\1\1.80\\\
\\1\6.77\\\
\PC\\\\\
\\1\0.84\\\
\\1\1.36\\\
\\1\1.69\\\
\\1\2.27\\\
\\1\0.84\\\
\\1\3.44\\\
\\1\0.84\\\
\\1\2.27\\\
\\1\2.24\\\
\\1\3.44\\\
\PYT7DF\\\\\
\P00\\\\\
\\1\4.79\\\
\\1\1.11\\\
\\1\0.39\\\
\\1\1.72\\\
\P01\\\\\
\\1\1.58\\\
\\1\1.45\\\
\\1\3.06\\\
\P02\\\\\
\\1\1.45\\\
\\1\1.43\\\
\\1\0.86\\\
\\1\0.87\\\
\\1\1.58\\\
\\1\0.73\\\
\\1\4.35\\\
\P03\\\\\
\\1\0.00\\\
\\1\4.35\\\
\\1\0.00\\\
\\1\0.00\\\
\\1\1.45\\\
\\1\0.87\\\
\\1\0.00\\\
\\1\1.58\\\
\\1\0.86\\\
\\1\1.43\\\
\\1\0.73\\\
\\1\0.00\\\
\P04\\\\\
\\1\1.43\\\
\\1\0.00\\\
\\1\0.00\\\
\\1\1.58\\\
\\1\0.84\\\
\\1\0.87\\\
\\1\2.22\\\
\\1\0.73\\\
\\1\1.45\\\
1\\\\\\
\PY7D\\\\\
\P00\\\\\
\\1\0.91\\2.00\
\\1\1.84\\2.00\
\\1\0.91\\2.00\
\\1\1.55\\2.00\
\\1\0.88\\2.00\
\\1\1.86\\2.00\
\\1\0.29\\2.00\
\\1\0.90\\2.00\
\\1\1.93\\2.00\
\\1\2.03\\2.00\
\\1\0.94\\2.00\
\\1\1.87\\2.00\
\\1\2.02\\2.00\
\\1\1.86\\2.00\
\\1\0.88\\2.00\
\\1\1.26\\2.00\
\\1\2.95\\2.00\
\\1\0.88\\2.00\
\\1\1.63\\2.00\
\\1\1.80\\2.00\
\\1\2.95\\2.00\
\\1\2.02\\2.00\
\P01\\\\\
\\1\0.87\\2.00\
\\1\0.90\\2.00\
\\1\0.00\\2.00\
\\1\1.20\\2.00\
\\1\0.00\\2.00\
\\1\0.00\\2.00\
\\1\1.82\\2.00\
\\1\1.82\\2.00\
\\1\1.82\\2.00\
\\1\0.86\\2.00\
\\1\1.82\\2.00\
\\1\1.65\\2.00\
\\1\2.01\\2.00\
\\1\0.89\\2.00\
\\1\0.51\\2.00\
\\1\1.82\\2.00\
\\1\2.95\\2.00\
\\1\0.48\\2.00\
\\1\1.13\\2.00\
\\1\1.63\\2.00\
\\1\2.02\\2.00\
\\1\2.95\\2.00\
\\1\0.00\\2.00\
\\1\1.82\\2.00\
\\1\0.87\\2.00\
\\1\0.93\\2.00\
\\1\2.02\\2.00\
\\1\0.86\\2.00\
\P02\\\\\
\\1\0.00\\2.00\
\\1\2.24\\2.00\
\\1\1.74\\2.00\
\\1\0.31\\2.00\
\\1\3.19\\2.00\
\\1\3.19\\2.00\
\\1\0.00\\2.00\
\\1\0.00\\2.00\
\\1\1.30\\2.00\
\\1\0.00\\2.00\
\\1\0.88\\2.00\
\\1\1.88\\2.00\
\\1\0.61\\2.00\
\\1\0.41\\2.00\
\P03\\\\\
\\1\3.19\\2.00\
\\1\0.41\\2.00\
\\1\0.00\\2.00\
\\1\3.19\\2.00\
\\1\0.31\\2.00\
\\1\0.00\\2.00\
\P04\\\\\
\\1\0.31\\2.00\
\\1\0.41\\2.00\
\\1\3.19\\2.00\
\\1\0.00\\2.00\
\\1\3.19\\2.00\
\\1\0.00\\2.00\
\\1\0.00\\2.00\
\\1\0.00\\2.00\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|12#\ERSA11xSP2|11\5\|116.1|
\P0\\\\\
\_b\2\4.50\3.25\\
\P1\\\\\
\_b\2\4.50\3.25\\
\P2\\\\\
\_b\2\3.20\3.00\\
\P3\\\\\
\_b\2\3.20\3.00\\
\P4\\\\\
\_b\2\3.20\3.00\\|
~M|12#\RRSL.1xSAR3|11\6\|116.1|
\b/ Pav cer\1\116.10\\\|
~M|12#\RAmpa|11\7\|1|
\\1\\\\|
~M|12#\ERSC.x03|11\8\|10|
\ptas correderas\\\\\
\P0\2\\\\
\P1\2\\\\
\P2\2\\\\
\P3\2\\\\
\P4\2\\\\|
~M|12#\ERSC.x06|11\9\|1.7|
\P3\\\\\
\\1\1.70\\\|
~M|12#\ERSC.x08|11\10\|28|
\esc02\\\\\
\P0\2\\\2.80\
\P1\2\\\2.80\
\P2\2\\\2.80\
\P3\2\\\2.80\
\P4\2\\\2.80\|
~M|13#\ERTC.3xTCY|12\1\|317.23|
\TCY\\\\\
\P00\\\\\
\\1\13.64\\\
\\1\17.35\\\
\\1\27.51\\\
\\1\17.39\\\
\\1\1.24\\\
\\1\1.32\\\
\\1\1.31\\\
\\1\1.32\\\
\\1\17.32\\\
\\1\19.34\\\
\\1\1.29\\\
\P01\\\\\
\\1\7.69\\\
\\1\1.27\\\
\\1\1.33\\\
\\1\9.43\\\
\\1\1.28\\\
\\1\17.36\\\
\\1\1.31\\\
\\1\15.24\\\
\\1\1.27\\\
\P02\\\\\
\\1\1.29\\\
\\1\4.31\\\
\\1\7.69\\\
\\1\10.93\\\
\\1\15.24\\\
\P03\\\\\
\\1\7.69\\\
\\1\10.09\\\
\\1\15.24\\\
\P04\\\\\
\\1\6.58\\\
\\1\21.58\\\
\\1\15.24\\\
1\\\\\\
\\1\26.14\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|13#\ERTC.3xTCYBD|12\2\|137.55|
\TCYB\\\\\
\P01\\\\\
\\1\8.06\\\
\\1\3.52\\\
\P02\\\\\
\\1\5.78\\\
\\1\11.88\\\
\\1\13.42\\\
\P03\\\\\
\\1\43.33\\\
\P04\\\\\
\\1\25.88\\\
\\1\6.81\\\
\\1\6.39\\\
1\\\\\\
\\1\12.48\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|13#\ERPG.4x22TRGM|12\3\|26.8|
\Zonas donde no sea posible el falso techo continuo \\\\\
\_Aulas pizarras\2\6.70\2.00\\|
~M|13#\ERTP21xTDBAg1|12\4\|372.88|
\TDBA\\\\\
\P01\\\\\
\\1\20.49\\\
\\1\17.69\\\
\P02\\\\\
\\1\26.98\\\
\\1\28.59\\\
\\1\13.99\\\
\\1\14.49\\\
\P03\\\\\
\\1\14.22\\\
\\1\29.94\\\
\\1\29.39\\\
\\1\26.56\\\
\\1\17.00\\\
\P04\\\\\
\\1\29.48\\\
\\1\29.65\\\
\\1\17.88\\\
\\1\14.22\\\
\\1\17.53\\\
1\\\\\\
\\1\24.78\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|13#\ERTP23x01|12\5\|511.68|
\TDBM\\\\\
\P00\\\\\
\\1\225.62\\\
\P01\\\\\
\\1\123.16\\\
\P02\\\\\
\\1\50.59\\\
\P03\\\\\
\\1\50.58\\\
\P04\\\\\
\\1\49.28\\\
1\\\\\\
\\1\12.45\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|13#\ERPP.3x02TRPA|12\6\|524.7|
\Se consideran incluidas las tabicas\\\\\
\s/ TCY\1\317.23\\\
\s/ TCYBD\1\137.55\\\
\s/ TRGM\1\26.80\\\
\\1\43.12\\\|
~M|14#\ERPA.2dafc|13\1\|395.62|
\P0\\\\\
\_b\4\2.90\\2.20\
\\4\2.10\\2.20\
\\2\2.90\\3.00\
\\2\2.10\\3.00\
\\1\1.50\\2.20\
\\1\1.50\\2.20\
\\1\1.50\\3.00\
\P1\\\\\
\_b\4\2.90\\2.20\
\\4\2.10\\2.20\
\\2\2.90\\3.00\
\\2\2.10\\3.00\
\\1\1.50\\2.20\
\\1\1.50\\2.20\
\\1\1.50\\3.00\
\P2\\\\\
\_b\4\3.20\\2.20\
\\2\3.20\\3.00\
\\2\1.95\\2.20\
\\2\3.20\\3.00\
\P3\\\\\
\_b\4\3.20\\2.20\
\\2\3.20\\3.00\
\\2\1.95\\2.20\
\\2\3.20\\3.00\
\P4\\\\\
\_b\4\3.20\\2.20\
\\2\3.20\\3.00\
\\2\1.95\\2.20\
\\2\3.20\\3.00\|
~M|14#\ERPE.1xREBI|13\2\|5.56|
\REBI\\\\\
\\2\1.03\\2.70\|
~M|14#\ERPE.1x22REMI|13\3\|223.14|
\b/ Alicatado sobre fábrica\\\\\
\P0\\\\\
\_b\2\2.90\\3.00\
\\2\2.10\\3.00\
\\1\1.50\\2.20\
\\1\1.50\\2.20\
\\1\1.50\\3.00\
\P1\\\\\
\_b\2\2.90\\3.00\
\\2\2.10\\3.00\
\\1\1.50\\2.20\
\\1\1.50\\2.20\
\\1\1.50\\3.00\
\P2\\\\\
\_b\2\3.20\\3.00\
\\2\1.95\\2.20\
\\2\3.20\\3.00\
\P3\\\\\
\_b\2\3.20\\3.00\
\\2\1.95\\2.20\
\\2\3.20\\3.00\
\P4\\\\\
\_b\2\3.20\\3.00\
\\2\1.95\\2.20\
\\2\3.20\\3.00\|
~M|14#\ERPE.5xREBE|13\4\|8.4|
\REBE\\\\\
\\1\3.11\\2.70\|
~M|14#\ERPE.5xREME|13\5\|12.8|
\REME\\\\\
\PC\\\\\
\_patinillo\2\3.00\\1.60\
\\2\1.00\\1.60\|
~M|14#\ERPG.4xRGM|13\6\|17.64|
\RGM\\\\\
\_P0\1\1.00\\2.20\
\_P1\1\1.00\\2.20\
\_P2\1\1.00\\2.20\
\_P3\1\1.00\\2.20\
\_P4\1\1.00\\2.20\
\\3\1.00\\1.00\
\_PC\2\1.30\\1.40\|
~M|14#\ERPG.3xRGB|13\7\|4.4|
\RGB\\\\\
\\1\1.63\\2.70\|
~M|14#\ERPG.4xTRG|13\8\|2.95|
\TRG\\\\\
\\1\1.23\2.40\\|
~M|14#\ERPP.3x02RPA|13\9\|2261.66|
\RPA\\\\\
\P0\\\\\
1\\\\\\
\VESTÍBULO 002\1\166.64\3.85\\
1\\\\\\
\_a deducir RNJ\-1\327.14\\\
\zonas de acabado parcial\\\\\
\P0\\\\\
\_aulas pizarra\4\7.60\\3.35\
\\8\4.00\\3.35\
\_aulas ptas\10\6.00\\3.00\
\_db altura\1\3.70\\20.30\
\_db cantos\10\3.70\\0.80\
\\5\3.40\\0.80\
\_db altura\1\3.00\\3.90\
\_db cantos\2\5.10\\0.80\
\\1\3.00\\0.80\
\P1\\\\\
\_aulas pizarra\1\7.60\\3.00\
\\2\4.00\\3.00\
\_aulas puertas\10\6.00\\2.80\
\P2\\\\\
\_recintos ptas\20\4.00\\2.70\
\P3\\\\\
\_recintos ptas\30\4.00\\2.70\
\P4\\\\\
\_recintos ptas\34\4.00\\2.70\
\_recintos pta tarja\3\22.00\\2.70\
\PC\\\\\
\_sectorización\1\6.30\\3.05\
\\2\7.60\\3.05\
\\2\7.60\\3.05\
\\2\0.90\\3.05\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|14#\ERPP14xRPT|13\10\|3362.21|
\ESCALERA 0-1\\\\\
\009\\\\\
\ESCALERA 0-1 009\1\26.11\\2.70\
\ESCALERA 0-2\\\\\
\001\\\\\
\ESCALERA 0-2 001\1\32.59\\2.70\
\ESCALERA 1-1\\\\\
\009\\\\\
\ESCALERA 1-1 009\1\22.41\\2.70\
\ESCALERA 1-2\\\\\
\001\\\\\
\ESCALERA 1-2 001\1\33.51\\2.70\
\ESCALERA 2-1\\\\\
\009\\\\\
\ESCALERA 2-1 009\1\23.05\\2.70\
\ESCALERA 2-2\\\\\
\001\\\\\
\ESCALERA 2-2 001\1\32.07\\2.70\
\ESCALERA 3-1\\\\\
\009\\\\\
\ESCALERA 3-1 009\1\23.05\\2.70\
\ESCALERA 3-2\\\\\
\001\\\\\
\ESCALERA 3-2 001\1\33.52\\2.70\
\ESCALERA 4-1\\\\\
\009\\\\\
\ESCALERA 4-1 009\1\26.47\\2.70\
\ESCALERA 4-2\\\\\
\001\\\\\
\ESCALERA 4-2 001\1\33.52\\2.70\
\ESCALERA 5-2\\\\\
\001\\\\\
\ESCALERA 5-2 001\1\57.33\\2.70\
\PASILLO\\\\\
\-\\\\\
\PASILLO -\1\53.70\\2.70\
\PASILLO -\1\53.86\\2.70\
\014\\\\\
\PASILLO 014\1\54.02\\2.70\
\PASILLO 014\1\53.24\\2.70\
\019\\\\\
\PASILLO 019\1\51.17\\2.70\
\023\\\\\
\PASILLO 023\1\52.43\\2.70\
\024\\\\\
\PASILLO 024\1\53.81\\2.70\
\031\\\\\
\PASILLO 031\1\83.34\\2.70\
\032\\\\\
\PASILLO 032\1\70.54\\2.70\
\034\\\\\
\PASILLO 034\1\22.04\\2.70\
\044\\\\\
\PASILLO 044\1\22.82\\2.70\
\VESTIBULO\\\\\
\002\\\\\
\VESTIBULO 002\1\65.79\\2.70\
\VESTÍBULO 002\1\67.67\\2.70\
\VESTÍBULO 002\1\65.79\\2.70\
\VESTÍBULO 002\1\131.41\\2.70\|
~M|14#\ERPP.1x01RPE|13\11\|12.8|
\s/ REME\1\12.80\\\|
~M|14#\EFZVx10|13\12\|55.2|
\P0\\\\\
\_b\2\3.00\\\
\\2\2.10\\\
\\1\1.50\\\
\P1\\\\\
\_b\2\3.00\\\
\\2\2.10\\\
\\1\1.50\\\
\P2\\\\\
\_b\2\3.20\\\
\\2\2.10\\\
\P3\\\\\
\_b\2\3.20\\\
\\2\2.10\\\
\P4\\\\\
\_b\2\3.20\\\
\\2\2.10\\\|
~M|14#\ERPL11x22RNJ|13\13\|409.79|
\RNJ\\\\\
\P00\\\\\
\\1\1.62\\2.20\
\\1\0.95\\2.20\
\\1\1.79\\2.20\
\\1\1.79\\2.20\
\\1\0.88\\2.20\
\\1\9.82\\2.20\
\\1\0.85\\2.20\
\\1\0.12\\2.20\
\\1\4.37\\2.20\
\\1\0.32\\2.20\
\\1\0.29\\2.20\
\\1\5.22\\2.20\
\\1\4.60\\2.20\
\\1\0.97\\2.20\
\\1\1.79\\2.20\
\\1\0.90\\2.20\
\\1\1.01\\2.20\
\\1\1.71\\2.20\
\\1\8.01\\2.20\
\\1\3.60\\2.20\
\\1\5.08\\2.20\
\\1\1.79\\2.20\
\\1\0.78\\2.20\
\\1\4.29\\2.20\
\\1\0.16\\2.20\
\\1\0.40\\2.20\
\\1\0.75\\2.20\
\\1\0.77\\2.20\
\\1\4.87\\2.20\
\\1\7.06\\2.20\
\\1\1.96\\2.20\
\\1\9.88\\2.20\
\\1\15.58\\2.20\
\\1\2.19\\2.20\
\\1\0.29\\2.20\
\\1\5.01\\2.20\
\\1\0.89\\2.20\
\\1\0.89\\2.20\
\\1\1.74\\2.20\
\\1\0.87\\2.20\
\\1\4.99\\2.20\
\\1\1.94\\2.20\
\\1\0.86\\2.20\
\\1\3.22\\2.20\
\\1\6.58\\2.20\
\\1\3.22\\2.20\
\\1\0.85\\2.20\
\\1\1.79\\2.20\
\\1\0.80\\2.20\
\\1\0.92\\2.20\
\\1\6.82\\2.20\
\\1\4.79\\2.20\
\\1\0.53\\2.20\
\\1\2.03\\2.20\
\\1\1.65\\2.20\
\\1\0.38\\2.20\
\\1\3.32\\2.20\
\\1\0.32\\2.20\
\\1\0.34\\2.20\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.00\\0.00\
\\1\0.89\\2.20\
\\1\0.27\\2.20\
\\1\0.88\\2.20\
\\1\0.54\\2.20\
\\1\0.22\\2.20\
\\1\0.16\\2.20\
\\1\0.15\\2.20\
\\1\0.54\\2.20\
\\1\0.16\\2.20\
\\1\0.33\\2.20\
\\1\0.46\\2.20\
\\1\0.34\\2.20\
\\1\0.85\\2.20\
\\1\0.18\\2.20\
\P01\\\\\
\\1\0.33\\2.20\
\\1\0.54\\2.20\
\\1\0.54\\2.20\
\\1\0.32\\2.20\
\\1\0.31\\2.20\
\\1\0.43\\2.20\
\\1\0.31\\2.20\
\\1\0.39\\2.20\
\P02\\\\\
\\1\0.33\\2.10\
\\1\0.54\\2.10\
\\1\0.54\\2.10\
\\1\0.32\\2.10\
\\1\0.31\\2.10\
\\1\0.43\\2.10\
\\1\0.39\\2.10\
\\1\0.31\\2.10\
\P03\\\\\
\\1\0.33\\2.10\
\\1\0.54\\2.10\
\\1\0.54\\2.10\
\\1\0.32\\2.10\
\\1\0.31\\2.10\
\\1\0.43\\2.10\
\\1\0.37\\2.10\
\\1\0.31\\2.10\
\P04\\\\\
\\1\0.33\\2.10\
\\1\0.54\\2.10\
\\1\0.54\\2.10\
\\1\0.32\\2.10\
\\1\0.31\\2.10\
\\1\0.43\\2.10\
\\1\0.31\\2.10\
\\1\0.39\\2.10\
1\\\\\\
\\1\7.21\\2.10\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|15#\EIFCx01|14\1\|5|
\\5\\\\|
~M|15#\EIFC13aco|14\2\|12|
\\12\\\\|
~M|15#\EIFC11aab|14\3\|90|
\\10\4.00\\\
\\10\5.00\\\|
~M|15#\EIFC11bab|14\4\|52|
\\10\4.00\\\
\\2\6.00\\\|
~M|15#\EIFGC30c|14\5\|10|
\\10\\\\|
~M|15#\EIFGC30d|14\6\|2|
\\2\\\\|
~M|15#\EIFG61a|14\7\|20|
\lavabos\10\\\\
\inodoros\10\\\\|
~M|15#\EIEBF99a|14\8\|1|
\\1\\\\|
~M|16#\EMRC21x22MEVH|15\1\|3|
\P0\1\1.50\\\
\P1\1\1.50\\\|
~M|16#\EIFS.xISLTg|15\2\|6|
\P0\3\\\\
\P1\3\\\\|
~M|16#\EIFS.xISLA|15\3\|10|
\P0\2\\\\
\P1\2\\\\
\P2\2\\\\
\P3\2\\\\
\P4\2\\\\|
~M|16#\EMRA11x22IAE|15\4\|10|
\P0\2\\\\
\P1\2\\\\
\P2\2\\\\
\P3\2\\\\
\P4\2\\\\|
~M|16#\EIFS32ax22ISV|15\5\|2|
\P0\1\\\\
\P1\1\\\\|
~M|16#\EMRA.2x22IABA|15\6\|20|
\P0\4\\\\
\P1\4\\\\
\P2\4\\\\
\P3\4\\\\
\P4\4\\\\|
~M|16#\EFAS.5x22IBE|15\7\|3|
\P0\1\1.50\\1.00\
\P1\1\1.50\\1.00\|
~M|16#\EIFS.8xISIA|15\8\|10|
\P0\2\\\\
\P1\2\\\\
\P2\2\\\\
\P3\2\\\\
\P4\2\\\\|
~M|16#\EMRA.xIABA|15\9\|20|
\P0\4\\\\
\P1\4\\\\
\P2\4\\\\
\P3\4\\\\
\P4\4\\\\|
~M|17#\EILI.99za|16\1\|2|
\\2\\\\|
~M|17#\EIELS.4lfcbc|16\2\|2|
\\2\\\\|
~M|17#\EIELS.4jfbbc|16\3\|4|
\\4\\\\|
~M|17#\EIELS.3abc|16\4\|6|
\\6\\\\|
~M|17#\EIELS.1ebbbc|16\5\|76|
\\1\32.00\\\
\\1\44.00\\\|
~M|17#\EIELS.1ebbbb|16\6\|140|
\\2\32.00\\\
\\2\38.00\\\|
~M|17#\EIAAS.3a|16\7\|9|
\refugio plantas\2\4.00\\\
\recepción\1\\\\|
~M|17#\EIILC12a|16\8\|22|
\\12\\\\
\\5\\\\
\\5\\\\|
~M|17#\EIILC12ab|16\9\|5|
\\5\\\\|
~M|17#\EIELC.1ap|16\10\|90|
\\1\90.00\\\|
~M|17#\EIEBY99c|16\11\|1|
\\1\\\\|
~M|17#\EIELx01|16\12\|14|
\\11\\\\
\\3\\\\|
~M|17#\EIEMR23xb|16\13\|26|
\tomas de corriente\15\\\\
\\8\\\\
\secamanos\3\\\\|
~M|17#\EIEMR23xp|16\14\|5|
\\5\\\\|
~M|17#\EIEMR23x|16\15\|42|
\interruptor\36\\\\
\\6\\\\|
~M|17#\EIEMR23lu|16\16\|35|
\\15\\\\
\\20\\\\|
~M|17#\EIEMR23em|16\17\|33|
\\23\\\\
\\10\\\\|
~M|17#\EIEMR23aaaa|16\18\|244|
\\53\\\\
\\30\\\\
\\39\\\\
\\48\\\\
\\48\\\\
\\26\\\\|
~M|17#\EIEMRR23ab|16\19\|96|
\\96\\\\|
~M|17#\EIEMR23atc|16\20\|35|
\\35\\\\|
~M|17#\EIIM511c|16\21\|8|
\\8\\\\|
~M|17#\EIIM511cc|16\22\|88|
\\88\\\\|
~M|17#\EILI.8smnaa|16\23\|12|
\\12\\\\|
~M|17#\EILI.8smnaab|16\24\|14|
\\14\\\\|
~M|17#\USIM726601|16\25\|24|
\\24\\\\|
~M|17#\EILI.8smnac|16\26\|62|
\\62\\\\|
~M|17#\USIM725260|16\27\|12|
\\12\\\\|
~M|17#\USIM72526099|16\28\|10|
\\10\\\\|
~M|17#\USIM717300|16\29\|8|
\\8\\\\|
~M|17#\USIM717305|16\30\|16|
\escaleras\4\2.00\\\
\\4\2.00\\\|
~M|17#\USIM810340|16\31\|339|
\baja\107\\\\
\primera\81\\\\
\segunda\15\\\\
\tercera\15\\\\
\baja\25\\\\
\primera\8\\\\
\segunda\44\\\\
\tercera\44\\\\|
~M|17#\USIM810.9tl|16\32\|76|
\\1\76.00\\\|
~M|17#\USIM780320|16\33\|15|
\\15\\\\|
~M|17#\EIELC.1dbbba|16\34\|270|
\\1\270.00\\\|
~M|17#\EIEMC16dali|16\35\|69|
\baja\24\\\\
\primera\14\\\\
\segunda\14\\\\
\tercera\14\\\\
\cuarta\3\\\\|
~M|19#\EIDIC110ra|17\1\|37|
\\31\\\\
\\6\\\\|
~M|19#\EIDIC110b|17\2\|1|
\\1\\\\|
~M|EPS006#\EIIA.4x01|18\1\1\1\|8|
\\2\\\\
\\6\\\\|
~M|EPS006#\EIIA.4con|18\1\1\2\|8|
\\2\\\\
\\6\\\\|
~M|EPS006#\EIFGC30ec|18\1\1\3\|8|
\\2\\\\
\\6\\\\|
~M|EPS006#\EIIA.4ab|18\1\1\4\|28|
\\1\12.00\\\
\\1\16.00\\\|
~M|EPS006#\EIIA.4acb|18\1\1\5\|8|
\\1\8.00\\\|
~M|ESP005#\EIILR15aab|18\1\2\1\|1|
\\1\\\\|
~M|ESP005#\EIPRY.77in|18\1\2\2\|1|
\\1\\\\|
~M|ESP005#\EIILR15aa|18\1\2\3\|70|
\\70\\\\|
~M|ESP005#\EIILC16aa|18\1\2\4\|18|
\\18\\\\|
~M|ESP005#\EIILC17a|18\1\2\5\|18|
\\18\\\\|
~M|ESP005#\EIILR15aaB|18\1\2\6\|28|
\\11\2.00\\\
\\3\2.00\\\|
~M|ESP005#\EIAD.9ab|18\1\2\7\|14|
\\14\\\\|
~M|ESP005#\EIILR15apt|18\1\2\8\|70|
\\70\\\\|
~M|ESP005#\EIILR15aaBb|18\1\2\9\|4|
\\4\\\\|
~M|ESP005#\EPCI124|18\1\2\10\|2|
\ventilacion\2\\\\|
~M|ESP005#\EIPIC18b|18\1\2\11\|1500|
\\1\1500.00\\\|
~M|ESP005#\EIECC.3ab|18\1\2\12\|1500|
\\1\1500.00\\\|
~M|ESP005#\EIEB30aa|18\1\2\13\|750|
\\1\750.00\\\|
~M|ESP005#\EIIE.2axre|18\1\2\14\|43|
\\43\\\\|
~M|ESP005#\EIIE.2ax|18\1\2\15\|2|
\\2\\\\|
~M|ESP005#\EIIE.1cgx|18\1\2\16\|1|
\\1\\\\|
~M|ESP005#\EIIS.1bdaa|18\1\2\17\|72|
\\5\2.00\\\
\\6\2.00\\\
\\5\2.00\\\
\\6\2.00\\\
\\5\4.00\\\
\\8\\\\|
~M|ESP005#\EIILR15abn|18\1\2\18\|1|
\\1\\\\|
~M|ESP005#\EIILR15apr|18\1\2\19\|1|
\\1\\\\|
~M|ESP007#\EIIPC24c|18\1\3\1\|10|
\\10\\\\|
~M|ESP007#\EIIPC12a|18\1\3\2\|8|
\\8\\\\|
~M|ESP007#\EECERT22z|18\1\3\3\|1|
\\1\\\\|
~M|ESP002#\EIVDRR.25a|18\2\1\1\|480|
\\4\60.00\\\
\\4\60.00\\\|
~M|ESP002#\EIVDRR.1a|18\2\1\2\|480|
\\1\240.00\\\
\\1\240.00\\\|
~M|ESP003#\EIVDRR.3abr|18\2\2\1\|23|
\tomas\2\\\\
\wifi\15\\\\
\\6\\\\|
~M|ESP004#\EIERVVDR.8a|18\2\3\1\|23|
\\23\\\\|
~M|ESP004#\EIEBY99cbb|18\2\3\2\|1|
\\1\\\\|
~M|18.03#\EIVE.4asodc|18\3\1\|2|
\\2\\\\|
~M|18.03#\EIVC11bda|18\3\2\|215.65|
\Esc01\1\\3.80\18.25\
\\1\8.00\3.80\\
\Esc02\1\\3.80\20.50\
\\1\10.00\3.80\\|
~M|18.03#\EIVEC.4cbm|18\3\3\|4|
\\4\\\\|
~M|18.03#\EIVCC11bda|18\3\4\|76.8|
\0,6x0,6\2\15.00\2.40\1.00\
\\2\1.00\2.40\1.00\|
~M|18.03#\EIVRC.4acxb|18\3\5\|11|
\esc1\5\\\\
\esc2\6\\\\|
~M|18.03#\EIVV16hc|18\3\6\|2|
\\2\\\\|
~M|18.03#\EIVC11beb1bbb|18\3\7\|18|
\\12\1.50\\\|
~M|18.03#\EICLCFTL.3ad|18\3\8\|12|
\\12\\\\|
~M|18.03#\EIVC11beb1|18\3\9\|12|
\\12\\\\|
~M|18.03#\ISV310|18\3\10\|12|
\\12\1.00\\\|
~M|18.03#\EIVR.5babb|18\3\11\|1|
\\1\\\\|
~M|18.03#\EIVC.4ahad|18\3\12\|20|
\\1\20.00\\\|
~M|21#\EMRR.3x22|19\1\|42|
\\42\\\\|
~M|21#\EMRS11x22|19\2\|10|
\\10\\\\|
~M|21#\EMRR.3x22si|19\3\|100|
\\100\\\\|
~M|21#\EMRA20x22|19\4\|30|
\\10\\\\
\\20\\\\|
~M|21#\ERSC.1ax23|19\5\|37.4|
\\6\3.40\1.00\\
\\5\3.40\1.00\\|
~M|21#\Rx02T|19\6\|1790|
\P0\1\490.00\\\
\P1\1\270.00\\\
\P2\1\270.00\\\
\P3\1\340.00\\\
\P4\1\320.00\\\
\PC\1\100.00\\\|
~M|21#\Rx02PT|19\7\|6200|
\\1\6200.00\\\|
~M|23#\GRNO.2x22|21\1\|224.37|
\No petrea\1\49.36\\\
\Petrea\1\151.32\\\
\Peligrosos\1\23.69\\\|
~M|23#\GRNT.3x22|21\2\|200.68|
\No petrea\1\49.36\\\
\Petrea\1\151.32\\\|
~M|23#\GRPT.1x22|21\3\|23.69|
\Peligrosos\1\23.69\\\|
~M|23#\GRN.x22N2n|21\4\|49.36|
\No petrea\1\49.36\\\|
~M|23#\GRN.x22N2p|21\5\|151.32|
\Petrea\1\151.32\\\|
~M|23#\GRP.x22N2|21\6\|23.69|
\Peligrosos\1\23.69\\\|
~M|s1#\SSIC.1a|22\1\1\|35|
\\35\\\\|
~M|s1#\SSIC.2a|22\1\2\|14|
\\14\\\\|
~M|s1#\SSIC.4a|22\1\3\|14|
\\14\\\\|
~M|s1#\SSIJ.1aad|22\1\4\|14|
\\14\\\\|
~M|s1#\SSIJ.1aba|22\1\5\|14|
\\14\\\\|
~M|s1#\SSIJ.1abc|22\1\6\|14|
\\14\\\\|
~M|s1#\SSIM.1aa|22\1\7\|35|
\\35\\\\|
~M|s1#\SSIM.1bc|22\1\8\|14|
\\14\\\\|
~M|s1#\SSIM.1de|22\1\9\|35|
\\35\\\\|
~M|s1#\SSIM.7a|22\1\10\|2|
\\2\\\\|
~M|s1#\SSIO.1ag|22\1\11\|28|
\\28\\\\|
~M|s1#\SSIO.2a|22\1\12\|70|
\\70\\\\|
~M|s1#\SSIO.3a|22\1\13\|28|
\\28\\\\|
~M|s1#\SSIP.1aa|22\1\14\|14|
\\14\\\\|
~M|s1#\SSIV.1b|22\1\15\|28|
\\28\\\\|
~M|s1#\SSIV.1c|22\1\16\|14|
\\14\\\\|
~M|s1#\SSIV.1d|22\1\17\|6|
\\6\\\\|
~M|s1#\SSIX.6a|22\1\18\|2|
\\2\\\\|
~M|s2#\SSST.3a|22\2\1\|12|
\\2\6.00\\\|
~M|s2#\SSST.2a|22\2\2\|113|
\\1\65.00\\\
\\1\38.00\\\
\\1\10.00\\\|
~M|s2#\SSST.2aD|22\2\3\|94|
\F1\\\\\
\\1\28.00\\\
\\1\18.00\\\
\F2\\\\\
\\1\48.00\\\|
~M|s2#\SSST.2xP|22\2\4\|18|
\\2\3.00\\2.00\
\\3\1.00\\2.00\|
~M|s2#\SSIX.x40|22\2\5\|2|
\\2\\\\|
~M|s2#\SSCR.1ax|22\2\6\|84|
\\4\6.00\3.50\\
\\\\\\|
~M|s2#\SSCR.1cx|22\2\7\|16|
\\1\16.00\\\|
~M|s2#\SSCR.x02|22\2\8\|226|
\Vallado\1\65.00\\2.00\
\\1\38.00\\2.00\
\\1\10.00\\2.00\|
~M|s2#\SSCR.3ax|22\2\9\|4|
\\1\2.00\2.00\\|
~M|s2#\SSCB.x05|22\2\10\|356.4|
\1\4\3.30\\20.00\
\\4\3.30\\7.00\|
~M|s2#\SPCE.4a|22\2\11\|2|
\\2\\\\|
~M|s2#\SPCE.1a|22\2\12\|8|
\\8\\\\|
~M|s2#\EIIE.1be|22\2\13\|4|
\\4\\\\|
~M|s2#\EIIE.1bf|22\2\14\|1|
\\1\\\\|
~M|s2#\Elec01|22\2\15\|1|
\\1\\\\|
~M|s2#\Elec02|22\2\16\|5|
\\5\\\\|
~M|s2#\SSXXx01|22\2\17\|1790|
\Zona actuación\\\\\
\P0\1\490.00\\\
\P1\1\270.00\\\
\P2\1\270.00\\\
\P3\1\340.00\\\
\P4\1\320.00\\\
\PC\1\100.00\\\|
~M|s3#\SSSA.5a|22\3\1\|2|
\\2\\\\|
~M|s3#\SSSP.1a|22\3\2\|4|
\\4\\\\|
~M|s3#\SSSP.2a|22\3\3\|4|
\\4\\\\|
~M|s3#\SSSP.4a|22\3\4\|4|
\\4\\\\|
~M|s3#\SSSS.2c|22\3\5\|10|
\\1\10.00\\\|
~M|s3#\SSSS.1a|22\3\6\|6|
\\6\\\\|
~M|s3#\SSCB.5ab|22\3\7\|18|
\\1\\\18.00\|
~M|s4#\EIExSS|22\4\1\|1|
\\1\\\\|
~M|s4#\EIFxSS|22\4\2\|1|
\\1\\\\|
~M|s4#\EISxSS|22\4\3\|1|
\\1\\\\|
~M|s4#\SSBC.2ccbXV|22\4\4\|8|
\\2\4.00\\\|
~M|s4#\SSBC.2ccbXC|22\4\5\|4|
\\1\4.00\\\|
~M|s4#\SSBC.2cbbX|22\4\6\|4|
\\1\4.00\\\|
~M|s4#\SSBE.1a|22\4\7\|4|
\\4\\\\|
~M|s4#\SSBE.2a|22\4\8\|4|
\\4\\\\|
~M|s4#\SSBE.4a|22\4\9\|2|
\\2\\\\|
~M|s4#\SSBE.5a|22\4\10\|3|
\\3\\\\|
~M|s4#\SSBE.6a|22\4\11\|1|
\\1\\\\|
~M|s4#\SSBE.7a|22\4\12\|1|
\\1\\\\|
~M|s4#\SSBE.8a|22\4\13\|2|
\\2\\\\|
~M|s4#\SSBE.9baa|22\4\14\|14|
\\14\\\\|
~M|s4#\SSBE10a|22\4\15\|1|
\\1\\\\|
~M|s5#\SSx01|22\5\1\|14|
\\14\\\\|
~M|s5#\SSxx01|22\5\2\|4|
\\1\4.00\\\|
~M|s5#\SSFFx01|22\5\3\|4|
\\1\4.00\\\|
~M|s5#\SSFPx11|22\5\4\|4|
\\1\4.00\\\|
~M|s5#\SSFPx12|22\5\5\|4|
\\4\\\\|
